CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   
2. Organizatorul procedurii de achiziţie 
3. Obiectul achiziţiilor  Apeductul de interconectare a retelelor orasenesti de apa potabila cu apeductul Zagarancea -Cornesti (str. Industriala)

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de constructii			
		1.1. Desfaceri drum asfaltat 			
1	DC04B
	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	м	234,00	
2	Dl109
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	м3	10,01	
3	TsC03F1
	Incarcarea  mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, descarcare in autovehicule a asfaltului si macadan demolat	100 m3	0,10	
4	TsI50B5
	Transportarea materiale cu autobasculanta  la distanta  de 15 km	t	16,02	
		1.2. Restabilire drum asfalt			
5	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip	м3	10,75	
6	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta	м3	19,27	
7	DB19B
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala 	m2	107,05	
8	DB16D
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala 	m2	107,05	
		1.3. Transeea, sapaturi 			
9	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	54,07	
10	TsA02E
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	м3	167,91	
11	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv - tasarea transeei	100 m3	11,94	
12	TsD01B
	Umpluturi cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	м3	1 609,70	
13	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	16,09	
14	AcF03A
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip - pat din nisip pentru tevi	м3	398,21	
15	TsD03A1
	Umpluturi pamint afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II	100 m3	28,20	
16	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	28,20	
17	TsC03A1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I -  surplus pamint	100 m3	7,47	
18	TsI51A4
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t	120,50	
19	TsC50B
	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II K-8	100 m3	7,47	
20	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	7,47	
		1.4. Armaturi,tevi			
21	AcB01A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 80 mm - vana cu d=80mm, P=1,0Mpa	buc	3,00	
22	AcB01A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50 mm - vana cu d=50mm, P=1,0Mpa	buc	2,00	
23	AcB01A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50 mm - clapeta pentru aer d=50mm	buc	2,00	
24	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 80 mm  - flansa din otel d=80mm	buc	3,00	
25	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 80 mm  - flansa din otel d=50mm	buc	2,00	
26	AcA26B
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm  - racordare din otel d=250x80	buc	3,00	
27	AcA26B
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm  - racordare din otel d=250x50	buc	2,00	
28	GD54L
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 355 mm - rcaspat flansa din PE d=315, Pn1,0Mpa, SDR17	buc	22,00	
29	GD54K
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 315 mm - capat flansa PE100, Pn1,0Mpa, SDR17, d=250	buc	4,00	
30	GD54H
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 225 mm - capat flansa PE100, Pn1,0Mpa, SDR17 d=225	buc	1,00	
31	GD54K
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 315 mm - cot PE100, Pn=1,0Mpa, d=315, SDR17, 90'	buc	5,00	
32	GD54K
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 315 mm - cot PE100, Pn=1,0Mpa, d=315, SDR17, 60'	buc	5,00	
33	GD54K
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 315 mm - cot PE100, Pn=1,0Mpa, d=315, SDR17, 45'	buc	3,00	
34	GD54K
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 315 mm - cot PE100, Pn=1,0Mpa, d=315, SDR17, 30'	buc	8,00	
35	AcB01A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm - filtru d=50mm	buc	2,00	
36	AcA10C
	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE,  avind diametrul de 315 mm PE100, Pn1,0MPa, SDR17	м	4 344,00	
37	AcA51A
	Montarea  prin introducerea in tevile de protectie existente din otel diam.1200 mm  a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, avind diam.315 mm , PE100 Pn1,0Mpa, SDR17	м	125,00	
38	AcA10C
	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE,  avind diametrul de 250 mm PE100, Pn1,0MPa, SDR17	м	6,00	
39	AcA10C
	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE,  avind diametrul de 225 mm PE100, Pn1,0MPa, SDR17	м	2,00	
40	AcA10D
	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE,  avind diametrul de 500 mm, PE100, Pn0,6Mpa, SDR26	м	15,00	
41	AcA04F
	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 630x7 mm	м	9,00	
42	Pret de piata
	Banda de avertizare 	м	4 059,00	
43	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, beton marfa  B20 M250, turnare cu mijloace clasice  - suporturi din beton in unghiuri (coala n.9)	м3	8,71	
44	AcF12F
	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru  pina la 400 mm 	м	4 344,00	
45	AcF12D
	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru  pina la 250 mm 	м	8,00	
46	AcF11F
	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc peste 225 mm,  de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	м	4 352,00	
		1.5. Sapaturi camine			
47	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	1,28	
48	TsA04E1
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la  fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala   adincimea sapaturii  1,5-3 m teren mijlociu	м3	4,30	
49	TsD02B1
	Umpluturi pamint afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	0,76	
50	TsD01B
	Umpluturi cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	м3	3,32	
51	TsD05B
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,79	
52	TsC03A1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I. - pamint surplus	100 m3	0,53	
53	TsI51A4
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t	79,50	
54	TsC50B
	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II K-8	100 m3	0,53	
55	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,53	
		1.6. Instalarea camine			
56	TsC53B
	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	0,12	
57	AcE13A
	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana - fara suporti beton din camine	м3	3,72	
58	AcE14A
	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana - fara suporti beton in camine	м3	2,94	
59	AcE15A
	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana 	м3	13,00	
60	Pretde piata
	Element prefabricat КЦД-10	buc	4,00	
61	
	Element prefabricat КЦД-15	buc	9,00	
62	
	Element prefabricat КЦД-20	buc	2,00	
63	Pret de piata
	Element prefabricat КЦ-10-9	buc	9,00	
64	
	Element prefabricat КЦ-15-9	buc	10,00	
65	
	Element prefabricat КЦ-20-9	buc	2,00	
66	
	Element prefabricat КЦ-15-9a	buc	10,00	
67	
	Element prefabricat КЦ-20-9a	buc	2,00	
68	Pret de piata
	Element prefabricat КЦП-1-10	buc	4,00	
69	
	Element prefabricat КЦП-1-15	buc	9,00	
70	
	Element prefabricat КЦП-1-20-1	buc	2,00	
71	
	Element prefabricat КЦО-1	buc	15,00	
72	
	Element prefabricat КЦ-7-3	buc	9,00	
73	CD63C
	Zidarie din caramida format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la bolti si arce  	м3	0,08	
74	AcF02A
	Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton	м	30,00	
75	AcE07A
	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I - U	buc	15,00	
76	CA03A
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)  - rigole din beton 	м3	0,50	
77	IzF01B
	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (Hidroizol. externe) - in exterior	m2	102,60	
78	41-01-008-6
	Izolatie prin vopsire pe suprafete verticale din beton: cu bitum diluat in trei straturi in enterior	100m2	1,03	
79	DA06B1
	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast -  pereu la camine	м3	2,07	
80	CA02A
	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) - pereu	м3	1,04	
		1.7. Indicator de apeduct (19 buc)			
81	TsA02B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	м3	0,91	
82	33-04-003-1
	Montarea stilpilor din beton armat, cu un singur picior	buc	19,00	
83	CA03F01
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B10	м3	0,91	
84	AcF09A
	Placa indicatoare montata la camine, rezervoare sau alte constructii si instalatii pentru alimentare cu apa si canalizare	buc	19,00	
85	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	м3	0,91	
		2. Lucrari de montaj			
86	AcB01D
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 300mm	buc	4,00	
87	AcB01C
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 250 mm	buc	3,00	
88	AcB01C
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 200mm	buc	1,00	
89	AcB01A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 80 mm - ventuza	buc	3,00	
90	AcB01D
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica, la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 300 mm - clapeta de retinere 	buc	2,00	
91	AcA26C
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 300-400 mm - flansa otel d=400mm	buc	2,00	
92	AcA26C
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 300-400 mm  - flanse d=300	buc	18,00	
93	AcA26B
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm - flanse d=250	buc	3,00	
94	AcA26B
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm - flanse d=200	buc	1,00	
95	AcA25C
	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 300x250 mm - teu	buc	8,00	
96	AcA25C
	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 300x200 mm - teu	buc	1,00	
97	AcA26C
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 400x300 mm  - teu din fonta cu flanse 	buc	1,00	
98	AcA26C
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 300x300 mm  - teu din fonta cu flanse 	buc	1,00	
99	AcA26C
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 300-400 mm  - flanse d=315	buc	22,00	
100	AcA26B
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm - flanse d=250	buc	4,00	
101	AcA26B
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm - flanse d=225	buc	1,00	
		3. Utilaj			
102	Pret de piata
	Vana din fonta cu flanse d=300mm, P=1,0Mpa	buc	8,00	
103	Pret de piata
	Vana din fonta cu flanse d=250mm, P=1,0Mpa	buc	6,00	
104	Pret de piata
	Vana din fonta cu flanse d=200mm, P=1,0Mpa	buc	2,00	
105	Pret de piata
	Ventuza,  d=80 P=1,0Pma	buc	3,00	
106	Pret de piata
	Clapeta de retinere d=300  Pn=2,5 Pma	buc	2,00	
107	Pret de piata
	Flanse din otel  presudata d=400	buc	2,00	
108	Pret de piata
	Flanse din otel presudata  d=300	buc	18,00	
109	Pret de piata
	Flanse din otel presudata d=250	buc	3,00	
110	Pret de piata
	Flanse din otel presudata d=200	buc	1,00	
111	Pret de piata
	Teu din otel  d=300x250	buc	8,00	
112	Pret de piata
	Teu din otel sudabil d=300x200	buc	1,00	
113	Pret de piata
	Teu din fonta cu flanse  d=400x300	buc	1,00	
114	Pret de piata
	Teu din fonta cu flanse  d=300x300	buc	1,00	
115	Pret de piata
	Flanse din otel liber d=315	buc	22,00	
116	Pret de piata
	Flanse din otel liber d=250	buc	4,00	
117	Pret de piata
	Flanse din otel liber d=225	buc	1,00