____CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   DETS Botanica
2. Organizatorul procedurii de achiziţie DETS Botanica
3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de reparatie la Gradinita de copii nr. 98 din DETS Botanica
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de constructie	
		1.1. Lucrari de reparatie grupa	
		1.1.1. Pardosele	
1	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	98,43
	
2	RpCK41A
	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	98,43
	
3	RpCK42E
	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	76,76
	
4	IzF03A1
	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum (doar manopera si stratul hidroizolant)	m2	98,43
	
5	IzF11B
	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%.  Argila expandata	m3	19,68
	
6	CC03C1
	Montare plase sudate la inaltimi peste  35 m, la placi	kg	295,29
	
7	CG22A3
	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp. Beton cu granule de polisteren	m2	98,43
	
8	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	98,43
	
9	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	2,18
	
10	CG08A1
	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Linoleum  rezistenta inalta la uzura, )	m2	96,25
	
11	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	2,18
	
12	CI14B
	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	5,20
	
		1.1.2. Pereti	
13	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti
	m2	15,90
	
14	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti	m2	15,90
	
15	CF05A
	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	15,90
	
16	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,90
	
17	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	15,90
	
18	CF51B k=2
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-15,90
	
19	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	15,90
	
20	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,90
	
21	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor	m2	15,90
	
22	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	15,90
	
23	CN55A
	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	15,90
	
		1.1.3. Timplarie
	
24	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	53,32
	
25	RpCO56B
	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	39,19
	
26	CK57D
	Instalarea  ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out)  cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi	m2	37,81
	
27	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	5,20
	
28	CK33C
	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	3,00
	
29	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	17,68
	
30	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu
	m	17,68
	
31	RpCJ06B
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	73,74
	
32	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	23,40
	
33	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	23,40
	
34	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	23,40
	
35	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor	m2	23,40
	
36	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	23,40
	
37	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	41,83
	
		1.2. Reparatie WC	
		1.2.1. Pardosele	
38	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	10,41
	
39	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	10,41
	
40	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	10,41
	
41	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,41
	
42	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	10,41
	
		1.2.2. Tavan
	
43	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	10,41
	
44	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,41
	
45	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	10,41
	
46	CF53B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm  (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	10,41
	
47	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,41
	
48	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor	m2	10,41
	
49	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,41
	
50	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	10,41
	
51	CK18B
	Montarea baghetelor la tavane din mase plastice	m	13,36
	
		1.2.3. Pereti	
52	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	40,08
	
53	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	40,08
	
54	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti	m2	40,08
	
55	CF05A
	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	40,08
	
56	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	40,08
	
57	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	1,00
	
		1.2.4. Retele sanitare, apeduct si canalizare
	
58	RpSC05A
	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	3,00
	
59	RpSC07A
	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat	buc	2,00
	
60	RpSC01A
	Demontarea unei cazi de baie, inclusiv accesoriile
	buc	1,00
	
61	RpSB01C
	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	10,00
	
62	RpSB01A
	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	8,00
	
63	RpSB05C
	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc	1,00
	
64	RpSA03A
	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	20,00
	
65	RpIC29C
	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul  2"	buc	2,00
	
66	RpSC19A
	Montarea cazii pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	1,00
	
67	RpSC21C
	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal	buc	3,00
	
68	RpSC24B1
	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc	2,00
	
69	RpSD35A
	Montarea bateriei amestecatoare  stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	3,00
	
70	RpSD19A
	Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,00
	
71	IC30D
	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1"  Set PPR montare baterie reglabil 20 x 1/2"4	buc	1,00
	
72	RpSD34A
	Montarea robinetului pentru lavoar, vas closet, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	10,00
	
73	IC30D
	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Mufa 3/4x1/2	buc	10,00
	
74	RpSB13E
	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	10,00
	
75	RpSB15E
	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu PP d-110mm	buc	4,00
	
76	RpSB14E
	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere fonta/PVC	buc	2,00
	
77	RpSB14E
	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere 110x50mm	buc	2,00
	
78	RpSB15E
	Montarea piesei de legatura (Revizie d=110mm) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,00
	
79	RpSB15E
	Montarea piesei de legatura (Cot d=110mm) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	6,00
	
80	RpSB15E
	Montarea piesei de legatura (Mufa d=110mm) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,00
	
81	RpSA43I
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	10,00
	
82	RpSB13C
	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	8,00
	
83	RpSB14C
	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Teu d=50mm	buc	5,00
	
84	RpSB14C
	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot d=50mm	buc	8,00
	
85	RpSB14C
	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Mufa d=50mm	buc	3,00
	
86	RpSA43F
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	8,00
	
87	SB28B
	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm.	buc	1,00
	
88	RpSA20B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm	m	20,00
	
89	IC37B
	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm Cot ppr d-20mm	buc	14,00
	
90	IC37B
	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm Mufa ppr d-20mm	buc	8,00
	
91	IC37F
	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm Teu ppr d-20mm	buc	12,00
	
92	SA35A
	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" Racord olandez 25x3/4	buc	6,00
	
93	RpSA43C
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc	20,00
	
94	SD07C
	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de Robinet cu sertar si americanca 1"	buc	4,00
	
95	SA34B
	Confectionarea,  montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 1 1/4" k-2	buc	6,00
	
96	RpSF09A
	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata,  avind diametrul de 3/8"-2"	m	20,00
	
97	RpSF05A
	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	20,00
	
98	RpSF07A
	Efectuarea probei de functionare si rezistenta a instalatiei de apa calda executata din teava de otel, zincata, pentru instalatii, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m	2,00
	
99	RpSF08A
	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	1,80
	
		1.2.5. Incalzire
	
100	RpIC19A1
	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	4,00
	
101	RpIB11A
	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	0,25
	
102	RpIB11C
	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	4,00
	
103	IB05B
	Radiatoare din Bimetal 500/80, corpul de radiator avind -10 elemente	buc	1,00
	
104	IB20A
	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	3,00
	
105	ID01B
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	2,00
	
106	RpIC28A
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Americanca 25x3/4	buc	2,00
	
107	IC30D
	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Dop p/ru radiator	buc	4,00
	
108	RpID07A
	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8" (Maevschii)	buc	1,00
	
109	RpIC29A
	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	2,00
	
110	IC35C
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	4,00
	
111	IC38B
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm	buc	4,00
	
112	IC38B
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm	buc	4,00
	
113	IC38H
	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu ppr d-25mm	buc	2,00
	
114	IC40A
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv,  pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	20,00
	
115	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de  3/4 mm cu olandez	buc	2,00
	
116	IC53B
	Racord olandez avind diametrul de 20mm - PPR 25mm	buc	4,00
	
117	RpIC28A
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Racord olandez .15mm M - PPR d25	buc	8,00
	
118	IC44A
	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" k-2	buc	2,00
	
119	IE03B
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	4,00
	
120	IE04A
	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	4,00
	
		1.3. Lucrari diverse
	
121	TrB05A2-9
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	30,00
	
122	TRI1AA04B3
	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t	30,00
	
123	TsI50B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km	t	30,00
	
		2. Lucrari electrice	
		2.1. Lucrari de constructie	
124	RpCU05F1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	10,00
	
125	RpCU07A
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	10,00
	
126	RpEJ08C
	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	55,00
	
127	RpEJ09D
	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp
	m	55,00
	
		2.2. Lucrari de montare
	
128	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc	2,00
	
129	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	4,00
	
130	RpEB13A
	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	60,00
	
131	08-02-412-2
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,35
	
132	08-02-412-3
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,20
	
133	Pret material
	Cablu  3 x 1.5 mmp
	m	35,00
	
134	Pret material
	Cablu  3 x 2.5 mmp
	m	20,00
	
135	pret
	Cutie de ramificatie
	buc	1,00
	
136	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,55
	
137	
	Tub flexibil
	m	55,00
	
138	08-03-594-2
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,02
	
139	Pret material
	Corp de iluminat cu lampi luminiscente 2*36W	buc	2,00
	
140	RpEF12B
	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente LED	buc	4,00
	
141	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	2,00
	
142	08-03-591-2
	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,01
	
143	Pret material
	Intreruptor cu o clapa
	buc	1,00
	
144	08-03-591-10
	Priza de fisa semietansata si etansata
	100 buc	0,03
	
145	Pret material
	Priza
	buc	3,00
	
146	Pret material
	Cutie pentru intrerupator si prize
	buc	4,00
	
		2.3. Utilaj
	
147	
	Intreruptor automat 1F, 16 A
	buc	2,00