____Reparatia coridorului si schimbarea ferestrelor et. 2 a cladirii DGETS mun. Chisinau	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 1

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Casa scarii
			
1	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2	2,4100	
 2	CK23C
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5  mp (cu deschidere dubla, 5 camere, profil calitativ,  - la montare obligatoriu se va aproba cu Beneficiarul)
	m2	2,4100	
 3	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice 
	m	1,2000	
 4	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu
	m	1,2000	
 5	RpCJ06A
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (reparatia tocurilor interioare si exterioare)
	m	11,8000	
 6	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor
	m2	1,1800	
 7	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) - tocurilor in jurul ferestrelor
	m2	1,1800	
 8	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  tocurilor in jurul ferestrelor
	m2	1,1800	
 9	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan ''Sniezka Max'' - a a tocurilor in jurul ferestrelor
	m2	1,1800	
 		Capitolul 2. Cabinet sef adjunct - schimbare ferestre (2 buc.)
			
10	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2	5,1200	
 11	CK23C
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5  mp (cu deschidere dubla, 5 camere, profil calitativ,  - la montare obligatoriu se va aproba cu Beneficiarul)
	m2	5,1200	
 12	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice 
	m	2,6000	
 13	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu
	m	2,6000	
 14	RpCJ06A
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (reparatia tocurilor interioare si exterioare)
	m	24,4800	
 15	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor
	m2	3,5500	
 16	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) - tocurilor in jurul ferestrelor
	m2	3,5500	
 17	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  tocurilor in jurul ferestrelor
	m2	3,5500	
 18	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan ''Sniezka Max'' - a a tocurilor in jurul ferestrelor
	m2	3,5500	
 		Capitolul 3. Schimbarea ferestrelor (7 buc.)  - coridor et. 2
			
19	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2	22,7800	
 20	CK23C
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5  mp (cu deschidere dubla, 5 camere, profil calitativ,  - la montare obligatoriu se va aproba cu Beneficiarul)
	m2	22,7800	
 21	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice 
	m	12,4600	
 22	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu
	m	12,4600	
 23	RpCJ06A
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (reparatia tocurilor interioare si exterioare)
	m	79,8000	
 24	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor
	m2	7,9800	
 25	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) - a tocurilor in jurul ferestrelor
	m2	7,9800	
 26	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  tocurilor in jurul ferestrelor
	m2	7,9800	
 27	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan ''Sniezka Max'' - a tocurilor in jurul ferestrelor
	m2	7,9800	
 		Capitolul 4. Cabinet et. 2 (coridor)
			
28	CD72D
	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m  (Pereti de compartimentare Knauf W112 cu grosimea 125 mm placat in 2 straturi de placi Regips  12,5 mm cu fonoizolare din vata minerala bazaltica 70 mm)
	m2	7,3700	
 29	CK03A
	Usi din MDF (oarbe) interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m  (1 buc.)
	m2	1,8900	
 30	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. ''Knauf Goldband''
	m2	14,7500	
 31	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa ''Sniezka Grund''
	m2	14,7500	
 32	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan ''Sniezka Max''
	m2	14,7500	
 33	08-03-591-4
	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa
	100 buc	0,0100	
 34	pret de piata
	intrerupator
	buc	1,0000	
 35	08-03-591-11
	Priza de fisa tripolara
	100 buc	0,0400	
 36	pret de piata
	priza
	buc	4,0000	
 37	08-02-148-2
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg
	100 m	0,6000	
 38	123
	cablu vvg 3x2,5 mm
	m	60,0000	
 39	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm
	100 m	0,6000	
 40	8899
	cablu-canal plastic
	m	60,0000	
 		Capitolul 5. Coridor et. 2 - Vopsirea peretilor si tavanului
			
		Capitolul 5.1. Tavane
			
41	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa ''Sniezka Grund''
	m2	162,5700	
 42	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan ''Sniezka Max''
	m2	162,5700	
 		Capitolul 5.2. Pereti
			
43	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa ''Knauf Grundiemittel''
	m2	15,7000	
 44	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. ''Knauf Goldband''
	m2	15,7000	
 45	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa ''Sniezka Grund''
	m2	523,7700	
 46	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan ''Sniezka Max''
	m2	523,7700	
 		Capitolul 6. Cabinet consilier
			
47	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2	3,4800	
 48	CK23C
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5  mp (cu deschidere dubla, 5 camere, profil calitativ,  - la montare  obligatoriu se va aproba de Beneficiar) - 5 buc.
	m2	3,4800	
 49	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice 
	m	3,0000	
 50	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu
	m	3,0000	
 51	RpCJ06A
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (reparatia tocurilor interioare si exterioare)
	m	33,8000	
 52	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor
	m2	3,3800	
 53	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) - a tocurilor in jurul ferestrelor
	m2	3,3800	
 54	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  tocurilor in jurul ferestrelor
	m2	3,3800	
 55	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan ''Sniezka Max'' - a tocurilor in jurul ferestrelor
	m2	3,3800	
 56	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa ''Sniezka Grund'' (pereti si tavan)
	m2	51,6900	
 57	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan ''Sniezka Max'' (pereti si tavan)
	m2	51,6900	
 		Capitolul 7. Transportare gunoi
			
58	TrB22C2A
	Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastra",  inaltimea de ridicare fiind de 0-6 m
	t	2,5000	
 59	TsI50G
	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km 
	t	2,5000	

	                                                                                                         

Proiectant    	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S.