Resistematizarea incaperilor imobilului cu Nr. cadastral 0100214.137.01 in vederea  reamplasarii utilajului de Roentgen a IMSP INN "Diomid Gherman" din str.Korolenco,2 mun Chisinau                                          (Obiect Nr.1066)	Formular Nr.1
WinCmeta2000	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1
Deviz-oferta № 2-1-1
Institut Neurologie Korolenco, Sectie deRoentghen- Lucrari in constrructii
	(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 			

1	2	3	4	5	6	7	
		Capitolul 1. Lucrari in constructii					
		Capitolul 1.1. Demolare					
1	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc. -   ( Двери из РVC)	m2	6,600			
 2	RpCO56C
	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.  (Демонтаж вентканалов из гипсокартона)  	m2	3,300			
 3	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - линолеум	m2	15,600			
 4	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка полов из бетона)	m2	21,430			
 5	Прим.
	Мусор					
 6	TsC03G1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III   (Погрузка мусора на а/с эксковатором )	100 m3	0,030			
 7	TRI1AA04C3
	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 ( Погрузка мусора на а/с вручную)	t	0,060			
 8	TsI50A5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta de 5 km 	t	1,000			
 9	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II 	100 m3	0,030			
   		Capitolul 1.2. Peretri si pereti despartitori					
10	
	Fragment 1					
 11	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane 	m2	5,600			
 12	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Обрамление проемов дверей уголком 75х5)	kg	119,710			
 13	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv ( Окраска ПФ-115 (2слоя) по грунтовке ГФ-021)	t	0,120			
 14	IzA04A
	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma  ( Очистка  металлических поверхностей щетками)	m2	5,600			
 15	CF05A
	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti ( штукатурка толщиной 3 см, по проволочной сетке м/к)	m2	5,600			
 16	
	Fragment 2					
 17	RpCU06B1
	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata (Устройство желобков в полу)	m	1,100			
 18	RpCU07D
	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в полах)	m	1,100			
 19	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Обрамление проемов дверей Швелером 12)	kg	57,100			
 20	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv ( Окраска ПФ-115 (2слоя) по грунтовке ГФ-021)	t	0,057			
 21	IzA04A
	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma  ( Очистка  металлических поверхностей щетками)	m2	2,000			
 22	CF05A
	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti ( штукатурка толщиной 3 см, по проволочной сетке м/к)	m2	2,000			
 23	CL57A
	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (пластина 160х160х12)	kg	5,000			
 24	CK35B
	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (Металлические анкера Д-16мм)	buc	8,000			
 25	25
	Fragment 3					
 26	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Обрамление проемов дверей Швелером 12)	kg	40,600			
 27	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv ( Окраска ПФ-115 (2слоя) по грунтовке ГФ-021)	t	0,041			
 28	IzA04A
	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma  ( Очистка  металлических поверхностей щетками)	m2	1,000			
 29	CF05A
	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti ( штукатурка толщиной 3 см, по проволочной сетке м/к)	m2	1,000			
   		Capitolul 1.3. Consolidarea panourilor de plansee					
30	RpCB18F
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice,  beton simplu (Пробивка отверстий в плитах)	m3	0,190			
 31	RpCU06B1
	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	18,000			
 32	CA04F
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Бетонирование отверстий плит)	m3	0,100			
 33	CA04F
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Бетонирование плиты)	m3	0,730			
 34	CC03A
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка  сетки  Vr-1,D- 5мм, 100x100)	kg	22,080			
 35	CC02E
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru placi , exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (арматура класса A240 SMSREN..D-6A1) 	kg	6,450			
 36	CC02F2
	Armaturi din otel beton PC 52  fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru placi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (арматура класса A400SMSREN, A3  D-12mm) 	kg	15,570			
 37	CC02F2
	Armaturi din otel beton PC 52  fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru placi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (арматура класса A400SMSREN, A3 D-25mm) 	kg	67,290			
 38	CB11B
	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 5100 R (Стойки на период поизводства работ)	buc	6,000			
   		Capitolul 1.4. Usi si ferestrele					
39	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей  U-3 1100x1980h)	m2	2,180			
 40	CK12A
	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv  (Двери 1100х1980mm- material protector - plumb 2 mm. U-1)	m2	2,180			
 41	CK12A
	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv  (Двери 1050х1980mm - din material protector - plumb 2 mm. U-2)	m2	2,080			
 42	CK08A
	Ferestre din profiluri din otel laminat sau tabla de otel fasonate la rece, la constructii cu inaltimi pina la 35 m, montate pe zidarie de orce fel avind suprafata tocului pina la 3 mp inclusiv (Окнo 1.05x0.85 cu protector, sticla plumbata) 	m2	0,890			
   		Capitolul 1.5. Pardosea					
		Capitolul 1.5.1. TIP P-1, S-21.43m2					
43	08-02-396-6
	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m 	100 m	0,080			
 44	pret
	Кабельный подпольно-настенный канал с крышкой OKA-W2004030,B-200mm,H-60mm,L-2,4m	h-om	7,400			
 45	62
	Крышка для кабельного канала 200х13х3000мм,хром,металл	m	7,400			
 46	08-02-396-6
	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m 	100 m	0,089			
 47	
	Канал  130x70(h) мм	m	3,800			
 48	
	Канал 200x70(h) мм	m	5,100			
 49	CF64A
	Strat de protectie din beton de baritina pentru planseu grosime 60-65 mm (Sapa din ciment nisip cu barit 25mm)	m2	21,430			
 50	CF64A1,k-6
	Corectii: se exclude pentru 0,5x6=3 cm grosime (Корректировки: исключается на каждые 0,5х7=3.5 см толщины)	m2	-21,430			
 51	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Стяжка пола из самовыравнивающейся смеси "Nivelir": толщина 10 мм)	m2	21,430			
 52	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка М100 - 30mm)	m2	21,430			
 53	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Сетка Vr D-3mm 100x100)	kg	21,430			
 54	IzF53A
	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 40 mm, intr-un strat (Polistiren extrudat 20mm)	m2	21,430			
 55	CG49A,Adoptat
	 Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli ( Linolium omogen medical antibacterial  antistatic  gr. 2 mm Forbo (Corectii:Exclude -Grund(uni grund), clei Uzin - KE 418,.Include --Grund Forbo 041 Europraimer EL -0,15kg/m2.,Clei Forbo 615 Eurostar Lino EL -0.5kg/m2)	m2	23,800			
   		Capitolul 1.5.2. TIP 2, S=17.75m2					
56	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Стяжка пола из самовыравнивающейся смеси "Nivelir": толщина 10 мм)	m2	17,750			
 57	CG49A,Adoptat
	 Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli ( Linolium omogen medical antibacterial  antistatic  gr. 2 mm Tarkett IQ Toro SC (1m2 -  2,85кг, pur 0.7mm .ISO 16581)(Corectii:Exclude -Grund(uni grund), clei Uzin - KE 418,.Include --Grund Forbo 041 Europraimer EL -0,15kg/m2.,Clei Forbo 615 Eurostar Lino EL -0.5kg/m2)	m2	17,750			
 58	08-02-410-2,adopt
	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 50 mm - Instalarea benzi de cupru -(Corectii - numai manopera,benzi de cupru , sirma)	100 m	0,220			
   		Capitolul 1.5.3. Fragment 1,Nod 1, Plansa 5					
59	CK35B
	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat 	buc	6,000			
     		Capitolul 1.6. Finisarea interioara					
		Capitolul 1.6.1. Tavan, S=21.43m2					
60	CF04A
	Tencuieli interioare driscuite, la tavane drepte din beton armat monolit sau prefabricat,  executat manual, cu mortar ciment-var M 100-T pentru sprit; mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil, avind 1,5 cm grosime totala 	m2	21,430			
 61	СF59D
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC  12,5mm , (barit) cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie 	m2	21,430			
 62	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Grosimea 3 mm)	m2	21,430			
 63	CF53B,k-2
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in  minus pentru fiecare 1,0x2=2 mm  (se scade la art CF52)	m2	-21,430			
 64	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor ( Грунтовка Supraton)	m2	21,430			
 65	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Kober Zertifikat)	m2	21,430			
   		Capitolul 1.6.2. Tavan, S=15.56m2					
66	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor ( Грунтовка Betonogrunt)	m2	15,560			
 67	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Grosimea 3 mm)	m2	15,560			
 68	CF53B,k-2
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in  minus pentru fiecare 1,0x2=2 mm  (se scade la art CF52)	m2	-15,560			
 69	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor	m2	15,560			
 70	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	15,560			
 71	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Kober Zertifikat)	m2	15,560			
 72	CF54A
	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Canal din ghips-carton  pentru ventilare 350x300mm,L-4,50m cu 2 revizii 200x300)	m2	2,000			
   		Capitolul 1.6.3. Pereti (A,D,F),S=31,33m2					
73	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane 	m2	31,330			
 74	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si pereti despartitor	m2	31,330			
 75	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(5мм)	m2	31,330			
 76	CF57A,k-2
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele  tavanelor 	m2	31,330			
 77	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si pereti despartitor	m2	31,330			
 78	CI23A,Adoptat
	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti  -  (Linoleum   antibacterial antistatic   Forbo Onyx  gr.0.92mm) Corectii:Se exclude - grund (uni grund),clei Uzin -KE418, profil p.v.c. pervaz pardoseala), Se include:Grund Forbo -0,20kg/m2,Clei Forbo 522 - 0,40kg/m2,clei neopren -0,05kg/m2,,защитный уголок - 1m.l./m2)	m2	31,330			
   		Capitolul 1.6.4. Pereti (H),S=16,11m2					
79	СF59B
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie  	m2	16,110			
 80	CI23A,Adoptat
	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti  -  (Linoleum  omogen antibacterial antistatic  Forbo Onyx  gr.1mm) Corectii:Se exclude - grund (uni grund),clei Uzin -KE418, profil p.v.c. pervaz pardoseala), Se include:Grund Forbo -0,20kg/m2,Clei Forbo 522 - 0,40kg/m2,clei neopren -0,05kg/m2,,защитный уголок - 1m.l./m2)	m2	16,110			
   		Capitolul 1.6.5. Pereti (Camera operator),S=37.00m2					
81	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane 	m2	37,000			
 82	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si pereti despartitor	m2	37,000			
 83	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(5мм)	m2	37,000			
 84	CF57A,k-2
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele  tavanelor 	m2	37,000			
 85	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si pereti despartitor (Грунтовка Supraton)	m2	37,000			
 86	CI23A,Adoptat
	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti  -  (Linoleum  omogen antibacterial antistatic  Forbo Onyx  g-r0.92mm) Corectii:Se exclude - grund (uni grund),clei Uzin -KE418, profil p.v.c. pervaz pardoseala), Se include:Grund Forbo -0,20kg/m2,Clei Forbo 522 - 0,40kg/m2,clei neopren -0,05kg/m2,,защитный уголок - 1m.l./m2)	m2	37,000