CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   
2. Organizatorul procedurii de achiziţie 
3. Obiectul achiziţiilor  Reconstructia Spitalului Clinic Municipal Nr.4, din str. Columna 150, mun. Chisinau (Bloc Administrativ)

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de reparatie
	
		1.1. Lucrari de demolare
	
1	RCsO56A
	Demontari: usi-демонтаж дверей
	m2	24,90	
2	RpCR32A
	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila 
	m2	183,00	
3	RpCK28B
	Demontare plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2  cm grosime,executate din rasinoase (демонтеж деревянных плинтусов ) К=0,3
	m	175,00	
4	RpCQ11D
	Demontarea peretilor -разборка деревянных перегородок
	m2	5,90	
5	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil,-разборка линолеума
	m2	92,00	
6	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi  сceramica (Разборка  полов из кермаических плит )
	m2	56,00	
7	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta ceramica (Разборка облицовочной плитки со стен)
	m2	33,00	
8	RpCG29A
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime-расширение дверных проемов
	m2	2,40	
9	RpCG29A
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime-расширение оконных проемов
	m2	32,40	
10	RpCU09C
	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct a gunoiului pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala
	t	88,00	
11	TsH92B
	Incarcarea in auto gunoi dupa demolare
	t	88,00	
12	TsI50J
	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 25 km 
	t	88,00	
		1.2. Lucrari de reparatie
	
		1.2.1. Pereti
	
13	CD51C
	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка армированных перегородок, толщиной 1/2кирпича)
	100 m2	0,12	
14	CC01D
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv-перемычки
	kg	18,00	
15	RpCC02A
	Cofraje din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm
	m2	4,00	
16	RpCB04A1
	Beton armat turnat in stilpi, grinzi, placi, plansee la cladiri existente turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200)-перемычки
	m3	0,40	
17	CF15A
	Tencuieli interioare  cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti -шт-ка кирпичных перегородок
	m2	23,60	
18	CF02B5
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (K=4)
	m2	23,60	
19	RCsB15A
	Spituirea suprafetelor  (Насечка поверхностей)
	m2	491,00	
20	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor r (BETONOCONTACT)-под облицовку плиткой
	m2	21,00	
21	CF50B
	Finisarea cu chit  la pereti -выравнивание поверхности стен под облицовку плиткой
	m2	21,00	
22	CI07A
	Placarea din faianta smaltuita, executate pe suprafate plane la pereti si stilpi , inclusiv glafurile fixate cu pasta adeziva, si rostuirea cu chit-облицовка стен плиткой
	m2	21,00	
23	CF15A
	Tencuieli interioare  cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti -шт-ка ЦПР-подоконной части окон
	m2	6,70	
24	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor r (BETONOCONTACT)-под  штукатурку сухой смесью стен ,перегородоки откосов
	m2	594,10	
25	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos -шт-ка сухой смесью стен ,перегородоки откосов
	m2	594,10	
26	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj  
	m2	594,10	
27	CK26D
	Coltar perforat din AL cu plasa 
	m	460,00	
28	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor inclusiv glafuri
	m2	594,10	
29	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor, inclusiv glafuri
	m2	594,10	
30	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior pe suprafetele  peretilor,  inclusiv glafuri (chit- "Mesterul Manole")  
	m2	594,10	
31	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor inclusiv glafuri
	m2	594,10	
32	CN09A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe glet existent, executate manual  ( cu vopsea Sansiro)-a peretilor inclusiv glafuri
	m2	594,10	
		1.2.2. Tavane
	
33	RCsB15A
	Spituirea suprafetelor  (Насечка поверхностей)
	m2	153,00	
34	RpCJ35A
	Crapturilor in tencuieli  interioare sau exterioare driscuite la tavane- расшивка трещин в штукатурке потолка
	m2	23,00	
35	RpCJ24B
	Repararea crapturilor in tencuieli exterioare stropite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T in 3 straturi (sprit, grund si stratul vizibil), avind latimea max de 15 cm (Ремонт трещин в  потолке)
	m	23,00	
36	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor r (BETONOCONTACT)
	m2	153,00	
37	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 
	m2	153,00	
38	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj  
	m2	153,00	
39	CF53B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm
	m2	153,00	
40	CK26D
	Coltar perforat din AL cu plasa 
	m	102,00	
41	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  tavane
	m2	153,00	
42	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior pe suprafetele tavane (chit- "Mesterul Manole")  
	m2	153,00	
43	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor inclusiv glafuri
	m2	153,00	
44	CN09A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe glet existent, executate manual  ( cu vopsea Sansiro)-a peretilor inclusiv glafuri
	m2	153,00	
		1.2.3. Pardosele
	
45	CN14A
	Finisaje transperente pe suprafetele pardoselei vechi cu grunt beton contact 
	m2	56,40	
46	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Стяжка пола из самовыравнивающейся смеси "Nivelir": толщина 10 мм)
	m2	56,40	
47	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a pardosele (BETONOCONTACT)
	m2	56,40	
48	CG47C
	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: pina la 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: до 300 х 300 мм) 
	m2	56,40	
49	CI14A
	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических  плит (плинтусы на клею)
	m	64,00	
50	CG42A
	Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune100x60(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn-замена досок в полах
	m2	14,00	
51	CG34A
	Pardoseli din placi OSB-выравнивание полов плитами ОСБ-3
	m2	92,00	
52	CG49A
	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli  (Устройство антибактериального гомогенного винилового покрытия полов (медицинский линолеум))
	m2	92,00	
53	CG06A
	Plinte din lemn de stejar 
	m	102,50	
		1.2.4. Diferite
	
54	RCsU07D
	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari (Заделка штроб после монтажа коммуникаций
	m	46,00