Resistematizarea incaperilor imobilului cu nr.cadastral 0100214.137.01, in vederea reamplasarii utilajului de Roentgen, a IMSP INN "Diomid Gherman", din str.Korolenko nr.2, mun.Chisinau.                           Obiect Nr.1066	Formular Nr.1B
WinCmeta2000	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări №2-1-2 
Deviz-oferta № 
Lucrari de tehnice-sanitarea (incalzirea, ventilarea si conditionarea aerului) (marca IVC.SU)
	(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 			

1	2	3	4	5	6	7	
		Capitolul 1. Lucrari de constructie					
1	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie    ( наружная решетка IGC-250 Systemair)	buc	1,00			
 2	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie    (ORG 100x250 Vents)	buc	1,00			
 3	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie    (ORG 400x150 Vents)	buc	4,00			
 4	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie    (ORG 400x200 Vents)	buc	1,00			
 5	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie    (ORG 400x250 Vents)	buc	1,00			
 6	VB30C
	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla neagra de 0,8 mm grosime (Зонт ЗК.00.000-01, Ф250, 5.904-51, 1 buc.)	m2	0,50			
 7	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie    (Решетка дверная MV450/2  Vents)	buc	2,00			
 8	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie    (Заслонка регулирующая КР 100  Vents)	buc	1,00			
 9	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie    (Заслонка регулирующая КР 125  Vents)	buc	2,00			
 10	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie    (Заслонка регулирующая КР 160  Vents)	buc	1,00			
 11	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie    (Заслонка регулирующая КР 200  Vents)	buc	1,00			
 12	VA02E
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Воздуховод  Ф100)	m2	1,50			
 13	VA02E
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Воздуховод Ф125)	m2	1,50			
 14	VA02E
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Воздуховод  Ф160)	m2	3,00			
 15	VA02E
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Воздуховод  Ф200)	m2	4,00			
 16	VA02F
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод  Ф250)	m2	11,50			
 17	VA02F
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод  Ф250)	m2	12,00			
 18	IzH05A
	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de  50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (Плиты минераловатные на синтетическом связующем  марки 125,  б=50мм) 0,8 m3	m2	16,00			
 19	IzI21B
	Protectia termoizolatiei la conducte prin infasurate in mod de spirala cu pelicula (folie) din PVC pe portiuni drepte (Фольгорубероид)	m2	17,20			
 20	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Металлоконструкции для крепления L63х5)	kg	60,00			
 21	CN20B
	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in  2 straturi inclusiv grundul 	m2	2,00			
 22	RpVA35B
	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de  700 - 1600 mm  	m2	21,60			
 23	CL20A  K=0.6
	Demontare  Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie    (Решетка)	buc	6,00			
							
 		Capitolul 2. Lucrari de montare					
24	VC04A
	Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0,8 kw  (Вентилятор канальный)	buc	1,00			
 25	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie      (заслонка c эл.приводом)  Kh-om=1.25	buc	1,00			
 26	VC12A
	Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg 	buc	1,00			
 27	VB17A
	Atenuator de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul  800 - 1600 mm 	buc	1,00			
 28	VC29A
	Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti (электрокалорифер)	buc	1,00			
 29	VC04A
	Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0,8 kw  (Вентилятор канальный)	buc	1,00			
 30	VB17A
	Atenuator de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul  800 - 1600 mm 	buc	1,00			
 31	VC37A
	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (Сплит - система)	buc	1,00			
 32	Pret
	Фреоновые трубки Ф1/4" с изоляцией "K-Flex" б=13мм	m	8,50			
 33	Pret
	Фреоновые трубки Ф3/8" с изоляцией "K-Flex" б=13мм	m	8,50			
 34	VC04A  k=0.6
	Demontarea  Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0,8 kw  (Вентилятор канальный)	buc	2,00			
 35	RpVC47A
	Demontarea bateriilor de incalzire a aerului,  avind greutatea totala de 50-200 kg 	buc	1,00			
 36	VC12A k=0.6
	Demontarea  Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg 	buc	1,00			
							
 		Capitolul 3. Utilaj 					
37	Pretul firmei
	Вентилятор канальный   K 250 M  Systemair	buc	1,00			
 38	Pretul firmei
	заслонка KPA 250 c эл.приводом Vents	buc	1,00			
 39	Pretul firmei
	фильтр FGR 250 со стандартным панельным   фильтром G3  Systemair	buc	1,00			
 40	Pretul firmei
	шумоглушитель LDC 250-600  Systemair	buc	1,00			
 41	Pretul firmei
	электрокалорифер CB 250-6,0  Systemair	buc	1,00			
 42	Pretul firmei
	Вентилятор канальный   K 315 M  Systemair	buc	1,00			
 43	Pretul firmei
	шумоглушитель LDC 250-600  Systemair	buc	1,00			
 44	Pretul firmei
	Сплит - система  GWH09AAB-K3DNA2A  Gree	buc	1,00