Lucrari de reparatie la Gimnaziul nr 7	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de reparatie
			
		Capitolul 1.1. Lucrari de reparatie la intrare in Gimnaziul
			
1	RpCG29D
	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie 
	m3	6,300	
 2	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2	11,520	
 3	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - Consolidarea golurilor
	kg	323,500	
 4	RpCU02A
	Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor
	kg	184,400	
 5	IzD05A
	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. 
	t	5,080	
 6	IzD04B
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi peste 12 mm, cu pensula de mina
	t	5,080	
 7	RpCU05H
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime
	buc	2,000	
 8	RpCU07C
	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii
	buc	2,000	
 9	RpCB18C
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat  in fundatii, pereti, stilpi etc - Inrare cu trepte
	m3	5,400	
 10	RpCA01A
	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite
	m3	1,200	
 11	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris
	m3	1,900	
 12	TsD04B
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv
	m3	0,900	
 13	CA02A
	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)
	m3	1,800	
 14	CA03B2
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) 
	m3	5,600	
 15	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	16,000	
 16	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 
	m2	16,000	
 17	CL21A
	Protectia muchiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe
	m	16,000	
 18	CK21A
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv
	m2	11,520	
 19	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu - In jurul usilor
	m	24,000	
 20	CH06A
	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta - Ingradire la scara din inox
	m	6,000	
 21	RCsB30A
	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul  de: 20 mm 
	buc	24,000	
 22	CL57A
	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg
	kg	8,800	
 23	CK35B
	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat
	buc	24,000	
 24	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - Copertina
	kg	488,600	
 25	RpCP25A
	Confectionarea si montarea dispozitivului cap ancorare tirant, executat din placuta metalica 40x40 cm si din otel beton cu diametrul de 25 mm - Consolidarea copertinei
	buc	4,000	
 26	CK35B
	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat - Buloane L=200 mm
	buc	24,000	
 27	CA08A
	Betonarea buloanelor la fundatii de utilaje si  stilpi metalici locasul avind dimensiunile de 70 x 70 x 200 mm
	buc	24,000	
 28	IzD05A
	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. 
	t	4,890	
 29	IzD04B
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi peste 12 mm, cu pensula de mina
	t	4,890	
 30	CK29E
	Tavane suspendate din panouri prefabricate din profiluri din otel galvanizat sau  din aluminiu dispuse celular - Etalbond, captusirea copertinei
	m2	17,200	
 31	RCsB30A
	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul  de: 20 mm 
	buc	110,000	
 32	CK35B
	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat
	buc	110,000	
 33	CE44A
	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata caluminiu, de tip "Etalbond" montate pe rigle metalice. 
	m2	16,100	
 34	CE20A
	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv
	m	4,000	
 35	CE22A
	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv
	m	3,500	
 		Capitolul 1.2. Lucrari de reparatii in hol
			
36	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2	66,000	
 37	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betocontact" intr-un strat, la pereti  interioare
	m2	96,000	
 38	RpCJ03A k=1.5
	Reparatii de tencuieli interioare, brute, la pereti din zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de ipsos-var marca 10 T, pentru realizarea grundului la pereti de caramida sau pe rabit smiruit - Grosimea 4.0 cm
	m2	66,000	
 39	CK50B k=2
	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat - Tavan cu 2 -3 nivele
	m2	30,000	
 40	CK26C
	Baghete montate la tavan din mase plastice
	m	76,800	
 41	CK35B
	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat
	buc	180,000	
 42	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului - Pentru 2-3-nivele k=2.0
	m2	30,000	
 43	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	96,000	
 44	CF57A k=2
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  a tavanelor - Pentru 2-3 nivele k=2.0
	m2	56,000	
 45	CK26C
	Carnizuri montate la tavan din mase plastice
	m	22,000	
 46	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	30,000	
 47	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti  interioare - Sub Tink
	m2	66,000	
 48	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti - Tencuiala decorativa cu structura marunta
	m2	66,000	
 49	CK07B
	Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi sau ferestre - Bagheta decorativa pentru pereti din MDF
	m	22,000	
 50	RpCJ06B
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime
	m	10,200	
 51	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	2,100	
 52	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane
	m2	2,100	
 53	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  a glafurilor
	m2	2,100	
 54	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	2,100	
 55	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	2,100	
 56	RpCB15A
	Spituirea suprafetelor de beton, in vederea aderarii unui beton nou - Pardoseli
	m2	30,000	
 57	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	30,000	
 58	CG01A1 k=4
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga 2.0 cm
	m2	30,000	
 59	CC03A
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp
	kg	52,200	
 60	CG53A
	Pardoseli epoxidice turnate. Sistema "FUXRAD"  "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent 
	m2	30,000	
 61	CG53A
	Pardoseli epoxidice turnate. Sistema "FUXRAD"  "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent - Plinte
	m2	3,000	
 		Capitolul 2. Lucrari electrice
			
62	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile
	buc	8,000	
 63	RpEF15A
	Montarea corpurilor de iluminat de tip LED in complet cu lampi
	buc	8,000	
 64	RpEF08A
	Montarea candelabrelor cu doua brate, pentru lampi  LED (cu 5 lampi) complet echipate + banda cu dioduri de lumina
	buc	4,000	
 65	RpED02B
	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console, cu sectiunea 25-35 mmp
	m	298,500	
 66	RpEE17D
	Inlocuirea prizelor - priza cu protectie tip 1- simbol 0235
	buc	4,000	
 67	RpEE15D
	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator dubla tip I-simbol 0238
	buc	10,000	
 68	RpEE01A
	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu 
	buc	2,000	
 69	RpEQ03A
	Demontarea cutiei cu cleme
	buc	2,000	
 70	RpEQ04A
	Montarea cutiei cu cleme
	buc	2,000	

	                                                                                                         

INVESTITOR	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S.