Extinderea statiei de epurare conform proiectului si a retelor de apeduct si canalizare in sectorul nou in s. Magdacesti, r-l Criuleni cu conectarea la retelele existente	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 01-20-A-01-SAC-2-5

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de terasament
			
1	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II 
	100 m3	1,8000	
 2	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu
	m3	1,2500	
 3	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm  Перемещение
	100 m3	0,1600	
 4	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm  Обр засыпка
	100 m3	1,6100	
 5	TsD05B
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv 
	100 m3	1,6200	
 		Capitolul 2. Constructia rezervorului D 2000
			
6	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris
	m3	0,7000	
 7	CA02A
	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa B12.5  
	m3	0,3600	
 8	CA02A
	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa B3.5  Подготовка из бетона В3.5
	m3	0,4400	
 9	AcE15A
	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana 
	m3	3,3400	
 10	AcD53C1
	Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-6
	put	1,0000	
 11	AcD53C1
	Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9
	put	3,0000	
 12	AcD53C1
	Placi prefabricate pt. camine  КЦД-20
	put	1,0000	
 13	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton
	kg	135,9000	
 14	IzD04A К=4
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu  vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina  Покраска 4 слоя  всех з/д
	t	0,1360	
 15	IzF19G К=2
	Strat de protectie a hidroizolatiei la acoperisuri executat prin vopsirea reflectorizanta cu vinarom aplicat in 2 straturi 4 слоя эпоксидной смолы
	m2	34,0000	
 16	CC09C
	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , 
	m2	31,5000	
 17	CF07A К=2
	Tencuieli interioare, subtiri, driscuite,  pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit si  mortar de ciment-var marca M 10-T pentru grund si stratul vizibil  Штукатурка цем.р-ром  20мм
	m2	31,5000	
 18	
	Сетка-рябица
	kg	64,5000	
 19	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton  Закладные детали из  прокатной стали и остольные метолические изделия
	kg	120,5000	
 20	IzD04A К=4
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu  vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina  Покраска 4 слоя
	t	0,1210	
 21	IC44D
	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 250  Сальник Дн 219,L=300мм
	buc	1,0000	
 22	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a.
	m2	30,0000	
 23	CA02A
	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa B12.5  Подготовка из бетона В12.5
	m3	0,3300	
 24	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris
	m3	0,5300	
 25	DB16A
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala 
	m2	5,3000	
 		Capitolul 3. Fundament ФО-1 2buc
			
26	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip Песчаная подготовка
	m3	0,1400	
 27	CP01A
	Montarea fundatiilor pahar partial prefabricate la constructii industriale si agrozootehnice cu paharul prefabricat si radierul turnat monolit, avind volumul pina la 1 mc inclusiv  Блок ФБС
	buc	2,0000	
 28	CB01C
	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in elemente de tip special (cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, consolele poligonale ale planseilor ciuperci, fundatii de utilaje cu canale vizitabile si pentru suprafetele poligonale), exclusiv sustinerile la constructii avind inaltimea pina la 20 m  inclusiv 
	m2	1,4400	
 29	CA03D
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa  B7,5
	m3	0,1400	
 30	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton   Закладная деталь МН127-6
	kg	13,2000	
 31	IzD04A К=2
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu  vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina  Покраска 4 слоя
	t	0,0260