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privind achiziționarea mobilierului executat individual destinat Laboratorului de Imunologie și Genetică Moleculară  din cadrul IMSP Institutul Oncologic

CAPITOLUL I
DISPOZIȚII GENERALE

1.1 Obiectul achiziției
Prezentul Caiet de sarcini stabilește cerințele tehnice minime pentru proiectarea, fabricarea, livrarea, montarea și punerea în funcțiune a mobilierului executat la comandă, destinat Laboratorului de Imunologie și Laboratorului de Genetică Moleculară din cadrul IMSP Institutul Oncologic.

Mobilierul va fi executat în conformitate cu prezentul Caiet de sarcini, planșele și schițele anexate, precum și cu dimensiunile și compartimentările indicate de Beneficiar.

1.2 Domeniul de aplicare
Prevederile prezentului Caiet de sarcini sunt obligatorii pentru toți operatorii economici participanți la procedura de achiziție și constituie cerințele tehnice minime pe care mobilierul ofertat trebuie să le îndeplinească.

Sunt admise soluții tehnice echivalente numai în măsura în care acestea asigură performanțe tehnice și funcționale cel puțin egale cu cele prevăzute în prezentul document și nu conduc la diminuarea calității, durabilității sau funcționalității mobilierului.

1.3 Destinația mobilierului
Mobilierul este destinat utilizării permanente în laboratoare medicale și de cercetare, fiind proiectat pentru desfășurarea activităților specifice de analiză, diagnostic și cercetare, în condiții de exploatare intensivă. Toate componentele mobilierului vor fi realizate din materiale care permit curățarea și dezinfecția repetată și care prezintă rezistență la solicitări mecanice, umiditate și agenți chimici utilizați în activitatea curentă a laboratoarelor.

1.4 Cerințe generale
Mobilierul va fi nou, neutilizat și fabricat industrial, toate dimensiunile din proiect vor fi verificate de executant la fața locului înainte de începerea fabricației. Orice neconcordanță între planșe și situația din teren va fi comunicată Beneficiarului înainte de executarea mobilierului. Mobilierul va fi livrat complet echipat, montat, reglat și pregătit pentru exploatare. Toate materialele utilizate vor fi conforme destinației mobilierului și vor asigura o durată de exploatare îndelungată în condiții specifice laboratoarelor medicale.
1.5 Documentația tehnică
Mobilierul va fi executat pe baza prezentului Caiet de sarcini, a planșelor și desenelor tehnice anexate. În cazul în care sunt identificate neconcordanțe între documentația tehnică și situația din teren, executantul are obligația de a solicita clarificări Beneficiarului înainte de inițierea procesului de fabricație.

CAPITOLUL II
CERINȚE TEHNICE COMUNE

2.1 Cerințe generale
Mobilierul va fi executat la comandă, conform prezentului Caiet de sarcini, desenelor și planșelor tehnice anexate, fiind destinat utilizării permanente în laboratoare medicale și de cercetare. Toate produsele vor fi fabricate industrial, din materiale noi, de calitate superioară, fără defecte de fabricație, deformări, muchii tăioase, exfolieri sau alte neconformități care pot afecta funcționalitatea, siguranța ori durata de exploatare.
Înainte de inițierea procesului de fabricație, executantul are obligația de a verifica toate dimensiunile la fața locului și de a solicita clarificări Beneficiarului în cazul constatării unor neconcordanțe între documentația tehnică și situația existentă în teren.
Mobilierul trebuie să permită exploatarea intensivă în condiții specifice laboratoarelor medicale și să reziste operațiunilor repetate de curățare și dezinfecție.

2.2 Structura portantă metalică
Structurile portante ale mobilierului vor fi executate din profile rectangulare din oțel laminat la rece, cu dimensiunea minimă de 50×25×2 mm.
În zonele supuse solicitărilor mecanice sporite sau cu deschideri mari se admite utilizarea profilelor rectangulare cu dimensiunea minimă de 50×35×2 mm, în vederea creșterii rigidității structurale.
Îmbinările vor fi executate prin sudură continuă, iar cordoanele de sudură vor fi șlefuite și finisate astfel încât să nu prezinte bavuri, muchii tăioase sau alte imperfecțiuni.
Structura metalică va fi rigidizată corespunzător pentru eliminarea vibrațiilor și deformărilor în timpul exploatării și va asigura stabilitatea mobilierului pe întreaga durată de utilizare.

2.3 Protecția anticorozivă și finisarea elementelor metalice
Toate elementele metalice vor fi supuse următorului proces tehnologic:
· degresare;
· pregătirea suprafețelor;
· fosfatare sau tratament anticoroziv echivalent;
· uscare controlată;
· aplicarea vopselei pulbere epoxi-poliester în câmp electrostatic;
· polimerizare în cuptor conform recomandărilor producătorului.
Stratul de acoperire va avea grosimea cuprinsă între 80 și 120 μm și va prezenta următoarele caracteristici:
· rezistență la coroziune;
· rezistență la zgâriere și abraziune;
· rezistență la impact;
· rezistență la alcool etilic și alcool izopropilic;
· rezistență la soluții de dezinfecție utilizate în instituțiile medicale;
· finisaj uniform, fără exfolieri, scurgeri, incluziuni sau diferențe de nuanță.
· Culoarea structurii metalice va fi stabilită de Beneficiar din paletarul RAL.

2.4 Blaturi de lucru
2.4.1 Bancuri centrale de laborator
Blaturile bancurilor centrale vor fi executate din PAL melaminat de înaltă densitate, cu grosimea de 36 mm, clasa de emisii E1 sau echivalent.

Blaturile vor avea următoarele caracteristici:
· suprafață cu rezistență ridicată la uzură;
· rezistență la zgâriere și abraziune;
· rezistență la umiditate;
· rezistență la pete și produse uzuale de curățare;
· cant ABS cu grosimea de minimum 2 mm, aplicat industrial pe toate muchiile vizibile.
În cazul bancurilor executate din două sau mai multe module, îmbinările vor fi realizate cu elemente profesionale de solidarizare și aliniere, astfel încât suprafața de lucru să fie continuă, perfect plană și fără diferențe de nivel.
Decorul și culoarea blatului vor fi stabilite de Beneficiar.

2.4.2 Mese de laborator și corpuri inferioare prevăzute cu blat
Blaturile vor fi executate din Compact HPL, cu grosimea de 12 mm, având următoarele caracteristici:
· compact și omogen pe întreaga secțiune;
· impermeabil;
· neporos;
· antibacterian;
· rezistent la acizi și alcalii;
· rezistent la solvenți utilizați în laboratoare;
· rezistent la dezinfectanți;
· rezistent la temperaturi ridicate;
· rezistent la umiditate;
· rezistent la abraziune și zgâriere.
Muchiile vor fi frezate și finisate industrial, fără aplicarea cantului.

2.5 Corpuri din PAL melaminat
Corpurile de mobilier vor fi executate din PAL melaminat, cu grosimea de 18 mm, clasa de emisii E1 sau echivalent.
Canturile vizibile vor fi protejate cu ABS de minimum 2 mm, aplicat industrial, rezistent la umiditate și uzură.
Decorul și culoarea vor fi stabilite de Beneficiar.

2.6 Feronerie și accesorii
Mobilierul va fi echipat exclusiv cu feronerie profesională destinată utilizării intensive, după cum urmează:
· balamale cu amortizare (Soft Close);
· glisiere telescopice cu extracție totală pentru sertare;
· mânere metalice din aluminiu anodizat sau inox satinat;
· sisteme de închidere cu yală, acolo unde este prevăzut în proiect;
· elemente de fixare zincate cu protecție anticorozivă.
Corpurile mobile vor fi prevăzute cu role industriale pivotante, dintre care minimum două cu sistem de frânare.

2.7 Picioare reglabile
Picioarele mobilierului vor fi prevăzute cu:

· sistem de reglare pe înălțime de minimum ±20 mm;
· tălpi antiderapante;
· elemente de protecție împotriva deteriorării pardoselii.
2.8 Cerințe privind calitatea execuției

Mobilierul livrat trebuie să fie:
· nou și neutilizat;
· fabricat industrial;
· fără defecte de fabricație;
· fără deformări sau muchii tăioase;
· cu îmbinări precise și uniforme;
· stabil și rigid;
· ușor de curățat și dezinfectat;
· corespunzător utilizării intensive în laboratoare medicale.
2.9 Capacitatea portantă
Bancurile centrale de laborator vor avea o capacitate portantă de minimum 120 kg, distribuită uniform pe suprafața blatului, fără apariția deformărilor permanente ale structurii sau ale blatului.

CAPITOLUL III
SPECIFICAȚII TEHNICE – BANCURI CENTRALE DE LABORATOR

3.1 Generalități
Bancurile centrale de laborator vor fi executate la comandă, conform planșelor și desenelor tehnice anexate, fiind destinate utilizării în cadrul Laboratorului de Imunologie și Genetică Moleculară. Execuția bancurilor centrale va respecta cerințele tehnice comune prevăzute în Capitolul II al prezentului Caiet de sarcini.

3.2 Caracteristici constructive
Bancurile centrale vor fi executate pe structură metalică conform pct. 2.2, protejată anticoroziv conform pct. 2.3. Blatul de lucru va fi executat din PAL melaminat, grosime 36 mm, conform pct. 2.4.1, prevăzut cu cant ABS de minimum 2 mm pe toate muchiile vizibile. În cazul executării blatului din două sau mai multe module, îmbinările vor fi realizate cu sisteme profesionale de solidarizare și aliniere, astfel încât suprafața de lucru să fie continuă, perfect plană și fără diferențe de nivel. Fiecare banc va fi prevăzut cu picioare reglabile și elemente de rigidizare necesare asigurării stabilității și exploatării în condiții de siguranță.

3.3 Cerințe funcționale
Bancurile centrale vor asigura:
· stabilitate și rigiditate ridicată;
· rezistență la solicitări mecanice specifice activităților de laborator;
· planeitatea suprafeței de lucru;
· acces facil pentru activitățile de curățare și întreținere;
· integrarea tumbelor mobile conform desenelor tehnice.

3.4 Bancuri centrale
	Poziția
	Denumirea produsului
	Cantitate
	Dimensiuni (L × l × h), mm

	BC-01
	Banc de lucru central Tip I
	1 buc.
	5450 × 600 × 750

	BC-02
	Banc de lucru central Tip II
	1 buc.
	5400 × 600 × 750

	BC-03
	Banc de lucru central Tip III
	1 buc.
	5550 × 600 × 750


Toate bancurile centrale vor avea caracteristici constructive identice, diferența dintre acestea fiind exclusiv dimensiunile de gabarit.

3.5 Tumbe mobile
Fiecare banc central va fi echipat cu 3 tumbe mobile, rezultând un total de 9 bucăți, amplasate conform desenelor tehnice.
Caracteristici tehnice
	Denumire
	Cantitate
	Dimensiuni (L × A × H), mm
	Configurație

	Tumbă mobilă
	9 buc.
	450 × 500 × 650
	3 sertare


Fiecare tumbă va fi executată din PAL melaminat conform pct. 2.5 și va fi echipată cu:
· trei sertare;
· glisiere telescopice cu extracție totală și amortizare;
· sistem de închidere centralizată cu yală;
· mânere metalice;
· patru role industriale pivotante, dintre care minimum două prevăzute cu sistem de frânare.

3.6 Cerințe de execuție
Bancurile centrale vor fi livrate complet echipate și montate, cu toate accesoriile necesare funcționării.
La recepție se va verifica:
· conformitatea dimensiunilor cu proiectul;
· planeitatea blatului;
· stabilitatea structurii;
· funcționarea sertarelor și a sistemelor de închidere;
· calitatea finisajelor și a montajului.


CAPITOLUL IV
SPECIFICAȚII TEHNICE – MOBILIER LABORATORUL DE IMUNOLOGIE

4.1 Generalități
Mobilierul destinat Laboratorului de Imunologie va fi executat la comandă, conform planșelor și desenelor tehnice anexate, respectând integral cerințele tehnice comune prevăzute în Capitolul II al prezentului Caiet de sarcini. Dimensiunile finale vor fi verificate de executant la fața locului înainte de începerea procesului de fabricație.

4.2 Mese de laborator
Tabelul 4.1 – Mese de laborator
	Poziția
	Denumirea produsului
	Cantitate
	Dimensiuni (L × l × h), mm

	MI-01
	Masă laborator
	7 buc.
	1200 × 700 × 900

	MI-02
	Masă laborator
	1 buc.
	1500 × 700 × 900


Cerințe constructive
Mesele vor fi executate conform Capitolului II și vor fi prevăzute cu:
· structură metalică conform pct. 2.2;
· protecție anticorozivă conform pct. 2.3;
· blat Compact HPL, grosime 12 mm, conform pct. 2.4.2;
· picioare reglabile conform pct. 2.7;
· capacitate portantă conform pct. 2.9.

4.3 Rafturi suspendate
Tabelul 4.2
	Poziția
	Denumirea produsului
	Cantitate
	Dimensiuni (L × l × h), mm

	MI-03
	Raft suspendat
	4 buc.
	1200 × 300 × 300


Cerințe constructive
Rafturile vor fi executate conform Capitolului II și vor fi prevăzute cu:
· o poliță interioară;
· sistem metalic mascat pentru fixarea pe perete;
· elemente de fixare dimensionate corespunzător încărcării.
Capacitate portantă minimă: 30 kg/raft.

4.4 Dulap pentru dosare
Tabelul 4.3
	Poziția
	Denumirea produsului
	Cantitate
	Dimensiuni (L × l × h), mm

	MI-04
	Dulap pentru dosare
	2 buc.
	750 × 300 × 2000


Cerințe constructive
Fiecare dulap va fi prevăzut cu:
· cinci polițe reglabile;
· două uși batante;
· sistem de închidere cu yală;
· balamale cu amortizare;
· mânere metalice.

4.5 Dulap pentru reactivi
Tabelul 4.4
	Poziția
	Denumirea produsului
	Cantitate
	Dimensiuni (L × l × h), mm

	MI-05
	Dulap pentru reactivi
	2 buc.
	750 × 800 × 2100


Cerințe constructive
Dulapurile vor fi compartimentate cu minimum cinci niveluri de depozitare și vor fi prevăzute cu:
· polițe reglabile;
· uși cu deschidere integrală;
· balamale cu amortizare;
· mânere metalice;
· sistem de închidere cu yală.
Capacitatea portantă minimă a fiecărei polițe: 40 kg.

4.6 Dulap pentru haine
Tabelul 4.5
	Poziția
	Denumirea produsului
	Cantitate
	Dimensiuni (L × l × h), mm

	MI-06
	Dulap pentru haine
	1 buc.
	1400 × 520 × 2000


Cerințe constructive
Dulapul va fi prevăzut cu:
· compartiment pentru halate;
· bară metalică pentru umerașe;
· poliță superioară;
· poliță inferioară;
· sistem de închidere cu yală.

4.7 Comodă de laborator
Tabelul 4.6
	Poziția
	Denumirea produsului
	Cantitate
	Dimensiuni (L × l × h), mm

	MI-07
	Comodă laborator
	4 buc.
	800 × 450 × 750


Cerințe constructive
Comoda va fi executată conform Capitolului II și va fi prevăzută cu:
· blat Compact HPL de 12 mm;
· sertare cu glisiere telescopice și amortizare;
· compartiment cu ușă;
· sistem de închidere cu yală;
· mânere metalice.

4.8 Masă pentru microscop
Tabelul 4.7
	Poziția
	Denumirea produsului
	Cantitate
	Dimensiuni (L × l × h), mm

	MI-08
	Masă pentru microscop
	1 buc.
	1500 × 700 × 900


Cerințe constructive
Masa pentru microscop va respecta cerințele generale prevăzute în Capitolul II și va fi executată pe o structură metalică rigidizată suplimentar pentru reducerea vibrațiilor în timpul utilizării echipamentelor optice. Blatul va fi executat din Compact HPL, grosime 12 mm.

4.9 Cerințe specifice de execuție
Mobilierul prevăzut în prezentul capitol va fi livrat complet echipat și montat.
La recepție se vor verifica:
· conformitatea dimensiunilor cu proiectul;
· funcționarea elementelor mobile;
· stabilitatea mobilierului;
· calitatea finisajelor;
· lipsa defectelor de fabricație și montaj.

CAPITOLUL V
SPECIFICAȚII TEHNICE – MOBILIER PENTRU LABORATORUL DE GENETICĂ MOLECULARĂ
5.1 Generalități
Mobilierul destinat Laboratorului de Genetică Moleculară va fi executat la comandă, conform planșelor și desenelor tehnice anexate, cu respectarea integrală a cerințelor tehnice comune prevăzute în Capitolul II al prezentului Caiet de sarcini. Toate dimensiunile vor fi verificate la fața locului înainte de începerea fabricației.

5.2 Mese de laborator
Tabelul 5.1 – Mese de laborator
	Poziția
	Denumirea produsului
	Cantitate
	Dimensiuni (L × l × h), mm

	GM-01
	Masă laborator
	4 buc.
	1200 × 700 × 900

	GM-02
	Masă laborator
	3 buc.
	1500 × 700 × 900

	GM-03
	Masă laborator
	1 buc.
	700 × 700 × 900


Cerințe constructive
Mesele vor fi executate conform Capitolului II și vor fi prevăzute cu:
· structură metalică conform pct. 2.2;
· protecție anticorozivă conform pct. 2.3;
· blat din Compact HPL, grosime 12 mm, conform pct. 2.4.2;
· picioare reglabile conform pct. 2.7;
· capacitate portantă conform pct. 2.9.

5.3 Dulapuri înalte cu două uși
Tabelul 5.2
	Poziția
	Denumirea produsului
	Cantitate
	Dimensiuni (L × l × h), mm

	GM-04
	Dulap înalt cu două uși
	3 buc.
	1200 × 400 × 2100


Cerințe constructive
Fiecare dulap va fi executat conform Capitolului II și va fi prevăzut cu:
· două uși batante;
· polițe reglabile;
· minimum cinci niveluri de depozitare;
· balamale cu amortizare;
· mânere metalice;
· sistem de închidere cu yală.
Capacitatea portantă minimă a fiecărei polițe: 40 kg.
5.4 Dulap inferior cu două uși
Tabelul 5.3
	Poziția
	Denumirea produsului
	Cantitate
	Dimensiuni (L × l × h), mm

	GM-05
	Dulap inferior
	1 buc.
	1000 × 1000 × 750


Cerințe constructive
Dulapul va fi executat conform Capitolului II și va fi prevăzut cu:
· blat Compact HPL, grosime 12 mm;
· două compartimente;
· poliță interioară;
· balamale cu amortizare;
· mânere metalice;
· sistem de închidere cu yală.
5.5 Dulapuri inferioare
Tabelul 5.4
	Poziția
	Denumirea produsului
	Cantitate
	Dimensiuni (L × l × h), mm

	GM-06
	Dulap inferior
	3 buc.
	900 × 700 × 650


Cerințe constructive
Dulapurile vor fi executate conform Capitolului II și vor fi prevăzute cu:
· blat Compact HPL, grosime 12 mm;
· două uși;
· poliță interioară reglabilă;
· balamale cu amortizare;
· mânere metalice;
· sistem de închidere cu yală.

5.6 Comodă de laborator
Tabelul 5.5
	Poziția
	Denumirea produsului
	Cantitate
	Dimensiuni (L × l × h), mm

	GM-07
	Comodă laborator
	1 buc.
	600 × 450 × 750


Cerințe constructive
Comoda va fi executată conform Capitolului II și va fi prevăzută cu:
· blat Compact HPL de 12 mm;
· două uși;
· poliță interioară;
· balamale cu amortizare;
· mânere metalice.
5.7 Rafturi suspendate
Tabelul 5.6
	Poziția
	Denumirea produsului
	Cantitate
	Dimensiuni (L × l × h), mm

	GM-08
	Raft suspendat
	4 buc.
	1200 × 300 × 300


Cerințe constructive
Rafturile vor fi executate conform Capitolului II și vor fi prevăzute cu:
· o poliță interioară;
· sistem metalic mascat pentru fixarea pe perete;
· elemente de fixare dimensionate corespunzător încărcării.
Capacitate portantă minimă: 30 kg/raft.
5.8 Cerințe specifice de execuție
Mobilierul prevăzut în prezentul capitol va fi livrat complet echipat, montat și reglat.
La recepție se vor verifica:
· conformitatea dimensiunilor cu proiectul și planșele tehnice;
· stabilitatea și rigiditatea mobilierului;
· funcționarea ușilor, sertarelor și sistemelor de închidere;
· calitatea finisajelor și a montajului;
· lipsa defectelor de fabricație și a deteriorărilor rezultate din transport sau montaj.
· 
CAPITOLUL VI
SPECIFICAȚII TEHNICE – STRUCTURI METALICE SUPORT PENTRU MESE DE LABORATOR 

6.1 Generalități
Structurile metalice suport pentru mesele de laborator vor fi executate la comandă, conform planșelor și desenelor tehnice anexate, cu respectarea integrală a cerințelor tehnice comune prevăzute în Capitolul II – Cerințe tehnice comune. Dimensiunile finale vor fi verificate de executant la fața locului înainte de începerea procesului de fabricație.
6.2 Structuri metalice suport pentru mese de laborator
Tabelul 6.1
	Poziția
	Denumirea produsului
	Cantitate
	Dimensiuni (L × l × h), mm

	SM-01
	Structură metalică suport pentru masă de laborator
	7 buc.
	1300 × 580 × 750

	SM-02
	Structură metalică suport pentru masă de laborator
	1 buc.
	1300 × 580 × 900


Cerințe constructive
Structurile metalice vor fi executate conform prevederilor Capitolului II și desenelor tehnice anexate și vor fi prevăzute cu:
· structură portantă metalică conform pct. 2.2;
· protecție anticorozivă conform pct. 2.3;
· picioare reglabile conform pct. 2.7;
· elemente de fixare pentru montarea blatului de lucru.
Structurile metalice vor asigura rigiditatea și stabilitatea necesare utilizării în laboratoare medicale și vor permite montarea sigură a blatului de lucru.

6.3 Cerințe specifice de execuție
Structurile metalice vor fi livrate complet finisate și pregătite pentru montarea blatului, fără deformări, muchii tăioase sau defecte de fabricație.
La recepție se vor verifica:
· conformitatea dimensiunilor cu planșele și desenele tehnice;
· stabilitatea și rigiditatea structurii;
· calitatea finisajelor;
· conformitatea cu cerințele prevăzute în prezentul Caiet de sarcini.


CAPITOLUL VII
CONDIȚII DE LIVRARE, MONTAJ, RECEPȚIE ȘI GARANȚIE

7.1 Livrarea și montajul
Mobilierul va fi livrat, manipulat, montat și reglat de către furnizor la sediul Beneficiarului, în spațiile indicate de acesta.
Toate cheltuielile aferente transportului, manipulării, montajului, reglajului și punerii în funcțiune vor fi incluse în prețul ofertat.
Montajul va fi executat cu personal calificat, fără deteriorarea finisajelor mobilierului, pereților, pardoselilor sau instalațiilor existente.
La finalizarea montajului, executantul va evacua toate ambalajele și deșeurile rezultate din activitatea desfășurată și va preda spațiile curate.

7.2 Recepția mobilierului
Recepția cantitativă și calitativă a mobilierului se va efectua de către reprezentanții Beneficiarului, după livrarea și montarea integrală a produselor.
În cadrul recepției se va verifica:
· corespondența cantităților livrate cu documentele contractuale;
· conformitatea dimensiunilor și compartimentării cu prezentul Caiet de sarcini și planșele tehnice;
· calitatea materialelor și a finisajelor;
· stabilitatea și funcționalitatea mobilierului;
· funcționarea corespunzătoare a ușilor, sertarelor, sistemelor de închidere și a celorlalte elemente mobile;
· lipsa defectelor de fabricație, transport sau montaj.
Beneficiarul își rezervă dreptul de a refuza recepția produselor care nu corespund cerințelor prezentului Caiet de sarcini.

7.3 Documente care vor însoți livrarea
La livrarea mobilierului, furnizorul va prezenta, după caz:
· factura fiscală;
· avizul de însoțire a mărfii;
· certificatul de garanție;
· instrucțiuni privind exploatarea și întreținerea mobilierului, dacă este cazul;
· alte documente solicitate prin contract.

7.4 Garanția
Perioada minimă de garanție pentru mobilier va fi de 24 de luni, calculată de la data semnării procesului-verbal de recepție fără obiecții.
În perioada de garanție, furnizorul va remedia, pe cheltuiala proprie, toate defectele de fabricație, montaj sau funcționare care nu sunt imputabile Beneficiarului.
Remedierea deficiențelor constatate se va realiza în termenul stabilit de comun acord cu Beneficiarul, fără costuri suplimentare.

7.5 Cerințe finale
Toate produsele furnizate trebuie să fie:
· noi și neutilizate;
· executate conform prezentului Caiet de sarcini și desenelor tehnice anexate;
· fabricate din materiale conforme destinației de utilizare;
· complete și pregătite pentru exploatare imediată.
Prin depunerea ofertei, operatorul economic confirmă că a analizat documentația de atribuire și își asumă executarea și livrarea mobilierului în conformitate cu toate cerințele tehnice și funcționale prevăzute în prezentul Caiet de sarcini.
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