WinСмета2000
Formular Nr.5

Investitor
Obiect	 
Repararea fatadelor Filormonicii Nationale"Serghei Lunchevici" pe str.Mitropolit Varlaam 78, mun.Chisinau №454-0718-SA	

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul № 2-1-1
 Fatade. Lucrari de constructie generale (mаrcа  SA)
(formular desfăşurat)

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse     	
U.M. 	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
		1. Главные фасады					
1	RpCJ12A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Наружная заглаженная штукатурка,  цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см)
	m2			118,36
—————
98,02	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	57,66	76,69	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	57,66	21,33	
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	845,83	20,30	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0040	10,50	0,04	
2	CN11B
	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa,  aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita (Наружная окраска фасадов  краской Muresco-plus в 2 слоя, по грунту Caparol Tiefgrund, по затертой штукатурке)
	m2			75,08
—————
31,71	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71	
	2430000007012	Grund - Caparol Tiefgrund	kg	0,0400	35,80	1,43	
	24301161040701	Vopsea  pe baza de polimeri acrilici (Muresco-plus)	kg	0,4000	104,20	41,68	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25	
3	CF13B
	Tencuieli exterioare speciale, la fatade, executate manual, exclusiv schela, cu terasit,  dolomit sau similare, cu grundul executat cu mortar de var ciment M 25-T, in grosime de 2 cm,  iar stratul vizibil periat sau raschetat in grosime de 0,8.....1,0 cm (Отделка цоколя мраморной крошкой)
	m2			173,20
—————
158,56	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53	
	7122050013400	Zidar	h-om	2,5500	57,66	147,03	
	1412222202556	Terasit, dolomit sau similare	kg	0,5000	1,56	0,78	
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0220	620,83	13,66	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0077	21,36	0,16	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0035	10,50	0,04	
4	CB15A
	Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade (Леса для отделочных работ по фасаду)
	m2			25,91
—————
20,18	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0500	57,66	2,88	
	7124010010700	Dulgher	h-om.	0,3000	57,66	17,30	
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	3 104,17	0,37	
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0003	3 104,17	0,93	
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0006	3 104,17	1,86	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0060	14,44	0,09	
	2410520006700	Automacara 	h-ut	0,0100	171,90	1,72	
	2952270007617	Schela metalica autoridicatoare 2 castele Lmax=12 m, Hmax=31m	h-ut	0,9500	0,80	0,76	
5	CB15A
	Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade (Перестановка лесов)
	m2			22,75
—————
20,18	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0500	57,66	2,88	
	7124010010700	Dulgher	h-om.	0,3000	57,66	17,30	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0060	14,44	0,09	
	2410520006700	Automacara 	h-ut	0,0100	171,90	1,72	
	2952270007617	Schela metalica autoridicatoare 2 castele Lmax=12 m, Hmax=31m	h-ut	0,9500	0,80	0,76	
		2. Ротонда					
6	IzA04A
	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma (Зачистка  и ремонт сущ. кладки с помощью металлической щетки)
	m2			7,24
—————
6,34	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	57,66	6,34	
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	3,00	0,90	
7	CN01B (F)
	Conservarea zidariei cu Disboxan 452 (Консервация кладки составом "Disboxan 452")
	m2			80,14
—————
8,07	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1400	57,66	8,07	
	265210210069600	Disboxan 452	kg	0,4000	179,80	71,92	
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,0500	3,00	0,15	
		3. Дворовые фасады					
8	CN01B (F)
	Conservarea zidariei cu Disboxan 452 (Консервация кладки составом "Disboxan 452")
	m2			80,14
—————
8,07	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1400	57,66	8,07	
	265210210069600	Disboxan 452	kg	0,4000	179,80	71,92	
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,0500	3,00	0,15	
9	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка штукатурки)
	m2			15,67
—————
15,57	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,50	0,10	
10	RpCJ12A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Наружная заглаженная штукатурка,  цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см)
	m2			118,36
—————
98,02	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	57,66	76,69	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	57,66	21,33	
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	845,83	20,30	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0040	10,50	0,04	
11	CN11B
	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa,  aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita (Наружная окраска фасадов  краской Muresco-plus в 2 слоя, по грунту Caparol Tiefgrund, по затертой штукатурке)
	m2			75,08
—————
31,71	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71	
	2430000007012	Grund - Caparol Tiefgrund	kg	0,0400	35,80	1,43	
	24301161040701	Vopsea  pe baza de polimeri acrilici (Muresco-plus)	kg	0,4000	104,20	41,68	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25	
12	CB15A
	Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade (Леса для отделочных работ по фасаду)
	m2			25,91
—————
20,18	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0500	57,66	2,88	
	7124010010700	Dulgher	h-om.	0,3000	57,66	17,30	
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	3 104,17	0,37	
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0003	3 104,17	0,93	
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0006	3 104,17	1,86	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0060	14,44	0,09	
	2410520006700	Automacara 	h-ut	0,0100	171,90	1,72	
	2952270007617	Schela metalica autoridicatoare 2 castele Lmax=12 m, Hmax=31m	h-ut	0,9500	0,80	0,76	
13	CB15A
	Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade (Перестановка лесов)
	m2			22,75
—————
20,18	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0500	57,66	2,88	
	7124010010700	Dulgher	h-om.	0,3000	57,66	17,30	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0060	14,44	0,09	
	2410520006700	Automacara 	h-ut	0,0100	171,90	1,72	
	2952270007617	Schela metalica autoridicatoare 2 castele Lmax=12 m, Hmax=31m	h-ut	0,9500	0,80	0,76	

 Intocmit 	(Hitenco S.)	
                                       (funcţia, semnătura)	
Verificat	()	
                                      (funcţia, semnătura)