Reparatii curente la caminul nr.1 din str. Armeneasca nr.40, mun. Chișinău. Academia  de Muzica,Teatru si Arte Plastice	Formular Nr.1
WinCmeta2000	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 1
Lucrari de reparatii
	(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 			

1	2	3	4	5	6	7	

     		Capitolul 1.1. Izolator medical et. 2					
		Capitolul 1.1.1. Demolari					
1	RpSC05A
	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00			
 2	RpSC01A
	Demontarea unei cazi de baie, inclusiv accesoriile	buc	2,00			
 3	RpSC07A
	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat 	buc	3,00			
 4	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	12,48			
 5	RpCG29D
	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie 	m3	0,40			
 6	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	11,70			
 7	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	48,28			
 8	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi , gresie, placi ceramice, etc	m2	10,70			
 9	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	10,70			
   		Capitolul 1.1.2. Pardosea					
 10	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontct" intr-un strat, la pardosele	m2	25,50			
 11	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 	m2	25,50			
 12	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 ,400*400 mm	m2	10,70			
 13	CG08A1
	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez 	m2	14,30			
   		Capitolul 1.1.3. Usi					
14	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	7,10			
 15	CK03A
	Usi din MDF interioare intr-un canat, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m	m2	5,67			
 16	CK33C
	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	3,00			
   		Capitolul 1.1.4. Pereti					
17	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 	m2	103,46			
 18	СF60B
	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC gr.12,5 mm, cu executarea carcasei metalice identice,  cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie	m2	2,80			
 19	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	103,46			
 20	CF51B k=4
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) 	m2	103,46			
 21	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	103,46			
 22	CK18C
	Montarea coltarelor din aluminiu	m	36,00			
 23	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	103,46			
 24	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satroc"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	103,46			
 25	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 	m2	103,46			
 26	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	103,46			
   		Capitolul 1.1.5. Tavan					
27	CK50A
	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	11,10			
 28	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 	m2	14,30			
 29	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	25,40			
 30	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	25,40			
 31	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satroc"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	25,40			
 32	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 	m2	25,40			
 33	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	25,40			
     		Capitolul 1.2. Vicee, dus					
34	CF02A
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	48,60			
 35	CI22B
	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat),  dimensiuni  placute: 200 x 300 mm 	m2	35,64			
 36	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	13,00			
 37	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	13,00			
 38	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satroc"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	13,00			
 39	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 	m2	13,00			
 40	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	13,00			
 41	CK50A
	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	4,50			
 42	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	4,50			
 43	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	4,50			
 44	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	4,50			
 45	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satroc"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	4,50			
 46	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	4,50			
 47	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4,50			
 48	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 	m2	4,50			
 49	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2  400x400 pentru interior	m2	4,50			
 50	SC07A
	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,00			
 51	SC04C
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal	buc	1,00			
 52	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" de tip Kroner Nico	buc	1,00			
 53	SC02A
	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	1,00			
 54	SD02A
	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. de tip Emme	buc	1,00			
   		Capitolul 2. 
Pardoseli la coridoare et.1-2					
55	RpCK41A
	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	207,00			
 56	RpCK42E
	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	209,7			
 57	CE17A
	Strat suplimentar polimeric tip Folie PE montat sub stratul de polisterenbeton lapardoseli	m2	207,00			
 58	CA02C
	Polistteroolbeton M5, cl. B1.5 cu desitatea 400-500 kg/m3 turnat in egaliari, cu mijloace clasice, gr. 100mm (aplicativ)	m3	20,70			
 59	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 	m2	207,00			
 60	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2  dim. 400x400 pentru interior	m2	207,00			
 61	CI14A
	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv de tipul pardoselei	m	209,60			
   		Capitolul 3. Lucrari diverse					
62	RpCU09C
	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	28,00			
 63	TrI1AA01C3
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	28,00			
 64	TsI50C10
	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km 	t	28,00			
 		Capitolul 4. Electricitatea  izolator					
65	RpED09A
	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5	m	150,00			
 66	RpED09A
	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5	m	225,00			
 67	RpEF02C
	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere,  cu unul sau mai multe tuburi 600*600 4*20W 	buc	10,00			
 68	RpEE01A
	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu 	buc	8,00			
 69	RpEE03C
	Montarea prizelor interne euro cu impamintare 220V, 16A, montata pe console sau in cutii si panouri 	buc	10,00			
 70	RpEE03B
	Montarea cutii de ramificare interna 120*120mmx70mm	buc	2,00			
 71	RpEE03B
	Montarea cutii cu d.65mm, p-u prize (Doze)	buc	18,00