CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Primaria com. Stauceni, mun. Chisinau
2. Organizatorul procedurii de achiziţie Primaria com. Stauceni, mun. Chisinau
3. Obiectul achiziţiilor  Reparatia unei portiuni din strada Glorie nr. 12 pina la nr. 46 si a unei portiuni de trotuar din s. Goianul Nou, comuna Stauceni

   №
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  		
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Reparatia drumului
	
1	DI106
	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie
	100m2	15,00	
2	TsH92A
	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie
	t	5,00	
3	TsI50A5
	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km 
	t	5,00	
4	DI158A
	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea  degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm
	m2	1 500,00	
5	TsI51A3
	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km
	t	165,00	
6	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II
	100 m3	0,75	
7	DI109
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic h=6cm - la supralargiri
	m3	90,00	
8	TsC02D1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.  (decaparea casetei h=30cm)
	100 m3	4,50	
9	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea material decapat)
	100 m3	5,40	
10	TsI51A3
	Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km
	t	918,00	
11	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II
	100 m3	5,40	
12	TsE05B
	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II
	100m2	15,00	
13	DI96
	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma
	100 m3	3,75	
14	DI110
	Amenajarea stratului de egalizare (Strat drenant din amestec de agregate grosier si agregate fine cu D mai mic sau egal cu 45 conform SM-EN 12620+A1: 2008 ) H-10 cm
	m3	150,00	
15	DA12B
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire  (piatra sparta (split) fr.31.5-63  LA/30 , h=20cm) 
	m3	300,00	
16	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2
	t	2,16	
17	DB16H k=1.5
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic cu criblura BA 16 conform SR EN 13108) 
K=1,500
	m2	3 600,00	
18	material
	Beton asfatic cu criblura, BA16 rul, bitum 50/70, conform SM EN 13108:2016  (adaugator la norma DB16H)
	t	14,40	
		2. Borduri mari
	
19	TsC02B1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.
	100 m3	1,35	
20	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta fr.8-31.5, LA30, SM SR EN 13242+A1:2010, h=15cm sub bordure
	m3	40,50	
21	DE10E
	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100х30х15 см, pe fundatie de beton C12/15) 
	m	600,00	
22	TsD01C
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare - dupa bordure
	m3	1,35	
23	TsD05B
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv
	100 m3	1,35	
		3. Ajustarea fintinilor - 18 buc
	
24	RpAcF34A
	Demontarea capacelor la camine
	buc	18,00	
25	DI119
	Fundatii monolite din beton C15/20 la edificiile artificiale
Alte utilaje=1,030
	m3	2,50	
26	AcE07B
	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B (montarea capacelor demontate anterior)
Mat. marunte (scinduri etc.)=1,020
	buc	18,00	
		4. Constructia trotuarului
	
27	TsC21B1
	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II  (decaparea covatei)
	100 m3	0,20	
28	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu
	m3	2,00	
29	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II   (incarcarea)
	100 m3	0,20	
30	TsI51A3
	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km
	t	35,00	
31	TsC51B
	Lucrari la descarcare
	100 m3	0,20	
32	DI111
	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta LA 30 conformSM SR EN 13242+A1, fr.8-40, la trotuare
	m2	100,00	
33	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta fr.8-31.5, LA30, SM SR EN 13242+A1:2010, h=10cm sub bordure
	m3	5,00	
34	DE11A
	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Bordure mici 100х20x8 cm,  pe fundatie de beton C20/25)
	m	100,00	
35	
	Beton C12/15 (se exclude de la norma DE11A)
	m3	-2,00	
36	DB16D
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (beton asfaltic cu criblura BA 16 conform SR EN 13108)
	m2	100,00	

                   Autoritatea contractanta					data 13 iulie 2021