____CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   
2. Organizatorul procedurii de achiziţie 
3. Obiectul achiziţiilor  Replanificarea  incaperilor  de  fizioterapie  in  incaperi  pentru  sterilizare  in  blocului  N1, IMSP Institutul  Neurologie  si  Neurochirurgie nr.1/2025-SA
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari  de  demolare
	
1	RpCG29A
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime ( Pereti despartitori din caramida, b=120m )
	m2	42,9000
	
2	RpCO56B
	Demontari: lambriuri la pereti placaj, PFL, PAS etc. ( Pereti despartitori din PVC )
	m2	57,1000
	
3	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti
	m2	85,9000
	
4	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica
	m2	29,9000
	
5	RpCO56B
	Demontari: lambriuri la pereti  placaj, PFL, PAS etc. ( placare pereti cu lambriu din PVC sau lemn )
	m2	22,3000
	
6	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane
	m2	66,8400
	
7	RpCO56B
	Demontari: lambriuri la tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.
	m2	13,8000
	
8	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc
	m2	41,5000
	
9	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc
	m2	22,8000
	
10	RpCK42B
	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate
	m2	16,5000
	
11	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment ( sapa  din  beton )
	m2	80,8000
	
12	RpIzC45B
	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)
	m3	7,1100
	
13	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi)
	m2	10,7000
	
		2. Constructii  noi
	
		2.1. Pardoseli
	
14	IzF10B
	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % ( polistiren extrudat  XPS gr. 50 mm )
	m2	83,6000
	
15	RpCE29A apl
	Pelicula din polimeri  pentru protejarea terasei
	m2	83,6000
	
16	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2	83,6000
	
17	CG01A1
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se  adauga  10 mm, pana  la  gr. 40 mm ( K=2 )
	m2	83,6000
	
18	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi  ( plasa  Bp 4x150x150 )
	kg	107,8400
	
19	IzF31A
	Hidroizolarea   suprafetelor  din beton  (verticale, orizontale,inclusiv  tavane)  cu  amestec : suprafata neteda ( Hidroizolare pe baza de ciment, elastic  bicomponent )
	m2	83,6000
	
20	CG47C
	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: pina la 300 x 300 mm
	m2	83,6000
	
		2.2. Tavane
	
21	СF59D
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie  ( canale  de  ventilare )
	m2	2,7000
	
22	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a  tavanelor  cu  Betonocontact
	m2	78,2000
	
23	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului
	m2	78,2000
	
24	CF53B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm  (se adauga 5 mm la art CF52, K=5 )
	m2	78,2000
	
25	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a  tavanelor
	m2	78,2000
	
26	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	78,2000
	
27	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a  tavanelor
	m2	78,2000
	
28	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	78,2000
	
29	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
	m2	24,8000
	
		2.3. Pereti
	
30	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a  peretilor
	m2	208,5000
	
31	RCsJ12A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane
	m2	208,5000
	
32	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a  peretilor
	m2	208,5000
	
33	CI22B
	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat),  dimensiuni  placute: pina la 200 x 200 mm
	m2	200,9000
	
34	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	7,6000
	
35	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	7,6000
	
36	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a  peretilor
	m2	7,6000
	
37	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	7,6000
	
38	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a  peretilor
	m2	7,6000
	
39	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	7,6000
	
		2.4. Usi
	
40	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv
	m2	9,2600
	
41	RpCJ06B
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime
	m	22,2400
	
42	Pret  furnizor
	Cornierului  din  aluminiu
	m	22,2400
	
43	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	2,2200
	
44	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	2,2200
	
45	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	2,2200
	
46	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	2,2200
	
47	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	2,2200
	
48	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	2,2200