
	Restaurarea, consolidarea, reconstruirea blocului lit. ,,B" (nr. cad.0100520182.01) cu construirea mansardei in volumul acoperisului existent, din str. Mitropolit Banulescu-Bodoni nr.16, mun. Chisinau
	Formular Nr.1
WinCmeta2000

	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantitățile de lucrări
Nr. 6-1 Retele termice
  (denumirea lucrări) 
	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	
Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse     
	
U.M. 
	Cantitate

	
	
	
	
	pe unitate de măsură

	Volum



	1
	2
	3
	4
	6
	7

	
	
	1. Lucrari de terasamente
	
	
	

	1
	TsC03F1

	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II
 
	100 m3
	
	1,71

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	2,2500
	

	 2
	TsA20B

	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu
 
	m3
	
	5,30

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	2,0600
	

	 3
	TsA16B1

	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice si alte comunicatii, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri , teren mijlociu
 
	m3
	
	14,39

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,2100
	

	
	7137010011500
	Electrician
	h-om
	0,1200
	

	 4
	TsC03E1

	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (realizat manual)
 
	100 m3
	
	0,20

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	1,9500
	

	 5
	TsI50A10

	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta de 10 km
 
	t
	
	324,82

	
	3410540000006
	Autobasculanta
	h-ut
	0,1820
	

	 6
	TsC51A

	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I
 
	100 m3
	
	1,91

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3000
	

	
	1411122201752
	Piatra sparta 
	m3
	0,0020
	

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,3300
	

	 7
	TsC54A

	Strat de fundatie din nisip (t.100mm)
 
	m3
	
	9,68

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9000
	

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	1,1000
	

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,1000
	

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	

	 8
	TsD01B

	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu
 
	m3
	
	14,39

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3100
	

	 9
	TsD04B

	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv
 
	m3
	
	14,39

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,7500
	

	 10
	TsD02A1

	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm
 
	100 m3
	
	0,64

	
	2952260003553
	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP
	h-ut
	1,0900
	

	 11
	TsD05B

	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv
 
	100 m3
	
	0,64

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	8,8200
	

	
	2952270004021
	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)
	h-ut
	9,4300
	

	 12
	TsC03E1

	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (p/t umplutura)
 
	100 m3
	
	0,64

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	1,9500
	

	 13
	TsI50A10

	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta de 10 km
 
	t
	
	110,06

	
	3410540000006
	Autobasculanta
	h-ut
	0,1820
	

	 14
	TsC51A

	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I
 
	100 m3
	
	0,64

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3000
	

	
	1411122201752
	Piatra sparta 
	m3
	0,0020
	

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,3300
	

	 
	
	2. Montaj de la CT1-319/6-1 pina la CT-319/6-1a (sectiune 1-1)
	
	
	

	
	
	2.1. Lucrari de constructie
	
	
	

	
	
	2.1.1. Tevi si armaturi
	
	
	

	15
	TfE01D

	Montarea tevilor din otel, preizolate, pentru incalzire, in canal existent, pe pat de nisip sau suprateran, cu diametrul nominal de 133/225 mm
 
	m
	
	46,00

	
	7136080025000
	Montator conducte
	h-om
	0,2000
	

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,4500
	

	
	27221031600001
	Teava din otel izolata сu poliuretan D133/225mm
	m
	1,0040
	

	
	2735725901259
	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert
	kg
	0,0640
	

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,0040
	

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0050
	

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,0190
	

	
	3110320002304
	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva
	h-ut
	0,1300
	

	
	2912340002506
	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min
	h-ut
	0,0100
	

	
	2952270004702
	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)
	h-ut
	0,0100
	

	
	3410520006753
	Automacara 12 - 15 TF
	h-ut
	0,0200
	

	 16
	TfE05D

	Montarea caciulii de capat, din materialul mantalei, la tevi preizolate, cu diametrul nominal de 133/225 mm (manson detasabil la capete ( 11-2-133/225)
 
	шт.
	
	4,00

	
	7136040011700
	Instalator incalzire centrala
	h-om
	0,2000
	

	
	7136080025000
	Montator conducte
	h-om
	0,0500
	

	 17
	TfE06E

	Montarea inelului de trecere prin zid, la tevi preizolate, cu diametrul nominal de 12-225 mm (inel etansant  (12-225)
 
	шт.
	
	8,00

	
	7136040011700
	Instalator incalzire centrala
	h-om
	0,1600
	

	
	7136080025000
	Montator conducte
	h-om
	0,0400
	

	
	28752744280001
	Inel  etansat 12-225
	шт.
	1,0000
	

	 18
	TfE04D

	Mansonarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, cu diametrul nominal de 133/225 mm (set p/t izolarea rosturilor (EP-3) cu manson termocontabil  (14-3-1-133/225)
 
	шт.
	
	2,00

	
	7136040011700
	Instalator incalzire centrala
	h-om
	0,4000
	

	
	7136080025000
	Montator conducte
	h-om
	0,1000
	

	
	25231567190001
	Set p/t izolarea rosturilor (EP-3) cu mansan termocontractabil 14-3-1-133/225
	шт.
	1,0000
	

	 19
	

	Banda culisanta
 
	шт.
	
	3,00

	
	29875648796325
	Banda culisanta L=10m
	шт.
	1,0000
	

	 20
	TfE06F

	Montarea inelului de  alunecarea p/t trecere prin zid, la tevi preizolate, cu diametrul nominal de 133/225 prin teava imbracata  de D325 ,(28-225-3-34)
 
	шт.
	
	16,00

	
	7136040011700
	Instalator incalzire centrala
	h-om
	0,1600
	

	
	7136080025000
	Montator conducte
	h-om
	0,0400
	

	
	287527442800011
	Inel de alunecare p/t  trecerea  tevii izolate cu poliuretan D133/225 ,(28-225-3-34)
	шт.
	1,0000
	

	 21
	TfE05G

	Montarea caciulii de capat, din materialul mantalei, la tevi preizolate, cu diametrul nominal de 300 mm (manseta pentru tubul D325 ,(30-225/325)
 
	шт.
	
	4,00

	
	7136040011700
	Instalator incalzire centrala
	h-om
	0,3200
	

	
	7136080025000
	Montator conducte
	h-om
	0,0800
	

	
	252315671300015
	Manseta p/t tubul D325mm ,(30-225/325)
	шт.
	1,0000
	

	 22
	GA08C

	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 325 x 6 mm ,L=22.0m-2 buc. (metoda deschisa)
 
	m
	
	42,00

	
	7136080025000
	Montator conducte
	h-om
	2,1700
	

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,5400
	

	
	25212167010001
	Teava din otel  D325x6.0mm
	m
	1,0200
	

	
	2320322600282
	Bitum pentru protectie conducte
	kg
	6,9500
	

	
	2430226101000
	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800
	kg
	0,1700
	

	
	2873155901000
	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240
	kg
	0,2000
	

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0700
	

	
	2513206621000
	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime
	m2
	1,1500
	

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,0700
	

	
	1711317309326
	Cirpe de sters
	kg
	0,3000
	

	
	3110320003007
	Grup termic de sudura 23-35 kw
	h-ut
	0,3800
	

	
	2922140007002
	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf
	h-ut
	0,3600
	

	
	2952270004029
	Topitor bitum de 500 l
	h-ut
	0,0700
	

	 
	
	2.2. Costul utilajului
	
	
	

	23
	

	Manson detalsabil la capete  11-2-133/225
 
	шт.
	
	4,00

	
	28752742050006
	Manson detasabil la capete 11-2-133/225
	шт.
	1,0000
	

	 
	
	3. Montaj in CT-319/6-1 (noua)
	
	
	

	
	
	3.1. Lucrari de constructie
	
	
	

	
	
	3.1.1. Tevi si armaturi
	
	
	

	24
	AcE51D

	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 125 mm
 Material marunt=1,03300

	piesa
	
	2,00

	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	2,7300
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	2,1800
	

	
	25212167010002
	Teava din otel  D125
	m
	0,4000
	

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,5100
	

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,3180
	

	
	2735725900310
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,5400
	

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	3,0100
	

	 25
	AcE51G

	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 300 mm
 Material marunt=1,03000

	piesa
	
	4,00

	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	4,8500
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	3,9000
	

	
	25212167010001
	Teava din otel  D325x6.0mm
	m
	0,4000
	

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	1,4700
	

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,8210
	

	
	2735725900310
	Electrozi pentru sudura
	kg
	1,1120
	

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	6,6200
	

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	1,4700
	

	 26
	TfA01G2

	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 325x6mm
 
	m
	
	4,00

	
	7136080025000
	Montator conducte
	h-om
	0,2700
	

	
	7214240021800
	Lacatus mecanic
	h-om
	0,6700
	

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,3000
	

	
	27221031070001
	Conducta de otel D325x6mm
	m
	1,0040
	

	
	2735725901259
	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert
	kg
	0,1390
	

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0140
	

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0100
	

	
	2681116001329
	Piatra poliz.cil.deg. 225 x 60 x 40 liant.cer
	шт.
	0,0020
	

	
	2513206622068
	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm
	kg
	0,0070
	

	
	4100116202844
	Apa dedurizata
	m3
	0,2320
	

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,0880
	

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,0110
	

	
	3110320002304
	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva
	h-ut
	0,1620
	

	
	2912340002506
	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min
	h-ut
	0,0090
	

	
	2952270004702
	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)
	h-ut
	0,0360
	

	
	2922140007001
	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf
	h-ut
	0,0540
	

	 27
	TfA01D2

	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de  1-3m sau suprateran, la o inaltime intre 3 -15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 133x4.0mm
 
	m
	
	4,00

	
	7136080025000
	Montator conducte
	h-om
	0,2100
	

	
	7214240021800
	Lacatus mecanic
	h-om
	0,5200
	

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,2200
	

	
	27221031070002
	Conducta de otel D133x4.0mm
	m
	1,0040
	

	
	2735725901259
	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert
	kg
	0,0640
	

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0050
	

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0100
	

	
	2681116001329
	Piatra poliz.cil.deg. 225 x 60 x 40 liant.cer
	шт.
	0,0020
	

	
	2513206622068
	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm
	kg
	0,0030
	

	
	4100116202844
	Apa dedurizata
	m3
	0,0610
	

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,0190
	

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,0040
	

	
	3110320002304
	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva
	h-ut
	0,1440
	

	
	2912340002506
	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min
	h-ut
	0,0090
	

	
	2952270004702
	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)
	h-ut
	0,0180
	

	
	2922140007001
	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf
	h-ut
	0,0180
	

	 28
	TfA01A2

	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre  3 -15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25x2.0mm
 
	m
	
	3,00

	
	7136080025000
	Montator conducte
	h-om
	0,1500
	

	
	7214240021800
	Lacatus mecanic
	h-om
	0,2900
	

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,1500
	

	
	27221031070003
	Conducta de otel D25x2.0mm
	m
	1,0040
	

	
	2735725901259
	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert
	kg
	0,0100
	

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0010
	

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0040
	

	
	2681116001329
	Piatra poliz.cil.deg. 225 x 60 x 40 liant.cer
	шт.
	0,0010
	

	
	2513206622068
	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm
	kg
	0,0010
	

	
	4100116202844
	Apa dedurizata
	m3
	0,0060
	

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,0030
	

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,0010
	

	
	3110320002304
	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva
	h-ut
	0,1250
	

	
	2912340002506
	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min
	h-ut
	0,0090
	

	
	2952270004702
	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)
	h-ut
	0,0180
	

	 29
	TfA02C2

	Cot  de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in  canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime de 3-15 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 108х4.0 -90*
 
	шт.
	
	6,00

	
	7214240021800
	Lacatus mecanic
	h-om
	2,3300
	

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	2,2000
	

	
	28752740400005
	Cot  de otel D108x3,5-90*
	шт.
	1,0000
	

	
	2735725901259
	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert
	kg
	0,2320
	

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,3760
	

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,1200
	

	
	2681116001329
	Piatra poliz.cil.deg. 225 x 60 x 40 liant.cer
	шт.
	0,0200
	

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,0720
	

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,1850
	

	
	3110320002304
	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva
	h-ut
	1,6290
	

	
	2912340002506
	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min
	h-ut
	0,0090
	

	 30
	TfA10A2

	Punct fix, pentru limitarea dilatarilor  in  canal la adincime de 1-3 m sau suprateran pina la 3-15 m cu brida (133/325-T94.085.00.000-2buc; )
 
	10 kg
	
	0,30

	
	7214240021800
	Lacatus mecanic
	h-om
	0,0100
	

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	1,9100
	

	
	2710403607225
	Tabla groasa 6x1250 OL37-1n
	kg
	10,4000
	

	
	2735725901259
	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert
	kg
	0,8700
	

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,3000
	

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,1000
	

	
	2681116001329
	Piatra poliz.cil.deg. 225 x 60 x 40 liant.cer
	шт.
	0,1000
	

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0,2000
	

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	1,1000
	

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,1100
	

	
	3110320002304
	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva
	h-ut
	0,7200
	

	
	2912340002506
	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min
	h-ut
	0,0990
	

	
	2922140007001
	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf
	h-ut
	0,0990
	

	 31
	TfB01A2

	Montarea robinetului cu sertar, cu ventil sau clapeta de retinere din otel sau fonta de pina la Pn 25, in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran pina la 3-15  m avind diametrul nominal Dn20
 
	шт.
	
	2,00

	
	7214240021800
	Lacatus mecanic
	h-om
	0,8200
	

	
	29131346000006
	Ventil cu bila sudate Dn20mm , BALLOMAX
	шт.
	1,0000
	

	
	2874115820895
	Surub cap hexagonal M 12x55 gr. 4.8
	шт.
	8,0000
	

	
	2874115840479
	Piulita hexag. M12
	шт.
	8,0000
	

	
	2513206622068
	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm
	kg
	0,0420
	

	 32
	TfE05G

	Montarea caciulii de capat, din materialul mantalei, la tevi preizolate, cu diametrul nominal de 325/450 mm (manson detasabil la capete 110-2-325/450)
 
	шт.
	
	4,00

	
	7136040011700
	Instalator incalzire centrala
	h-om
	0,3200
	

	
	7136080025000
	Montator conducte
	h-om
	0,0800
	

	 33
	TfE06I

	Montarea inelului de trecere prin zid, la tevi preizolate, cu diametrul nominal de 450 mm (inel etansat 12-450)
 
	шт.
	
	8,00

	
	7136040011700
	Instalator incalzire centrala
	h-om
	0,2000
	

	
	7136080025000
	Montator conducte
	h-om
	0,0500
	

	
	28752744280002
	Inel  etansat 12- 450
	шт.
	1,0000
	

	 34
	

	Banda culisanta
 
	шт.
	
	6,00

	
	29875648796325
	Banda culisanta L=10m
	шт.
	1,0000
	

	 
	
	3.1.2. Lucrari de izolarea
	
	
	

	35
	IzJ07B

	Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb in 2 straturi ГФ-021
 
	m2
	
	5,50

	
	7135010011000
	Galvanizator
	h-om.
	0,1600
	

	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om.
	0,3900
	

	
	24302261008317
	Grund  ГФ-021
	kg
	0,3000
	

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	0,0400
	

	 36
	RpIF09D1

	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul 325х6.0mm (POLIXEM SYSTEM gr.40mm )
 Materiale marunte=1,05000

	m
	
	4,00

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,6300
	

	
	3320517352242
	Termoizolatie conducte POLIXEM SYSTEM gr.40mm   D325x 6.0mm
	m
	1,0300
	

	 37
	RpIF09D1

	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul 133х4.0mm (POLIXEM SYSTEM gr.40mm )
 Materiale marunte=1,05000

	m
	
	4,00

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,6300
	

	
	3320517352243
	Termoizolatie conducte POLIXEM SYSTEM gr.40mm   D133x 4.0mm
	m
	1,0300
	

	 
	
	3.1.3. Camin de vizitare 1,8x2,4x2,0h tip TK-2 
	
	
	

	38
	CP50D

	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol,  greutate peste 1,5  t. -ФС-4м
 
	шт.
	
	6,00

	
	7136080025001
	Montator 
	h-om
	0,9100
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1300
	

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	0,0457
	

	
	26661228006008
	Element  prefabricat - ФС-4м
	шт.
	1,0100
	

	
	2663102100945
	Beton de ciment  clasa B12,5/M150
	m3
	0,0092
	

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,0005
	

	
	2651122100403
	Ciment metalurgic M 30 saci 
	kg
	13,9300
	

	
	1421102200577
	Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm
	m3
	0,0600
	

	
	1421102200227
	Pietris 
	m3
	0,0063
	

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,0400
	

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,3270
	

	
	2952270004000
	Malaxor
	h-ut
	0,0150
	

	 39
	CP50B

	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol,  greutate pina la 1 t. - ФС6-8м
 
	шт.
	
	18,00

	
	7136080025001
	Montator 
	h-om
	0,4220
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	0,0235
	

	
	26661228006002222
	Element  prefabricat  -ФС6-8м
	шт.
	1,0100
	

	
	2663102100945
	Beton de ciment  clasa B12,5/M150
	m3
	0,0092
	

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,0001
	

	
	2651122100403
	Ciment metalurgic M 30 saci 
	kg
	6,6500
	

	
	1421102200577
	Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm
	m3
	0,0248
	

	
	1421102200227
	Pietris 
	m3
	0,0063
	

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,0340
	

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,1820
	

	
	2952270004000
	Malaxor
	h-ut
	0,0070
	

	 40
	CP16B

	Montarea  elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe - плита ПО-4
 
	шт.
	
	2,00

	
	7123030012500
	Montator P.B
	h-om
	1,3000
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	

	
	266612280060010
	Element  prefabricat - плита ПО-4 
	шт.
	1,0100
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0012
	

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	1,6000
	

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0050
	

	
	2922140006000
	Macara pe pneuri
	h-ut
	0,4500
	

	 41
	CA02C01

	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01,  turnare cu mijloace clasice - дно камеры БМ-100 (В-7,5)
 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01000

	m3
	
	0,40

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	3,8500
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,6500
	

	
	2663102100909
	Beton marfa clasa C7,5/5 (BC 7,5/B100)
	m3
	1,0200
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,1000
	

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,2500
	

	
	2952270003000
	Vibrator de suprafata
	h-ut
	0,4000
	

	 42
	CP16B

	Montarea  elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe   -  кольцо КЦО-1
 
	шт.
	
	2,00

	
	7123030012500
	Montator P.B
	h-om
	1,3000
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	

	
	26611264330911
	Inel de reazem КЦО-1
	шт.
	1,0100
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0012
	

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	1,6000
	

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0050
	

	
	2922140006000
	Macara pe pneuri
	h-ut
	0,4500
	

	 43
	CG24B1 применит.

	Plinte inclinate sau in trepte, cu  inaltimea maxima de 15 cm, la scari, turnate pe loc, din mortar de ciment M 100-T, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp -  по контуру плиты
 
	m
	
	8,40

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	0,9900
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	2,4000
	

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0070
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0020
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0150
	

	 44
	AcE07D

	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV -   trapa din fonta tip Т
 Mat. marunte (scinduri etc.)=1,02000

	шт.
	
	2,00

	
	7129090010600
	Drenor-canalist
	h-om
	1,1000
	

	
	28752742000001
	Capac cu rama  tip Т
	шт.
	1,0000
	

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	14,3000
	

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0550
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0140
	

	 45
	CH10A1

	Scari drepte gata confectionate metalice executate in cantitati mai mici de 50 kg -  scara Л-1 ( = 1buc)
 Material marunt pentru montare=1,01800

	kg
	
	27,30

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	0,1700
	

	
	28112363057003
	Scari metalice gata confectionate - Л- 2
	kg
	1,0000
	

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,0100
	

	 46
	IzD04A

	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu  vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina
 
	t
	
	0,03

	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	3,8200
	

	
	2430116103218
	Vopsea de ulei orice culoare
	kg
	5,2000
	

	 47
	IzF04F

	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)
 
	m2
	
	21,12

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,0600
	

	
	2320322600036
	Bitum pt. hidroizolatii 
	kg
	1,7000
	

	
	2653102100880
	Filer de calcar saci S 539
	kg
	0,3400
	

	
	2052152958990
	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340
	kg
	1,1300
	

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0010
	

	
	2952270004029
	Topitor bitum de 500 l
	h-ut
	0,0130
	

	 
	
	3.2. Costul utilajului
	
	
	

	48
	

	Manson detalsabil la capete  11-2- 325/450
 
	шт.
	
	4,00

	
	28752742050007
	Manson detasabil la capete 11-2- 325/450
	шт.
	1,0000
	

	 
	
	4. Montaj in CT-319/6-1a (existent )
	
	
	

	
	
	4.1. Lucrari de constructie
	
	
	

	
	
	4.1.1. Tevi si armaturi
	
	
	

	49
	TfA01D2

	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de  1-3m sau suprateran, la o inaltime intre 3 -15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 133x4.0mm
 
	m
	
	4,00

	
	7136080025000
	Montator conducte
	h-om
	0,2100
	

	
	7214240021800
	Lacatus mecanic
	h-om
	0,5200
	

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,2200
	

	
	27221031070002
	Conducta de otel D133x4.0mm
	m
	1,0040
	

	
	2735725901259
	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert
	kg
	0,0640
	

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0050
	

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0100
	

	
	2681116001329
	Piatra poliz.cil.deg. 225 x 60 x 40 liant.cer
	шт.
	0,0020
	

	
	2513206622068
	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm
	kg
	0,0030
	

	
	4100116202844
	Apa dedurizata
	m3
	0,0610
	

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,0190
	

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,0040
	

	
	3110320002304
	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva
	h-ut
	0,1440
	

	
	2912340002506
	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min
	h-ut
	0,0090
	

	
	2952270004702
	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)
	h-ut
	0,0180
	

	
	2922140007001
	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf
	h-ut
	0,0180
	

	 
	
	4.1.2. Lucrari de izolarea
	
	
	

	50
	IzJ07B

	Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb in 2 straturi ГФ-021
 
	m2
	
	46,30

	
	7135010011000
	Galvanizator
	h-om.
	0,1600
	

	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om.
	0,3900
	

	
	24302261008317
	Grund  ГФ-021
	kg
	0,3000
	

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	0,0400
	

	 51
	RpIF09D1

	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul 133х4.0mm (POLIXEM SYSTEM gr.40mm )
 Materiale marunte=1,05000

	m
	
	4,00

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,6300
	

	
	3320517352243
	Termoizolatie conducte POLIXEM SYSTEM gr.40mm   D133x 4.0mm
	m
	1,0300
	

	 
	
	4.2. Lucrari de montare
	
	
	

	52
	TfB02F2

	Montarea robinetului cu sertar, cu ventil sau clapeta de retinere din otel sau fonta de pina la Pn 40, in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran pina la 3-15 m avind diametrul nominal Dn 125
 
	шт.
	
	2,00

	
	7214240021800
	Lacatus mecanic
	h-om
	2,7500
	

	
	2874115819183
	Surub cu cap hexagonal precis M 24 x 90 gr.5,8
	шт.
	16,0000
	

	
	2874115842831
	Piulite hexagon.semiprecise M 24 gr.5
	шт.
	16,0000
	

	
	2513206622068
	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm
	kg
	0,2520
	

	 
	
	4.3. Costul utilajului
	
	
	

	53
	

	Ventil cu bila  sudate  Dn 125, BALLOMAX
 
	шт.
	
	2,00

	
	29131346000002
	Ventil cu bila sudate Dn125mm , BALLOMAX
	шт.
	1,0000
	

	 
	
	5. Montaj de la CT-319/6-1a pina la CT-319/6-2a (sectiunea 2-2)
	
	
	

	
	
	5.1. Lucrari de constructie
	
	
	

	
	
	5.1.1. Tevi si armaturi
	
	
	

	54
	TfA01D2

	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de  1-3m sau suprateran, la o inaltime intre 3 -15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 133x4.0mm
 
	m
	
	1,00

	
	7136080025000
	Montator conducte
	h-om
	0,2100
	

	
	7214240021800
	Lacatus mecanic
	h-om
	0,5200
	

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,2200
	

	
	27221031070002
	Conducta de otel D133x4.0mm
	m
	1,0040
	

	
	2735725901259
	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert
	kg
	0,0640
	

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0050
	

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0100
	

	
	2681116001329
	Piatra poliz.cil.deg. 225 x 60 x 40 liant.cer
	шт.
	0,0020
	

	
	2513206622068
	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm
	kg
	0,0030
	

	
	4100116202844
	Apa dedurizata
	m3
	0,0610
	

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,0190
	

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,0040
	

	
	3110320002304
	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva
	h-ut
	0,1440
	

	
	2912340002506
	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min
	h-ut
	0,0090
	

	
	2952270004702
	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)
	h-ut
	0,0180
	

	
	2922140007001
	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf
	h-ut
	0,0180
	

	 55
	TfA01C2

	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 108x3.5mm
 
	m
	
	4,00

	
	7136080025000
	Montator conducte
	h-om
	0,2100
	

	
	7214240021800
	Lacatus mecanic
	h-om
	0,4600
	

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,2000
	

	
	27221031070005
	Conducta de otel D108x3.5mm
	m
	1,0040
	

	
	2735725901259
	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert
	kg
	0,0200
	

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0040
	

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0100
	

	
	2681116001329
	Piatra poliz.cil.deg. 225 x 60 x 40 liant.cer
	шт.
	0,0020
	

	
	2513206622068
	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm
	kg
	0,0220
	

	
	4100116202844
	Apa dedurizata
	m3
	0,0300
	

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,0120
	

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,0020
	

	
	3110320002304
	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva
	h-ut
	0,1400
	

	
	2912340002506
	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min
	h-ut
	0,0090
	

	
	2952270004702
	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)
	h-ut
	0,0180
	

	
	2922140007001
	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf
	h-ut
	0,0180
	

	 56
	TfA01B2

	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de  1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 76x3.5mm
 
	m
	
	6,00

	
	7136080025000
	Montator conducte
	h-om
	0,2100
	

	
	7214240021800
	Lacatus mecanic
	h-om
	0,3400
	

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,1500
	

	
	27221031070006
	Conducta de otel D76x3.5mm
	m
	1,0040
	

	
	2735725901259
	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert
	kg
	0,0160
	

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0030
	

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0060
	

	
	2681116001329
	Piatra poliz.cil.deg. 225 x 60 x 40 liant.cer
	шт.
	0,0020
	

	
	2513206622068
	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm
	kg
	0,0020
	

	
	4100116202844
	Apa dedurizata
	m3
	0,0220
	

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,0090
	

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,0020
	

	
	3110320002304
	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva
	h-ut
	0,1350
	

	
	2912340002506
	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min
	h-ut
	0,0090
	

	
	2952270004702
	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)
	h-ut
	0,0180
	

	 57
	TfA01A2

	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre  3 -15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 45x2.5mm
 
	m
	
	6,00

	
	7136080025000
	Montator conducte
	h-om
	0,1500
	

	
	7214240021800
	Lacatus mecanic
	h-om
	0,2900
	

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,1500
	

	
	27221031070007
	Conducta de otel D45x2.5mm
	m
	1,0040
	

	
	2735725901259
	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert
	kg
	0,0100
	

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0010
	

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0040
	

	
	2681116001329
	Piatra poliz.cil.deg. 225 x 60 x 40 liant.cer
	шт.
	0,0010
	

	
	2513206622068
	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm
	kg
	0,0010
	

	
	4100116202844
	Apa dedurizata
	m3
	0,0060
	

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,0030
	

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,0010
	

	
	3110320002304
	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva
	h-ut
	0,1250
	

	
	2912340002506
	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min
	h-ut
	0,0090
	

	
	2952270004702
	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)
	h-ut
	0,0180
	

	 58
	TfA01A2

	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre  3 -15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 32x2.0mm
 
	m
	
	4,00

	
	7136080025000
	Montator conducte
	h-om
	0,1500
	

	
	7214240021800
	Lacatus mecanic
	h-om
	0,2900
	

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,1500
	

	
	27221031070008
	Conducta de otel D32x2.0mm
	m
	1,0040
	

	
	2735725901259
	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert
	kg
	0,0100
	

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0010
	

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0040
	

	
	2681116001329
	Piatra poliz.cil.deg. 225 x 60 x 40 liant.cer
	шт.
	0,0010
	

	
	2513206622068
	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm
	kg
	0,0010
	

	
	4100116202844
	Apa dedurizata
	m3
	0,0060
	

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,0030
	

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,0010
	

	
	3110320002304
	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva
	h-ut
	0,1250
	

	
	2912340002506
	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min
	h-ut
	0,0090
	

	
	2952270004702
	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)
	h-ut
	0,0180
	

	 59
	AcE51B

	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 65 mm
 Material marunt=1,03900

	piesa
	
	2,00

	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	1,7500
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	1,4000
	

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,1020
	

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,0960
	

	
	2735725900310
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,1820
	

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	1,0300
	

	 60
	TfA02C2

	Cot  de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in  canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime de 3-15 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 108х3,5-90*
 
	шт.
	
	2,00

	
	7214240021800
	Lacatus mecanic
	h-om
	2,3300
	

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	2,2000
	

	
	28752740400005
	Cot  de otel D108x3,5-90*
	шт.
	1,0000
	

	
	2735725901259
	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert
	kg
	0,2320
	

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,3760
	

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,1200
	

	
	2681116001329
	Piatra poliz.cil.deg. 225 x 60 x 40 liant.cer
	шт.
	0,0200
	

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,0720
	

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,1850
	

	
	3110320002304
	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva
	h-ut
	1,6290
	

	
	2912340002506
	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min
	h-ut
	0,0090
	

	 61
	TfA02B2

	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in  canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 76x3.5mm -90*
 
	шт.
	
	3,00

	
	7214240021800
	Lacatus mecanic
	h-om
	1,6500
	

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	1,5400
	

	
	28752740400004
	Cot  de otel D76x3.5mm-90*
	шт.
	1,0000
	

	
	2735725901259
	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert
	kg
	0,1240
	

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,2260
	

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,1000
	

	
	2681116001329
	Piatra poliz.cil.deg. 225 x 60 x 40 liant.cer
	шт.
	0,0150
	

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,0480
	

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,1130
	

	
	3110320002304
	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva
	h-ut
	1,4580
	

	
	2912340002506
	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min
	h-ut
	0,0090
	

	 62
	TfA02B2

	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in  canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 76x3.5mm -45*
 
	шт.
	
	2,00

	
	7214240021800
	Lacatus mecanic
	h-om
	1,6500
	

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	1,5400
	

	
	28752740400003
	Cot  de otel D76x3.5mm- 45*
	шт.
	1,0000
	

	
	2735725901259
	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert
	kg
	0,1240
	

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,2260
	

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,1000
	

	
	2681116001329
	Piatra poliz.cil.deg. 225 x 60 x 40 liant.cer
	шт.
	0,0150
	

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,0480
	

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,1130
	

	
	3110320002304
	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva
	h-ut
	1,4580
	

	
	2912340002506
	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min
	h-ut
	0,0090
	

	 63
	TfA02A2

	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in  canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3 -15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 45x2.0mm-90*;
 
	шт.
	
	2,00

	
	7214240021800
	Lacatus mecanic
	h-om
	1,1800
	

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	1,1000
	

	
	28752740400002
	Cot  de otel D45x2.0mm- 45*
	шт.
	1,0000
	

	
	2735725901259
	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert
	kg
	0,1140
	

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,1450
	

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0600
	

	
	2681116001329
	Piatra poliz.cil.deg. 225 x 60 x 40 liant.cer
	шт.
	0,0100
	

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,0320
	

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,0730
	

	
	3110320002304
	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva
	h-ut
	1,0710
	

	
	2912340002506
	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min
	h-ut
	0,0090
	

	 64
	TfB01D2

	Montarea robinetului cu sertar, cu ventil sau clapeta de retinere din otel sau fonta de pina la Pn 25, in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran pina la 3-15 m avind diametrul nominal Dn  65
 
	шт.
	
	2,00

	
	7214240021800
	Lacatus mecanic
	h-om
	1,4300
	

	
	29131346000001
	Ventil cu bila sudate Dn65mm , BALLOMAX
	шт.
	1,0000
	

	
	2874115821760
	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8
	шт.
	16,0000
	

	
	2874115840558
	Piulita hexag. M16
	шт.
	16,0000
	

	
	2513206622068
	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm
	kg
	0,0840
	

	 65
	TfB01B2

	Montarea robinetului cu sertar, cu ventil sau clapeta de retinere din otel sau fonta de pina la Pn 25, in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran pina la 3-15 m avind diametrul nominal Dn  45
 
	шт.
	
	2,00

	
	7214240021800
	Lacatus mecanic
	h-om
	1,1000
	

	
	29131346000003
	Ventil cu bila sudate Dn45mm , BALLOMAX
	шт.
	1,0000
	

	
	2874115821708
	Surub cap hexagonal M 16x60 gr. 4.8
	шт.
	8,0000
	

	
	2874115840558
	Piulita hexag. M16
	шт.
	8,0000
	

	
	2513206622068
	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm
	kg
	0,0630
	

	 66
	TfB01A2

	Montarea robinetului cu sertar, cu ventil sau clapeta de retinere din otel sau fonta de pina la Pn 25, in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran pina la 3-15  m avind diametrul nominal Dn  25
 
	шт.
	
	2,00

	
	7214240021800
	Lacatus mecanic
	h-om
	0,8200
	

	
	29131346000004
	Ventil cu bila sudate Dn25mm , BALLOMAX
	шт.
	1,0000
	

	
	2874115820895
	Surub cap hexagonal M 12x55 gr. 4.8
	шт.
	8,0000
	

	
	2874115840479
	Piulita hexag. M12
	шт.
	8,0000
	

	
	2513206622068
	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm
	kg
	0,0420
	

	 67
	TfE01D

	Montarea tevilor din otel, preizolate, pentru incalzire, in canal existent, pe pat de nisip sau suprateran, cu diametrul nominal de 133/225 mm
 
	m
	
	31,00

	
	7136080025000
	Montator conducte
	h-om
	0,2000
	

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,4500
	

	
	27221031600001
	Teava din otel izolata сu poliuretan D133/225mm
	m
	1,0040
	

	
	2735725901259
	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert
	kg
	0,0640
	

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,0040
	

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0050
	

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,0190
	

	
	3110320002304
	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva
	h-ut
	0,1300
	

	
	2912340002506
	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min
	h-ut
	0,0100
	

	
	2952270004702
	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)
	h-ut
	0,0100
	

	
	3410520006753
	Automacara 12 - 15 TF
	h-ut
	0,0200
	

	 68
	TfE08A

	Punct fix pentru tevi preizolate, pentru limitarea dilatarilor (Dn133/225)
 
	шт.
	
	2,00

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,2600
	

	
	28752763140001
	Suport t fix  Dn133/225
	шт.
	1,0000
	

	
	2735725901259
	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert
	kg
	0,1600
	

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,1100
	

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0600
	

	
	2681116001329
	Piatra poliz.cil.deg. 225 x 60 x 40 liant.cer
	шт.
	0,0100
	

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,1000
	

	
	3110320002304
	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva
	h-ut
	0,1100
	

	
	2912340002506
	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min
	h-ut
	0,0900
	

	
	2922140007001
	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf
	h-ut
	0,0900
	

	 69
	TfE08A

	Punct fix pentru tevi preizolate, pentru limitarea dilatarilor (suport culisant D133/225)
 
	шт.
	
	6,00

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,2600
	

	
	28752763140002
	Suport culisant D133/225
	шт.
	1,0000
	

	
	2735725901259
	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert
	kg
	0,1600
	

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,1100
	

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0600
	

	
	2681116001329
	Piatra poliz.cil.deg. 225 x 60 x 40 liant.cer
	шт.
	0,0100
	

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,1000
	

	
	3110320002304
	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva
	h-ut
	0,1100
	

	
	2912340002506
	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min
	h-ut
	0,0900
	

	
	2922140007001
	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf
	h-ut
	0,0900
	

	 70
	TfE05D

	Montarea caciulii de capat, din materialul mantalei, la tevi preizolate, cu diametrul nominal de 133/225 mm (manson detasabil la capete ( 11-2-133/225)
 
	шт.
	
	4,00

	
	7136040011700
	Instalator incalzire centrala
	h-om
	0,2000
	

	
	7136080025000
	Montator conducte
	h-om
	0,0500
	

	 71
	TfE06E

	Montarea inelului de trecere prin zid, la tevi preizolate, cu diametrul nominal de 12-225 mm (inel etansant  (12-225)
 
	шт.
	
	4,00

	
	7136040011700
	Instalator incalzire centrala
	h-om
	0,1600
	

	
	7136080025000
	Montator conducte
	h-om
	0,0400
	

	
	28752744280001
	Inel  etansat 12-225
	шт.
	1,0000
	

	 72
	TfE04D

	Mansonarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, cu diametrul nominal de 133/225 mm (set p/t izolarea rosturilor (EP-3) cu manson termocontabil  (14-3-1-133/225)
 
	шт.
	
	8,00

	
	7136040011700
	Instalator incalzire centrala
	h-om
	0,4000
	

	
	7136080025000
	Montator conducte
	h-om
	0,1000
	

	
	25231567190001
	Set p/t izolarea rosturilor (EP-3) cu mansan termocontractabil 14-3-1-133/225
	шт.
	1,0000
	

	 73
	

	Banda culisanta L=10m
 
	шт.
	
	2,00

	
	29875648796325
	Banda culisanta L=10m
	шт.
	1,0000
	

	 74
	AcA50A

	Tub de azbociment, fara presiune, imbinat cu mufa de azbociment, avind Dn=150 mm
 
	m
	
	3,00

	
	7129090010600
	Drenor-canalist
	h-om.
	0,3800
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om.
	0,0300
	

	
	2665122701602
	Tub azbociment pt. conducte fara presiune, d=150 mm
	m
	1,0080
	

	 75
	CL18A

	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Автоматический клапан захлопка )
 
	kg
	
	31,75

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	0,1900
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0100
	

	
	51264
	Смоляной канат
	kg
	0,2000
	

	
	51263
	Прокладка резиновая д=170мм
	шт.
	1,0000
	

	
	2775276309886
	Автоматитеский клапан-захлопка д=150мм
	kg
	1,0000
	

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,0050
	

	 
	
	5.1.2. Montarea elementelor prefabricate din beton armat  pentru canale termice
	
	
	

	76
	

	Canal de B/A КЛ-90x45-8:
 
	m
	
	15,00

	 77
	CP16A

	Montarea  elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) (Л6-8.)
 
	шт.
	
	5,00

	
	7123030012500
	Montator P.B
	h-om
	1,9000
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2000
	

	
	26661228006001228
	Element  prefabricat Л6- 8
	шт.
	1,0100
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0020
	

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	2,3500
	

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0080
	

	
	2922140006000
	Macara pe pneuri
	h-ut
	0,5000
	

	 78
	CP16B

	Montarea  elementelor prefabricate din beton armat pentru canale, placi drepte sau curbe (П8-8)
 
	шт.
	
	5,00

	
	7123030012500
	Montator P.B
	h-om.
	1,3000
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om.
	0,1500
	

	
	266612280060115
	Element  prefabricat   П8-8
	шт.
	1,0100
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0012
	

	
	2922140006000
	Macara pe pneuri
	h-ut
	0,4500
	

	 79
	CA03F

	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa. B15. ( ЩО2-225-1set)
 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01500

	m3
	
	0,62

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	3,4500
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4000
	

	
	266310210000031
	Beton  B15
	m3
	1,0250
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,1000
	

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,6000
	

	 80
	CC01B

	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv
 
	kg
	
	102,50

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0290
	

	
	27106023000001
	Otel beton  diam. mai mare de 8 mm 12АII
	kg
	1,0250
	

	 81
	CB02C

	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv
 
	m2
	
	20,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2000
	

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	1,0000
	

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	0,0050
	

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	шт.
	0,3000
	

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	шт.
	0,3000
	

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	0,0300
	

	
	2734113803233
	Sirma neagra moale d = 2,5 mm
	kg
	0,0500
	

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0250
	

	
	2020212928347
	Panou de cofraj tip P fag  g 15 mm 
	m2
	0,1300
	

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,0010
	

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0010
	

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	0,1200
	

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,0200
	

	 82
	CP15A

	Montarea  placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv ОП-2
 
	шт.
	
	6,00

	
	7123030012500
	Montator P.B
	h-om
	0,2500
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0500
	

	
	266612280060098
	Pad de suport   ОП-2
	шт.
	1,0100
	

	
	2410520006751
	Automacara 5 Tf
	h-ut
	0,0400
	

	 83
	CL18A

	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (направляющая опора в канале КЛ90х45 - 2шт )
 
	kg
	
	66,30

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	0,1900
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0100
	

	
	224587968512641
	Швелер N10 -3м
	kg
	
	

	
	287542163551263
	Уголок N6.3 -1.3m
	kg
	
	

	
	2775276309886
	Автоматитеский клапан-захлопка д=150мм
	kg
	1,0000
	

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,0050
	

	 
	
	5.1.3. Camin de vizitare 1,8x2,4x2,0h tip TK-2 
	
	
	

	84
	CP50D

	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol,  greutate peste 1,5  t. -ФС-4м
 
	шт.
	
	6,00

	
	7136080025001
	Montator 
	h-om
	0,9100
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1300
	

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	0,0457
	

	
	26661228006008
	Element  prefabricat - ФС-4м
	шт.
	1,0100
	

	
	2663102100945
	Beton de ciment  clasa B12,5/M150
	m3
	0,0092
	

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,0005
	

	
	2651122100403
	Ciment metalurgic M 30 saci 
	kg
	13,9300
	

	
	1421102200577
	Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm
	m3
	0,0600
	

	
	1421102200227
	Pietris 
	m3
	0,0063
	

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,0400
	

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,3270
	

	
	2952270004000
	Malaxor
	h-ut
	0,0150
	

	 85
	CP50B

	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol,  greutate pina la 1 t. - ФС6-8м
 
	шт.
	
	18,00

	
	7136080025001
	Montator 
	h-om
	0,4220
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	0,0235
	

	
	26661228006002222
	Element  prefabricat  -ФС6-8м
	шт.
	1,0100
	

	
	2663102100945
	Beton de ciment  clasa B12,5/M150
	m3
	0,0092
	

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,0001
	

	
	2651122100403
	Ciment metalurgic M 30 saci 
	kg
	6,6500
	

	
	1421102200577
	Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm
	m3
	0,0248
	

	
	1421102200227
	Pietris 
	m3
	0,0063
	

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,0340
	

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,1820
	

	
	2952270004000
	Malaxor
	h-ut
	0,0070
	

	 86
	CP16B

	Montarea  elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe - плита ПО-4
 
	шт.
	
	2,00

	
	7123030012500
	Montator P.B
	h-om
	1,3000
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	

	
	266612280060010
	Element  prefabricat - плита ПО-4 
	шт.
	1,0100
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0012
	

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	1,6000
	

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0050
	

	
	2922140006000
	Macara pe pneuri
	h-ut
	0,4500
	

	 87
	CA02C01

	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01,  turnare cu mijloace clasice - дно камеры БМ-100 (В-7,5)
 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01000

	m3
	
	0,40

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	3,8500
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,6500
	

	
	2663102100909
	Beton marfa clasa C7,5/5 (BC 7,5/B100)
	m3
	1,0200
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,1000
	

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,2500
	

	
	2952270003000
	Vibrator de suprafata
	h-ut
	0,4000
	

	 88
	CP16B

	Montarea  elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe   -  кольцо КЦО-1
 
	шт.
	
	2,00

	
	7123030012500
	Montator P.B
	h-om
	1,3000
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	

	
	26611264330911
	Inel de reazem КЦО-1
	шт.
	1,0100
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0012
	

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	1,6000
	

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0050
	

	
	2922140006000
	Macara pe pneuri
	h-ut
	0,4500
	

	 89
	CP16B

	Montarea  elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe   -  кольцо КЦ-7-3
 
	шт.
	
	2,00

	
	7123030012500
	Montator P.B
	h-om
	1,3000
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	

	
	26611264330912
	Inel de perete КЦ-7-3
	шт.
	1,0100
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0012
	

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	1,6000
	

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0050
	

	
	2922140006000
	Macara pe pneuri
	h-ut
	0,4500
	

	 90
	CG24B1 применит.

	Plinte inclinate sau in trepte, cu  inaltimea maxima de 15 cm, la scari, turnate pe loc, din mortar de ciment M 100-T, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp -  по контуру плиты
 
	m
	
	8,40

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	0,9900
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	2,4000
	

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0070
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0020
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0150
	

	 91
	AcE07D

	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV -   trapa din fonta tip Т
 Mat. marunte (scinduri etc.)=1,02000

	шт.
	
	2,00

	
	7129090010600
	Drenor-canalist
	h-om
	1,1000
	

	
	28752742000001
	Capac cu rama  tip Т
	шт.
	1,0000
	

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	14,3000
	

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0550
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0140
	

	 92
	CH10A1

	Scari drepte gata confectionate metalice executate in cantitati mai mici de 50 kg -  scara Л-1 ( = 1 buc)
 Material marunt pentru montare=1,01800

	kg
	
	27,30

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	0,1700
	

	
	28112363057003
	Scari metalice gata confectionate - Л- 2
	kg
	1,0000
	

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,0100
	

	 93
	IzD04A

	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu  vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina
 
	t
	
	0,03

	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	3,8200
	

	
	2430116103218
	Vopsea de ulei orice culoare
	kg
	5,2000
	

	 94
	IzF04F

	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)
 
	m2
	
	21,12

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,0600
	

	
	2320322600036
	Bitum pt. hidroizolatii 
	kg
	1,7000
	

	
	2653102100880
	Filer de calcar saci S 539
	kg
	0,3400
	

	
	2052152958990
	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340
	kg
	1,1300
	

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0010
	

	
	2952270004029
	Topitor bitum de 500 l
	h-ut
	0,0130
	

	 
	
	5.1.4. Lucrari de izolarea
	
	
	

	95
	IzJ07B

	Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb in 2 straturi ГФ-021
 
	m2
	
	14,80

	
	7135010011000
	Galvanizator
	h-om.
	0,1600
	

	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om.
	0,3900
	

	
	24302261008317
	Grund  ГФ-021
	kg
	0,3000
	

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	0,0400
	

	 96
	RpIF09D1

	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul 133х4.0mm (POLIXEM SYSTEM gr.40mm )
 Materiale marunte=1,05000

	m
	
	1,00

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,6300
	

	
	3320517352243
	Termoizolatie conducte POLIXEM SYSTEM gr.40mm   D133x 4.0mm
	m
	1,0300
	

	 97
	RpIF09D1

	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul 108х3,5mm (POLIXEM SYSTEM gr.40mm )
 Materiale marunte=1,05000

	m
	
	4,00

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,6300
	

	
	3320517352244
	Termoizolatie conducte POLIXEM SYSTEM gr.40mm   D108x 3,5mm
	m
	1,0300
	

	 98
	RpIF09D1

	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul 76х3,5mm (POLIXEM SYSTEM gr.40mm )
 Materiale marunte=1,05000

	m
	
	6,00

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,6300
	

	
	3320517352245
	Termoizolatie conducte POLIXEM SYSTEM gr.40mm   D76x 3,5mm
	m
	1,0300
	

	 
	
	5.1.5. Put de drenaj ДК-1(1buc.)
	
	
	

	99
	CA02C01

	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01,  turnare cu mijloace clasice  -  beton В-7,5(М-100)
 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01000

	m3
	
	0,40

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	3,8500
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,6500
	

	
	2663102100909
	Beton marfa clasa C7,5/5 (BC 7,5/B100)
	m3
	1,0200
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,1000
	

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,2500
	

	
	2952270003000
	Vibrator de suprafata
	h-ut
	0,4000
	

	 100
	AcE14A

	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana
 Material marunt  (scoabe, apa)=1,00600

	m3
	
	1,97

	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	6,7600
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	2,9000
	

	
	2663102100957
	Beton de ciment  clasa B15/M200
	m3
	0,5200
	

	
	2010102915572
	Cofraje din scindura 40 mm grosime
	m2
	0,1600
	

	
	2664102101196
	Mortar -ciment M 50
	m3
	0,0820
	

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,1450
	

	
	26511221004022
	Ciment M-400 
	kg
	0,7000
	

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	1,0680
	

	 101
	

	Elemente din beton armat prefabricat - КЦО-1
 
	шт.
	
	1,00

	
	26611264330911
	Inel de reazem КЦО-1
	шт.
	1,0000
	

	 102
	

	Elemente din beton armat prefabricat. - КЦ-7-3
 
	шт.
	
	3,00

	
	26611264330913
	Inel prefabricat   КЦ-7-3 
	шт.
	1,0000
	

	 103
	

	Elemente din beton armat prefabricat-КЦД-15
 
	шт.
	
	1,00

	
	26611264331520
	Placi prefabricate pt. camine  КЦД-15 
	шт.
	1,0000
	

	 104
	

	Elemente din beton armat prefabricat- КЦ 15-9
 
	шт.
	
	3,00

	
	26611264331521
	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 
	шт.
	1,0000
	

	 105
	

	Elemente din beton armat prefabricat- КЦП-1-15-1
 
	шт.
	
	1,00

	
	26611264331523
	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1
	шт.
	1,0000
	

	 106
	

	Gura "Т"
 
	шт.
	
	1,00

	
	2875274200000
	Capac cu rama  tip Т
	шт.
	1,0000
	

	 107
	

	Scara Л-3
 
	шт.
	
	1,00

	
	28112363057002
	Scari metalice gata confectionate - Л-3
	kg
	34,9000
	

	 108
	IzD04A

	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu  vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina
 
	t
	
	0,03

	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	3,8200
	

	
	2430116103218
	Vopsea de ulei orice culoare
	kg
	5,2000
	

	 
	
	5.2. Lucrari de montare
	
	
	

	109
	TfB01F2

	Montarea robinetului cu sertar, cu ventil sau clapeta de retinere din otel sau fonta de pina la Pn 25, in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran pina la 3-15  m avind diametrul nominal Dn  100
 
	шт.
	
	2,00

	
	7214240021800
	Lacatus mecanic
	h-om
	1,9200
	

	
	2874115840601
	Piulita hexag. M20
	шт.
	16,0000
	

	
	2513206622068
	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm
	kg
	0,1470
	

	 110
	TfA12D2

	Montarea compensatorului axial cu presetupa sau lenticular,  in canal la adincime de 1-3 m sau suprateran pina la 3-15 m avind Dn 133/225
 
	шт.
	
	2,00

	
	7214240021800
	Lacatus mecanic
	h-om
	2,6900
	

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	2,5300
	

	
	2735725901259
	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert
	kg
	0,6240
	

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,5780
	

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,1300
	

	
	2681116001329
	Piatra poliz.cil.deg. 225 x 60 x 40 liant.cer
	шт.
	0,0200
	

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,1200
	

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,2890
	

	
	3110320002304
	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva
	h-ut
	1,5660
	

	
	2912340002506
	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min
	h-ut
	0,0090
	

	 
	
	5.3. Costul utilajului
	
	
	

	111
	

	Ventil cu bila  sudate  Dn 100, BALLOMAX
 
	шт.
	
	2,00

	
	29131346000005
	Ventil cu bila sudate Dn100mm , BALLOMAX
	шт.
	1,0000
	

	 112
	

	Compensator axial , avind Dn 133/225
 
	шт.
	
	2,00

	
	28752773100001
	Compensator axial  Dn133/225
	шт.
	1,0000
	

	 113
	

	Manson detalsabil la capete  11-2-133/225
 
	шт.
	
	4,00

	
	28752742050006
	Manson detasabil la capete 11-2-133/225
	шт.
	1,0000
	

	 
	
	6. Montaj de la CT-319/6-2a pina la poz.1 (sectiunea 3-3)
	
	
	

	
	
	6.1. Lucrari de constructie
	
	
	

	
	
	6.1.1. Tevi si armaturi
	
	
	

	114
	TfE01C

	Montarea tevilor din otel, preizolate, pentru incalzire, in canal existent, pe pat de nisip sau suprateran, cu diametrul nominal de 108/200
 
	m
	
	83,00

	
	7136080025000
	Montator conducte
	h-om
	0,1500
	

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,3500
	

	
	27221031600002
	Teava din otel izolata сu poliuretan D108/200mm
	m
	1,0040
	

	
	2735725901259
	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert
	kg
	0,0200
	

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,0030
	

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0040
	

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,0120
	

	
	3110320002304
	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva
	h-ut
	0,1200
	

	
	2912340002506
	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min
	h-ut
	0,0100
	

	
	2952270004702
	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)
	h-ut
	0,0100
	

	
	3410520006753
	Automacara 12 - 15 TF
	h-ut
	0,0200
	

	 115
	TfE02C

	Montarea cotului de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 108/200 90*
 
	шт.
	
	8,00

	
	7136080025000
	Montator conducte
	h-om
	0,9000
	

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	2,0000
	

	
	28752740160001
	Cot  din otel preizolat 90-*  Dn108/200
	шт.
	1,0000
	

	
	2735725901259
	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert
	kg
	0,2320
	

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,1850
	

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,3760
	

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,0720
	

	
	3110320002304
	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva
	h-ut
	1,5500
	

	
	2912340002506
	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min
	h-ut
	0,0100
	

	 116
	TfE08A

	Punct fix pentru tevi preizolate, pentru limitarea dilatarilor (Dn108/200)
 
	шт.
	
	2,00

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,2600
	

	
	28752763140003
	Suport  fix  Dn108/200
	шт.
	1,0000
	

	
	2735725901259
	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert
	kg
	0,1600
	

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,1100
	

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0600
	

	
	2681116001329
	Piatra poliz.cil.deg. 225 x 60 x 40 liant.cer
	шт.
	0,0100
	

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,1000
	

	
	3110320002304
	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva
	h-ut
	0,1100
	

	
	2912340002506
	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min
	h-ut
	0,0900
	

	
	2922140007001
	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf
	h-ut
	0,0900
	

	 117
	TfE08A

	Punct fix pentru tevi preizolate, pentru limitarea dilatarilor (suport culisant D108/200)
 
	шт.
	
	10,00

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,2600
	

	
	28752763140005
	Suport culisant D108/200
	шт.
	1,0000
	

	
	2735725901259
	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert
	kg
	0,1600
	

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,1100
	

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0600
	

	
	2681116001329
	Piatra poliz.cil.deg. 225 x 60 x 40 liant.cer
	шт.
	0,0100
	

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,1000
	

	
	3110320002304
	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva
	h-ut
	0,1100
	

	
	2912340002506
	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min
	h-ut
	0,0900
	

	
	2922140007001
	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf
	h-ut
	0,0900
	

	 118
	TfE05C

	Montarea caciulii de capat, din materialul mantalei, la tevi preizolate, cu diametrul nominal de 108/200 (manson detasabil la capete (11-2-108/200)
 
	шт.
	
	4,00

	
	7136040011700
	Instalator incalzire centrala
	h-om
	0,2000
	

	
	7136080025000
	Montator conducte
	h-om
	0,0500
	

	
	25231567130001
	Manson detasabil la capete 11-2-108/200
	шт.
	1,0000
	

	 119
	TfE06E

	Montarea inelului de trecere prin zid, la tevi preizolate, cu diametrul nominal de 12-200 mm (inel etansant  (12-200)
 
	шт.
	
	4,00

	
	7136040011700
	Instalator incalzire centrala
	h-om
	0,1600
	

	
	7136080025000
	Montator conducte
	h-om
	0,0400
	

	
	28752744280003
	Inel  etansat 12- 200
	шт.
	1,0000
	

	 120
	TfE04C

	Mansonarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, cu diametrul nominal de 108/200 mm (set p/t izolarea roaturilor (EP-3) cu manson termocontractabil (14-3-1-108/200)
 
	шт.
	
	20,00

	
	7136040011700
	Instalator incalzire centrala
	h-om
	0,3600
	

	
	7136080025000
	Montator conducte
	h-om
	0,0900
	

	
	25231567190002
	Set p/t izolarea rosturilor (EP-3) cu mansan termocontractabil 14-3-1-108/200
	шт.
	1,0000
	

	 121
	

	Banda culisanta L=10m
 
	шт.
	
	3,00

	
	29875648796325
	Banda culisanta L=10m
	шт.
	1,0000
	

	 
	
	6.1.2. Montarea elementelor prefabricate din beton armat  pentru canale termice
	
	
	

	122
	

	Canal de B/A КЛ-90x45-8:
 
	m
	
	42,00

	 123
	CP16A

	Montarea  elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) (Л6-8.)
 
	шт.
	
	14,00

	
	7123030012500
	Montator P.B
	h-om
	1,9000
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2000
	

	
	26661228006001228
	Element  prefabricat Л6- 8
	шт.
	1,0100
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0020
	

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	2,3500
	

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0080
	

	
	2922140006000
	Macara pe pneuri
	h-ut
	0,5000
	

	 124
	CP16B

	Montarea  elementelor prefabricate din beton armat pentru canale, placi drepte sau curbe (П8-8)
 
	шт.
	
	14,00

	
	7123030012500
	Montator P.B
	h-om.
	1,3000
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om.
	0,1500
	

	
	266612280060115
	Element  prefabricat   П8-8
	шт.
	1,0100
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0012
	

	
	2922140006000
	Macara pe pneuri
	h-ut
	0,4500
	

	 125
	CA03F

	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa. B15. ( ЩО2-200-1set)
 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01500

	m3
	
	0,62

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	3,4500
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4000
	

	
	266310210000031
	Beton  B15
	m3
	1,0250
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,1000
	

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,6000
	

	 126
	CC01B

	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv
 
	kg
	
	102,50

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0290
	

	
	27106023000001
	Otel beton  diam. mai mare de 8 mm 12АII
	kg
	1,0250
	

	 127
	CB02C

	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv
 
	m2
	
	20,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2000
	

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	1,0000
	

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	0,0050
	

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	шт.
	0,3000
	

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	шт.
	0,3000
	

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	0,0300
	

	
	2734113803233
	Sirma neagra moale d = 2,5 mm
	kg
	0,0500
	

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0250
	

	
	2020212928347
	Panou de cofraj tip P fag  g 15 mm 
	m2
	0,1300
	

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,0010
	

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0010
	

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	0,1200
	

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,0200
	

	 128
	CP15A

	Montarea  placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv ОП-2
 
	шт.
	
	10,00

	
	7123030012500
	Montator P.B
	h-om
	0,2500
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0500
	

	
	266612280060098
	Pad de suport   ОП-2
	шт.
	1,0100
	

	
	2410520006751
	Automacara 5 Tf
	h-ut
	0,0400
	

	 
	
	7. Lucrari de demontare
	
	
	

	
	
	7.1. Lucrari de terasamente
	
	
	

	129
	TsC03F1

	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II
 
	100 m3
	
	0,81

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	2,2500
	

	 130
	TsI50A10

	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta de 10 km
 
	t
	
	137,70

	
	3410540000006
	Autobasculanta
	h-ut
	0,1820
	

	 131
	TsC51A

	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I
 
	100 m3
	
	0,81

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3000
	

	
	1411122201752
	Piatra sparta 
	m3
	0,0020
	

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,3300
	

	 132
	TsD02A1

	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm
 
	100 m3
	
	0,81

	
	2952260003553
	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP
	h-ut
	1,0900
	

	 133
	TsD05B

	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv
 
	100 m3
	
	0,81

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	8,8200
	

	
	2952270004021
	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)
	h-ut
	9,4300
	

	 134
	TsC03E1

	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (p/t umplutura)
 
	100 m3
	
	0,81

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	1,9500
	

	 135
	TsI50A10

	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta de 10 km
 
	t
	
	137,70

	
	3410540000006
	Autobasculanta
	h-ut
	0,1820
	

	 136
	TsC51A

	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I
 
	100 m3
	
	0,81

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3000
	

	
	1411122201752
	Piatra sparta 
	m3
	0,0020
	

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,3300
	

	 
	
	7.2. Lucrari de constructie
	
	
	

	137
	CP16A к=0,6 з/п

	Demontarea  elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale  (Л4-8 -9шт,)
 К=0,60000

	шт.
	
	9,00

	
	7123030012500
	Montator P.B
	h-om.
	1,9000
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om.
	0,2000
	

	
	2922140006000
	Macara pe pneuri
	h-ut
	0,5000
	

	 138
	CP15A       к=0,6 зп

	Demontarea  placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv (П5-8 -9шт, )
 К=0,60000

	шт.
	
	9,00

	
	7123030012500
	Montator P.B
	h-om
	0,2500
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0500
	

	
	2410520006751
	Automacara 5 Tf
	h-ut
	0,0400
	

	 139
	RpAcF38A

	Demolarea portiunilor deteriorate ale caminelor de vizitare circulare din elemente prefabricate din beton la canale  cu adincimea de 2-4 m (CT-319/6-2a tip TK2)
 
	m3
	
	6,80

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,8000
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	16,5500
	

	
	2952270007602
	Tirfor 1,5 tf
	h-ut
	0,4000
	

	 140
	AcE07C k=0.8

	Demontarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip Т
 K=0,80000

	шт.
	
	1,00

	
	7129090010600
	Drenor-canalist
	h-om
	0,8200
	

	 141
	TrI1AA02E3

	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe teren, in vagon, categoria 3
 
	t
	
	34,12

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,6500
	

	 142
	TrI1AF08A3

	Incarcarea materialelor -deseuri metalice, -cu deplasare de pina la 10 m-grupa F2A- de pe teren, in vagon categoria 3
 
	t
	
	0,40

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,4000
	

	 143
	TsI50A10

	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta de 10 km
 
	t
	
	34,50

	
	3410540000006
	Autobasculanta
	h-ut
	0,1820
	

	 144
	TRI1AA09B3

	Descarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - din vagon, categoria 3, pe teren
 
	t
	
	34,12

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,4500
	

	 145
	TrI1AF09C4

	Descarcarea materialelor -deseuri metalice - , cu deplasare de pina la 10 m   din auto, categoria 1
 
	t
	
	0,40

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,6500
	

	 
	
	7.3. Tevi si armaturi
	
	
	

	146
	RpAcA49D

	Demontarea conductelor din otel, asamblate prin sudura, avind diametrul de 324/450 mm
 
	m
	
	4,00

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	1,2600
	

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,2500
	

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,7600
	

	
	2710602000107
	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 10 mm
	kg
	0,0800
	

	
	2952270003015
	Aparat de sudura autogen
	h-ut
	0,6300
	

	
	2410520006751
	Automacara 5 Tf
	h-ut
	0,1000
	

	 147
	RpAcA49A

	Demontarea conductelor din otel, asamblate prin sudura, avind diametrul de 89/160mm
 
	m
	
	50,00

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,3100
	

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0400
	

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,1000
	

	
	2710602000107
	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 10 mm
	kg
	0,0400
	

	
	2952270003015
	Aparat de sudura autogen
	h-ut
	0,1500
	

	
	2410520006751
	Automacara 5 Tf
	h-ut
	0,0400
	

	 148
	RpAcA49A

	Demontarea conductelor din otel, asamblate prin sudura, avind diametrul de 80mm
 
	m
	
	35,00

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,3100
	

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0400
	

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,1000
	

	
	2710602000107
	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 10 mm
	kg
	0,0400
	

	
	2952270003015
	Aparat de sudura autogen
	h-ut
	0,1500
	

	
	2410520006751
	Automacara 5 Tf
	h-ut
	0,0400
	

	 149
	RpAcA49A

	Demontarea conductelor din otel, asamblate prin sudura, avind diametrul de 65mm
 
	m
	
	140,00

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,3100
	

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0400
	

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,1000
	

	
	2710602000107
	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 10 mm
	kg
	0,0400
	

	
	2952270003015
	Aparat de sudura autogen
	h-ut
	0,1500
	

	
	2410520006751
	Automacara 5 Tf
	h-ut
	0,0400
	

	 150
	CL14B

	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea in subansambluri refolosibile
 
	t
	
	0,10

	
	7214070021400
	Lacatus constructii metalice
	h-om
	7,5000
	

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	2,0000
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,5000
	

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,4000
	

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,6000
	

	
	2952270003015
	Aparat de sudura autogen
	h-ut
	1,5000
	

	 151
	RpIzD47A

	Desfacerea termoizolatiilor la conducte de orice circumferinta, executate cu saltele din vata izolatoare
 
	m2
	
	67,50

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3400
	

	 152
	RpIzD39B

	Desfacerea protectiilor, ecranarilor si izolatiilor termice, la conducte si aparate executate din carton sau impislitura bitumate intr-un strat
 Materiale marunte (cuie,scinduri, schela, etc.) din valoarea materialelor=1,10000

	m2
	
	90,30

	
	7134050013240
	Izolator - termic
	h-om
	0,0600
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0900
	

	
	1711317309326
	Cirpe de sters
	kg
	0,0500
	

	
	2922140006705
	Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf)
	h-ut
	0,0150
	

	 153
	TrI1AF08A3

	Incarcarea materialelor -deseuri metalice, -cu deplasare de pina la 10 m-grupa F2A- de pe teren, in vagon categoria 3
 
	t
	
	0,94

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,4000
	

	 154
	TsI50A10

	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta de 10 km
 
	t
	
	0,94

	
	3410540000006
	Autobasculanta
	h-ut
	0,1820
	

	 155
	TrI1AF09C4

	Descarcarea materialelor -deseuri metalice - , cu deplasare de pina la 10 m   din auto, categoria 1
 
	t
	
	0,94

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,6500
	

	 
	
	8. Demolarea si restabilirea drumului
	
	
	

	156
	DC04B

	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri
 
	m
	
	2,00

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	0,2900
	

	
	2681116002000
	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 
	шт.
	0,0035
	

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,0400
	

	
	29522700042014
	Masina de taiat rosturi in beton  cu discuri abrazive 
	h-ut
	0,2940
	

	 157
	DI118

	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (pat de fundatiedin piatra concasata h=25cm)
 
	m3
	
	0,16

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,1430
	

	 158
	DI109

	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic h=15cm
 
	m3
	
	0,10

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,6000
	

	
	2952270003370
	Ciocan pneumatic 8-15 kg
	h-ut
	0,7750
	

	
	12340002506
	Compresor 5-6 m3/min 
	h-ut
	0,7750
	

	 159
	TsC03G1

	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (incarcare in auto)
 
	100 m3
	
	0,01

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	2,6000
	

	 160
	TsI50A10

	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta de 10 km
 
	t
	
	0,19

	
	3410540000006
	Autobasculanta
	h-ut
	0,1820
	

	 161
	TsC51C

	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III
 
	100 m3
	
	0,01

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3800
	

	
	1411122201752
	Piatra sparta 
	m3
	0,0050
	

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,4200
	

	 162
	DI110

	Amenajarea stratului de egalizare din balast h=20cm
 
	m3
	
	0,12

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,1500
	

	
	1421102200467
	Balast (nisip-prundis)
	m3
	1,2200
	

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,0700
	

	 163
	DA18B

	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere mecanica (amestec din piatra sparta C4); h=24cm
 
	m3
	
	0,15

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,3100
	

	
	2653102000001
	Amestec optimal din piatra sparta C4
	m3
	1,0080
	

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,0500
	

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,2320
	

	
	2952240005000
	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp
	h-ut
	0,0770
	

	 164
	DA18B

	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere mecanica (asternere amestec din piatra sparta stabilizata cu liant hidraulic HRB12.5, M60, exclusiv cost materiale); h=22cm
 
	m3
	
	0,05

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,3100
	

	
	2653102000002
	Amestec optimal din piatra sparta stabilizata cu liant hidraulic HRB12.5, M60
	m3
	1,0080
	

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,2320
	

	 165
	DZ01C

	Prepararea in statii fixe a amestecului pentru statii rutiere stabilizate, balast, cu 6% ciment (amestec din piatra sparta stabilizata cu liant hidraulic HRB12.5 ,,Lafarge", M60; liant hidraulic 6%)
 
	m3
	
	0,05

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	0,3800
	

	
	2651122100444
	Liant hidraulic HRB12.5 (,,Lafarge")
	kg
	100,6200
	

	
	14111222016721
	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice  40-63 mm
	m3
	1,2900
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,1780
	

	
	2922170001122
	Transportor cu banda mobila 15 m lungime
	h-ut
	0,1540
	

	 166
	DB19H

	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica (binder din beton asfaltic dens cu granulatie mare, SKAg-1/2.5 SM)
 
	m2
	
	0,62

	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,0700
	

	
	11110001000134
	Binder din beton asfaltic dens cu granulatie mare, SKAg-1/2.5 SM
	t
	0,1650
	

	
	2710603420379
	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm
	kg
	0,0190
	

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,0092
	

	
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut
	0,0092
	

	
	2952240005100
	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp
	h-ut
	0,0092
	

	 167
	Dl107

	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic   - consum 0,3 l/m2
 
	t
	
	0,19

	
	241337000104
	Bitum 
	t
	1,0300
	

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,3000
	


 



