CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   
2. Organizatorul procedurii de achiziţie 
3. Obiectul achiziţiilor  
Lucrari de reparatie incaperi, Laborator

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Tambur
	
		1.1. Desfaceri	
1	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	6,580	
2	RpCP45A
	Demontarea usilor si ferestrelor metalice/ aluminiu 1.4x2.1 = 2.94m2 x24 = 70.56kg	kg	70,560	
3	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile (lampi 600x600mm)	buc	1,000	
4	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	38,840	
5	RpCH31A
	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	38,840	
6	RpEC16A
	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	2,000	
7	TrB05A1-9
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	2,330	
8	TsI50C5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km (Evacuare moloz)	t	2,330	
		1.2. Pardosele	
9	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm 	m2	6,580	
10	CG08A1
	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez 	m2	6,580	
11	CG09A1
	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp/ (Diferenta fata de norma 10.34 -7.31 = 3.03ml)	m	3,030	
		1.3. Timplarii	
12	CK25D
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa din PVC cu punti termice 1.4x2.10=2.94m2)	m2	2,940	
		1.4. Pereti	
13	СF59F
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri (Captuseli la pereti) pt. cablu el.	m2	3,000	
14	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la suprafete interioare si exterioare /Pereti	m2	32,260	
15	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	32,260	
16	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 	m2	32,260	
17	CF50A
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. 	m2	32,260	
18	CK18C	Montarea baghetelor  lambriuri din aluminiu	m	30,000	
19	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 	m2	32,260	
20	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor 	m2	32,260	
21	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 	m2	32,260	
22	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	32,260	
		1.5. Glafuri	
23	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la suprafete interioare si exterioare /Pereti	m2	0,750	
24	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane /Glaf de usa, b=0.15m	m2	0,750	
25	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 	m2	0,750	
26	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor 	m2	0,750	
27	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 	m2	0,750	
28	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	0,750	
		1.6. Tavane	
29	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la suprafete interioare si exterioare /Tavane	m2	6,580	
30	CF52A
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2	6,580	
31	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 	m2	6,580	
32	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor 	m2	6,580	
33	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	6,580	
34	CK18B
	Montarea baghetelor la ltavane din mase plastice / poliuretan	m	10,340	
		1.7. Lucrari diverse	
35	RpEE01A
	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu 	buc	1,000	
36	RpEE03A
	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	1,000	
37	RpEC05B
	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	2,000	
38	08-03-573-1
	Pupitru de comanda de podea, inaltime pina la 1200 mm, adincime si latime pe front, mm, pina la 700х500
	buc	2,000	
39	08-03-594-3
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 /600x600mm	100 buc	0,010	
40	TrI1AA01C2
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	1,404	
41	RpCH31A
	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	38,840	
		2. Ordinatoriu
	
		2.1. Desfaceri
	
42	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	17,110	
43	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,890	
44	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile (lampi 600x600mm)	buc	2,000	
45	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	64,260	
46	RpCH31A
	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	64,260	
47	RpEC16A
	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	3,000	
48	TrB05A1-9
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	3,860	
49	TsI50C5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km (Evacuare moloz)	t	3,860	
		2.2. Pardosele	
50	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm 	m2	17,110	
51	CG08A1
	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez 	m2	17,110	
		2.3. Timplarii	
52	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa din PVC cu punti termice, 0.9x2.10=1.89m2)	m2	1,890	
		2.4. Pereti	
53	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la suprafete interioare si exterioare /Pereti	m2	47,150	
54	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	47,150	
55	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 	m2	47,150	
56	CF50A
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. 	m2	47,150	
57	CK18C	Montarea baghetelor lambriuri din aluminiu	m	25,000	
58	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 	m2	47,150	
59	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor 	m2	47,150	
60	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 	m2	47,150	
61	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	47,150	
		2.5. Glafuri	
62	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la suprafete interioare si exterioare / (Glaf usa-(2.1+2.1+ 0.9)x0.15=0.77m2, Glaf ferestra - (1.85+ 1.55 + 1.55)x0.3 = 1.49m2	m2	2,260	
63	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane /Glaf de usa, b=0.15m	m2	2,260	
64	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 	m2	2,260	
65	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor, coloanelor si tavanelor 	m2	2,260	
66	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 	m2	2,260	
67	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,260	
		2.6. Tavane	
68	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la suprafete interioare si exterioare /Tavane	m2	17,110	
69	CF52A
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2	17,110	
70	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 	m2	17,110	
71	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor 	m2	17,110	
72	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	17,110	
73	CK18B
	Montarea baghetelor la ltavane din mase plastice / poliuretan	m	17,600	
		2.7. Lucrari diverse	
74	RpEE01A
	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu 	buc	1,000	
75	RpEE03A
	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	2,000	
76	RpEC05B
	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	3,000	
77	08-03-594-3
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 /600x600mm	100 buc	0,020	
78	RpCR25B
	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2	0,380	
79	CK30A
	Masca pentru conducte gata confectionata din tabla de 1 mm grosime	buc	1,000	
80	TrI1AA01C2
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	1,220	
81	RpCH31A
	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	64,260	
		3. Cabinet nr.1
	
		3.1. Desfaceri
	
82	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	14,040	
83	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,890	
84	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile (lampi 600x600mm)	buc	2,000	
85	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	58,300	
86	RpCH31A
	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	58,300	
87	RpEC16A
	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	6,000	
88	TrB05A1-9
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	3,500	
89	TsI50C5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km (Evacuare moloz)	t	3,500	
		3.2. Pardosele	
90	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm 	m2	14,040	
91	CG08A1
	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez 	m2	14,040	
		3.3. Timplarii	
92	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa din PVC cu punti termice, 0.9x2.10=1.89m2)	m2	1,890	
93	CK23C
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5  mp (fereastra din PVC cu punti termice 1.55x1.86 = 2.88m2)	m2	2,880	
		3.4. Pereti	
94	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la suprafete interioare si exterioare /Pereti	m2	44,260	
95	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	44,260	
96	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 	m2	44,260	
97	CF50A
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. 	m2	44,260	
98	CK18C	Montarea baghetelor lambriuri din aluminiu	m	25,000	
99	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 	m2	44,260	
100	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor 	m2	44,260	
101	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 	m2	44,260	
102	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	44,260	
		3.5. Glafuri	
103	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la suprafete interioare si exterioare / ( Glaf usa-(2.1+2.1+ 0.9)x0.15=0.77m2, Glaf ferestra - (1.85+1.55 +1.55)x0.3 = 1.49m2	m2	2,260	
104	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane /Glaf de usa, b=0.15m	m2	2,260	
105	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	2,260	
106	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	2,260	
107	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	2,260	
108	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	2,260	
		3.6. Tavane
	
109	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la suprafete interioare si exterioare /Tavane
	m2	14,040	
110	CF52A
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului
	m2	14,040	
111	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	14,040	
112	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	14,040	
113	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	14,040	
114	CK18B
	Montarea baghetelor la ltavane din mase plastice / poliuretan
	m	16,620	
		3.7. Lucrari diverse
	
115	RpEE01A
	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu 
	buc	1,000	
116	RpEE03A
	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic
	buc	5,000	
117	RpEC05B
	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite
	buc	6,000	
118	08-03-594-3
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 /600x600mm
	100 buc	0,020	
119	RpCR25B
	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta
	m2	0,380	
120	CK30A
	Masca pentru conducte gata confectionata din tabla de 1 mm grosime
	buc	1,000	
121	TrI1AA01C2
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2
	t	1,270	
122	RpCH31A
	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie
	m2	58,300	
		4. Cabinet nr.2
	
		4.1. Desfaceri
	
123	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc
	m2	22,620	
124	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi)
	m2	1,890	
125	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile (lampi 1200x200mm)
	buc	4,000	
126	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2	75,370	
127	RpCH31A
	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie
	m2	75,370	
128	RpEC16A
	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei
	buc	6,000	
129	TrB05A1-9
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m
	t	4,520	
130	TsI50C5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km (Evacuare moloz)
	t	4,520	
		4.2. Pardosele
	
131	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm 
	m2	22,610	
132	CG08A1
	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez 
	m2	22,610	
		4.3. Timplarii
	
133	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv  (Usa din PVC cu punti termice 0.9x2.10=1.89m2)
	m2	1,890	
		4.4. Pereti
	
134	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la suprafete interioare si exterioare /Pereti
	m2	52,760	
135	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane
	m2	52,760	
136	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	52,760	
137	CF50A
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. 
	m2	52,760	
138	CK18C
	Montarea baghetelor  lambriuri din aluminiu
	m	25,000	
139	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	52,760	
140	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	52,760	
141	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	52,760	
142	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	52,760	
		4.5. Glafuri
	
143	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la suprafete interioare si exterioare / ( Glaf usa-(2.1+2.1+0.9)x0.15=0.77m2, Glaf ferestra - (1.85+1.55+1.55)x0.3 = 1.49m2
	m2	2,260	
144	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane /Glaf de usa, b=0.15m
	m2	2,260	
145	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	2,260	
146	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	2,260	
147	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	2,260	
148	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	2,260	
		4.6. Tavane
	
149	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la suprafete interioare si exterioare /Tavane
	m2	22,610	
150	CF52A
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului
	m2	22,610	
151	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	22,610	
152	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	22,610	
153	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	22,610	
154	CK18B
	Montarea baghetelor la ltavane din mase plastice / poliuretan
	m	19,500	
		4.7. Lucrari diverse
	
155	RpEE01A
	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu 
	buc	1,000	
156	RpEE03A
	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic
	buc	5,000	
157	RpEC05B
	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite
	buc	6,000	
158	08-03-594-2
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2/ 1200x200mm
	100 buc	0,040	
159	RpCR25B
	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta
	m2	0,380	
160	TrI1AA01C2
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2
	t	1,404	
161	RpCH31A
	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie
	m2	75,370	
		5. Cabinet nr.3
	
		5.1. Desfaceri
	
162	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc
	m2	18,560	
163	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi)
	m2	1,890	
164	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile (lampi 1200x200mm)
	buc	2,000	
165	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2	67,300	
166	RpCH31A
	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie
	m2	67,300	
167	RpEC16A
	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei
	buc	11,000	
168	TrB05A1-9
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m
	t	4,040	
169	TsI50C5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km (Evacuare moloz)
	t	4,040	
		5.2. Pardosele
	
170	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm 
	m2	18,560	
171	CG08A1
	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez 
	m2	18,560	
		5.3. Timplarii
	
172	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv  (Usa din PVC cu punti termice, 0.9x2.10=1.89m2)
	m2	1,890	
173	CK23C
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5  mp (fereastra din PVC cu punti termice, 1.55x1.86 = 2.88m2)
	m2	2,880	
		5.4. Pereti
	
174	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la suprafete interioare si exterioare /Pereti
	m2	48,740	
175	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane
	m2	48,740	
176	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	48,740	
177	CF50A
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. 
	m2	48,740	
178	CK18C
	Montarea baghetelor  lambriuri din aluminiu
	m	25,000	
179	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	48,740	
180	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	48,740	
181	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	48,740	
182	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	48,740	
		5.5. Glafuri
	
183	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la suprafete interioare si exterioare / ( Glaf usa-(2.1+2.1+0.9)x0.15=0.77m2, Glaf ferestra - (1.85+1.55+1.55)x0.3 = 1.49m2
	m2	2,260	
184	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane /Glaf de usa, b=0.15m
	m2	2,260	
185	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	2,260	
186	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	2,260	
187	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	2,260	
188	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	2,260	
		5.6. Tavane
	
189	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la suprafete interioare si exterioare /Tavane
	m2	18,560	
190	CF52A
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului
	m2	18,560	
191	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	18,560	
192	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	18,560	
193	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	18,560	
194	CK18B
	Montarea baghetelor la ltavane din mase plastice / poliuretan
	m	18,140	
		5.7. Lucrari diverse
	
195	RpEE01A
	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu 
	buc	1,000	
196	RpEE03A
	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic
	buc	10,000	
197	RpEC05B
	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite
	buc	11,000	
198	08-03-594-2
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2/ 1200x200mm
	100 buc	0,040	
199	RpCR25B
	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta
	m2	0,380	
200	TrI1AA01C2
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2
	t	1,170	
201	RpCH31A
	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie
	m2	67,300	
		6. Cabinet nr.4
	
		6.1. Desfaceri
	
202	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc
	m2	22,020	
203	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi)
	m2	1,890	
204	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)
	m2	2,880	
205	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile (lampi 600x600mm)
	buc	4,000	
206	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2	74,190	
207	RpCH31A
	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie
	m2	74,190	
208	RpEC16A
	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei
	buc	6,000	
209	TrB05A1-9
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m
	t	4,450	
210	TsI50C5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km (Evacuare moloz)
	t	4,450	
		6.2. Pardosele
	
211	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm 
	m2	22,020	
212	CG08A1
	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez 
	m2	22,020	
		6.3. Timplarii
	
213	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv  (Usa din PVC cu punti termice 0.9x2.10=1.89m2)
	m2	1,890	
214	CK23C
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5  mp (fereastra din PVC cu punti termice, 1.55x1.86 = 2.88m2)
	m2	2,880	
		6.4. Pereti
	
215	СF59F
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri (Captuseli la pereti) pt. cablu el.
	m2	3,000	
216	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la suprafete interioare si exterioare /Pereti
	m2	52,170	
217	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane
	m2	52,170	
218	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	52,170	
219	CF50A
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. 
	m2	52,170	
220	CK18C
	Montarea baghetelor  lambriuri din aluminiu
	m	25,000	
221	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	52,170	
222	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	52,170	
223	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	52,170	
224	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	52,170	
		6.5. Glafuri
	
225	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la suprafete interioare si exterioare / ( Glaf usa-(2.1+2.1+0.9)x0.15=0.77m2, Glaf ferestra - (1.85+1.55+1.55)x0.3 = 1.49m2
	m2	2,260	
226	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane /Glaf de usa, b=0.15m
	m2	2,260	
227	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	2,260	
228	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	2,260	
229	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	2,260	
230	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	2,260	
		6.6. Tavane
	
231	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la suprafete interioare si exterioare /Tavane
	m2	22,020	
232	CF52A
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului
	m2	48,740	
233	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	48,740	
234	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	48,740	
235	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	48,740	
236	CK18B
	Montarea baghetelor la ltavane din mase plastice / poliuretan
	m	19,300	
		6.7. Lucrari diverse
	
237	RpEE01A
	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu 
	buc	1,000	
238	RpEE03A
	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic
	buc	5,000	
239	RpEC05B
	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite
	buc	6,000	
240	08-03-594-3
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 /600x600mm
	100 buc	0,040	
241	RpCR25B
	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta
	m2	0,380	
242	TrI1AA01C2
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2
	t	4,860	
243	RpCH31A
	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie
	m2	74,190	
		7. Cabinet nr.5
	
		7.1. Desfaceri
	
244	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc
	m2	12,500	
245	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi)
	m2	1,890	
246	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)
	m2	2,880	
247	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile (lampi 600x600mm)
	buc	2,000	
248	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2	55,230	
249	RpCH31A
	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie
	m2	55,230	
250	RpEC16A
	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei
	buc	5,000	
251	TrB05A1-9
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m
	t	2,310	
252	TsI50C5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km (Evacuare moloz)
	t	2,310	
		7.2. Pardosele
	
253	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm 
	m2	12,500	
254	CG08A1
	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez 
	m2	12,500	
255	CG09A1
	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu  16 mp/ (Diferenta fata de norma 16.1-13.89 = 2.21ml)
	m	2,210	
		7.3. Timplarii
	
256	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv  (Usa din PVC cu punti termice,  0.9x2.10=1.89m2)
	m2	1,890	
257	CK23C
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5  mp (fereastra din PVC cu punti termice, 1.55x1.86 = 2.88m2)
	m2	2,880	
		7.4. Pereti
	
258	СF59F
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri (Captuseli la pereti)
	m2	3,000	
259	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la suprafete interioare si exterioare /Pereti
	m2	42,730	
260	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane
	m2	42,730	
261	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	42,730	
262	CF50A
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. 
	m2	42,730	
263	CK18C
	Montarea baghetelor  lambriuri din aluminiu
	m	25,000	
264	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	42,730	
265	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	42,730	
266	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	42,730	
267	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	42,730	
		7.5. Glafuri
	
268	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la suprafete interioare si exterioare / ( Glaf usa-(2.1+2.1+0.9)x0.15=0.77m2, Glaf ferestra - (1.85+1.55+1.55)x0.3 = 1.49m2
	m2	2,260	
269	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane /Glaf de usa, b=0.15m
	m2	2,260	
270	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	2,260	
271	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	2,260	
272	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	2,260	
273	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	2,260	
		7.6. Tavane
	
274	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la suprafete interioare si exterioare /Tavane
	m2	12,500	
275	CF52A
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului
	m2	12,500	
276	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	12,500	
277	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	12,500	
278	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	12,500	
279	CK18B
	Montarea baghetelor la ltavane din mase plastice / poliuretan
	m	16,000	
		7.7. Lucrari diverse
	
280	RpEE01A
	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu 
	buc	1,000	
281	RpEE03A
	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic
	buc	4,000	
282	RpEC05B
	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite
	buc	5,000	
283	08-03-594-3
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 /600x600mm
	100 buc	0,020	
284	RpCR25B
	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta
	m2	0,380	
285	TrI1AA01C2
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2
	t	1,010	
286	RpCH31A
	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie
	m2	55,230	
		8. Cabinet nr.6
	
		8.1. Desfaceri
	
287	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc
	m2	12,460	
288	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica
	m2	43,800	
289	RpCB18A
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc
	m3	0,300	
290	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile (lampi 600x600mm)
	buc	3,000	
291	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi)
	m2	1,890	
292	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)
	m2	2,880	
293	RpSC05A
	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile
	buc	4,000	
294	RpSD01A
	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2"
	buc	2,000	
295	RpSC04A
	Demontarea unui cazan de baie, inclusiv accesoriile / Bilere
	buc	2,000	
296	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2	56,260	
297	RpCH31A
	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie
	m2	56,260	
298	RpEC16A
	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei
	buc	9,000	
299	TrB05A1-9
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m
	t	3,140	
300	TsI50C5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km (Evacuare moloz)
	t	3,140	
		8.2. Pardosele
	
301	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm 
	m2	12,460	
302	CG08A1
	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez 
	m2	12,460	
303	CG09A1
	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu  16 mp/ (Diferenta fata de norma 16.46-13.84 = 2.62ml)
	m	2,620	
		8.3. Timplarii
	
304	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv  (Usa din PVC cu punti termice 0.9x2.10=1.89m2)
	m2	1,890	
305	CK23C
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5  mp (fereastra din PVC cu punti termice, 1.55x1.86 = 2.88m2)
	m2	2,880	
		8.4. Pereti
	
306	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la suprafete interioare si exterioare /Pereti
	m2	43,800	
307	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane
	m2	43,800	
308	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	43,800	
309	CF50A
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. 
	m2	43,800	
310	CK18C
	Montarea baghetelor  lambriuri din aluminiu
	m	20,000	
311	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	43,800	
312	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	43,800	
313	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	43,800	
314	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	43,800	
		8.5. Glafuri
	
315	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la suprafete interioare si exterioare / ( Glaf usa-(2.1+2.1+0.9)x0.15=0.77m2, Glaf ferestra - (1.85+1.55+1.55)x0.3 = 1.49m2
	m2	2,260	
316	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane /Gla de usa, b=0.15m
	m2	2,260	
317	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	2,260	
318	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	2,260	
319	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	2,260	
320	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	2,260	
		8.6. Tavane
	
321	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la suprafete interioare si exterioare /Tavane
	m2	12,460	
322	CF52A
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului
	m2	12,460	
323	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	12,460	
324	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	12,460	
325	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	12,460	
326	CK18B
	Montarea baghetelor la ltavane din mase plastice / poliuretan
	m	16,460	
		8.7. Lucrari diverse
	
327	RpSC21A
	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.
	buc	1,000	
328	RpSC20A
	Montarea cazanului de baie, din tabla emailata, cu capacitatea de 95 l/ Boiler
	buc	1,000	
329	RpSD20A
	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"
	buc	1,000	
330	RpEE01A
	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu 
	buc	2,000	
331	RpEE03A
	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic
	buc	6,000	
332	08-03-591-11
	Priza de fisa tripolara
	100 buc	0,010	
333	RpEC05B
	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite
	buc	9,000	
334	08-03-594-3
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 /600x600mm
	100 buc	0,010	
335	08-03-594-2
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2/ 1200x200mm
	100 buc	0,020	
336	08-03-573-1
	Pupitru de comanda de podea, inaltime pina la 1200 mm, adincime si latime pe front, mm, pina la 700х500
	buc	1,000	
337	08-03-573-1
	Pupitru de comanda de podea, inaltime pina la 1200 mm, adincime si latime pe front, mm, pina la 200х300
	buc	1,000	
338	CI14A
	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv / Captusire tevi canalizare
	m	2,950	
339	TrI1AA01C2
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2
	t	1,030	
340	RpCH31A
	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie
	m2	56,260	
		9. Cabinet nr.7
	
		9.1. Desfaceri
	
341	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc
	m2	4,190	
342	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi)
	m2	1,890	
343	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile (lampi 600x600mm)
	buc	1,000	
344	RpCG29C
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Executare Gol in perete 2.0x1.0m)
	m3	0,250	
345	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2	10,500	
346	RpCH31A
	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie
	m2	10,500	
347	RpEC16A
	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei
	buc	2,000	
348	TrB05A1-9
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m
	t	0,630	
349	TsI50C5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km (Evacuare moloz)
	t	0,630	
		9.2. Pardosele
	
350	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm 
	m2	4,190	
351	CG08A1
	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez 
	m2	4,190	
352	CG09A1
	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu  16 mp/ (Diferenta fata de norma 6.68-4.66 = 2.02ml)
	m	2,020	
		9.3. Timplarii
	
353	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv  (Usa din PVC cu punti termice,  0.9x2.10=1.89m2)
	m2	1,890	
		9.4. Pereti
	
354	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la suprafete interioare si exterioare /Pereti
	m2	6,310	
355	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane
	m2	6,310	
356	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	6,310	
357	CF50A
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. 
	m2	6,310	
358	CK18C
	Montarea baghetelor  lambriuri din aluminiu
	m	15,600	
359	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	6,310	
360	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	6,310	
361	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	6,310	
362	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	6,310	
		9.5. Glafuri
	
363	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la suprafete interioare si exterioare / ( Glaf usa-(2.1+2.1+0.9)x0.15=0.77m2, Glaf gol de usa - (2.1+2.1+1)x0.25 = 1.3m2
	m2	2,070	
364	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane /Glaf de usa + gol de usa
	m2	2,070	
365	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	2,070	
366	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	2,070	
367	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	2,070	
368	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	2,070	
		9.6. Tavane
	
369	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la suprafete interioare si exterioare /Tavane
	m2	4,190	
370	CF52A
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului
	m2	4,190	
371	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	4,190	
372	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	4,190	
373	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	4,190	
374	CK18B
	Montarea baghetelor la ltavane din mase plastice / poliuretan
	m	8,200	
		9.7. Lucrari diverse
	
375	RpEE01A
	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu 
	buc	1,000	
376	RpEE03A
	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic
	buc	1,000	
377	RpEC05B
	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite
	buc	2,000	
378	08-03-594-3
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 /600x600mm
	100 buc	0,010	
379	TrI1AA01C2
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2
	t	0,210	
380	RpCH31A
	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie
	m2	10,500	
		10. Cabinet nr.9
	
		10.1. Desfaceri
	
381	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc
	m2	12,940	
382	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica
	m2	42,860	
383	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi)
	m2	1,890	
384	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)
	m2	2,880	
385	RpSC05A
	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile
	buc	2,000	
386	RpSD01A
	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2"
	buc	1,000	
387	RpSC04A
	Demontarea unui cazan de baie, inclusiv accesoriile / Bilere
	buc	1,000	
388	RpVA35A
	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de  250 - 700 mm 
	m2	9,600	
389	RpCU05D
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime (Gol pentru ventilare)
	buc	1,000	
390	08-03-573-1 k=0.8
	Demontare cutie el. din metal 300х300 (pentru demontare k=0.8)
	buc	1,000	
391	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2	60,440	
392	RpCH31A
	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie
	m2	60,440	
393	RpEC16A
	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei
	buc	4,000	
394	TrB05A1-9
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m
	t	2,630	
395	TsI50C5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km (Evacuare moloz)
	t	2,630	
		10.2. Pardosele
	
396	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm 
	m2	12,940	
397	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 
	m2	12,940	
398	CI14A
	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv 
	m	16,100	
		10.3. Timplarii
	
399	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv  (Usadin PVC cu punti termice,  0.9x2.10=1.89m2)
	m2	1,890	
400	CK23C
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5  mp (fereastra din PVC cu punti termice,  1.55x1.86 = 2.88m2)
	m2	2,880	
		10.4. Pereti
	
401	СF59F
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri (Captuseli la pereti)
	m2	3,000	
402	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la suprafete interioare si exterioare /Pereti
	m2	47,500	
403	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane
	m2	47,500	
404	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 
	m2	42,860	
405	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	4,640	
406	CF50A
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. 
	m2	4,640	
407	CK18C
	Montarea baghetelor  din aluminiu
	m	6,000	
408	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	4,640	
409	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	4,640	
410	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	4,640	
411	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	4,640	
		10.5. Glafuri
	
412	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la suprafete interioare si exterioare / ( Glaf usa-(2.1+2.1+0.9)x0.15=0.77m2, Glaf ferestra - (1.85+1.55+1.55)x0.3 = 1.49m2
	m2	2,260	
413	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane /Gla de usa, b=0.15m
	m2	2,260	
414	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	2,260	
415	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	2,260	
416	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	2,260	
417	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	2,260	
		10.6. Tavane
	
418	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la suprafete interioare si exterioare /Tavane
	m2	12,940	
419	CF52A
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului
	m2	12,940	
420	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	12,940	
421	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	12,940	
422	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	12,940	
423	CK18B
	Montarea baghetelor la ltavane din mase plastice / poliuretan
	m	16,100	
		10.7. Lucrari diverse
	
424	RpSC21A
	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.
	buc	1,000	
425	RpSC20A
	Montarea cazanului de baie, din tabla emailata, cu capacitatea de 95 l/ Boiler
	buc	1,000	
426	RpSD20A
	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"
	buc	1,000	
427	RpEE01A
	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu 
	buc	1,000	
428	RpEE03A
	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic
	buc	3,000	
429	RpEC05B
	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite
	buc	4,000	
430	08-03-594-3
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 /600x600mm
	100 buc	0,010	
431	08-03-573-1
	Pupitru de comanda de podea, inaltime pina la 1200 mm, adincime si latime pe front, mm, pina la 300х300
	buc	1,000	
432	CI14A
	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv / Captusire tevi canalizare
	m	2,000	
433	RpVA02A2
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm, confectionartea in ateliere centralizate (grosime tabla 0.5 mm) /Canal de ventilare 6000x600mm, L=4ml.
	m2	9,600	
434	TrI1AA01C2
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2
	t	1,730	
435	RpCH31A
	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie
	m2	60,440	
		11. Cabinet nr.10
	
		11.1. Desfaceri
	
436	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc
	m2	9,480	
437	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica
	m2	3,220	
438	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi)
	m2	1,890	
439	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)
	m2	2,880	
440	RpSC05A
	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile
	buc	2,000	
441	RpSD01A
	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2"
	buc	1,000	
442	RpSC04A
	Demontarea unui cazan de baie, inclusiv accesoriile / Boiler
	buc	1,000	
443	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile (lampi 600x600mm)
	buc	1,000	
444	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2	45,550	
445	RpCH31A
	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie
	m2	45,550	
446	RpEC16A
	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei
	buc	5,000	
447	TrB05A1-9
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m
	t	2,730	
448	TsI50C5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km (Evacuare moloz)
	t	2,730	
		11.2. Pardosele
	
449	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm 
	m2	9,480	
450	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 
	m2	9,480	
451	CI14A
	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv 
	m	12,320	
		11.3. Timplarii
	
452	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv  (Usa din PVC cu punti termice, 0.9x2.10=1.89m2)
	m2	1,890	
453	CK23C
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5  mp (fereastra din PVC cu punti termice,  1.55x1.86 = 2.88m2)
	m2	2,880	
		11.4. Pereti
	
454	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la suprafete interioare si exterioare /Pereti
	m2	36,070	
455	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane
	m2	36,070	
456	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 
	m2	20,330	
457	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	15,740	
458	CF50A
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. 
	m2	15,740	
459	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	15,740	
460	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	15,740	
461	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	15,740	
462	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	15,740	
		11.5. Glafuri
	
463	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la suprafete interioare si exterioare / ( Glaf usa-(2.1+2.1+0.9)x0.15x2 =1.54m2, Glaf ferestra - (1.85+1.55+1.55)x0.3 = 1.49m2
	m2	3,030	
464	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane /Glaf de usa, b=0.15m
	m2	3,030	
465	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	3,030	
466	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	3,030	
467	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	3,030	
468	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	3,030	
		11.6. Tavane
	
469	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la suprafete interioare si exterioare /Tavane
	m2	9,480	
470	CF52A
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului
	m2	9,480	
471	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	9,480	
472	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	9,480	
473	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	9,480	
474	CK18B
	Montarea baghetelor la ltavane din mase plastice / poliuretan
	m	12,320	
		11.7. Lucrari diverse
	
475	RpSC21A
	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.
	buc	2,000	
476	RpSC20A
	Montarea cazanului de baie, din tabla emailata, cu capacitatea de 95 l/ Boiler
	buc	1,000	
477	RpSD20A
	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"
	buc	2,000	
478	RpEE01A
	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu 
	buc	1,000	
479	RpEE03A
	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic
	buc	4,000	
480	RpEC05B
	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite
	buc	5,000	
481	08-03-594-3
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 /600x600mm
	100 buc	0,010	
482	CI14A
	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv / Captusire tevi canalizare
	m	3,000	
483	TrI1AA01C2
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2
	t	1,080	
484	RpCH31A
	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie
	m2	45,550	
		12. Cabinet nr.11
	
		12.1. Desfaceri
	
485	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc
	m2	15,490	
486	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica
	m2	3,220	
487	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi)
	m2	1,890	
488	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)
	m2	2,880	
489	RpSC05A
	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile
	buc	2,000	
490	RpSD01A
	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2"
	buc	1,000	
491	RpSC04A
	Demontarea unui cazan de baie, inclusiv accesoriile / Boiler
	buc	1,000	
492	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile (lampi 600x600mm)
	buc	1,000	
493	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2	51,560	
494	RpCH31A
	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie
	m2	51,560	
495	RpEC16A
	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei
	buc	5,000	
496	TrB05A1-9
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m
	t	3,090	
497	TsI50C5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km (Evacuare moloz)
	t	3,090	
		12.2. Pardosele
	
498	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm 
	m2	15,490	
499	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 
	m2	15,490	
500	CI14A
	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv 
	m	36,960	
		12.3. Timplarii
	
501	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv  (Usa din PVC cu punti termice, 0.9x2.10=1.89m2)
	m2	1,890	
502	CK23C
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5  mp (fereastra din PVC cu punti termice, 1.55x1.86 = 2.88m2)
	m2	2,880	
		12.4. Pereti
	
503	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la suprafete interioare si exterioare /Pereti
	m2	36,070	
504	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane
	m2	36,070	
505	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 
	m2	20,330	
506	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	15,740	
507	CF50A
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. 
	m2	15,740	
508	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	15,740	
509	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	15,740	
510	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	15,740	
511	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	15,740	
		12.5. Glafuri
	
512	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la suprafete interioare si exterioare / ( Glaf usa-(2.1+2.1+0.9)x0.15x2 =1.54m2, Glaf ferestra - (1.85+1.55+1.55)x0.3 = 1.49m2
	m2	3,030	
513	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane /Glaf de usa, b=0.15m
	m2	3,030	
514	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	3,030	
515	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	3,030	
516	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	3,030	
517	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	3,030	
		12.6. Tavane
	
518	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la suprafete interioare si exterioare /Tavane
	m2	15,490	
519	CF52A
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului
	m2	15,490	
520	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	15,490	
521	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	15,490	
522	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	15,490	
523	CK18B
	Montarea baghetelor la ltavane din mase plastice / poliuretan
	m	36,960	
		12.7. Lucrari diverse
	
524	RpSC21A
	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.
	buc	2,000	
525	RpSC20A
	Montarea cazanului de baie, din tabla emailata, cu capacitatea de 95 l/ Boiler
	buc	1,000	
526	RpSD20A
	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"
	buc	2,000	
527	RpEE01A
	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu 
	buc	1,000	
528	RpEE03A
	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic
	buc	4,000	
529	RpEC05B
	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite
	buc	5,000	
530	08-03-594-3
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 /600x600mm
	100 buc	0,010	
531	CI14A
	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv / Captusire tevi canalizare
	m	3,000	
532	TrI1AA01C2
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2
	t	1,130	
533	RpCH31A
	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie
	m2	51,560	
		13. Cabinet nr.12
	
		13.1. Desfaceri
	
534	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc
	m2	22,560	
535	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica
	m2	51,680	
536	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi)
	m2	1,890	
537	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)
	m2	2,880	
538	RpSC05A
	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile
	buc	2,000	
539	08-03-573-1 k=0.8
	Demontare cutie el. din metal 300х300 (pentru demontare k=0.8)
	buc	2,000	
540	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2	67,220	
541	RpCH31A
	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie
	m2	67,220	
542	RpEC16A
	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei
	buc	11,000	
543	TrB05A1-9
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m
	t	4,030	
544	TsI50C5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km (Evacuare moloz)
	t	4,030	
		13.2. Pardosele
	
545	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm 
	m2	22,560	
546	CG08A1
	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez 
	m2	22,560	
		13.3. Timplarii
	
547	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv  (Usa din PVC cu punti termice,  0.9x2.10=1.89m2)
	m2	1,890	
548	CK23C
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5  mp (fereastra din PVC cu punti termice,  1.55x1.86 = 2.88m2)
	m2	2,880	
		13.4. Pereti
	
549	СF59F
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri (Captuseli la pereti)
	m2	3,000	
550	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la suprafete interioare si exterioare /Pereti
	m2	51,680	
551	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane
	m2	51,680	
552	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	51,680	
553	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 
	m2	28,520	
554	CF50A
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. 
	m2	23,160	
555	CK18C
	Montarea baghetelor  din aluminiu
	m	25,000	
556	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	23,160	
557	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	23,160	
558	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	23,160	
559	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	23,160	
		13.5. Glafuri
	
560	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la suprafete interioare si exterioare / ( Glaf usa-(2.1+2.1+0.9)x0.15=0.77m2, Glaf ferestra - (1.85+1.55+1.55)x0.3 = 1.49m2
	m2	2,260	
561	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane /Gla de usa, b=0.15m
	m2	2,260	
562	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	2,260	
563	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	2,260	
564	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	2,260	
565	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	2,260	
		13.6. Tavane
	
566	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la suprafete interioare si exterioare /Tavane
	m2	15,540	
567	CF52A
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului
	m2	15,540	
568	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	15,540	
569	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	15,540	
570	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	15,540	
571	CK18B
	Montarea baghetelor la ltavane din mase plastice / poliuretan
	m	19,400	
		13.7. Lucrari diverse
	
572	RpSC21A
	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.
	buc	1,000	
573	RpEE01A
	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu 
	buc	1,000	
574	RpEE03A
	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic
	buc	10,000	
575	RpEC05B
	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite
	buc	11,000	
576	08-03-594-3
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 /600x600mm
	100 buc	0,020	
577	TrI1AA01C2
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2
	t	1,560	
578	RpCH31A
	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie
	m2	67,220	
		14. WC
	
		14.1. Desfaceri
	
579	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc
	m2	4,730	
580	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica
	m2	14,040	
581	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile (lampi 600x600mm)	buc	2,000	
582	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi 0.9x2.10-1 buc. 0.7x1.3 - 2 buc)	m2	3,710	
583	RpSC05A
	Dmontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile
	buc	1,000	
584	RpSC06A
	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat 
	buc	2,000	
585	RpCO56C
	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (Captuseli canalizare)
	m2	1,600	
586	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2	28,500	
587	RpCH31A
	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	28,500	
588	RpEC16A
	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	2,000	
589	TrB05A1-9
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	1,710	
590	TsI50C5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km (Evacuare moloz)	t	1,710	
		14.2. Compartiment	
591	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	38,840	
592	RpCH31A
	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	38,840	
593	RpEC16A
	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	2,000	
594	TrB05A1-9
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	2,330	
595	TsI50C5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km (Evacuare moloz)	t	2,330	
		14.3. Pardosele	
596	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm 	m2	4,730	
597	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 	m2	4,730	
598	CI14A
	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv 	m	8,700	
		14.4. Timplarii	
599	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa din PVC cu punti termice, 0.9x2.10=1.89m2)	m2	1,890	
600	CK27C
	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi (Pereti la cabine WC)	m2	4,000	
		14.5. Pereti	
601	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la suprafete interioare si exterioare /Pereti	m2	23,770	
602	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	23,770	
603	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 	m2	14,040	
604	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 	m2	9,730	
605	CF50A
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. 	m2	9,730	
606	CK18C	Montarea baghetelor lambriuri din aluminiu	m	6,000	
607	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 	m2	9,730	
608	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor 	m2	9,730	
609	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 	m2	9,730	
610	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	9,730	
		14.6. Glafuri	
611	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la suprafete interioare si exterioare /Pereti	m2	0,750	
612	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane /Glaf de usa, b=0.15m	m2	0,750	
613	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 	m2	0,750	
614	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor 	m2	0,750	
615	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 	m2	0,750	
616	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	0,750	
		14.7. Tavane	
617	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la suprafete interioare si exterioare /Tavane	m2	4,730	
618	CF52A
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2	4,730	
619	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 	m2	4,730	
620	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor 	m2	4,730	
621	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4,730	
622	CK18B
	Montarea baghetelor la ltavane din mase plastice / poliuretan	m	8,700	
		14.8. Lucrari diverse	
623	RpSC21A
	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	
624	SC07A
	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,000	
625	RpEE03A
	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	1,000	
626	SE59A
	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,000	
627	RpEC05B
	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	2,000	
628	08-03-594-3
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 /600x600mm	100 buc	0,020	
629	TrI1AA01C2
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	0,680	
630	RpCH31A
	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	28,500	
		15. Coridor
	
		15.1. Desfaceri
	
631	RpCO56B
	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.(Glafuri din MDF)	m2	20,800	
632	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	28,440	
633	RpCP45A
	Demontarea usilor si ferestrelor metalice/ aluminiu 2.5x1.55 = 3.88m2 x24 = 93.12kg	kg	93,120	
634	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile (lampi 600x600mm)	buc	2,000	
635	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	130,000	
636	RpCH31A
	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	130,000	
637	TrB05A1-9
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	7,800	
638	TsI50C5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km (Evacuare moloz)	t	7,800	
		15.2. Pardosele	
639	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm 	m2	28,440	
640	CG08A1
	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez 	m2	28,440	
641	CG09A1
	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp/ (Diferenta fata de norma 35.2-31.6 = 3.6ml)	m	3,600	
		15.3. Timplarii	
642	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa din PVC cu punti termice, 3x1.8 = 5.4m2)	m2	5,400	
643	CK23C
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5  mp (fereastra din PVC cu punti termice, 1.55x1.86 = 2.88m2)	m2	2,880	
		15.4. Pereti	
644	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la suprafete interioare si exterioare /Pereti	m2	101,540	
645	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	101,540	
646	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 	m2	101,540	
647	CF50A
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. 	m2	101,540	
648	CK18C	Montarea baghetelor lambriuri din aluminiu	m	76,800	
649	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 	m2	101,540	
650	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor 	m2	101,540	
651	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 	m2	101,540	
652	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	101,540	
		15.5. Glafuri	
653	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la suprafete interioare si exterioare / (Glaf usa-(71.92)x0.15 =10.8m2, Glaf ferestra - (1.85+1.55+1.55)x0.3 = 1.49m2	m2	12,300	
654	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane /Glaf de usa, b=0.15m	m2	12,300	
655	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 	m2	12,300	
656	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor 	m2	12,300	
657	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 	m2	12,300	
658	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,300	
		15.6. Tavane	
659	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la suprafete interioare si exterioare /Tavane	m2	28,440	
660	CF52A
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2	28,440	
661	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 	m2	28,440	
662	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor 	m2	28,440	
663	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	28,440	
664	CK18B
	Montarea baghetelor la ltavane din mase plastice / poliuretan	M	35,200	
		15.7. Lucrari diverse	
665	10-06-037-01
	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de pardosea, marime, mm, pina la: 600х600 (Cutie pentru cabluri telefonice)	Buc	1,000	
666	RpEB01A
	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp / Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, ВВГ нгLS 3*2.5	M	72,000	
667	RpCU06A1
	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata /Pentru cablu electric	M	72,000	
668	RpCU07D
	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	M	72,000	
669	11-04-004-01	Sistema automata pentru inchiderea usilor	Set	1,000	
670	RpCP23A
	Montare placuta cu inscriptie IESIRE (Aplicativ)	Buc	1,000	
671	TrI1AA01C2
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	T	2,290	
672	RpCH31A
	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	130,000