CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   
2. Organizatorul procedurii de achiziţie 
3. Obiectul achiziţiilor  Sursa autonoma pentru alimentarea cu caldura (SAAC) baza de gaze naturale
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Retele de gaze exterioare
	
		1.1. Lucrari terasamente
	
1	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II
	100 m3	0,640	
2	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu
	m3	11,000	
3	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu
	m3	15,840	
4	TsD01B
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv
	m3	15,840	
5	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm
	100 m3	0,640	
6	TsD05B
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv
	100 m3	0,640	
		1.2. Tevele si armaturi
	
7	GD12A
	Legatura conductei noi la reteaua in fuctiune
	buc	1,000	
8	GA01A1
	Teava de otel cu grosimea peretelui de pina la 6 mm, montata in sant, cu executie manuala a lucrarilor de lansare, teava avind Dn 50 mm in teren normal
	1 km	0,002	
9	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena,Trecere PE/OL Dn50-d 50 PE100 SDR11
	buc	1,000	
10	GD54B
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Муфта с закл. эл.нагреват. д50мм  ПЕ 
	buc	1,000	
11	GD52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 50 mm
	m	103,000	
12	GD58A
	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 90 mm   
	m	2,500	
13	GD58A
	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 90 mm   
	m	4,000	
14	GD58A
	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 90 mm   
	m	4,000	
15	GD58A
	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 90 mm   
	m	4,000	
16	GD58A
	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 90 mm   
	m	4,000	
17	GD58A
	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 90 mm   
	m	4,000	
18	GD54B
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot с закл. эл.нагреват. д50мм  ПЕ 
	buc	3,000	
19	GD54B
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Муфта с закл. эл.нагреват. д50мм  ПЕ 
	buc	2,000	
20	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Trecere PE/OL Dn40-d 50 PE100 SDR11
	buc	2,000	
21	GA08A
	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 108  mm 
	m	1,100	
22	GD09A1
	Rasuflatoare cu capac, 
	buc	1,000	
23	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu
	m3	1,600	
24	CA03A
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) 
	m3	1,600	
25	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Опора Ду50 Н=2,2м
	kg	143,000	
26	ID10D
	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe  sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze,  Кран газовый шаровый Ду40
	buc	1,000	
27	IC26D
	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata,  montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 40 mm
	m	86,200	
28	GC03A
	Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 50 mm
	1 km	0,191	
29	GC02A
	Proba de rezistenta cu aer (pentru Pn 4-9) si de etanseitate cu gaze naturale (pentru Pn 2-6), la imbinarile de la statia de reglare cu diametrul nominal de pina la 400 mm
	buc	7,000	
30	IzJ08A
	Vopsirea conductelor, executata cu 2 straturi de vopsea cu ulei si un strat de email
	m2	16,100