CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTELOR DE PREȚ

1.	Denumirea beneficiarului de stat   PRIMARIA LEBEDENCO
2.	Organizatorul procedurii de achiziție   PRIMARIA LEBEDENCO
3.	Obiectul achizițiilor  Lucrări de construcție a gazoductului de presiune medie și parțial joasă prin satul Lebedenco, r-nul Cahul

Gazoduct de presiune joasa PRG Nr.2.
	(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)	

1	2	3	4	5	6	7	
		Capitolul 1. Montarea retelelor					
1	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	1,68			
 2	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	5,21			
 3	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	1,39			
 4	TsD05B
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	1,39			
 5	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	34,72			
 6	TsD04B
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	34,72			
 7	GD52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 50x4,6 mm PE80 SDR11	m	51,00			
 8	GD52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 40x3,7 mm PE80 SDR11	m	100,00			
 9	GD52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 32x3,0 mm PE80 SDR11	m	112,00			
 10	TfA01A1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40x3,5 mm	m	1,50			
 11	TfA01A1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 20x2,8 mm	m	22,00			
 12	GC03A
	Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 63 mm	km	0,29			
 13	IzJ09B
	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea 	m2	1,97			
 14	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul de 40 mm	buc	1,00			
 15	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul de 32 mm	buc	6,00			
 16	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (cot 90') din polietilena, tevile avind diametrul de 50 mm 	buc	1,00			
 17	
	УПГ-1-3 (1 set)					
 18	GD52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 50x4,6 mm PE80 SDR11	m	1,50			
 19	TfA01A1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40 mm	m	0,50			
 20	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul de 50 mm	buc	1,00			
 21	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (tranzitie PE/OL) din polietilena, tevile avind diametrul de 50x40 mm 	buc	1,00			
 22	GA08A
	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 100 mm 	m	1,00			
 23	GD08A
	Capac bombat din tabla de otel sudat, la tevi, avind Dn 20 mm 	buc	1,00			
 24	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... В12,5	m3	0,01			
 25	RpEQ04A
	Montarea cutiei cu cleme	buc	1,00			
 26	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	3,87			
 27	
	УПГ-17-1 (8 set)					
 28	GD52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 32x3,0 mm PE80 SDR11	m	12,00			
 29	TfA01A1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25 mm	m	4,00			
 30	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul de 32 mm	buc	8,00			
 31	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (tranzitie PE/OL) din polietilena, tevile avind diametrul de 32x25 mm 	buc	8,00			
 32	GB01A
	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 25 mm (robinet 11ч3бк)	buc	8,00			
 33	GA08A
	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 100 mm 	m	8,00			
 34	GD08A
	Capac bombat din tabla de otel sudat, la tevi, avind Dn 20 mm 	buc	8,00			
 35	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... В12,5	m3	0,08			
 36	GD58A
	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 90x5,2 mm PE80 SDR17,6	m	12,80			
 37	RpEQ04A
	Montarea cutiei cu cleme	buc	8,00			
 38	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	30,96			
 39	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (teu redus) din polietilena, tevile avind diametrul de 50x40mm	buc	1,00			
 40	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (teu redus) din polietilena, tevile avind diametrul de 50x32mm	buc	1,00			
 41	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (teu redus) din polietilena, tevile avind diametrul de 40x32mm	buc	5,00			
 42	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (reductie) din polietilena, tevile avind diametrul de 50x40 mm	buc	1,00			
 43	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (reductie) din polietilena, tevile avind diametrul de 40x32 mm	buc	2,00			
 44	
	УПГ-31-3 (1 set)					
 45	GD58A
	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 90x8,2 mm PE80 SDR11   	m	2,50			
 46	
	Banda de marcaj	m	4,00			
 47	AcF03A
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	0,60			
 48	
	УПГ-31-2 (4 set)					
 49	GD58A
	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 75x6,8 mm PE80 SDR11   	m	10,00			
 50	
	Banda de marcaj	m	16,00			
 51	AcF03A
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	2,40			
 52	
	УПГ-31-1 (5 set)					
 53	GD58A
	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 63x5,8 mm PE80 SDR11   	m	12,50			
 54	
	Banda de marcaj	m	20,00			
 55	AcF03A
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	3,00			
 56	
	УПГ-8-2 (metoda deschisa) - 1 set					
 57	GD58A
	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 75x6,8 mm PE80 SDR11   	m	6,50			
 58	AcF13A
	Incastrarea capetelor cu bitum si cilti bituminati la tuburile de protectie cu diametrele: 75 mm 	buc	1,00			
 59	AcE08A
	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare,  necarosabil tip I (УПГ-25)	buc	1,00			
 60	AcF03A
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (УПГ-25)	m3	0,05			
 61	GA07A
	Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 32 mm PE (УПГ-25)	buc	1,00			
 62	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (capac) din polietilena, tevile avind diametrul de  50 mm (УПГ-25)	buc	1,00			
 63	DB16A
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala (УПГ-25)	m2	0,55			
 64	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (УПГ-25, B12,5)	m3	0,001			
 65	
	УПГ-8-1 (metoda deschisa) - 3 set					
 66	GD58A
	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 63x5,8 mm PE80 SDR11   	m	21,50			
 67	AcF13A
	Incastrarea capetelor cu bitum si cilti bituminati la tuburile de protectie cu diametrele: 63 mm 	buc	3,00			
 68	AcE08A
	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare,  necarosabil tip I (УПГ-25)	buc	3,00			
 69	AcF03A
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (УПГ-25)	m3	0,15			
 70	GA07A
	Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 32 mm PE (УПГ-25)	buc	3,00			
 71	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (capac) din polietilena, tevile avind diametrul de  50 mm (УПГ-25)	buc	3,00			
 72	DB16A
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala (УПГ-25)	m2	1,65			
 73	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (УПГ-25, B12,5)	m3	0,003			
 74	DF18B
	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din beton armat, confectionati industrial (stalp de marcaj)	buc	3,00			
 75	
	УПГ-33 (10 set)					
 76	TfA01A1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 20 mm патрубок	m	2,20			
 77	RpCR27C1
	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu email alchidic, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm cu doua straturi de email si un strat de lac	m	2,20			
 78	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	114,10			
 79	IzD05A
	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. 	t	0,11			
 80	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,11			
 81	IA52A
	Cutie metalica pentru protectia  contorului de gaze	buc	10,00			
 82	
	Фильтр сетчатый (сетка N 0,25)	buc	10,00			
 83	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... В12,5	m3	0,30			
 84	GB01A
	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 20 mm (robinet sferic 11Б27п)	buc	10,00			
 85	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	27,60			
 86	IzD05A
	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. 	t	0,03			
 87	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,03			
 88	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... В12,5	m3	0,08			
 89	GB01A
	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 40 mm (robinet sferic 11Б27п)	buc	1,00			
 90	GD05A
	Curba de sudare, montata la tevi, avind Dn 25x20 mm (reductie)	buc	8,00			
  		Cheltuieli directe	 Lei				
		Asigurari sociale si medicala					
		Total					
		Cheltuieli de transport					
		Total					
		Cheltuieli pentru depozitare					
		Cheltuieli directe					
		Cheltueli de regie					
		Total					
		Beneficiu de deviz					
 		Capitolul 2. Lucrari de montare					
91	IA43A
	Contor de gaze volumetric, cu racorduri olandeze, montat pe placa de contor existenta, racordurile avind diametrul de 1"	buc	10,00			
  		Cheltuieli directe	 Lei				
		Asigurari sociale si medicale					
		Total					
		Cheltuieli de transport					
		Total					
		Cheltuieli pentru depozitare					
		Cheltuieli directe					
		Cheltueli de regie					
		Total					
		Beneficiu de deviz					
 		Capitolul 3. Utilaj					
92	
	Contor de gaze ВК-G4Т	buc	10,00			
  		Cheltuieli directe	 Lei				
		Cheltueli de depozitare					
 
	Total:					
	Total deviz: