CAIET DE SARCINI
PENTRU  LICITAȚIA DESCHISĂ

1. Denumerea beneficiarului de stat:   Primăria com.Grătiești, mun.Chișinău
2. Organizatorul procedurii de achiziţie: Primăria com.Grătiești, mun.Chișinău
3. Obiectul achiziţiilor:  Lucrări de reabilitare, betonarea străzilor din s. Hulboaca , com.Grătiești, mun.Chișinău.
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. str. Agricultorilor S=1040 m2  (Sector 1; Lungime 160 x latime = 5 m. Sector 2; Lungime = 27,5 m x latime = 6 m; Drumuri laterale; Lungime = 15m x latime = 5 m)
	
		1.1. Lucrari de terasament
	
1	TsC21B1
	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II
	100 m3	3,720	
2	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II
	100 m3	3,720	
3	TsI50A10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta de 10 km 
	t	695,000	
4	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II
	100 m3	3,720	
		1.2. Astuparea capacelor la fintini
	
5	RpAcF34A
	Demontarea capacelor la fintini
	buc	2,000	
6	RpDB38B
	Spargerea si desfacerea betonului de ciment  (fundatie de beton)
	m3	0,400	
7	TsH92B
	Incarcarea in auto  beton demolat
	t	0,800	
8	TsI50A10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta de 10 km 
	t	0,800	
9	DI119
	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale
	m3	0,400	
10	AcE07C
	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (montarea capacelor de la demontare, fara pret la capace)
	buc	2,000	
		1.3. Amenajarea sistemului rutier (S1: L - 160 m x 1 - 5 m: S2: L - 27,5 m x 1 - 6 m: Drumuri laterale: L- 15 m x 1-5 m)
	
11	TsE06B
	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv
	100m2	10,400	
12	DA12B
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire
	m3	156,000	
13	DI126
	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri (plasa otel )
	t	4,300	
14	CB01A
	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate inclusiv sprijinirile
	m2	48,000	
15	DC05A
	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm
	m2	1 040,000	
16	DC04B
	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri
	m	216,000	
17	RpDB13A
	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici folosind mastic bituminos
	m	216,000	
		1.4. Placi din beton armat (extinderea podetului existent)
	
18	TsC58B
	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "draglina" sau "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2
	100 m3	0,270	
19	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II
	100 m3	0,270	
20	TsI50A10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta de 10 km 
	t	50,000	
21	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II
	100 m3	0,270	
22	RpDB38B
	Spargerea si desfacerea betonului de ciment  (Portal, aripii)
	m3	15,600	
23	TsH92B
	Incarcarea in auto  beton demolat
	t	29,640	
24	TsI50A10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta de 10 km 
	t	29,640	
25	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta
	m3	0,360	
26	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....
	m3	0,360	
27	DI122
	Montarea podetelor tubulare cu diametrul  0,8 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri  (2 ml)
	m3	0,480	
28	DI121
	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri
	m2	5,020	
29	CB22A
	Cofraje pentru beton armat la elemente de tip special 
	m2	68,000	
30	PD04A
	Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat AI
	kg	63,960	
31	PD04A
	Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat AIII
	kg	1 453,040	
32	DI119
	Fundatii monolite din beton B25 la edificiile artificiale
	m3	15,600	

 Obiectul achiziţiilor  Lucrări de reabilitare, betonarea străzilor din s. Hulboaca - str. V. Alexandri
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. str. V. Alexandri S= 1365 m2, (Lungime = 273 m x latime = 5 m)
	
		1.1. Lucrari de terasament
	
1	TsC21B1
	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II
	100 m3	5,750	
2	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II
	100 m3	5,750	
3	TsI50A10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta de 10 km 
	t	1 075,000	
4	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II
	100 m3	5,750	
		1.2. Astuparea capacelor la fintini
	
5	RpAcF34A
	Demontarea capacelor la fintini
	buc	12,000	
6	RpDB38B
	Spargerea si desfacerea betonului de ciment  (fundatie de beton)
	m3	2,400	
7	TsH92B
	Incarcarea in auto  beton demolat
	t	4,800	
8	TsI50A10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta de 10 km 
	t	4,800	
9	DI119
	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale
	m3	2,400	
10	AcE07C
	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (montarea capacelor de la demontare, fara pret la capace)
	buc	8,000	
11	AcE07C
	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (montarea capacelor Noi grele)
	buc	4,000	
		1.3. Amenajarea sistemului rutier  ( L - 273 m x 1 -5 m)
	
12	TsE06B
	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv
	100m2	13,650	
13	DA12B
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire
	m3	205,000	
14	DI126
	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri (plasa otel )
	t	5,600	
15	CB01A
	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate inclusiv sprijinirile
	m2	12,000	
16	DC05A
	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm
	m2	1 365,000	
17	DC04B
	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri
	m	275,000	
18	RpDB13A
	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici folosind mastic bituminos
	m	275,000	

 Obiectul achiziţiilor  Lucrări de reabilitare, betonarea străzilor din s. Hulboaca - str-la I. Creangă
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. str-la I. Creanga S=960 m2 (Sector 1: Lungimea = 10 m x latimea = 5 m: Sector 2: Lungimea = 85 m x latimee = 4 m: Sector 3: Lungime = 106 m x latime = 5 m. Drumuri laterale: Lungime = 10 m x latime = 4 m) 
	
		1.1. Lucrari de terasament
	
1	TsC21B1
	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II
	100 m3	3,500	
2	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II
	100 m3	3,500	
3	TsI50A10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta de 10 km 
	t	655,000	
4	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II
	100 m3	3,500	
		1.2. Astuparea capacelor la fintini
	
5	RpAcF34A
	Demontarea capacelor la fintini
	buc	4,000	
6	RpDB38B
	Spargerea si desfacerea betonului de ciment  (fundatie de beton)
	m3	0,800	
7	TsH92B
	Incarcarea in auto  beton demolat
	t	1,600	
8	TsI50A10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta de 10 km 
	t	1,600	
9	DI119
	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale
	m3	0,800	
10	AcE07C
	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (montarea capacelor de la demontare, fara pret la capace)
	buc	2,000	
11	AcE07C
	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (montarea capacelor Noi grele)
	buc	2,000	
		1.3. Amenajarea sistemului rutier  (S1: L - 10 m x 1 - 5 m: S2: L - 85 m x 1 - 4 m: S3: L - 106 m x 1 - 5 m: Drumuri laterale: L - 10 m x 1 -4 m)
	
12	TsE06B
	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv
	100m2	9,600	
13	DA12B
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire
	m3	144,000	
14	DI126
	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri (plasa otel )
	t	3,940	
15	CB01A
	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate  inclusiv sprijinirile
	m2	85,000	
16	DC05A
	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm
	m2	960,000	
17	DC04B
	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri
	m	198,000	
18	RpDB13A
	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici folosind mastic bituminos
	m	198,000	

 Obiectul achiziţiilor  Lucrări de reabilitare, betonarea străzilor din s.Hulboaca, c. Grătiești - str. I. Creanga
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. str. I. Creanga S = 380 m2 (Lungime = 76 m x latime = 5 m)
	
		1.1. Lucrari de terasament
	
1	TsC21B1
	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II
	100 m3	1,380	
2	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II
	100 m3	1,380	
3	TsI50A10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta de 10 km 
	t	258,000	
4	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II
	100 m3	1,380	
		1.2. Astuparea capacelor la fintini
	
5	RpAcF34A
	Demontarea capacelor la fintini
	buc	3,000	
6	RpDB38B
	Spargerea si desfacerea betonului de ciment  (fundatie de beton)
	m3	0,600	
7	TsH92B
	Incarcarea in auto  beton demolat
	t	1,200	
8	TsI50A10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta de 10 km 
	t	1,200	
9	DI119
	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale
	m3	0,600	
10	AcE07C
	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (montarea capacelor de la demontare, fara pret la capace)
	buc	3,000	
		1.3. Amenajarea sistemului rutier  (L - 76 m x 1 - 5 m)
	
11	TsE06B
	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv
	100m2	3,800	
12	DA12B
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire
	m3	57,000	
13	DI126
	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri (plasa otel )
	t	1,570	
14	DC05A
	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm
	m2	380,000	
15	DC04B
	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri
	m	75,000	
16	RpDB13A
	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici folosind mastic bituminos
	m	75,000