Renovarea blocului alimentar al Serviciului de Informatii si Securitate al Republicii Moldova situat оn mun.Chisinau, sector Centru,	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-2

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Capitolul 1. Lucrari tehnico-sanitare
			
		Capitolul 1.1. Capitolul 1.1. Apeduct A1, T3, T4
			
1	SA04F
	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte dedistributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de2". (TEAVA DIN OTEL d50, ГОСТ 10704)
	m	40,000	
 2	SA17C
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune,in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale,avind diametrul de 40 mm. (TEAVA POLIPROPILENA, d40*3.7)
	m	15,000	
 3	SA17B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune,in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale,avind diametrul de 32 mm. (TEAVA POLIPROPILENA, d32*3.0)
	m	48,000	
 4	SA15B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune,in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit sisoccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm. (TEAVAPOLIPROPILENA, d25*2.5)
	m	83,000	
 5	SA15B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune,in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit sisoccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm. (TEAVAPOLIPROPILENA, d20*2.0)
	m	292,000	
 6	SF01A
	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"
	m	40,000	
 7	SF01C
	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm
	m	438,000	
 8	SF02A
	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"
	10 m	4,000	
 9	SF02C
	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm
	10 m	43,800	
 10	SF05A
	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata,  avind diametrul de 3/8"-2"
	m	40,000	
 11	SF05C
	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic,  avind diametrul de 20-75 mm
	m	438,000	
 12	RpIF09B
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introdusepe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 laD=54x9 mm. (FURTUN TERMOIZOLANT d40*9)
	m	15,000	
 13	RpIF09B
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introdusepe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 laD=54x9 mm. (FURTUN TERMOIZOLANT d32*9)
	m	48,000	
 14	RpIF09B
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introdusepe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 laD=54x9 mm. (FURTUN TERMOIZOLANT d25*9)
	m	83,000	
 15	RpIF09B
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introdusepe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 laD=54x9 mm. (FURTUN TERMOIZOLANT d20*9)
	m	292,000	
 16	SA32E
	Compensator de dilatatie format U,din teava din material plastic,avind diametrul de 50 mm. IMBINARE FLEXIBILA d50mm)
	buc	1,000	
 17	SA32I
	Compensator de dilatatie format U,din teava din material plastic,avind diametrul de 110 mm. (IMBINARE FLEXIBILA d100mm)
	buc	1,000	
 18	SD01B
	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent demodul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1". (ROBINET SFERIC d32mm)
	buc	6,000	
 19	SD01B
	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent demodul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1". (ROBINETSFERIC d25mm)
	buc	11,000	
 20	SD01B
	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent demodul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1". (ROBINETSFERIC d20mm)
	buc	70,000	
 21	SD01B
	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent demodul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1". (ROBINETPENTRU SPALARE d20mm)
	buc	2,000	
 		Capitolul 1.2. Capitolul 1.2. Nod de amestecare RMG3-1,6-4
			
22	SC04C
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal
	buc	8,000	
 23	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"
	buc	8,000	
 24	SC07A1
	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S
	buc	1,000	
 25	SC02A
	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.
	buc	1,000	
 26	SD02A
	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.
	buc	1,000	
 27	SE59A
	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.
	buc	1,000	
 		Capitolul 1.3. Capitolul 1.3. Sistem П1
			
28	SB08E
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cugarnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat subpardoseala, avind diametrul de 110 mm. (TUB DIN PP d100mm)
	m	110,000	
 29	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinatacu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (PIESA DECURATIRE d100mm)
	buc	5,000	
 30	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinatacu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (REVIZIEd100mm)
	buc	3,000	
 31	SB25A
	Sifon de pardoseala din gresie ceramica antiacida, avinddiametrul de 50-100 mm. (SIFON DE PARDOSEALA d100mm)
	buc	5,000	
 32	SA40B
	Instalarea mufelor antiincendiare cu umplere cu mortar inplanseu. (MANSON ANTIINCENDIU d100mm)
	buc	5,000	
 33	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinatacu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm.(RAMIFICATIE 45° PP d100mm)
	buc	19,000	
 34	SB09C
	PiePiesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinatacu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm.(RAMIFICATIE 45° PP d50mm)
	buc	56,000	
 35	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinatacu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (COT 45°PP d100mm)
	buc	63,000	
 36	SB26A
	Gura de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentruevacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de100-150 mm. (JGHEAB 150x50(h min)x1000(l))
	buc	1,000	
 		Capitolul 2. Capitolul 2. Lucrari de montare
			
37	SE58B
	Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de 40..50 mm.(CONTOR APA RECE ULTRASUNET d50mm)
	buc	1,000	
 38	SE56A
	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj peconducta, avind dimensiunea de 1" - 2". (FILTRU DE LICHIDd40mm)
	buc	1,000	
 39	IA18B
	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometrusau manometru cu robinet de control. (MANOMETRU TEHNICРу=10кгс/см, cl.1Б, ОБМ-1,100Б)
	buc	1,000	
 40	SD07F
	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare ,pentru teava din otel, avind diametrul de 2". (SUPAPANON-RETUR d50mm)
	buc	1,000	
 41	SA35D
	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi dinotel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori,teava avind diametrul de 4". (REDUCЮIE DIN FONTAd100/50mm)
	buc	1,000	
 42	SA35A
	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi dinotel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori,teava avind diametrul de 2". (REDUCЮIE DIN FONTAd50/40mm)
	buc	2,000	
 43	SD09C
	Robinet cu ventil, cu filetul tijei la interior din fonta, cu flanse,drept sau de colt, avind diametrul nominal de 50-65 mm. (VANACU MOTOR ELECTRIC, Pn=16bar, N=0.03kvt, d50mm)
	buc	1,000	
 44	AcB09A
	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vaneleavind diametrul de 400-600 mm.
	buc	1,000	
 45	SD08A
	Robinet cu sertar, cu corp plat sau oval, din fonta, cu flanse,avind diametrul nominal de 50-65 mm. (VANA DIN FONTA CUPANA CAUCIUCATA d50mm)
	buc	4,000	
 46	SA35D
	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi dinotel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori,teava avind diametrul de 4". (REDUCЮIE DIN FONTAd100/50mm)
	buc	1,000	
 		Capitolul 3. Capitolul 3. Utilaj
			
47	Pretul furnizorului
	CONTOR APA RECE ULTRASUNET d50mm
	buc	1,000	
 48	Pretul furnizorului
	FILTRU DE LICHID d40mm
	buc	1,000	
 49	Pretul furnizorului
	MANOMETRU TEHNIC Ру=10кгс/см, cl.1Б, ОБМ-1,100Б
	buc	1,000	
 50	Pretul furnizorului
	SUPAPA NON-RETUR d50mm
	buc	1,000	
 51	Pretul furnizorului
	REDUCЮIE DIN FONTA d100/50mm
	buc	1,000	
 52	Pretul furnizorului
	REDUCЮIE DIN FONTA d50/40mm
	buc	2,000	
 53	Pretul furnizorului
	VANA CU MOTOR ELECTRIC, Pn=16bar, N=0.03kvt, d50mm
	buc	1,000	
 54	Pretul furnizorului
	VANA DIN FONTA CU PANA CAUCIUCATA d50mm
	buc	4,000	
 55	Pretul furnizorului
	REDUCЮIE DIN FONTA d100/50mm
	buc	1,000	

	                                                                                                         

Proiectant    	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S.