IET nr. 79, str.Zelinschi 28/7, mun. Chisinau  	WinСмета2000
Formular Nr.1	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări 
Lucrari de constructii  (Marca SA) 
	(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)	

1	2	3	4	5	6	7	
		Capitolul 1. Demontari					
		Capitolul 1.1. Timplarie demontate    					
1	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2	251,430			
   		Capitolul 1.2. Pardoseli  					
2	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment 	m2	599,110			
 3	RpCK41A
	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	451,700			
 4	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment Desfacerea termoizolantului din cheramzit	m2	677,100			
 5	RpIzC45B
	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) Desfacerea cheramzit	m3	220,200			
 6	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc Linoleum	m2	419,200			
 7	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi  ceramice, 	m2	257,900			
 8	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Desfacerea sapa din mortar )	m2	824,300			
 9	RpIzC40A
	Desfacerea hidroizolatiilor executate la rece sau la cald, pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, in 1-3 straturi de carton, pinza sau impislitura, in variantele : inclusiv stratul termoizolant (Izol)   	m2	165,200			
   		Capitolul 1.3. Demolarea peretilor					
10	RpCG29A
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime 	m2	9,100			
 11	RpCG29C
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor 	m3	8,720			
 12	RpCG29C
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Демонтаж стен пристройки)	m3	12,300			
 13	RpCI42B
	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка элементов крыш - кровли из асбоцемента)	m2	17,000			
 14	RpCG29C
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Демонтаж вентканала из кирпича)	m3	3,500			
   		Capitolul 1.4. Demolarea tencuielei interioare					
15	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane  (Tavane)	m2	606,800			
 16	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane  (Pereti)	m2	1 558,100			
   		Capitolul 1.5. Demolarea acoperisului					
17	RpCI42F
	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (Разборка элементов крыш - рубероида)	m2	565,000			
   		Capitolul 1.6. Demolarea scari					
18	RpCP45B
	Demontarea scarilor drepte, vitrinelor luminatoare, obloanelor etc (Демонтаж лестницы метал.)	kg	58,000			
 19	RpCB18G
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (Разборка старого железобетона лестницы по оси 1 механизированными средствами)	m3	1,100			
     		Capitolul 2. Acoperisi din tigla metalica  					
20	CE30B
	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. 	m2	680,000			
 21	CN50A
	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. 	m3	6,528			
 22	CN51A
	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. 	m3	6,528			
 23	CE07A
	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Include coama L=74m si rigleta de capat  57 ml)	m2	680,000			
 24	CE20A
	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv 	m	115,000			
 25	CE22A
	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv 	m	63,000			
 26	CE42A
	Executarea lucarnelor  (Устройство слуховых окон)	buc	3,000			
 27	CE30B
	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect Astereala din schindura	m2	8,200			
 28	CN50A
	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. 	m3	0,180			
 29	CN51A
	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. 	m3	0,180			
 30	CE17A
	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate   (Protectie contra vintului )	m2	680,000			
 31	CE40A
	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic ( Rigle)	m3	0,697			
 32	CN50A
	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. 	m3	0,697			
 33	CN51A
	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. 	m3	0,697			
 34	CE40A
	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic ( Scindura frontala )	m3	0,138			
 35	CN50A
	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. 	m3	0,138			
 36	CN50A
	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. 	m3	0,138			
 37	CE40A
	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic ( Elemente cornisei)	m3	0,750			
 38	CN50A
	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. 	m3	0,750			
 39	CN51A
	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. 	m3	0,750			
 40	CE31B
	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m 	m2	229,000			
 41	CN50A
	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. 	m3	7,328			
 42	CN51A
	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. 	m3	7,328			
 43	CE17A
	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate   (Plasa contra insectelor)	m2	57,000			
 44	CE06C
	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu  suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.  ( Tabla din otel galvanizat)	m2	108,000			
 45	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Parazapada )	m	92,000			
 46	CE06C
	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu  suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.  ( "Ranila")	m2	103,000			
 47	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton ( Bariera acoperisului BA 1) 	kg	395,960			
 48	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina  ( Bariera acoperisului BA 1) 	t	0,395			
 49	IzD05B
	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme)( Bariera acoperisului BA 1) 	t	0,395			
   		Capitolul 3. Пробивка дверных проемов   					
		Capitolul 3.1. Сadrul ancadramentului AC-1-2 buc       					
50	RpCU06B
	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 50 cm2 	m	10,200			
 51	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton 	kg	153,000			
 52	RCsB21A k=0.12
	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm  k=0.12	buc	9,000			
 53	RpCU07B
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari 	buc	9,000			
 54	RpCG29D1
	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie 	m3	0,720			
   		Capitolul 3.2. Сadrul ancadramentului AC-2 - 2шт.         					
55	RpCU06B
	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 50 cm2 	m	3,250			
 56	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton 	kg	96,120			
 57	RCsB21A k=0.12
	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (pentru poz.2,4 ) k=0.12	buc	54,000			
 58	RpCU07B
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari (pentru poz.2,4) 	buc	54,000			
 59	CK35A
	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat ( Bulon, piulita,saiba )	buc	18,000			
 60	RpCU07B
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari (Pentru  Bulon, piulita,saiba )	buc	18,000			
 61	RpCG29D1
	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie 	m3	1,720			
 62	RpCB04D
	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente  cu betoniera cu beton marfa procurat  din statii si turnat cu mijloace clasice (B15 )	m3	1,720			
 63	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 	m2	11,460			
     		Capitolul 4. Astuparea goluri in pereti G1 					
64	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton 	kg	18,000			
 65	RCsB21A k=0.12
	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm  k=0.12	buc	66,000			
 66	RpCU07B
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari (Pentru  Bulon, piulita,saiba )	buc	66,000			
 67	RpCB04D
	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente  cu betoniera cu beton marfa procurat  din statii si turnat cu mijloace clasice (B15 )	m3	0,240			
 68	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 	m2	1,540			
   		Capitolul 5. Executarea peretilor noi  					
69	CD56A
	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m 	100m2	0,120			
 70	CD51C
	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m 	100m2	0,860			
   		Capitolul 6. Executarea ventilatiei  					
71	IzF10A
	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (Termoizolatie "Nobasil" б=50 мм) 	m2	177,300			
 72	CE06C
	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu  suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.  ( "Ranila")	m2	13,200			
 73	CE06C
	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu  suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.  ( "Ranila")	m2	43,200			
 74	CE06C
	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu  suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.  ( Tabla zincata б=1mm )	m2	106,300			
 75	CE06C
	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu  suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.  ( Glaf de tabla )	m2	106,300			
 76	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton pp. (7.8 )	kg	299,750			
 77	IzD05B
	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme)	t	0,299			
 78	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,299			
   		Capitolul 7. Ferestre 					
79	CK19A
	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului  pina la 3,00 mp inclusiv   (F1- 17buc; F2-10 buc, F3-4 buc,  F4-2 buc, F6-22 buc; F7- 2; F8 - 7 buc; )	m2	201,840			
 80	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	126,200			
 81	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	126,200			
   		Capitolul 8. Usi 					
82	CK21A
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2-10 buc, 12- 2 buc; 13- 1 buc)	m2	29,400			
 83	CK21D
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, in doua  canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( 1 -2 buc, 11- 2buc )	m2	13,560			
 84	CK03A
	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (  5- 19 buc, 6-15 buc,7 -6 buc, 8- 6 buc, 9-6 buc, 10 -4buc )	m2	98,820			
 85	CK12A
	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (3- 2 buc; 4 - 1 buc; 14- 2 buc)	m2	9,870			
   		Capitolul 9. Pardoseli    					
		Capitolul 9.1. 1- Suprafata mai mare de 16 m2					
86	IzF10H
	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la  20 % (Polisterol beton  gr=200mm )	m2	165,900			
 87	CC03B
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (Plasa 150x150 8AI )	kg	916,500			
 88	CG01A k=1.3
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 4,0 cm grosime cu fata driscuita fin  ( Sapa din mortar  gr.40mm, k=1.3 )  	m2	165,900			
 89	CG08A
	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez -(Linoleum cu strat izolatie termoacustica (GOST 18108-79) gr=6 mm)	m2	165,900			
   		Capitolul 9.2. 2 -Suprafata mai mica de 16 m2					
90	IzF10H
	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la  20 % (Polisterol beton  gr=80mm )	m2	91,700			
 91	CC03B
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (Plasa 150x150 8AI )	kg	506,180			
 92	CG01A k=1.3
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 4,0 cm grosime cu fata driscuita fin  ( Sapa din mortar  gr.40mm, k=1.3 )  	m2	91,700			
 93	CG08A1
	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Linoleum cu strat izolatie termoacustica (GOST 18108-79) gr=6 mm)	m2	91,700			
   		Capitolul 9.3. 3 -Suprafata mai mare de 16 m2					
94	IzF10H
	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la  20 % (Polisterol beton  gr=80mm )	m2	69,800			
 95	IzF11B
	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%  (Cheranzit)	m3	20,940			
 96	CG01A k=1.3
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 4,0 cm grosime cu fata driscuita fin  ( Sapa din mortar  gr.40mm, k=1.3 )  	m2	69,800			
 97	CC03B
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (Plasa 150x150 8AI )	kg	385,300			
 98	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 	m2	69,800			
 99	CG18A
	Plinte orizontale cu  inaltimea maxima de 15 cm la pereti  din gresie ceramica fixate cu  mortar de ciment M 150-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa,  in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	33,410			
   		Capitolul 9.4. 3 -Suprafata mai mica de 16 m2					
100	IzF10H
	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la  20 % (Polisterol beton  gr=80mm )	m2	18,800			
 101	IzF11B
	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%  (Cheranzit)	m3	5,640			
 102	CG01A k=1.3
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 4,0 cm grosime cu fata driscuita fin  ( Sapa din mortar  gr.40mm, k=1.3 )  	m2	18,800			
 103	CC03B
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (Plasa 150x150 8AI )	kg	103,800			
 104	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 	m2	18,800			
 105	CG18A1
	Plinte orizontale cu  inaltimea maxima de 15 cm la pereti  din gresie ceramica fixate cu  mortar de ciment M 150-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa,  in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu  16 mp	m	17,340			
   		Capitolul 9.5. 4-Suprafata mai mica de 16 m2					
106	IzF10H
	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la  20 % (Polisterol beton  gr=80mm )	m2	69,600			
 107	CG01A k=1.3
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 4,0 cm grosime cu fata driscuita fin  ( Sapa din mortar  gr.40mm, k=1.3 )  	m2	69,600			
 108	CC03B
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (Plasa 150x150 8AI )	kg	384,200			
 109	IzF04G
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc (Izol  (GOST 10296-79) pe strat de mastic bitumiiinos МБК - Г 55 (GOST 2889-80) 2 straturi	m2	69,600			
 110	CG01A k=0.67
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 2,0 cm grosime cu fata driscuita fin  ( Sapa din mortar  gr.20mm, k=0.67 )  	m2	69,600			
 111	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 	m2	69,600			
 112	CG18A1
	Plinte orizontale cu  inaltimea maxima de 15 cm la pereti  din gresie ceramica fixate cu  mortar de ciment M 150-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa,  in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu  16 mp	m	69,600			
   		Capitolul 9.6. 5- Suprafata mai mare de 16 m2					
113	IzF10H
	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la  20 % (Vata minerala   gr=40mm )	m2	195,700			
 114	CC03B
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (Plasa 150x150 8AI )	kg	1 080,000			
 115	CG01A k=1.3
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 4,0 cm grosime cu fata driscuita fin  ( Sapa din mortar  gr.40mm, k=1.3 )  	m2	195,700			
 116	CG08A
	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez -(Linoleum cu strat izolatie termoacustica (GOST 18108-79) gr=6 mm)	m2	195,700			
   		Capitolul 9.7. 6- Suprafata mai mare de 16 m2					
117	IzF10H
	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la  20 % (Polisterol beton  gr=40mm )	m2	98,500			
 118	CC03B
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (Plasa 150x150 8AI )	kg	543,700			
 119	CG01A k=1.3
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 4,0 cm grosime cu fata driscuita fin  ( Sapa din mortar  gr.40mm, k=1.3 )  	m2	98,500			
 120	CG08A
	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez -(Linoleum cu strat izolatie termoacustica (GOST 18108-79) gr=6 mm)	m2	98,500			
   		Capitolul 9.8. 6 -Suprafata mai mica de 16 m2					
121	IzF10H
	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la  20 % (Polisterol beton  gr=40mm )	m2	70,800			
 122	CC03B
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (Plasa 150x150 8AI )	kg	390,800			
 123	CG01A k=1.3
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 4,0 cm grosime cu fata driscuita fin  ( Sapa din mortar  gr.40mm, k=1.3 )  	m2	70,800			
 124	CG08A1
	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Linoleum cu strat izolatie termoacustica (GOST 18108-79) gr=6 mm)	m2	70,800			
   		Capitolul 9.9. 7 -Suprafata mai mare de 16 m2					
125	IzF10H
	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la  20 % (Polisterol beton  gr=40mm )	m2	34,100			
 126	CG01A k=1.3
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 4,0 cm grosime cu fata driscuita fin  ( Sapa din mortar  gr.40mm, k=1.3 )  	m2	34,100			
 127	CC03B
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (Plasa 150x150 8AI )	kg	188,200			
 128	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 	m2	34,100			
 129	CG18A
	Plinte orizontale cu  inaltimea maxima de 15 cm la pereti  din gresie ceramica fixate cu  mortar de ciment M 150-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa,  in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	23,400			
   		Capitolul 9.10. 7 -Suprafata mai mica de 16 m2					
130	IzF10H
	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la  20 % (Polisterol beton  gr=40mm )	m2	18,900			
 131	CG01A k=1.3
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 4,0 cm grosime cu fata driscuita fin  ( Sapa din mortar  gr.40mm, k=1.3 )  	m2	18,900			
 132	CC03B
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (Plasa 150x150 8AI )	kg	104,300			
 133	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 	m2	18,900			
 134	CG18A1
	Plinte orizontale cu  inaltimea maxima de 15 cm la pereti  din gresie ceramica fixate cu  mortar de ciment M 150-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa,  in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu  16 mp	m	17,400			
   		Capitolul 9.11. 8 -Suprafata mai mica de 16 m2					
135	IzF10H
	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la  20 % (Polisterol beton  gr=40mm )	m2	91,600			
 136	CG01A k=1.3
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 4,0 cm grosime cu fata driscuita fin  ( Sapa din mortar  gr.40mm, k=1.3 )  	m2	91,600			
 137	CC03B
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (Plasa 150x150 8AI )	kg	505,630			
 138	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 	m2	91,600			
 139	CG18A1
	Plinte orizontale cu  inaltimea maxima de 15 cm la pereti  din gresie ceramica fixate cu  mortar de ciment M 150-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa,  in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu  16 mp	m	38,280			
     		Capitolul 10. Copertina C-1  					
140	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton 	kg	52,200			
 141	CK35A
	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat ( Bulon, piulita,saiba )	buc	14,000			
 142	RpCU07B
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari (pentru poz.2,4) 	buc	14,000			
 143	IzD05B
	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme)	t	0,052			
 144	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,052			
 145	CE07A
	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (Policarbonat)	m2	8,000			
 146	CE07A
	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor 	m2	8,000			
   		Capitolul 11. Copertina C-2  					
147	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton 	kg	72,150			
 148	CK35A
	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat ( Bulon, piulita,saiba )	buc	12,000			
 149	RpCU07B
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari (pentru poz.2,4) 	buc	12,000			
 150	IzD05B
	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme)	t	0,072			
 151	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,072			
 152	CE07A
	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (Policarbonat)	m2	4,300			
   		Capitolul 12. Copertina C-2 /1 					
153	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton 	kg	99,400			
 154	CK35A
	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat ( Bulon, piulita,saiba )	buc	20,000			
 155	RpCU07B
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari (pentru poz.2,4) 	buc	20,000			
 156	IzD05B
	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme)	t	0,099			
 157	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,099			
 158	CE07A
	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (Policarbonat)	m2	6,700			
   		Capitolul 13. Copertina C-2/2  					
159	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton 	kg	89,980			
 160	CK35A
	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat ( Bulon, piulita,saiba )	buc	8,000			
 161	RpCU07B
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari (pentru poz.2,4) 	buc	8,000			
 162	IzD05B
	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme)	t	0,090			
 163	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,900			
 164	CE07A
	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (Policarbonat)	m2	4,900			
   		Capitolul 14. Copertina C-2/3 					
165	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton 	kg	81,600			
 166	CK35A
	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat ( Bulon, piulita,saiba )	buc	6,000			
 167	RpCU07B
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari (pentru poz.2,4) 	buc	6,000			
 168	IzD05B
	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme)	t	0,056			
 169	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,056			
 170	CE07A
	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (Policarbonat)	m2	4,900			
   		Capitolul 15. Copertina C-3  					
171	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton 	kg	49,120			
 172	CK35A
	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat ( Bulon, piulita,saiba )	buc	14,000			
 173	RpCU07B
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari (pentru poz.2,4) 	buc	14,000			
 174	IzD05B
	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme)	t	0,049			
 175	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,049			
 176	CE07A
	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (Policarbonat)	m2	3,900			
 177	CE06C
	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu  suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.  ( "Ranila")	m2	1,700			
 178	CE40A
	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic ( Rigle)	m3	0,050			
 179	CN50A
	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. 	m3	0,050			
 180	CN51A
	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. 	m3	0,050			
 181	CE17A
	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate   (Plasa contra insectelor)	m2	0,500			
 182	08-02-369-3
	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur	buc	1,000			
 183	08-02-363-1
	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	1,000			
   		Capitolul 16. Copertina C-4 					
184	RpCB18D
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm (Разборка старого бетона козырька ручными средствами, толщ. до 15 см)	m3	0,450			
 185	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton 	kg	49,120			
 186	CK35A
	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat ( Bulon, piulita,saiba )	buc	14,000			
 187	RpCU07B
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari (pentru poz.2,4) 	buc	14,000			
 188	IzD05B
	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme)	t	0,049			
 189	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,049			
 190	CE07A
	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (Policarbonat)	m2	4,800			
 191	CE06C
	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu  suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.  ( "Ranila")	m2	2,300			
 192	CE40A
	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic 	m3	0,050			
 193	CN50A
	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. 	m3	0,050			
 194	CN51A
	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. 	m3	0,050			
 195	CE17A
	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate   (Plasa contra insectelor)	m2	0,500			
 196	08-02-369-3
	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur	buc	1,000			
 197	08-02-363-1
	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	1,000			
   		Capitolul 17. Finisarea interioara     					
198	CF52B k=0.6
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Tavane, gr=3mm, k=0.6 )	m2	935,370			
 199	CN01A
	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli) (Tavane - varuirea  )	m2	56,700			
 200	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual  (Tavane -vopsire cu vopsea  emulsionata )	m2	878,620			
 201	CF02B k=2.5
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (gr=50 mm, k=2.5)	m2	922,480			
 202	CF02B
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton 	m2	426,500			
 203	CI06A
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime	m2	426,500			
 204	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен  и перегородок толщиной 5 мм,  вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	922,480			
 205	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor  (Pereti )(Spacluirea cu pasta Eurofin  - 1 mm )	m2	922,480			
 206	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Pereti) (Amorsare cu amorsa tip Ceresit )	m2	922,480			
 207	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Pereti )	m2	875,400			
 208	CN01A
	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli) (Pereti)	m2	47,080			
 209	RpCJ12A k=2.5
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane  (Glafuri)	m2	80,100			
 210	CF50B k=0.4
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. ( Glafuri gr=2mm, k=0.4 )	m2	80,100			
 211	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Glafuri )	m2	80,100			
   		Capitolul 18. Finisarea exterioara 					
212	RpCJ10A
	Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti  ( Soclu si suprafata exterioara a curtilor de lumina)	m2	91,000			
 213	CI04A
	Placaj din placute de gresie ceramica, partial vitrifiate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase montate simplu, intr-o singura culoare, executate pe suprafete plane la interior, (pereti, stilpi, grinzi), inclusiv placarea glafurilor si rostuirea cu ciment alb si aracet, executie obisnuita pentru suprafete mai mari de 10 mp, placute cu dimensiuni intre 20 x 20- 40 x 40 mm inclusiv, in panouri lipite pe hirtie, pe zidarie de caramida sau beton, inclusiv un strat suport de grund, in grosime medie de 2 cm, din mortar M 100-T din ciment cu adaos de var si fixate cu mortar M 100-T din ciment de 0,5 cm grosime(executate cu rosturi fug pe fug)( Calcar lacustru )	m2	383,000			
 214	CI04A
	Placaj din placute de gresie ceramica, partial vitrifiate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase montate simplu, intr-o singura culoare, executate pe suprafete plane la interior, (pereti, stilpi, grinzi), inclusiv placarea glafurilor si rostuirea cu ciment alb si aracet, executie obisnuita pentru suprafete mai mari de 10 mp, placute cu dimensiuni intre 20 x 20- 40 x 40 mm inclusiv, in panouri lipite pe hirtie, pe zidarie de caramida sau beton, inclusiv un strat suport de grund, in grosime medie de 2 cm, din mortar M 100-T din ciment cu adaos de var si fixate cu mortar M 100-T din ciment de 0,5 cm grosime(executate cu rosturi fug pe fug)( Tuf )	m2	136,000			
 215	RpCJ10A
	Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti  	m2	14,000			
   		Capitolul 19. Bariera  B1 -B2  					
216	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton ( Bariera acoperisului BA 1) 	kg	49,100			
 217	IzD05B
	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme)	t	0,049			
 218	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,049			
   		Capitolul 20. Camere de ventilare Pereti  - Tencuiala interioara )  					
219	IzF04F
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) 	m2	64,670			
 220	IzF10G
	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale 	m2	64,670			
 221	IzF03B2
	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete verticale cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip IA sau TSA 2000, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum 	m2	64,670			
 222	IC40A
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv,  pe dibluri din PVC pe zid de caramida 	buc	324,000			
 223	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 	m2	64,670			
 224	RCsB21A k=0.16
	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Poz . mm ) k=0.16	buc	324,000			
 225	RpCU07B
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari (pentru poz.12 )	buc	324,000			
 226	RpCJ12A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Tencuiala interioara, gr 2 cm )	m2	64,670			
   		Capitolul 21.   Camere de ventilare 16, 18.  Tavane  - Tencuiala interioara )        					
227	IzF04A
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) 	m2	18,470			
 228	IzF17A
	Tavan fonoabsorbant executat cu placi fonoabsorbante din vata minerala, montata cu piese metalice de sustinere gr=50 mm	m2	18,470			
 229	IzF03A2
	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip IA sau TSA 2000, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitm 	m2	18,470			
 230	RpCJ12A1
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru tencuieli sclivisite la tavane 	m2	18,470			
 231	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 	m2	18,470			
   		Capitolul 22. П1					
		Capitolul 22.1. Demontari					
232	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de (Desfacere stratului de beton din pardoseli)	m2	2,200			
 233	RpCB18F
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice,  beton simplu (Demolarea  perilor gr=0.6m)	m3	1,800			
   		Capitolul 22.2. Lucrari noi					
234	TsC53A
	Compactarea pamintului cu pietris (pardoseli )	100m2	0,030			
 235	RpIzC01B
	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie a barierei contra vaporilor a termoizolatiei sau a hidroizolatiei, executata pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (Pardoseli)	m2	3,180			
 236	CG22A1
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp B15 (Pardoseli)	m2	3,180			
 237	CG01A k=0.67
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr=2 cm, k=0.67 ) (Pardoseli)	m2	3,180			
 238	CG22A1 k=0.2
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 ( B 15 gr=20 mm, k=0.2) (Paradoseli)	m2	3,180			
 239	RpCB02E
	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente,  preparat cu betoniera pe santier cu beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice  B15	m3	0,810			
 240	RpCC01B
	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri curbe pina la 3,00 m inaltime 	m2	5,920			
 241	CD51C
	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m 	100m2	0,080			
 242	RpCJ12A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Tencuiala interioara )	m2	5,920			
 243	CC03A
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Suprafete interioare )	kg	26,280			
 244	IzF04F
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Interioara )	m2	5,920			
 245	IzF03C2 k=0.67
	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete verticale cu emulsie bituminoasa anionica in 3 straturi (Betonocontact 2 ori, k=0.67 )(pentru lucrari interioare )	m2	5,920			
 246	IzF55C
	Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi din vata minerala 	m2	10,200			
 247	RpCJ12A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Tencuiala exterioara )	m2	10,200			
 248	CC03A
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Suprafete exterioare )	kg	45,490			
 249	IzF04F
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Exterioara )	m2	10,200			
 250	CE07A
	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) 	m2	4,770			
 251	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Coltar 75*6 )	kg	64,820			
 252	CA04F
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15	m3	0,600			
 253	CC02L
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante 	kg	42,210			
 254	RpCC01B
	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri curbe pina la 3,00 m inaltime 	m2	4,820			
 255	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton 	kg	18,650			
     		Capitolul 23. П2					
		Capitolul 23.1. Demontari					
256	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de (Desfacere stratului de beton din pardoseli)	m2	2,200			
 257	RpCB18F
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice,  beton simplu (Demolarea  perilor gr=0.6m)	m3	1,800			
   		Capitolul 23.2. Lucrari noi					
258	TsC53A
	Compactarea pamintului cu pietris (pardoseli )	100m2	0,030			
 259	RpIzC01B
	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie a barierei contra vaporilor a termoizolatiei sau a hidroizolatiei, executata pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (Pardoseli)	m2	3,180			
 260	CG22A1
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp B15 (Pardoseli)	m2	3,180			
 261	CG01A k=0.67
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr=2 cm, k=0.67 ) (Pardoseli)	m2	3,180			
 262	CG22A1 k=0.2
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 ( B 15 gr=20 mm, k=0.2) (Paradoseli)	m2	3,180			
 263	RpCB02E
	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente,  preparat cu betoniera pe santier cu beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice  B15	m3	0,810			
 264	RpCC01B
	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri curbe pina la 3,00 m inaltime 	m2	5,920			
 265	CD51C
	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m 	100m2	0,080			
 266	RpCJ12A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Tencuiala interioara )	m2	5,920			
 267	CC03A
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Suprafete interioare )	kg	26,280			
 268	IzF04F
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Interioara )	m2	5,920			
 269	IzF03C2 k=0.67
	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete verticale cu emulsie bituminoasa anionica in 3 straturi (Betonocontact 2 ori, k=0.67 )(pentru lucrari interioare )	m2	5,920			
 270	IzF55C
	Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi din vata minerala 	m2	9,450			
 271	RpCJ12A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Tencuiala exterioara )	m2	9,450			
 272	CC03A
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Suprafete exterioare )	kg	41,940			
 273	IzF04F
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Exterioara )	m2	9,450			
 274	CE07A
	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) 	m2	4,700			
 275	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Coltar 75*6 )	kg	63,890			
 276	CA04F
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice 	m3	0,560			
 277	CC02L
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante 	kg	42,210			
 278	RpCC01B
	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri curbe pina la 3,00 m inaltime 	m2	4,780			
 279	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton 	kg	18,650			
     		Capitolul 24. Reconstructia scarilor					
		Capitolul 24.1. Scara metalica					
280	CL10C
	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura (Лестницы той же, весом до 0,150 т, соединение на сварке)	t	0,058			
 281	CL10C
	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura (Площадка  сущ. лестницы PD1 из сортовой стали, весом до 0,150 т, соединение на сварке)	t	0,107			
 282	IzD01A
	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий  из профиля толщиной свыше 12 мм  - балки со сплошным сечением, рельсы)	t	0,165			
 283	IzD03A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции  из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ021) 	t	0,165			
 284	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu  vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции  из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115) 	t	0,165			
   		Capitolul 24.2. Scara pe axa 1 sec.f-f					
285	TsC53A
	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100m2	0,028			
 286	CA04F
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство  ф-тa из бетона В15)	m3	0,400			
 287	CB02C
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv (Опалубка)	m2	2,560			
 288	CA04F
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство ступеней из бетона В7,5)	m3	0,520			
 289	CB02C
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv (Опалубка)	m2	3,300			
 290	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Сетка)	kg	19,910			
 291	CN54A
	Aplicarea manuala a betonocontact (Нанесение вручную бетоноконтакта для сущ. площадки)	m2	2,160			
 292	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором М150)	m2	6,540			
 293	CG01A1
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T,  se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М150-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора  отнять 0,5 см, к=1 до толщ.25мм)	m2	-6,540			
 294	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Плитка на клею шероховатая)	m2	6,540