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Anexa nr. 8
la Documentația standard nr.__ 
din ____20__



[bookmark: _Hlk77771056]DECLARAŢIE
privind valabilitatea ofertei

Către____________________________________________________________________                             
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)


Stimaţi domni,

    Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea _____________________________ 
(se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție____________________________________________________________,
(tipul procedurii de achiziție)
pentru o durată de ___ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de ___ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.






Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,
Ofertant/candidat
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(semnătura autorizată)
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Anexa nr. 22

	Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

	Numărul procedurii de achiziție:
	ocds-b3wdp1-MD-1787302358579
	/ 21669198
	din 01.09.2026
	, conform SIA RSAP / M-Tender

	Denumirea procedurii de achiziție:                                   
	Rezervor, pompă & accesorii apă – 2026



	Denumirea bunurilor/serviciilor
	Model articol
	Ţara de origine
	Producător
	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă
	Specific tehnică deplină propusă de către ofertant
	Standarde de referinţă

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. Rezervor apă potabilă
	
	
	
	Rezervor p/u apă curată, cu capacitate de 450 - 650 litri, realizat din material rezistent la coroziune. *Capacitatea utilă: 450 - 650 litri; *Construcție: monobloc, dublu strat; *Tip: vertical, forma ovală / îngustă; *Material: polietilenă alimentară de înaltă densitate (HDPE), sau material similar; *Montaj: suprateran; *Diametrul gurii de vizitare (capacului de acces): între 250 - 350 mm; *Temperatură de utilizare: 5°C - 45°C; *Port de inteconecțiune cu alte rezervoare: minim 2 porturi; *Racord pentru rezervor D. 1/2" plastic sau metal - echipat cu minim 2 buc.; *Capac etanș: obligatoriu.
	
	

	2. Pompă de apă centrifugală
	
	
	
	Pompă centrifugală orizontală multietajată, autoamorsantă, monobloc, p/ru vehicularea apei curate. Destinată alimentărilor cu apă domestice, rezidențiale, irigații și sisteme industriale de tratare apă. *Putere: ≤ 1.7 kW; *Debit maxim: ≥ 120 l/min (7.2 m³/h); *Înălțime maximă de pompare (Hmax): ≥ 10 m; *Diapazon presiune de lucru: 1.9 – 5.6 bar; *Număr etaje/trepte hidraulice: ≥ 5; *Adâncime maximă de aspirație: 5-10 m; *Sensibilitate la bule de aer: redusă (pompă tolerantă la conținut de aer); *Temperatură lichid: ≤ 35-40°C; *Motor electric: Asincron, 2 poli, monofazat; *Grad de protecție motor: IP 44; *Regim de funcționare: Tip continuu; *Protecție termică incorporată: obligatoriu; Condensator:  obligatoriu; *Corp pompă și turbine (rotoare): oțel inoxidabil; *Racord hidraulic (intrare/ieșire): 1" (filet F). *Orientare: orizontală; *Tensiune nominală și frecvența: 220-240 V, 50-60 Hz; *Conexiune cu rețea elctrică: Cablu cu ștecher Schuko inclus; *Funcționare cu presostat electronic: obligatoriu.
	
	

	3. Presostat electronic pentru pompă de apă
	
	
	
	Presostat electronic p/u controlul automat al pompelor de apă. Pornește pompa la scăderea presiunii (deschiderea robinetului) și oprește pompa la încetarea debitului. Înlocuiește sistemul tradițional format din vas de expansiune, presostat mecanic și manometru. *Putere maximă pompă: ≥ 2 kW; *Presiune maximă de lucru: ≥ 10 bar; *Racord hidraulic (intrare/ieșire): 1" (filet M) *Supapă de retenție încorporată: obligatoriu; *Manometru încorporat: obligatoriu; *Presiune de pornire (reglabilă): 1.5 - 5.0 bar; *Protecție la funcționare fără apă (rulare uscată): obligatoriu; *Repornire automată după avarie: obligatoriu; *Protecție anti-gripare motor: opțional; *Grad de protecție: IEC IP65; *Tensiune nominală și frecvența: 220-240 V, 50-60 Hz; *Tip rețea:   ; *Conexiune cu rețea elctrică: Cablu cu ștecher Schuko inclus; *Afișaj LED sau Display digital de presiune curentă: obligatoriu; *Tip pompe compatibile: Pompă de suprafață, orizontală.
	
	

	4. Accesorii
	
	
	
	4.1. Adaptor alamă - adaptor alamă cu portfurtun M - 1" x 25mm. *Colier din inox prindere furtun
	
	

	4. Accesorii
	
	
	
	4.2. Adaptor compresiune - adaptor compresiune D. 25 x 1/2"
	
	

	4. Accesorii
	
	
	
	4.3. Furtun armat flexibil pentru apă - furtun armat flexibil pentru apă; *Tip material: Silicon (flexibil); *Diametru interior: 25 mm; *Presiune: 6 bar (armat)
	
	

	4. Accesorii
	
	
	
	4.4. Supapă electromagnetică 1/2'' - supapă electromagnetică / solenoid valve; *Tensiune: 12 / 24 / 220V; *Diametru porturi: 1/2''; *Presiune: 2-6 Bari; *Material: metal & plastic
	
	

	4. Accesorii
	
	
	
	4.5. Senzor de nivel plutitor - senzor de nivel plutitor cu contragreutate și contact de poziție
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Total
	
	
	
	
	
	



Semnat:________________________________     

Numele, Prenumele:____________________________   

În calitate de: ________________________    

Ofertantul: _____________________________________________                                                  

Adresa: _______________________________

	













Anexa nr. 23
la Documentația standard nr.___ 
din ____20__

	Specificații de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]
	Numărul procedurii de achiziție:
	ocds-b3wdp1-MD-1787302358579
	/ 21669198
	din 01.09.2026
	, conform SIA RSAP / M-Tender

	Denumirea procedurii de achiziție:                                   
	Rezervor, pompă & accesorii apă – 2026



	Cod CPV
	Denumirea bunurilor/serviciilor
	Cant.
	U/M
	Preţ unitar (f/TVA)
	Preţ unitar (cu TVA)
	Suma fără TVA
	Suma cu TVA
	Termen livrare
	Clasificație bugetară (IBAN)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	44100000-1
	1. Rezervor apă potabilă
	6
	Buc
	
	
	
	
	la commandă, după necesități, în decurs de 10 zile
	MD87TRPCCC518430A00172AA

	44100000-1
	2. Pompă de apă centrifugală
	1
	Buc
	
	
	
	
	
	

	44100000-1
	3. Presostat electronic pentru pompă de apă
	1
	Buc
	
	
	
	
	
	

	44100000-1
	4.1. Adaptor alamă
	4
	Buc
	
	
	
	
	
	

	44100000-1
	4.2. Adaptor compresiune
	8
	Buc
	
	
	
	
	
	

	44100000-1
	4.3. Furtun armat flexibil pentru apă
	10
	Metri
	
	
	
	
	
	

	44100000-1
	4.4. Supapă electromagnetică 1/2''
	1
	Buc
	
	
	
	
	
	

	44100000-1
	4.5. Senzor de nivel plutitor
	1
	Buc
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TOTAL OFERTA
	
	
	
	



Semnat:________________________________________________     

Numele, Prenumele:______________________________________ 

În calitate de: ___________________________________________     

Ofertantul: _____________________________________________     

Adresa: _____________________




