APROBATĂ
 prin Ordinul 
                                               nr.      din _________2021



DOCUMENTAŢIA STANDARD
pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări


Secţiunea 1

Dispoziții generale

1.  Prezenta Documentaţie reprezintă o instrucţiune pentru autoritățile contractante și ofertanţi, utilizată la inițierea şi desfăşurarea procedurilor de achiziţii publice de lucrări sau procedurilor de achiziţii publice de servicii de proiectare și de lucrări. La procedurile de achiziţii de lucrări sau procedurile de achiziţii publice de servicii de proiectare și de lucrări iniţiate şi desfăşurate prin cererea ofertelor de preţuri şi achiziţiile de valoare mică, autorităţile contractante pot simplifica formularele în dependenţă de complexitatea achiziţiei.
2.  Prezenta Documentație conține anexe destinate inițierii, publicării, atribuirii și modificării procedurilor de achiziții publice, precum și destinate să faciliteze elaborarea și prezentarea ofertei, şi a documentelor care să permită grupului de lucru examinarea şi evaluarea tuturor ofertelor depuse, după cum urmează:     
1) Anunț de intenție (anexa nr.1);
2)   Anunț de participare, inclusiv pentru procedurile de preselecție/procedurile negociate (anexa nr. 2);
3) Invitație de participare la etapele de preselecție/la procedurile negociate (anexa nr. 3);
4) Proces-verbal cu privire la rezultatele preselecției candidaților (anexa nr. 4);
5) Anunț de atribuire (anexa nr. 5);
6) Anunț privind modificarea contractului de achiziții publice/acordului-cadru (anexa nr. 6);
7) Cerere de participare (anexa nr. 7);
8) Declaraţie privind valabilitatea ofertei (anexa nr. 8);
9) Scrisoare  de  garanţie  bancară (anexa nr. 9);
10) Grafic de executare a lucrărilor (anexa nr. 10.);
11) Grafic de  executare a documentației de proiect (anexa nr. 11);
12) Declarație privind experienţa similară (anexa nr. 12);
13) Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate (anexa nr. 13);
14) Declaraţie privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului (anexa nr. 14);
15) Declaraţie privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului (anexa nr. 15);
16) Lista subcontractanților şi partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de aceştia (anexa nr. 16);
17) Informaţii privind asocierea (anexa nr. 17);
18) Angajament terţ susţinător financiar (anexa nr. 18);
19) Angajament privind susţinerea tehnică și profesională a ofertantului/grupului de operatori economici (anexa nr. 19);
20) Declaraţie terţ susţinător tehnic (anexa nr. 20);
21) Declaraţie terţ susţinător profesional (anexa nr. 21);
22) Aviz pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor (anexa nr. 22);
23) Caiet de sarcini. Formularul de deviz nr.1 – lista cu cantitățile de lucrări (anexa nr. 23);
24) Caiet de sarcini. Servicii de proiectare (anexa nr. 24);
25) Contract de antrepriză (anexa nr. 25);
26) Contract de achiziţionare a serviciilor de proiectare (anexa nr. 26);
27) Acord adițional (anexa nr. 27);
28) Acord-cadru (anexa nr. 28).

3.  Autoritatea contractantă emite Documentația de atribuire în vederea achiziționării lucrărilor sau serviciilor de proiectare și de lucrări, după cum este specificat în documentația standard.

4.  Detaliile din document desenate și scrise prin care sunt determinate soluţii urbanistice și de amenajare a teritoriului, arhitecturale, constructive, tehnologice, rezultatele calculelor și argumentării soluţiilor adoptate, volumele de lucrări, caracteristicile tehnice și alcătuirea elementelor constructive, precum și alte soluţii tehnice se prezintă în caietul de sarcini (anexa nr. 23 și anexa nr. 24).

5.  Autoritatea contractantă urmează să se asigure că la momentul inițierii procedurii de achiziție publică, mijloacele financiare sunt alocate sau există o garanție a alocării lor și sunt destinate exclusiv achiziției în cauză.

6.  Atribuirea contractului de achiziție publică de lucrări sau de servicii de proiectare și de lucrări se realizează în conformitate cu prevederile:
1) Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice; 
2) Hotărârii Guvernului nr. 638/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind achizițiile publice de lucrări.
7.  În cazul în care autoritatea contractantă inițiază un acord-cadru, ca modalitate specială de atribuire a contractelor de achiziții publice de lucrări sau lucrări și servicii de proiectare, procedura se  desfășoară conform Regulamentului cu privire la acordul-cadru ca modalitate specială de atribuire a contractelor de achiziții publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 694/2020.
8.  În cazul în care autoritatea contractantă inițiază procedura de negociere, procedura se desfășoară conform Regulamentului cu privire la achizițiile publice folosind procedura de negociere, aprobat prin  Hotărârea Guvernului nr. 599/2020.
9.  În cazul în care autoritatea contractantă inițiază proceduri cu preselecție se utilizează anexele ce țin de procedurile date: anexele nr.1, nr. 3 - 6, nr. 25 și nr. 26.
10. Ofertantul suportă toate costurile asociate elaborării și prezentării ofertei sale, precum și documentelor care o însoțesc.
11. Cererea de participare (anexa nr. 7), Oferta, Documentul Unic de Achiziții European (în continuare - DUAE), documentația de atribuire, caietul de sarcini şi toată corespondenţa dintre ofertant şi autoritatea contractantă se întocmește în limba română sau, după caz, toate documentele enumerate pot fi întocmite şi în una din limbile de circulaţie internaţională. Documentele justificative şi literatura de specialitate tipărită, care fac parte din ofertă, pot fi întocmite în altă limbă, specificată în documentaţia de atribuire, cu condiţia ca acestea să fie însoţite de o traducere exactă a fragmentelor relevante în limba română.
12. La achiziția de lucrări termenul de când a fost elaborat proiectul nu trebuie să depășească perioada de doi ani, în caz contrar, autoritatea contractantă este obligată să actualizeze documentația de proiect, înainte de inițierea procedurii de achiziție.
13. În cazul achizițiilor de servicii de proiectare, proiectanţii de construcţii sunt obligaţi să exercite supravegherea de autor pe tot parcursul execuției lucrărilor.
14. Autoritatea contractantă are obligaţia de a asigura accesul ofertantului/ofertanţilor să viziteze amplasamentul lucrării de construcţie sau obiectul supus proiectării în scopul elaborării ofertei pentru participare la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de lucrări sau procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de servicii de proiectare și de lucrări.
15. Ofertantului i se permite să viziteze şi să examineze amplasamentul lucrării sau obiectul supus proiectării, inclusiv împrejurimile, și să obțină toate informațiile care pot fi necesare în vederea elaborării ofertei. În cadrul vizitei ofertantul îşi asumă riscul producerii unui eventual accident care s-ar putea solda cu moartea sau rănirea fizică a unei persoane şi/sau cu pierderea ori deteriorarea proprietăţii. Ofertantul suportă orice eventuale cheltuieli, pierderi sau daune ca rezultat al vizitării amplasamentului lucrării.
16. [bookmark: _Toc392179963][bookmark: _Toc392180134][bookmark: _Toc449539024]În cazul în care autoritatea contractantă a depistat că ofertantul a fost implicat în practicile descrise la pct. 28 și pct. 29 în cadrul procedurii de atribuire pentru contractul de achiziție publică aceasta: 
1) [bookmark: _Toc392179964][bookmark: _Toc392180135][bookmark: _Toc449539025]exclude ofertantul din procedura respectivă de achiziţie și înaintează solicitarea către Agenția Achiziții Publice privind includerea lui în Lista de interdicție, conform prevederilor Regulamentului cu privire la Lista de interdicție a operatorilor economici, aprobat prin Hotărârea Guvernului  nr. 1420/2016; sau
2) întreprinde orice alte măsuri prevăzute în art. 42 al Legii nr. 131/2015 privind achiziţiile publice.
17. [bookmark: _Toc392179965][bookmark: _Toc392180136][bookmark: _Toc449539026]Sunt interzise următoarele acţiuni în cadrul procedurii de achiziție:
1) [bookmark: _Toc392179966][bookmark: _Toc392180137][bookmark: _Toc449539027]promisiunea sau oferirea unei persoane cu funcție de răspundere, personal sau prin mijlocitor, de bunuri sau servicii, sau privilegii, sau avantaje sub orice formă, pentru a influența acțiunile unei alte părți;
2) [bookmark: _Toc392179967][bookmark: _Toc392180138][bookmark: _Toc449539028]orice acțiune sau omisiune, inclusiv interpretare eronată, care conștient sau din neglijență, induce în eroare sau tinde să inducă în eroare o parte pentru obţinerea unui beneficiu financiar sau de altă natură ori pentru a evita o obligaţie;
3) [bookmark: _Toc392179968][bookmark: _Toc392180139][bookmark: _Toc449539029]înţelegerea interzisă de lege, între două sau mai multe părţi, realizată în scopul coordonării comportamentului lor la procedurile de achiziţii publice;
4) [bookmark: _Toc392179969][bookmark: _Toc392180140][bookmark: _Toc449539030]prejudicierea, direct sau indirect, a oricărei părţi sau a proprietăţii acestei părţi, pentru a influenţa în mod necorespunzător acţiunile acesteia;
5) distrugerea intenţionată, falsificarea, contrafacerea sau ascunderea materialelor de evidenţă ale investigării, sau prezentarea unor informaţii false organelor de urmărire penală, pentru a împiedica esenţial urmărirea penală în vederea identificării unor practici frauduloase, precum şi ameninţarea, hărţuirea sau intimidarea oricărei părţi pentru a o împiedica să divulge informaţia cu privire la chestiuni relevante urmăririi penale.


Secţiunea a 2-a

Calificarea candidaților/ofertanților
18. Orice operator economic, rezident sau nerezident, persoana fizică sau persoană juridică de drept public sau privat ori asociație de astfel de persoane are dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de lucrări sau de servicii de proiectare și de lucrări.
19. Persoana fizică sau juridică care a participat la întocmirea documentației de atribuire are dreptul, în calitate de operator economic, de a fi ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, dar numai în cazul în care implicarea sa în elaborarea documentației de atribuire nu este de natură să distorsioneze concurența. Persoana fizică sau juridică care participă direct în procesul de verificare şi evaluare a ofertelor nu are dreptul de a fi ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, sub sancțiunea excluderii din procedura de atribuire.
20. Mai multe persoane juridice au dreptul să se asocieze în scopul depunerii unei oferte comune, cu condiția că, fiecare asociat urmează să prezinte DUAE-ul separat. Asocierea trebuie prezentată în formă scrisă la solicitarea autorității contractante odată ce a fost declarat în DUAE.
21. Filialele agenților economici, cu personalitate juridică şi înregistrate în conformitate cu prevederile pct. 35, au dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de lucrări sau de servicii de proiectare și de lucrări în nume propriu și, în acest scop, trebuie să prezinte documente care dovedesc eligibilitatea, înregistrarea, capacitatea tehnică și capacitatea economico-financiară.
22. Sucursalele au dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică de lucrări sau de servicii de proiectare și de lucrări şi de a încheia contractul respectiv numai în numele persoanei juridice, prin împuternicire. În acest caz documentele prezentate, care dovedesc eligibilitatea, înregistrarea, capacitatea tehnică şi capacitatea economico-financiară, trebuie să fie cele ale persoanei juridice.
23. Pentru confirmarea datelor de calificare în cadrul procedurii de achiziție publică, operatorul economic completează și prezintă DUAE, conform formularului, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 72/2020, în conformitate cu cerințele stabilite de autoritatea contractantă.
24. Prezentarea oricărui alt formular DUAE este temei de descalificare de la procedura de achiziție publică.
25. În dependență de specificul achiziției și procedura aleasă, autoritatea contractantă are obligația de a stabili pentru fiecare procedură în parte criteriile de calificare cât și documentele suport necesare pentru a fi prezentate de către operatorii economici.
26. Autoritatea contractantă aplică criterii și cerințe de calificare numai referitoare la:
1) eligibilitatea ofertantului sau candidatului;
2) capacitatea de exercitare a activității profesionale;
3) capacitatea economică şi financiară;
4) capacitatea tehnică;
5) standarde de asigurare a calității;
6) standarde de protecție a mediului.
27. Pentru constatarea datelor de calificare în cadrul procedurilor de achiziții publice, operatorul economic prezintă la momentul evaluării documentele solicitate de către autoritatea contractantă în cadrul procedurilor de achiziții publice. Documentele se prezintă în format electronic, utilizînd Sistemul informaţional automatizat „Registrul de stat al achiziţiilor publice” (în continuare - SIA RSAP), cu excepția cazurilor prevăzute la art. 33 alin. (7) și alin. (11) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice. 
28. Se exclude de la procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant sau candidat despre care se confirmă că, în ultimii 5 ani, a fost condamnat, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru participare la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, pentru fraudă și/sau pentru spălare de bani, pentru infracțiuni de terorism sau infracțiuni legate de activități teroriste, finanțarea terorismului, exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane.
29. Se exclude de la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică, şi respectiv nu este eligibil, orice ofertant care se află în oricare dintre situaţiile prevăzute la art. 19 alin. (2) și alin. (3) și art. 16 alin. (6) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.
30. Orice ofertant/candidat care se află în una din situațiile menționate la pct. 28 și pct. 29 furnizează dovezi care să arate că măsurile luate de el sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea și credibilitatea sa, în pofida existenței unui motiv de excludere. Dacă autoritatea contractantă consideră astfel de dovezi suficiente, ofertantul/candidatul în cauză nu este exclus de la procedura de achiziție publică, cu excepția cazului în care operatorul economic a fost exclus prin hotărâre definitivă a unei instanțe de judecată de la participarea la procedurile de achiziții publice.
31. Autoritatea contractantă extrage informaţia necesară pentru constatarea existenţei sau inexistenţei circumstanţelor menționate la pct. 28 și pct. 29 din bazele de date disponibile ale autorităţilor publice sau ale părţilor terţe. Dacă acest lucru nu este posibil, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta ca fiind suficient şi relevant pentru demonstrarea faptului că ofertantul/candidatul nu se încadrează în una dintre situaţiile prevăzute la pct. 28 și pct. 29 orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în ţara de origine sau în ţara în care ofertantul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autorităţi competente din ţara respectivă.
32. În ceea ce privesc referințele de la pct. 29, în conformitate cu legislaţia internă a statului în care sunt stabiliţi ofertanţii, aceste solicitări se referă la persoanele fizice şi persoanele juridice, inclusiv, după caz, la directori de companii sau la orice persoană cu putere de reprezentare, de decizie ori de control în ceea ce priveşte ofertantul/candidatul.
 33. În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prevăzute la pct. 28 sau respectivele documente nu vizează toate situaţiile referitoare de la pct. 29, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta o declaraţie pe propria răspundere sau, dacă în ţara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declaraţia pe propria răspundere, o declaraţie autentică dată în faţa unui notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare sau a unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens.
34. Autoritatea contractantă evaluează măsurile întreprinse de către operatorii economici ținând seama de gravitatea și circumstanțele particulare ale infracțiunii sau ale abaterii. În cazul în care consideră că măsurile întreprinse sunt insuficiente, autoritatea contractantă informează ofertantul/candidatul despre motivele excluderii.
[bookmark: _Toc392180146][bookmark: _Toc449539036]35. Autoritatea contractantă solicită oricărui ofertant să prezinte dovada din care să rezulte o formă de înregistrare în cazul persoanei juridice, capacitatea legală de a executa documentația de proiect și de a realiza lucrări, în conformitate cu prevederile legale din țara în care este stabilit.
36. Ofertantul urmează să dispună de un nivel minim de capacitate economică și/sau financiară și să prezinte informații/documente privind capacitatea economică și/sau financiară pentru a se califica conform cerinţelor de îndeplinire a contractului, cum ar fi:
1) realizarea unei cifre medii anuale de afaceri în ultimii 3 ani egală sau mai mare decât suma stabilită în pct. 16 din anexa nr. 2, care nu trebuie să depășească de două ori valoarea estimată a contractului, cu excepția cazurilor bine justificate, precum cele legate de riscurile speciale aferente naturii lucrărilor sau serviciilor;
2) lichiditate generală (active circulante/datorii curente) și nivelul minim de lichiditate (nu mai puțin de 100%);
3) declarații bancare corespunzătoare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional;
4) situația financiară pentru perioada de gestiune anterioară, avizat şi înregistrat de organele competente, și orice alte documente legale edificatoare prin care ofertantul își poate dovedi capacitatea economico-financiară.
37.  Atunci când un contract este împărțit în loturi, indicele cifrei de afaceri se aplică pentru fiecare lot individual. Cu toate acestea, autoritatea contractantă urmează să stabilească cifra de afaceri anuală minimă impusă operatorilor economici cu referire la grupuri de loturi, dacă ofertantului câștigător îi sunt atribuite mai multe loturi care trebuie executate în același timp.
38. La solicitarea autorității contactante, ofertantul urmează să prezinte documentele care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract numai în măsura în care aceste informaţii sunt relevante pentru îndeplinirea contractului și nu sunt disponibile în bazele de date ale autorităților publice sau ale părților terțe, după cum urmează:
1) o listă a lucrărilor executate și finisate în ultimii 5 ani, conform anexei nr. 13, însoţit de certificări de bună execuţie pentru cele mai importante lucrări. Respectivele certificări indică beneficiarii, indiferent dacă aceştia sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi, valoarea, perioada şi locul execuţiei lucrărilor şi precizează dacă au fost efectuate în conformitate cu normele profesionale din domeniu şi dacă au fost duse la bun sfârşit;
2) informaţii privind deţinerea de laboratoare proprii autorizate şi acreditate în modul stabilit sau a contractelor cu aceste laboratoare, pentru încercări de beton şi a altor materiale şi elemente de construcţie care necesită încercări, incluse în ofertă;
 3) informaţii referitoare la studiile, pregătirea profesională şi calificarea personalului de conducere, precum şi ale persoanelor responsabile pentru execuţia documentației de proiect, lucrărilor, inclusiv a arhitectului șef, inginerului șef și dirigintelui de şantier, atestați conform legislaţiei (confirmat prin certificat de atestare profesională) şi cu o experienţă similară în domeniul lucrării ce urmează să fie executată, conform anexei nr. 15;
4) o declaraţie referitoare la efectivele medii anuale al personalului angajat şi ale cadrelor de conducere în ultimii 3 ani;
5) dacă este cazul, informaţii privind măsurile de protecţie a mediului pe care operatorul economic le poate aplica în timpul îndeplinirii contractului de lucrări sau servicii de proiectare și de lucrări, în corespundere cu pct. 44;
6) o declaraţie referitoare la utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de lucrări sau servicii de proiectare și de lucrări, conform anexei nr. 14;
7) informaţii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intenţia să o subcontracteze, conform anexei nr. 16. De asemenea, urmează a fi atașat/atașate la anexa nr.16, copia/copiile contractului/contractelor încheiat/încheiate cu subatreprenorii.
8) aviz pentru participare la licitațiile publice de lucrări în domeniul construcțiilor și instalațiilor, conform anexei nr. 22. În cazul în care, operatorul economic a notificat Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică, în conformitate cu prevederile art.10 din Codul urbanismului și construcțiilor al Republicii Moldova nr.434/2023, iar informațiile privind desfășurarea activităților în domeniul construcțiilor sunt publice și pot fi accesate în mod liber și gratuit de orice persoană în Registrul de stat în domeniul construcțiilor, Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică nu completează secțiunea nr. III din anexa nr. 22.
39. Ofertantul/candidatul are dreptul să recurgă la susținerea unor alte persoane atunci când acestea din urmă desfășoară activitățile sau serviciile pentru îndeplinirea cărora este necesară capacitatea profesională respectivă, conform anexei nr. 17.
40. Ofertantul urmează să dispună de un nivel minim de experienţă pentru a se califica conform cerinţelor de îndeplinire a contractului:
1) executarea în ultimii 5 ani a cel puţin a unui contract cu o valoare nu mai mică de 75% din valoarea viitorului contract, confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum şi prin procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor/procesul-verbal de recepţie finală la expirarea perioadei de garanţie, însoţit de certificări de bună execuţie pentru cele mai importante lucrări din partea Beneficiarului (informațiile date se vor include în anexele nr. 12 și nr. 13); sau 
2) valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decât valoarea viitorului contract, procesele-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor/ procesele-verbale de recepţie finală la expirarea perioadei de garanţie, însoţite de certificări de bună execuţie pentru cele mai importante lucrări din partea Beneficiarului (informațiile date se vor include în anexele nr. 12 și nr. 13).
41. Operatorul economic urmează să prezinte, în cazul solicitării din partea autorității contactante,  documente și certificate emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că respectă anumite standarde de asigurare a calităţii (ISO 9001), acestea trebuie să se raporteze la sistemele de asigurare a calităţii, bazate pe seriile de standarde europene relevante, certificate de organisme conforme cu seriile de standarde europene privind certificarea, sau la standarde internaționale pertinente, emise de organisme acreditate.
[bookmark: _Toc392180150][bookmark: _Toc449539040]42.  În conformitate cu principiul recunoaşterii reciproce, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta certificatele echivalente emise de organismele stabilite în statele membre ale Uniunii Europene. În cazul în care operatorul economic nu deţine un certificat de calitate astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă, aceasta din urmă are obligaţia de a accepta orice alte certificări prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care acestea confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al calităţii.
43. Operatorul economic prezintă documente, certificate, emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că respectă anumite standarde de protecţie a mediului, aceasta trebuie să se raporteze:
1) la Sistemul Comunitar de Management de Mediu şi Audit (EMAS), sau;
2) la standarde de gestiune ecologică bazate pe seriile de standarde europene sau internaţionale în domeniu, certificate de organisme conforme cu legislaţia comunitară ori cu standardele europene sau internaţionale privind certificarea.
44. În conformitate cu principiul recunoaşterii reciproce, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta certificatele echivalente emise de organismele stabilite în statele membre ale Uniunii Europene. În cazul în care operatorul economic nu deţine un certificat de mediu astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă, aceasta din urmă are obligaţia de a accepta orice alte certificări prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care acestea confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al protecţiei mediului.
45. Autoritățile contractante pot utiliza o serie de criterii generale privind durabilitatea pentru executarea lucrărilor sau serviciilor de proiectare și de lucrări:
1) materiale de construcție și aprovizionare durabilă; 
2) depozitarea deșeurilor reciclabile și sistemul de gestionare a deșeurilor;
3) gestionarea deșeurilor din demolări;
4) instalarea și punerea în funcțiune a sistemelor energetice și surse de energie cu emisii de carbon reduse sau de nivel zero;
5) contractul de performanță energetică;
6) conținut reciclat în beton și zidărie;
7) reducerea emisiilor de CO2e/tonă pentru transportul de agregate de utilizat în elementele de construcție specificate;
8) sisteme de încălzire, inclusiv producerea combinată de energie electrică și energie termică (CHP);
9) controlul și managementul consumului de energie;
10) clauze de executare a contractului (CEC) – contractantul va pune în aplicare un plan de gestionare a deșeurilor pe șantier, monitorizînd și raportînd aplicarea pe durata desfășurării lucrărilor pe șantier;
11) aprovizionarea cu produse certificate ca fiind durabile (Patru etichete ecologice ale UE pentru componente);
12) vopsele și lacuri de interior și de exterior;
13) îmbrăcăminți rezistente;
14) pardoseli din lemn;
15) încălzitoare de apă;
16) construcțiile eficiente din punctul de vedere al resurselor; 
17) reutilizare maximă, la fața locului, a materialelor și a solurilor excavate și pentru utilizarea materialelor de construcții cu conținut reciclat ridicat sau reutilizat;
18) creșterea durabilității materialelor și reducerea necesităților de întreținere, emisiile fonice mai reduse în etapa de construcție, utilizare și întreținere;
19) durabilitatea straturilor de uzură ale îmbrăcăminților rutiere. Optimizarea strategiei de întreținere pentru garantarea performanței dorite pentru rezistența la rulare, durabilitate și reducerea zgomotelor; 
20) stabilirea caietului de sarcini, achiziționarea și utilizarea de materiale de construcție cu impact redus asupra mediului; 
21) utilizarea de materiale de construcții cu un nivel ridicat de conținut reciclat și reutilizat și de subproduse de acest gen la construcția și întreținerea drumurilor; 
22) creșterea durabilității îmbrăcăminților, a capacității portante și a rezistenței la uzură; 
23) dezvoltarea și executarea planurilor de monitorizare și întreținere în situației concrete; 
24) evaluarea durabilității asupra materialelor de construcții; 
25) identificarea și evaluarea riscurilor deșeurilor periculoase; 
26) generarea de deșeuri în timpul pregătirii terenului, al construirii, utilizării și demolării clădirii.
46.  În cazul unei asocieri, cerințele solicitate pentru îndeplinirea criteriilor de calificare și de selecție referitoare la situația economică și financiară sau a capacităților tehnice și profesionale pot fi îndeplinite prin cumul proporțional sarcinilor ce le revin fiecărui asociat.
47.  În ceea ce privește criteriile privind cifra de afaceri, în cazul unei asocieri, cifra de afaceri medie anuală luată în considerare este valoarea generală, rezultată prin însumarea cifrelor de afaceri medii anuale corespunzătoare fiecărui membru al asocierii.
48. Pentru a se califica conform cerinţelor stabilite, asociațiile trebuie să demonstreze o experiență similară proporțională sarcinilor ce le revin fiecărui asociat. Autoritatea contractantă nu este în drept să limiteze plafonul minim de experiență similară care urmează a fi întrunit de un asociat sau de liderul asociației, cu excepția cazului când această limitare este puternic justificată de natura obiectului contractului și în măsura în care urmărește un obiectiv legitim de interes public și este conformă principiului proporționalității. Liderul asociației execută cel puţin 40% din valoarea viitorului contract de achiziții publice de lucrări.
49. Capacitatea economică şi financiară, cât și capacitatea tehnică şi/sau profesională a ofertantului/candidatului poate fi susţinută, pentru îndeplinirea unui contract, şi de o altă persoană, indiferent de natura relaţiilor juridice existente între ofertant/candidat şi persoana respectivă.
50.  În cazul în care ofertantul/candidatul îşi demonstrează capacitatea economică şi financiară cât și capacitatea tehnică şi/sau profesională invocînd şi susţinerea acordată, în conformitate cu prevederile pct. 48 de către o altă persoană, acesta are obligaţia de a dovedi susţinerea de care beneficiază prin prezentarea în formă scrisă a unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în formă autentică (conform anexelor nr. 18 - 21), prin care această persoană confirmă faptul că va pune la dispoziţia ofertantului/candidatului resursele financiare, cât și resursele tehnice și profesionale invocate. Prezentarea angajamentului se face la solicitarea autorității contractante odată ce a fost declarat în DUAE. Persoana care asigură susţinerea financiară cât și tehnică și profesională trebuie să îndeplinească criteriile de selecție relevante și nu trebuie să se afle în niciuna dintre situaţiile prevăzute la pct. 28 și pct. 29 care determină excluderea din procedura de atribuire.
	
[bookmark: _Toc392180151][bookmark: _Toc449539041]Secţiunea a 3-a

Pregătirea/Elaborarea ofertelor

[bookmark: _Toc449630844][bookmark: _Toc449632597][bookmark: _Toc449633089][bookmark: _Toc449692045][bookmark: _Toc392198690][bookmark: _Toc392199060][bookmark: _Toc392222624][bookmark: _Toc392254909][bookmark: _Toc392255170]51. Operatorul economic interesat de a participa la procedura de achiziție publică este obligat să depună până la expirarea termenului-limită stabilit de către autoritatea contractantă, o cerere de participare, în cazul aplicării prevederilor art. 33 alin. (7) și alin. (11) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice. În celelalte cazuri, aceasta se depune odată cu oferta.
52. Oferta cuprinde următoarele formulare:
[bookmark: _Toc449630846][bookmark: _Toc449632599][bookmark: _Toc449633091][bookmark: _Toc449692047]1) Propunerea tehnică;
2) Propunerea financiară;
3) DUAE;
4) Garanția pentru ofertă, după caz (anexa nr. 9).
53. Toate documentele menţionate la pct. 52 se completează fără nici o modificare sau o abatere de la formulare, spaţiile goale fiind completate cu informaţia solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei.
54. Oferta elaborată de ofertant trebuie să cuprindă:
1) Propunerea tehnică - ofertantul elaborează propunerea tehnică, astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerinţele de calificare, precum şi cerinţele prevăzute în caietul de sarcini, cât și lista cu cantitățile de lucrări. În acest scop propunerea tehnică conține:
a) graficul de executare a lucrării (anexa nr. 10);
b) documentația de deviz (formularele 3, 5 și 7 corespunzător CPL.01.01-2012 sau alte metode elaborate și aprobate prin acte normative de către Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale), conform Formularului de deviz nr. 1, din anexa nr. 23, lista cu cantitățile de lucrări.
2) Propunerea financiară-ofertantul elaborează propunerea financiară, astfel încât aceasta să furnizeze toate informaţiile solicitate cu privire la preţuri, tarife, precum şi la alte condiţii financiare şi comerciale legate de obiectul contractului de achiziţie publică de lucrări sau de servicii de proiectare și de lucrări. 
55. Operatorii economici pregătesc ofertele conform cerințelor stabilite în anunțul de participare, publicat de către autoritatea contractantă în Buletinul achizițiilor publice, și depun ofertele în mod electronic, folosind fluxurile interactive de lucru puse la dispoziție de platformele electronice, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 33 alin. (7) şi alin. (11) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.
56. Ofertantul depune garanția pentru ofertă conform Regulamentului privind achizițiile publice de lucrări, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 638/2020.
57. În cazul unei asocieri, garanția pentru ofertă se depune de antreprenorul general (liderul asociației).
58.  Ofertantul are obligația, prin depunerea declarației privind valabilitatea ofertei (anexa nr. 8), de a menține oferta valabilă pe toată perioada de valabilitate prevăzută în documentația de atribuire. Termenul valabilităţii ofertei începe să decurgă din momentul termenului limită de depunere a ofertelor. Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică decât cea prevăzută în anexa nr. 2 se respinge de către grupul de lucru ca fiind necorespunzătoare.
59.  În cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a garanției pentru ofertă se prelungește în mod corespunzător.
60.  Ofertantul are obligația de a comunica autorității contractante dacă este sau nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei. Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei se consideră că și-a retras oferta, fără ca acest fapt să atragă pierderea garanției pentru ofertă.
61. Ofertele care conţin o perioadă de garanţie mai mică decât perioada de valabilitate a ofertelor prevăzută în anexa nr. 2 se resping de către grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice.
62.  Autoritatea contractantă stabileşte perioada maximă de executare a lucrărilor sau a serviciilor de proiectare și de lucrări pentru obiectul achiziției, reieşind din procesul de executare, în conformitate cu normativele în construcţii. Perioada maximă de executare a lucrărilor sau a serviciilor de proiectare și de lucrări este indicată în anexa nr. 2.
     63. Preţurile indicate în documentația de deviz (Formularele 3, 5 și 7) solicitate se indică în lei moldoveneşti, cu două cifre după virgulă, cu excepţia cazurilor în care anexa nr. 2 prevede altfel.
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Depunerea și deschiderea ofertelor

64. Oferta scrisă şi semnată în format electronic, de către administratorul companiei indicat  în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită, atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire și se prezintă conform cerinţelor expuse în anexa nr. 2, în conformitate cu instrumentele existente în SIA RSAP, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 33 alin. (7) şi alin. (11) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice. 
65.  Ofertantul trebuie să ia toate măsurile, astfel încât oferta să fie recepționată și înregistrată în SIA RSAP până la data limită pentru depunerea ofertelor, ținând cont de timpul necesar pentru încărcarea ofertei în sistem. În cazul prezentării ofertelor pe suport de hârtie, autoritatea contractantă eliberează operatorului economic, în mod obligatoriu, o recipisă în care indică data și ora recepționării ofertei.
66. Documentele justificative în sprijinul informațiilor declarate în DUAE, care conțin date cu caracter personal, se prezintă separat, pe suport de hârtie sau în formă electronică, cu aplicarea semnăturii electronice, utilizînd mijloace electronice de comunicare sau alte mijloace la etapa evaluării ofertelor, la solicitarea autorității contractante.
67. SIA RSAP nu acceptă ofertele transmise după expirarea termenului limită de depunere a ofertelor.
68.  În cazurile prevăzute la art. 33 alin. (7) și alin. (11) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, ofertele depuse după termenul limită de deschidere a ofertelor se înregistrează de către autoritatea contractantă și se restituite ofertantului, fără a fi deschise.
69. În cazul asocierii conform pct. 19, fiecare dintre asociați îşi asumă obligaţia pentru oferta comună şi răspunde pentru orice consecinţe ale viitorului contract de achiziţie publică. Informaţia privind asocierea se prezintă completînd anexa nr. 17.
70. Ofertantul nu are dreptul de a depune decât o singură ofertă de bază. Ofertanţii asociaţi nu au dreptul de a depune alte oferte, în mod individual, pe lângă oferta comună. Ofertele alternative vor fi depuse numai dacă autoritatea contractantă a precizat explicit în anunţul de participare că permite sau solicită depunerea de oferte alternative.
71.  Persoanele juridice nominalizate ca subcontractanţi în cadrul uneia sau mai multor oferte nu au dreptul de a depune oferta în nume propriu sau în asociere.
[bookmark: _Toc392180165][bookmark: _Toc449539055]72. Ofertantul are dreptul să modifice sau să retragă oferta înainte de expirarea termenului de depunere a ofertelor, fără a pierde dreptul de retragere a garanţiei pentru ofertă. 
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Evaluarea și compararea ofertelor

73. În cazul în care ofertele conțin secrete tehnice, comerciale sau țin de protecția proprietății intelectuale, autoritatea contractantă asigură păstrarea confidenţialității asupra conţinutului ofertei, precum şi asupra oricărei informaţii privind ofertantul, și totodată, asigura dreptul operatorului economic de a nu face publice aceste date prin aplicarea art. 33 alin. (7) și alin. (11) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, însă aplicarea acestui articol se referă numai la partea ce conțin datele enumeratate mai sus.
74. Examinarea documentelor de către autoritatea contractantă se efectuează în baza informațiilor prezentate de către operatorii economici în DUAE, și conform cerințelor stipulate în anunțul de participare prin care menționează că:
1) este eligibil să participe la procedurile de achiziții publice și nu există motive de excludere din cadrul procedurilor de achiziții publice pentru atribuirea contractului de achiziție publică;
2) îndeplinește criteriile referitoare la situația economică și financiară și/sau capacitatea tehnică și profesională stabilite de autoritatea contractantă în anunțul de participare sau în documentația de atribuire;
3) se obligă să asigure și să respecte standardele de asigurare a calităţii și standardele de protecţie a mediului.
75. DUAE al operatorilor economici se verifică după caz, direct de către autoritatea contractantă prin procedurile automate desfășurate în SIA RSAP, prin accesarea unei baze de date a autorităților publice sau a terților din Republica Moldova, iar atunci când este necesar și în alte state. 
76. În cazul în care la evaluare se stabilesc discrepanțe între informațiile prezentate de către operatorul economic în DUAE și cerințele stabilite de către autoritatea contractantă, operatorul economic se descalifică, ceea ce duce la respingerea ofertei fiind stabilită ca inacceptabilă și neconformă și se examinează documentele următorului candidat/ofertant.
77. Operatorul economic a cărui informație prezentată în DUAE corespunde cerințelor/condițiilor specificate de către autoritatea contractantă în anunț/invitația de participare, are obligația să prezinte la cerere și fără întârziere documentele justificative.
78. Ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire prezintă documentele justificative prin care demonstrează că îndeplineşte în totalitate cerinţele corespunzătoare criteriilor de calificare și de selecție, în conformitate cu informaţiile cuprinse în DUAE, cu excepţia procedurilor desfăşurate în mai multe etape, când documentele justificative sunt solicitate înainte de transmiterea invitaţiilor pentru etapa a doua către candidaţii selectaţi.
79.  Ofertele se examinează de către grupul de lucru creat de autoritatea contractantă sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice.
80.  Grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice are obligaţia de a stabili care sunt clarificările necesare pentru evaluarea fiecărei oferte, precum şi perioada acordată pentru transmiterea clarificărilor.
81.  În cazul unei oferte care are un preț anormal de scăzut în raport cu prețul estimat al achiziției, autoritatea contractantă are obligația de a efectua controlul calculării elementelor prețului și de a verifica și anumite elemente ale propunerii financiare stabilite ca fiind cu preț anormal de scăzut, cât și respectarea de către ofertant a cerințelor tehnice indicate în caietul de sarcini, și de a solicita în scris, înainte de a lua o decizie de respingere a acelei oferte, detalii și precizări pe care le consideră relevante cu privire la ofertă, precum și de a verifica răspunsurile care justifică prețul respectiv.
82. Grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice respinge oferta în oricare dintre următoarele cazuri:
1) ofertantul nu îndeplinește cerințele de calificare și de selecție;
2) oferta nu respectă cerinţele prevăzute în documentația de atribuire pentru elaborarea şi prezentarea ofertelor;
3) ofertantul nu transmite în perioada stabilită clarificările solicitate;
4) oferta financiară nu are un preț fixat;
5) ofertantul modifică, prin clarificările pe care le prezintă, conţinutul propunerii tehnice şi/sau a propunerii financiare, cu excepţia situaţiei în care modificarea este determinată de corectarea erorilor aritmetice sau abaterilor neînsemnate;
6) oferta este anormal de scăzută potrivit art. 70 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
7) atunci când explicațiile prezentate de ofertant, la solicitarea autorității contractante, nu sunt concludente şi/sau nu sunt susținute de documentele justificative cerute de către grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice;
8) s-a constatat comiterea unor acte de corupţie, acte conexe actelor de corupţie sau fapte coruptibile confirmate prin hotărâre definitivă a instanţei de judecată.
83. Dacă oferta, inclusiv formularele care o însoțesc, nu corespunde cerințelor prestabilite în invitația/anunțul de participare, inclusiv în documentația de atribuire sau aceasta nu este completată, semnată electronic și, după caz, semnată și ștampilată în modul corespunzător, ea se respinge de către autoritatea contractantă, și nu poate fi rectificată cu scopul de a corespunde cerințelor, prin corectarea sau înlăturarea devierilor sau rezervelor necorespunzătoare, excepție constituind doar corectarea greșelilor aritmetice sau abaterilor neînsemnate.
84. Autoritatea contractantă poate, la discreţia sa, să ceară oricăruia dintre ofertanţi o clarificare a ofertei acestora, pentru a facilita examinarea, evaluarea și compararea ofertelor. Nu se solicită, nici nu se permit schimbări în preţurile sau în conţinutul ofertei, cu excepţia corectării erorilor aritmetice descoperite de către autoritatea contractantă în timpul evaluării ofertelor.
85. Erorile aritmetice se corectează după cum urmează: dacă există o discrepanţă între preţul pentru o unitate de măsură şi preţul total (care este obţinut prin multiplicarea preţului cu cantitatea totală), se va lua în considerare preţul pe unitate, iar preţul total va fi corectat în mod corespunzător.
86. Grupul de lucru, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice are dreptul de a corecta erorile aritmetice numai cu acceptul ofertantului. Dacă ofertantul nu acceptă corectarea acestor erori, oferta sa consideră necorespunzătoare şi, în consecinţă, se respinge de către grupul de lucru.
87. Operatorul economic este obligat să răspundă la solicitarea de clarificare a autorității contractante în cel mult 3 zile lucrătoare sau, în cazul în care procedura folosită este cererea ofertelor de preţuri, cel mult o zi lucrătoare de la data expedierii acesteia, iar în cazul în care ofertantul nu prezintă clarificări sau nu completează informațiile sau documentele solicitate de autoritatea contractantă în termenele stabilite de aceasta, oferta se respinge şi se selectează următoarea după clasament dintre ofertele rămase în vigoare.
88. Oferta care corespunde tuturor termenilor, condiţiilor şi specificaţiilor din documentele de atribuire, fără abateri esenţiale sau cu abateri neînsemnate, erori sau omiteri ce pot fi înlăturate fără a afecta esenţa ei, se consideră conformă.
    89. O abatere neînsemnată se consideră abatere minoră din propunerea tehnică/financiară ce întrunește condițiile stipulate în Regulamentul privind achizițiile publice de lucrări, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 638/2020.
    90.  Autoritatea contractantă descalifică ofertantul care depune documente ce conţin informaţii false, cu scopul calificării sau derutează ori face reprezentări neadevărate pentru a demonstra corespunderea sa cerinţelor de calificare. În cazul în care acest lucru este dovedit, autoritatea contractantă declară ofertantul respectiv ca fiind neeligibil pentru participarea ulterioară în contractele de achiziţii publice, în urma includerii lui în Lista de interdicţie a operatorilor economici.
    91. Autoritatea contractantă solicită ofertanţilor să demonstreze împuternicirea de a încheia contractele de achiziţii publice şi componenţa fondatorilor, asociațiilor, acționarilor, administratorilor și a beneficiarilor efectivi.
    92.  Ofertantul/ofertantul asociat desemnat câștigător este obligat de a completa și prezenta declarația cu privire la beneficiarii efectivi în conformitate cu Ordinul ministrului finanțelor nr. 145/2020 cu privire la aprobarea Declarației privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Secţiunea a 6-a

Atribuirea contractului

93. Autoritatea contractantă anulează procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică conform art. 71 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.
94. Decizia de anulare nu creează vreo obligație a autorității contractante față de ofertanţi, cu excepţia returnării garanţiei pentru ofertă. Decizia de anulare a procedurii de atribuire se expediază Agenției Achiziții Publice nu mai târziu de data informării despre rezultatele procedurii de atribuire prevăzută la art. 31 alin. (1) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.
95. În cazul în care se anulează aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică, autoritatea contractantă are obligaţia de a comunica în scris tuturor participanţilor la procedura de achiziţie publică, în cel mult 3 zile de la data anulării procedurii, atât încetarea obligaţiilor pe care aceştia şi le-au creat prin depunerea de oferte, cât şi motivul anulării.
96. Darea de seamă privind anularea procedurii de achiziţie publică este întocmită de către autoritatea contractantă şi este publicată în Buletinul achizițiilor publice nu mai târziu de data emiterii deciziei de anulare a procedurii de achiziţie publică.
97.  La momentul încheierii contractului, dar nu mai târziu de data expirării garanţiei pentru ofertă, după caz, ofertantul câştigător prezintă garanţia de bună execuţie, în conformitate cu cerințele stipulate în Regulamentul privind achizițiile publice de lucrări, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 638/2020 și Codul urbanismului și construcțiilor al Republicii Moldova nr. 434/2023.
98.  Garanția de bună execuție a contractului, dacă părțile agreează, se constituie din:
1) rețineri succesive din plata cuvenită pentru facturile fiscale înaintate, cu efectuarea transferului sumei respective pe un cont special deschis de către operatorul economic, pus la dispoziția autorității contractante, la o bancă licențiată, agreată de ambele părți;
2) rețineri succesive directe din plata cuvenită pentru facturile fiscale înaintate;
  3) transfer pe contul autorității contractante.
99.  Refuzul ofertantului câştigător de a depune garanţia de bună execuţie sau de a semna contractul constituie motiv pentru anularea atribuirii contractului şi reţinerii garanţiei pentru ofertă. În acest caz, autoritatea contractantă poate atribui contractul următorului ofertant cu oferta cea mai bine clasată, a cărui ofertă este conformă cerinţelor şi care este apreciată de către autoritatea contractantă a fi calificată în executarea contractului. Totodată, autoritatea contractantă este în drept să respingă toate celelalte oferte.
100. La expirarea perioadei de așteptare sau, după caz, după soluționarea oricăror contestații sau monitorizării conformităţii desfăşurării procedurilor de achiziţii publice, de către Agenția Achiziții Publice, autoritatea contractantă încheie contractul de achiziții publice, în conformitate cu termenii și condițiile indicate în documentația de atribuire. 
101. La data încheierii contractului de achiziție publică de lucrări sau de servicii de proiectare și de lucrări se interzice modificarea unor elemente ale ofertei câștigătoare, impunerea de noi cerințe ofertantului câștigător sau implicarea oricărui alt ofertant decât cel care a prezentat oferta cea mai avantajoasă.
102. Contractul pentru care sursele financiare se alocă din bugetul de stat/bugetul local se înregistrează obligatoriu la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor și intră în vigoare la data înregistrării sau la o altă dată ulterioară prevăzută de acesta după înregistrare la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor.
103. Autoritatea contractantă utilizează anexele contractului-model (anexa nr. 25 și anexa nr. 26) din prezenta Documentație-standard, inclusiv pentru contracte subsecvente încheiate conform acordului-cadru (anexa nr. 28), pentru contracte de valoare mică, pentru contractele în urma desfășurării procedurii prin cererea ofertelor de prețuri și pentru contractele în urma desfășurării procedurilor negociate. Contractul poate fi încheiat între una sau mai multe autorități contractante și unul sau mai mulți operatori economici, care are ca obiect executarea de lucrări sau executarea de lucrări și de servicii de proiectare.
104. Contractul este compus din două părți: Partea I cea generală care este obligatorie, și care nu se modifică, doar cu excepția contractelor de achiziţii publice ce nu cad sub incidența Legii nr. 131/2015 privind achiziţiile publice și Partea II ceea ce ține de condițiile speciale al contractului care se completează doar la necesitate, unde autoritatea contractantă are dreptul de a stabili condiții/cerințe speciale în dependență de obiectul achiziției, de complexitatea procedurii, atât și de a stabili condițiile achitării în avans. 
[bookmark: _Hlk65836894]105. În cazul serviciilor de audit, autoritatea contractantă indică în Partea II ce ține de condițiile speciale al contractului, drepturile/obligațiile Beneficiarului și drepturile/obligațiile Antreprenorului, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanțelor nr. 160/2020 cu privire la aprobarea Regulamentului privind activitatea de audit intern pe bază de contract în sectorul public.
106. Orice operator economic care consideră că, în cadrul procedurilor de achiziţie, autoritatea contractantă, prin decizia emisă sau prin procedura de achiziţie aplicată cu încălcarea legii, a lezat un drept al său recunoscut de lege, în urma cărui fapt el a suportat sau poate suporta prejudicii, are dreptul să conteste decizia sau procedura aplicată de autoritatea contractantă, în modul stabilit de Legea nr. 131/2015 privind achiziţiile publice.
107. Contestaţiile se depun direct la Agenția Națională pentru Soluționare a Contestațiilor. Toate contestaţiile se depun, se examinează şi se soluţionează în modul stabilit de Legea nr. 131/2015 privind achiziţiile publice. 
108. Operatorul economic conform art. 83 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, în termen de până la 5 zile sau 10 zile de la data la care a aflat despre circumstanţele ce au servit drept temei pentru contestaţie, are dreptul să depună la Agenţia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor o contestaţie argumentată a acţiunilor, a deciziei ori a procedurii aplicate de autoritatea contractantă.
109. Contestaţiile privind anunțurile de participare la licitaţie şi documentaţia de atribuire se depun în termenele indicate la pct. 108, însă nu mai târziu de deschiderea de către autoritatea contractantă a ofertelor.
110. Fiecare ofertant care participă, în mod individual sau ca asociat, la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de lucrări are obligația să prezinte anexele prevăzute în prezenta documentație, completate în mod corespunzător şi semnate de persoanele autorizate, conform cerințelor stabilite în anexa nr. 2.


Anexa nr. 1
la Documentația standard nr._____
din “____” ________ 20___


ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. ______din____________ 
I. Informații generale despre autoritatea contractantă:
	Denumirea autorității contractante
	

	IDNO
	

	Adresa
	

	Numărul de telefon/fax
	

	Adresa de e-mail a autorității contractante
	

	Pagina web oficială a autorității contractante
	

	Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail
	

	Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire
(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin.(11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)
	

	Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate
(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)
	


II. Informații despre obiectul achiziției:
	Nr. d/o
	Cod CPV
	Denumirea serviciilor de proiectare sau de lucrări
	Cantitate/ Unitate de măsură
	Descrierea achiziției
	Valoarea estimată,
fără TVA(pentru fiecare lot în parte)

	1
	
	Denumire lotul 1
	
	
	

	n
	
	Denumire lotul n
	
	
	


III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):
	Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată
	Nu □
Da □

	Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legisau al unor acte administrative
	Nu □
Da □

	Scurtă descriere a criteriilor de selecție
	





IV. Alte informații:
	Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție
	

	Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate
	Acord-cadru □
Sistem dinamic de achiziție □

	Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului
(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene)
	Nu □
Da □

	Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001;
tel/fax: (022) 820 652, 820-651 
e-mail: contestatii@ansc.md
pagina web: www.ansc.md

	Alte informații relevante
	




Conducătorul grupului de lucru:  ___________________________                


Notă: Anunțurile de intenție privind achiziţiile publice preconizate se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorităţii contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice).















Anexa nr. 2
la Documentația standard nr. 69
din 7 mai  2021

ANUNȚ DE PARTICIPARE, INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE

privind achiziționarea Construcția și proiectarea obiectivelor semaforice în mun. Chișinău
prin procedura de achiziție Licitație deschisă
*Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): DA 
Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://mobilitatechisinau.md/
1. Denumirea autorității contractante: Direcția Generală Mobilitate Urbană
2. IDNO: 1007601009657
3. Adresa: mun. Chişinău, str. Serghei Lazo nr.18.
4. Numărul de telefon/fax: 022 204 677 
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială a autorității contractante: dirtrans@pmc.md; dorina.lutenco@pmc.md 
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Autoritate publică locală
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind prestarea/executarea următoarelor servicii de proiectare/lucrări:
	Nr. d/o
	Cod CPV
	Denumirea serviciilor de proiectare sau de lucrări solicitate
	Unitatea de măsură
	Cantitatea
	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
	Valoarea estimată
(se va indica pentru fiecare lot în parte)

	1
	Lotul 1
	Construcția și proiectarea obiectivului semaforic str. Vadul lui Vodă-str. M. Dragan, mun. Chișinău
	

	1.1
	71322500-6
	Proiectarea obiectivului semaforic str. Vadul lui Vodă-str. M. Dragan, mun. Chișinău
	Buc.
	1
	Conform caietului de sarcini anexat.
	217 497,15

	1.2
	45316212-4
	Construcția obiectivului semaforic str. Vadul lui Vodă-str. M. Dragan, mun. Chișinău
	Buc.
	1
	Conform caietului de sarcini anexat.
	1 107 263,68

	
	
	Total Lot 1 
	
	
	
	1 324 760,83

	
	Lotul 2
	Construcția și proiectarea obiectivului semaforic str. M. Sadoveanu- str. Vadul lui Vodă, mun. Chișinău
	

	2.1
	71322500-6
	Proiectarea obiectivului semaforic str. M. Sadoveanu- str. Vadul lui Vodă, mun. Chișinău
	Buc.
	1
	Conform caietului de sarcini anexat.
	221 497,15

	2.2
	45316212-4
	Construcția obiectivului semaforic str. M. Sadoveanu- str. Vadul lui Vodă, mun. Chișinău
	Buc.
	1
	Conform caietului de sarcini anexat.
	1 416 181,81

	
	
	Total Lot 2
	
	
	
	1 637 678,96

	
	Lotul 3
	Construcția și proiectarea obiectivului semaforic str. N. Testemițeanu- str. C. Vîrnav, mun. Chișinău
	

	3.1
	71322500-6
	Proiectarea obiectivului semaforic str. N. Testemițeanu- str. C. Vîrnav, mun. Chișinău
	Buc.
	1
	Conform caietului de sarcini anexat.
	219 497,15

	3.2
	45316212-4
	Construcția obiectivului semaforic str. N. Testemițeanu- str. C. Vîrnav, mun. Chișinău
	Buc.
	1
	Conform caietului de sarcini anexat.
	1 365 035,32

	
	
	Total Lot 3
	
	
	
	1 584 532,47

	Valoarea estimativă totală fără TVA
	4 546 972,26


9. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora: Nu se aplică.
10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi, un operator economic poate depune 
oferta (se va selecta):
1) Pentru un singur lot;
2) Pentru mai multe loturi;
3) Pentru toate loturile;
4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant___________
11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite.
12. Termenii și condițiile de prestare/executare solicitați:  Executarea lucrărilor se va efectua în termen de până la 01.12.2026
13. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2026.
14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu 
15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legisau al unor acte administrative (după caz): Nu
16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționeazăinformațiile solicitate (DUAE, documentație): 

	Nr. d/o
	Criteriile de calificare și de selecție
(Descrierea criteriului/cerinței)
	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:
	Nivelul minim/
Obligativitatea

	1
	Propunerea tehnică 










	
a) Devizul ofertă (formularele F3, F5, F7), întocmit conform prevederilor actului normativ CPL.01.01-2012, semnat electronic de către operatorul economic
b) Devizul pentru lucrările de proiectare întocmit conform prevederilor actului normativ NCM L.02.11–2013
c) Graficul de executare a lucrărilor, completat conform Anexei nr. 10 la DS aprobată prin OMF nr. 69 din 07.05.2021, semnat electronic de către operatorul economic
d) Grafic de executare a documentației de proiect completat conform Anexei nr. 11 la DS aprobată prin OMF nr. 69 din 07.05.2021, semnat electronic de către operatorul economic
	Obligatoriu

	2
	Propunerea financiară
(Ofertantul elaborează propunerea financiară, astfel încât aceasta să furnizeze toate informaţiile solicitate cu privire la preţuri, tarife, precum şi la alte condiţii financiare şi comerciale legate de obiectul contractului de achiziție publică de lucrări.)
	Propunerea financiară, completată în conformitate cu cerințele expuse în Documentația de atribuire, semnată electronic de către operatorul economic
Notă* Ofertantul va indica distinct în propunerea financiară valoarea serviciilor de proiectare și valoarea lucrărilor de construcție, cu indicarea valorii totale a ofertei.
	Obligatoriu

	3
	DUAE
(în cazul în care operatorul economic participă la procedura de achiziții publice împreună cu alți operatori economici, toți participanții urmează să completeze DUAE separat)
	Documentul Unic de Achiziții European, completat conform modelului aprobat prin OMF  nr.  72 din 30.06.2020 (modificat prin Ordinul MF nr. 146 din 24.11.2020), semnat electronic de către operatorul economic
	Obligatoriu

	4
	Garanția pentru ofertă  1% din valoarea ofertei fără TVA.

(Termenul de valabilitate al garanției pentru ofertă va fi egal cu termenul de valabilitate a ofertei.)
	1. Garanţie pentru ofertă (emisă de o bancă comercială) conform Anexei nr. 9 la DS aprobată prin OMF nr. 69 din 07.05.2021
sau
1. Transfer la contul autorităţii contractante (ordin de plată),
semnată electronic de către operatorul economic
	Obligatoriu

	5
	Cerere de participare în cadrul procedurii de achiziție
	Cerere de participare completată conform Anexei nr. 7 la DS aprobată prin OMF nr. 69 din 07.05.2021, semnată electronic de către operatorul economic
	Obligatoriu

	6
	Menținerea valabilității ofertei pentru o durată de 60 de zile (calculată din momentul termenului-limită de depunere a ofertelor)
	Declaraţie privind valabilitatea ofertei, completată conform Anexei nr. 8 la DS aprobată prin OMF nr. 69 din 07.05.2021, semnată electronic de către operatorul economic
	Obligatoriu

	7
	Declarație privind experiența similară.

Notă * Prin lucrări similare se înțeleg lucrări privind construcția, modernizarea sau reabilitarea obiectivelor semaforice ori a sistemelor de dirijare a traficului rutier.


	Executarea în ultimii 5 ani a cel puţin a unui contract cu o valoare nu mai mică de 75% din valoarea viitorului contract, confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum şi prin procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor/procesul-verbal de recepţie finală la expirarea perioadei de garanţie, însoţit de certificări de bună execuţie pentru cele mai importante lucrări din partea Beneficiarului (informațiile date se vor include în anexele nr. 12 și nr. 13)
sau
b) valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decât valoarea viitorului contract, procesele-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor/ procesele-verbale de recepţie finală la expirarea perioadei de garanţie, însoţite de certificări de bună execuţie pentru cele mai importante lucrări din partea Beneficiarului (informațiile date se vor include în anexele nr. 12 și nr. 13).Se prezintă varianta scanată de pe original, semnată electronic de către operatorul economic
Anexa nr.12 Declarație privind experienţa similară
şi/sau
Anexa nr.13 Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate.
	Obligatoriu

	8
	Deţinerea dotărilor specifice, utilajului şi echipamentului necesare pentru executarea lucrărilor solicitate
	Declaraţie privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului, completată conform Anexei nr. 14 la DS aprobată prin OMF nr. 69 din 07.05.2021,
semnat electronic
de către operatorul economic
Notă* Operatorul economic va demonstra prin prezenta declarație că deține (în dotare sau asigurat din alte susrse) mijloacele tehnice solicitate prin caietul de sarcini anexat, necesare pentru executarea lucrărilor ce fac obiectul achiziției.
	Obligatoriu

	9
	Asigurarea cu personal specializat în domeniul executării lucrărilor solicitate

	Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului, completată conform Anexei nr. 15 la DS aprobată prin OMF nr. 69 din 07.05.2021,
semnată electronic
de către operatorul economic
	Obligatoriu

	10
	Capacitatea de asigurare a întreținerii și intervenției operative pentru obiectivele semaforice.
	Ofertantul va prezenta declarație pe propria răspundere privind disponibilitatea echipelor operative și a mijloacelor tehnice necesare, precum și documente confirmative privind disponibilitatea acestora, semnată electronic
de către operatorul economic
	Obligatoriu

	11
	Conformitatea materialelor și echipamentelor principale utilizate la executarea lucrărilor
	Ofertantul va prezenta certificate/declarații de conformitate pentru principalele materiale și echipamente utilizate, conform cerințelor caietului de sarcini. Copie scanată de pe original, semnată electronic de către operatorul economic
	Obligatoriu

	12
	Dovada înregistrării persoanei juridice, in conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit
	Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii/Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice. Copie scanată de pe original, semnată electronic de către operatorul economic
	Obligatoriu

	13
	Avizul (pozitiv) al Agenției pentru Supraveghere Tehnică
	Completată conform Anexei nr. 22 la DS aprobată prin OMF nr. 69 din 07.05.2021, semnată electronic de către operatorul economic
	Obligatoriu

	14
	Certificatul de atestare tehnico-profesională a responsabilului tehnic și a proiectantului.
	Copie scanată de pe original, semnată electronic de către operatorul economic
	Obligatoriu

	15
	Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de Bugetul Public Național eliberat de SFS, valabil la data deschiderii ofertelor
	Copie scanată de pe original, semnată electronic de către operatorul economic
	Obligatoriu

	16
	Raportul Financiar pentru anii 2023; 2024; 2025.
	Copii scanate de pe original, semnată electronic de către operatorul economic
	Obligatoriu

	17
	Cifra medie anuală de afaceri, pentru anii 2023; 2024; 2025.
	
min. 5 mln. lei.
	Obligatoriu

	18
	Disponibilitatea de bani lichizi sau capital circular, sau de resurse creditare, disponibile pe perioada de valabilitate a ofertei.  
Această disponibilitate se confirmă printr-un document emis de instituția bancară competentă, semnat și ștampilat de bancă.
	

min. 600 mii lei pentru fiecare lot la care se depune oferta.
	Obligatoriu

	19
	Lichiditatea generală potrivit raportului financiar pentru anul 2025.
	
min. 100%.
	Obligatoriu

	20
	Declarație privind perioada de garanție a lucrărilor
	Operatorul economic va prezenta o declarație în formă liberă prin care va confirma acordarea unei perioade de garanție pentru lucrările executate de 5 ani, calculată de la data semnării procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. Semnată electronic de către operatorul economic
	Obligatoriu

	21
	Declarație privind garanția de bună execuție
	Operatorul economic va prezenta o declarație în formă liberă, prin care confirmă că, în cazul desemnării câștigător, va constitui și prezenta garanția de bună execuție în termen de 5 zile lucrătoare de la semnarea contractului, în cuantum de 2% din valoarea contractului, indicând forma de constituire conform art. 68 alin. (9¹) din Legea nr. 131/2015. Semnată electronic de către operatorul economic
	Obligatoriu

	22
	Confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani și respectarea prevederilor art. 16 alin. (6) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice
	Declarație pe proprie răspundere - în termen de 5 zile după data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, ofertantul desemnat câștigător va prezenta această Declarație autorității contractante și Agenției Achiziții Publice, semnată electronic de către operatorul economic
	Obligatoriu


NOTĂ: Toate documentele menţionate la pct.1 – pct.4 se completează fără nici o modificare sau abatere de la formulare, spaţiile goale fiind completate cu informaţia solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei.(pct.53 din Documentația Standard pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări, aprobată prin la OMF nr.69 din 07.05.2021)
17. Garanția pentru ofertă, în cuantum de 1% din valoarea ofertei fără TVA.:
Transfer la contul instituției
Beneficiar: Direcția Generală Mobilitate Urbană
Cod fiscal 1007601009657
MD43TRPCDV518410A00771AA
MF TR Centru Chișinău
TREZMD2X 
Notă: În cazul transferului operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei 
sau 
Garanție Bancară conform Anexa nr. 9 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021. 
Notă: În cazul în care garanția pentru ofertă este prezentată sub formă de garanție bancară, aceasta urmează a fi prezentată și în original (dacă este semnată olograf de către bancă) la sediu DGMU, după deschiderea ofertelor în termen de până la 72 de ore. Termenul de valabilitate a garanției bancare trebuie să fie același cu termenul de valabilitate a ofertei. 
Notă: Autoritatea contractantă va reține garanția pentru ofertă în cazul atestării circumstanţelor stabilite de prevederile art. 68 alin. (4) din Legea nr. 131/2015 privind achiziţiile publice.
18. Termenul de garanție a lucrărilor:  5 ani calculată de la data semnării procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.
19. Garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 2% din valoarea contractului de achiziții publice. Operatorul economic va alege forma de constituire a garanției, în conformitate cu prevederile art. 68 alin. (9¹) din Legea nr. 131/2015.
20. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), nu se aplică.
21. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică.
22. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică.
23. [bookmark: _Hlk71621175]Ofertele se prezintă în valută Lei MD.
24. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: Preţul cel mai scăzut
25. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:
	Nr. d/o
	Denumirea factorului de evaluare
	Ponderea%

	
	
	

	
	
	


26. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
· conform SIA RSAP MTender
27. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: 
	Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
28. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile.
29. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP. Ofertele întârziate vor fi respinse.
30. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.
31. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba se stat.
32. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică.
33. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: 
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
34. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): nu se aplică.
35. [bookmark: _Hlk229130080]În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică.
36. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: Anunț de intenție nr. 09 din 03.02.2026, BAP nr. 11 din 06.02.2026.
37. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 27.07.2026
38. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

	Denumirea instrumentului electronic
	Se va utiliza/accepta sau nu

	Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare
	DA

	Sistemul de comenzi electronice
	NU

	Facturarea electronică
	DA

	Plățile electronice
	DA


39. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): NU
40. Alte informații relevante: nu se aplică.


Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________  .





































[bookmark: _Toc449692095]Anexa nr. 7
la Documentația standard nr._____
din “____” ________ 20___


[bookmark: _Toc449692096]
CERERE DE PARTICIPARE

Către_________________________________________________________________________                                                      (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,
Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,  nr. . . . . din . . . . . . . . . . . . . . (ziua/luna/anul),  privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea contractului de achiziție publică),  noi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm,  prin prezenta,  interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat,  neavînd obiecții la documentația de atribuire. 

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,
Ofertant/candidat
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(semnătura autorizată)















Anexa nr. 8
la Documentația standard nr._____
din “____” ________ 20___


DECLARAŢIE
privind valabilitatea ofertei

Către_________________________________________________________________________(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)


Stimaţi domni,

    Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea _______________________
                                                                                                                                   (se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție_____________________________________,
                                                                           (tipul procedurii de achiziție)
pentru o durată de _____________ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de ___________________ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.






Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,
Ofertant/candidat
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(semnătura autorizată)










Anexa nr. 9
la Documentația standard nr._____
din “____” ________ 20___


			BANCA
____________________________________
                        (denumirea)

SCRISOARE  DE  GARANŢIE  BANCARĂ
pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică


Către_________________________________________________________________________
		                        (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)
_____________________________________________________________________________
cu privire la procedura de atribuire a contractului ____________________________________________________________________________,
			             (denumirea contractului de achiziţie publică)
subsemnaţii___________________________________________________________________, 
 (denumirea băncii)
 înregistrat la__________________________________________________________________,
(adresa băncii)
ne  obligăm faţă de ___________________________________________________________ să 
                                             (denumirea autorităţii contractante)
plătim suma de__________________________________________, la prima sa cerere scrisă şi                                                                                    (suma în litere şi în cifre)
				
fără ca acesta să aibă obligaţia de a-şi motiva cererea respectivă, cu condiţia, ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea şi datorată ei este din cauza existenţei uneia sau mai multora dintre situaţiile următoare:
1. Ofertantul ____________________________________________________________________
				(denumirea ofertantului)                                
îşi  retrage sau modifică oferta în perioada de  valabilitate a acesteia;
Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anunțul de participare (anexa nr.2), începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anunțul de participare (anexa nr.2) și rămâne obligatorie şi poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;
2. Oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul _______________________________________
                                                                                         (denumirea ofertantului)
nu a constituit garanţia de bună execuție;
3. Oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul _______________________________________
		                                                                              (denumirea ofertantului) 
      a refuzat să semneze contractul de achiziţie publică de lucrări;

Nu se execută vreo condiţie, specificată în documenația de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziţie publică de lucrări.
Prezenta garanţie este valabilă până la data de _______________________________________
Parafată de Banca___________________________________ în ziua___luna____anul_______  
                                          (semnătura autorizată)
[bookmark: _Toc449692097]


Anexa nr. 10
la Documentația standard nr._____
din “____” ________ 20___



GRAFIC DE  EXECUTARE A LUCRĂRILOR
_____________________________________________________________________________
(denumirea lucrărilor)

	Nr.
d/o
	Grupa de obiecte/denumirea obiectului
	Anul 1
	…
	Anul (n)

	
	
	Luna

	
	
	1
	2
	3
	…
	n

	1.
	Organizare de şantier
	
	
	
	
	

	2. 




	Obiect 01
Categoria de lucrări:
__________________
__________________

	
	
	
	
	

	3.




	Obiect 02
Categoria de lucrări:
__________________
__________________

	
	
	
	
	

	…
	Obiect n …
Categoria de lucrări:
__________________
__________________

	
	
	
	
	




Semnat: _________________________________________
Nume: __________________________________________
Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________
[bookmark: _Toc449692098]Denumirea întreprinderii: _________________________________



















Anexa nr. 11
la Documentația standard nr._____
din “____” ________ 20___




GRAFIC DE  EXECUTARE A DOCUMENTAȚIEI DE PROIECT
_____________________________________________________________________________
(denumirea serviciilor)

	Nr.
d/o
	Grupa de obiecte/denumirea obiectului
	Anul 1
	…
	Anul (n)

	
	
	Luna

	
	
	1
	2
	3
	…
	n

	1.
	Faza 1
Studii, foto fixarea, releveu, investigații inginerești etc.
	
	
	
	
	

	2. 




	Faza 2
Schiță de proiect __________________

	
	
	
	
	

	3.




	Faza 3
Proiect de execuție (desene și deviz):
__________________
__________________
__________________

	
	
	
	
	

	…
	Faza n
:
__________________
__________________

	
	
	
	
	



Semnat: _________________________________________
Nume: __________________________________________
Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________
Denumirea întreprinderii:  ________________________________








Anexa nr. 12
la Documentația standard nr._____
din “____” ________ 20___

DECLARAȚIE
privind experienţa similară

1. Denumirea şi obiectul contractului______________________________________________
2. Numărul şi data contractului___________________________________________________
3. Denumirea/numele beneficiarului_______________________________________________
4. Adresa beneficiarului_________________________________________________________
5. Ţara______________________________________________________________________
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului______________________________
(se notează opţiunea corespunzătoare)
a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie)
b) antreprenor asociat
c) subantreprenor
7.  Valoarea contractului		exprimată în moneda      	     exprimată
                                                            în care s-a                       	     în echivalent
încheiat contractul     	dolari SUA
a) iniţială (la data semnării contractului )    _________________ 	        __________________
b) finală (la data  finalizării contractului) __________________	    ____________________
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare:___________________________________________________________________
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
a) contractată_______________________________________________________________
b) efectiv realizată ____________________________________________________________
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul_______________________________________________
10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor _________________
11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie_____________
____________________________________________________________________________
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în contracte ____________________________________________________________________________

Data completării:______________________
Semnat: _____________________________
Nume: ______________________________
Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________
Denumirea întreprinderii: __________________________
[bookmark: _Toc449692109]












Anexa nr. 13
la Documentația standard nr._____
din “____” ________ 20___



DECLARAȚIE 
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

	Nr
d/o
	Obiectul contractului
	Denumirea/numele beneficiarului/Adresa
	Calitatea antreprenorului*)
	Preţul contractului/ valoarea lucrărilor executate 
	Perioada de execuţie a lucrării (luni)
	Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	...
	 
	 
	 
	 
	 
	 



* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociaţie; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: ________________________________________
Nume: _________________________________________
Funcţia în cadrul întreprinderii: ___________________________
Denumirea întreprinderii: ________________________________
[bookmark: _Toc449692110]























Anexa nr. 14
la Documentația standard nr._____
din “____” ________ 20___



[bookmark: _Toc449632664][bookmark: _Toc449633156][bookmark: _Toc449692111]DECLARAŢIE
[bookmark: _Toc449632665][bookmark: _Toc449633157][bookmark: _Toc449692112]privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

	
Nr.
d/o
	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producţie (ateliere, depozite, spaţii de cazare) şi laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte
	
Unitatea de măsură
(bucăţi şi seturi)
	
Asigurate din dotare
	
Asigurate de la terţi sau din alte surse

	0
	                             1
	2
	3
	4

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	

	.
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	n
	
	
	
	




Semnat: _________________________________________
Nume: __________________________________________
Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________
Denumirea întreprinderii: _________________________________
[bookmark: _Toc449692113]
















Anexa nr. 15
la Documentația standard nr._____
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DECLARAŢIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

	
Nr.
d/o
	
Funcţia
	
Studii de specialitate
	Vechimea în  munca de specialitate (ani)
	Numărul şi denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător
	Numărul certificatului de atestare
și data eliberării



	
	1
	2
	3
	4
	5

	
	Arhitect-șef
	
	
	
	

	
	Inginer-șef
	
	
	
	

	
	Diriginţi de şantier
	
	
	
	

	
	Maiştri
	
	
	
	

	
	Specialişti
……………
……………
…………….
	
	
	
	



Semnat: _________________________________________
Nume: __________________________________________
Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________
Denumirea întreprinderii: _________________________________
[bookmark: _Toc449692114]

















Anexa nr. 22
la Documentația standard nr._____
din “____” ________ 20___

(Antetul instituției)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
„__” ________ _____nr. __________
AVIZ 
pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor
Eliberat întreprinderii 	 IDNO 	 conform
cererii nr. 	 din 	. În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din
actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. 	 din	, Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:



	Nr
	Informații
	Noțiuni
	DA
	NU
	Nota

	I
	Încălcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător)și/sau HotărâriiGuvernului nr. 360/1996 cu privire la controlul de stat al calității în construcții, intrate în vigoare, necontestate sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive:
	încalcări foarte grave
(art. 51 Legea nr.131/2012privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător)
	
	
	

	
	
	Sancțiuni economice
(cu exagerări ale costului mai mare de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv)
	
	
	

	II
	Au fost înregistrate cazuri de accidente:
	Accidente tehnice grave
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	III
	Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializați cu certificate de atestare tehnico-profesională),tehnică specializată (mecanisme, utilaje), încăperi separate corespunzătoare genului de activitate (sector de producere, depozit, oficiu) pentru executarea următoarelor tipuri de lucrări:







	Construcții civile, industriale și agrozootehnice
A.Terasamente, lucrări la structura clădirilor;
B. structuri metalice; 
C. finisare, amenajare, protecție.
	
	
	

	
	
	 Construcții rutiere:
A.drumuri și piste de aviație; 
B.poduri; 
C.căi ferate.
	
	
	

	
	
	Construcții speciale:
A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare;
B. fântâni arteziene; 
C. porturi și debarcadere;
D. mine, cariere;     E. tuneluri.
	
	
	

	
	
	Instalații și rețele tehnico-edilitare:
A.de alimentare cu apă și canalizare;
B.de încălzire; 
C. ventilație, climatizare; D. electrice;
E.de automatizare; F.telecomunicație; G.semnalizare;
H.frigorifice,compresoare;
I. tehnologice.
	
	
	

	
	
	Instalații industriale periculoase:
A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane;
B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale;
a) D. sisteme de alimentare cu gaze.
	
	
	



Prezentul Aviz este cu titlu informativ  și se eliberează la cererea solicitantului.
Este valabil 12 luni  de la data eliberării.




Director                                                      Semnătura           ________________________
                 (Prenume, Nume)
Ex.  _____________________
             (Prenume, Nume)
Tel. _____________________








~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ (Antetul instituției)


Anexa nr. 23
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[bookmark: _Toc449692118][bookmark: _Toc390252621]CAIET DE SARCINI
 
FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

LUCRĂRI
Lotul 3

Obiectul Constructia obiectivului semaforic la intersectia str. Nicolae Testemitianu - str. Constantin Varnav, mun. Chisinau

	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	
Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse     
	
U.M. 
	Cantitate

	
	
	
	
	pe unitate de măsură

	Conform datelor din proiect



	1
	2
	3
	4
	6
	7

	
	
	1. Lucrari de constructie 
	
	
	

	
	
	1.1. Amenajarea canalizarii subterane
	
	
	

	1
	33-01-007-2

	Forarea gropilor de fundatie sub stilpi din beton armat centrifugat  LEA 35-500 kV, adincime pina la 3 m, sol cat. 2
	buc
	
	8,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,030
	

	
	160402
	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m
	h-ut
	1,070
	

	 2
	TsA02E

	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu
	m3
	
	32,000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,320
	

	 3
	TsC02D1

	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Pentru cotlovan)
	100 m3
	
	0,325

	
	2952260003521
	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex
	h-ut
	4,770
	

	 4
	TsI50A3

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km
	t
	
	48,000

	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,076
	

	 5
	TsD18B

	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu
	m3
	
	26,000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,970
	

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,100
	

	 6
	TsD01B

	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu
	m3
	
	6,000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,310
	

	 7
	08-02-142-1

	Executarea patului pentru un singur cablu in transee, fintini
	100 m
	
	1,070

	
	1
	Muncitor
	h-om
	6,630
	

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale) 10t
	h-ut
	4,990
	

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	4,990
	

	 8
	1421102200525

	Nisip
	m3
	
	8,500

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	1,000
	

	 9
	TsD05A

	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv
	100 m3
	
	0,260

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	8,820
	

	
	2952270004021
	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)
	h-ut
	10,390
	

	 10
	CA03D

	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)
	m3
	
	5,240

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	4,100
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,400
	

	
	2663102100001
	Beton clasa...(pt.informatie)
	m3
	1,025
	

	
	2952260003540
	Buldozer
	h-ut
	0,018
	

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,600
	

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,250
	

	 11
	CC01A

	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv
	kg
	
	120,000

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,043
	

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	1,025
	

	 12
	CC01B

	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (d=20mm)
	kg
	
	60,000

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,029
	

	
	2710602300000
	Otel beton OB 37 diam. 20mm
	kg
	1,025
	

	 13
	34-02-017-1

	Executarea traversarilor prin metoda perforarii orizontale: cu prima teava pina la 10 m
	buc
	
	3,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	12,180
	

	
	170202
	Masini complexe pentru perforarea orizontala a solului pe baza automobilului "ЗИЛ"
	h-ut
	6,330
	

	 14
	34-02-017-2

	Executarea traversarilor prin metoda perforarii orizontale: de adaugat la norma 34-02-017-1 pentru fiecare  5 m urmatori
	buc
	
	9,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	4,440
	

	
	170202
	Masini complexe pentru perforarea orizontala a solului pe baza automobilului "ЗИЛ"
	h-ut
	2,480
	

	 15
	34-02-003-1

	Executarea conductelor din tevi PVC d.110 mm
	1 km
	
	0,010

	
	1
	Muncitor
	h-om
	133,000
	

	
	102-0097
	Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III
	m3
	0,080
	

	
	530-0182
	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior PVC 110 mm
	m
	1 000,000
	

	 16
	34-02-003-1

	Executarea conductelor din tevi PVC, d.75 mm
	1 km
	
	0,089

	
	1
	Muncitor
	h-om
	133,000
	

	
	102-0097
	Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III
	m3
	0,080
	

	
	530-0182-1
	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior PVC 75 mm
	m
	1 000,000
	

	 17
	34-02-003-1

	Executarea conductelor din tevi PE, d.110 mm
	1 km
	
	0,146

	
	1
	Muncitor
	h-om
	133,000
	

	
	102-0097
	Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III
	m3
	0,080
	

	
	530-0182-2
	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior PE 110 mm
	m
	1 000,000
	

	 18
	34-02-006-4

	Camine-tip de vizitare din beton armat prefabricat, asamblate in conditii de uzina: "ККС-2" (k=1.03-mat.marunte)
	buc
	
	4,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	3,280
	

	
	440-9202
	Camin tipic din beton armat prefabricat
	buc
	1,000
	

	
	021141
	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,640
	

	 19
	AcE07A

	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I
	buc
	
	4,000

	
	7129090010600
	Drenor-canalist
	h-om
	0,700
	

	
	2875274200000
	Capac cu rama 
	buc
	1,000
	

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	6,470
	

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,025
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,007
	

	 20
	IN17-12

	Inel de  aducere la cota
	buc
	
	6,000

	
	IN17-12
	Inel de  aducere la cota
	buc
	1,000
	

	 21
	100-31

	Brat suport
	buc
	
	4,000

	
	100-31
	Brat suport
	buc
	1,000
	

	 22
	100-32

	Consola din fonta
	buc
	
	6,000

	
	100-32
	Consola din fonta
	buc
	1,000
	

	 23
	100-33

	Element de conexiune la colt
	buc
	
	12,000

	
	100-33
	Element de conexiune la colt
	buc
	1,000
	

	 24
	RpCU05C1

	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat
	buc
	
	12,000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,030
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,220
	

	 25
	CD51C

	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m
	100m2
	
	0,080

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	141,240
	

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	28,930
	

	
	2640112302501
	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm
	buc
	5 040,000
	

	
	2624102101102
	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50
	m3
	2,300
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,300
	

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	4,110
	

	 26
	CL18A

	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton 
	kg
	
	50,000

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	0,190
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,010
	

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,010
	

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	0,010
	

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	1,000
	

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,005
	

	 
	
	1.2. Restabilirea drumului si trotuarelor
	
	
	

	27
	DI109

	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic 
	m3
	
	2,000

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,600
	

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,0191
	

	
	2952270003370
	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min
	h-ut
	0,775
	

	
	12340002506
	Compresor 5-6 m3/min 
	h-ut
	0,775
	

	 28
	DE17A

	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm 
	m2
	
	3,000

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,5802
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0158
	

	
	2651122100027
	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)
	kg
	1,600
	

	
	2651122100442
	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)
	kg
	13,200
	

	
	2661112800655
	Placi din beton, pentru trotuare 
	m2
	1,015
	

	
	1421102200546
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)
	m3
	0,005
	

	
	1421102200547
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)
	m3
	0,038
	

	
	2881116002701
	Disc pentru taiat placi
	buc
	0,020
	

	 29
	DI110

	Amenajarea stratului de egalizare din balast 
	m3
	
	1,500

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,150
	

	
	1421102200467
	Balast  
	m3
	1,220
	

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,0216
	

	
	2952240004118
	Compactor 18 t
	h-ut
	0,0273
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0097
	

	 30
	DA12B

	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire  
	m3
	
	2,000

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,600
	

	
	1411122201646
	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice  15-25 mm
	m3
	0,203
	

	
	1411122201672
	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice  40-63 mm
	m3
	1,219
	

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,042
	

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,258
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,015
	

	 31
	DI107

	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic
	t
	
	0,010

	
	23203226000401
	Bitum
	t
	1,030
	

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,300
	

	 32
	DB19H

	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica 
	m2
	
	2,000

	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,070
	

	
	111100010001310
	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari
	t
	0,165
	

	
	1421102200000
	Nisip bitumat
	t
	0,003
	

	
	2710603420379
	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm
	kg
	0,019
	

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,0092
	

	
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut
	0,0092
	

	
	2952240005100
	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp
	h-ut
	0,0092
	

	 
	
	2. Lucrari de montare
	
	
	

	
	
	2.1. Retele electrice de alimentare a semaforului
	
	
	

	33
	33-04-017-1

	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV  (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului 
	1000 m
	
	0,048

	
	1
	Muncitor
	h-om
	65,240
	

	
	031002
	Autohidroascensor
	h-ut
	24,410
	

	 34
	100-2-1

	Cablu АВКВ 16*16mm2
	m
	
	48,000

	
	100-2-1
	Cablu АПвБбШп 4*50mm2
	m
	1,000
	

	 35
	100-2

	Suport AL CA 1500
	buc
	
	4,000

	
	100-2
	Suport AL CA 1500
	buc
	1,000
	

	 36
	101-36-1

	Banda F 2007
	m
	
	10,000

	
	100-15
	Banda otel F-2007
	m
	1,000
	

	 37
	100-2-2

	Clame A200
	buc
	
	10,000

	
	100-2-2
	Clame A200
	buc
	1,000
	

	 38
	100-6

	Cleme de conexiune Fidos 4-35/6-95
	buc
	
	2,000

	
	100-6
	Cleme de conexiune Fidos 4-35/6-95
	buc
	1,000
	

	 39
	08-02-147-1

	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg
	100 m
	
	0,100

	
	1
	Muncitor
	h-om
	11,600
	

	
	5220077
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"
	kg
	0,260
	

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale) 10t
	h-ut
	0,210
	

	
	030203
	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t
	h-ut
	2,750
	

	
	030408
	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)
	h-ut
	2,750
	

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,210
	

	 40
	100-21

	Cablu VVGng 3*2.5 mm2
	m
	
	10,000

	
	100-21
	Cablu VVGng 3*2.5 mm2
	m
	1,000
	

	 41
	08-03-573-4

	Dulap (dulap de evidenta) de comanda suspendat BZUM-TF-25A
	buc
	
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,370
	

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametrul 4 mm 
	kg
	0,100
	

	
	040502
	Instalatii sudura manuala de arc (de curent continuu)
	h-ut
	0,710
	

	
	050102
	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min
	h-ut
	0,220
	

	
	100602
	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare 
	h-ut
	0,220
	

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,070
	

	 42
	08-02-411-1

	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm
	100 m
	
	0,100

	
	1
	Muncitor
	h-om
	34,700
	

	
	1011755
	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm
	t
	0,0515
	

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametrul 4 mm 
	kg
	1,050
	

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale) 10t
	h-ut
	0,220
	

	
	040502
	Instalatii sudura manuala de arc (de curent continuu)
	h-ut
	17,900
	

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	4,440
	

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,220
	

	 43
	100-36

	Furtun metalic, d.32mm
	m
	
	10,000

	
	100-36
	Furtun metalic, d.32mm
	m
	1,000
	

	 44
	08-03-526-1

	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A
	buc
	
	2,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,560
	

	 45
	08-03-600-1

	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza
	buc
	
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	0,340
	

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale) 10t
	h-ut
	0,010
	

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,010
	

	 
	
	2.2. Montarea obiectivului semaforic 
	
	
	

	46
	33-01-016-1

	Montarea stilpilor din otel cu un picior, masa pina la 2 t
	t
	
	0,446

	
	1
	Muncitor
	h-om
	29,120
	

	
	030201
	Cricuri hidraulice, tonaj 6,3 t
	h-ut
	3,080
	

	
	160202
	Macara pe tractor 121 (165) kW (c.p.) 10 t (cu remorca)
	h-ut
	3,070
	

	
	161002
	Automacara, 16 t
	h-ut
	1,040
	

	
	160601
	Tractoare cu senile cu troliu, 132 (180) kW (c.p.)
	h-ut
	4,340
	

	
	400311
	Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren)
	h-ut
	1,850
	

	 47
	201-9026-3

	Stilpi din otel  OC-5, h=8,5 m cu cons.L-3m
	buc
	
	2,000

	
	201-9026-3
	Stilpi din otel  OC-5, h=8,5 m cu cons.L-3m
	buc
	1,000
	

	 48
	MsCA01

	Desfasurarea manuala a cablurilor de pe tambur
	100 m
	
	9,050

	
	7137010011510
	Electromontator
	h-om
	0,500
	

	
	1
	Muncitor
	h-om
	0,500
	

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale) 10t
	h-ut
	0,390
	

	
	0302031
	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t
	h-ut
	1,200
	

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,390
	

	
	0304081
	Cabestane electrice, cu forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)
	h-ut
	1,200
	

	 49
	MsCA02

	Marcarea cablului
	buc
	
	44,000

	
	7137010011510
	Electromontator
	h-om
	0,240
	

	 50
	MsCA03C

	Fazarea cablului de control cu sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori pina la  7
	cablu
	
	10,000

	
	7137010011510
	Electromontator
	h-om
	1,720
	

	
	3410540004804
	Autolaborator pt.masura la lucrari de cablu 2,5t
	h-ut
	1,000
	

	 51
	MsCA03D

	Fazarea cablului de control cu sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori pina la 10
	cablu
	
	10,000

	
	7137010011510
	Electromontator
	h-om
	1,840
	

	
	3410540004804
	Autolaborator pt.masura la lucrari de cablu 2,5t
	h-ut
	1,100
	

	 52
	MsCA03E

	Fazarea cablului de control cu sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori pina la 14
	cablu
	
	2,000

	
	7137010011510
	Electromontator
	h-om
	2,000
	

	
	3410540004804
	Autolaborator pt.masura la lucrari de cablu 2,5t
	h-ut
	1,200
	

	 53
	MsCA11A

	Cablu pina la 35 kV,  instalat pe constructii si jgheaburi, cu fixare pe intreaga lungime, masa 1 m de cablu pina la 1 kg
	100 m
	
	1,810

	
	7137010011510
	Electromontator
	h-om
	17,600
	

	
	10108131
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametrul 3,0 mm
	kg
	0,100
	

	
	5220079
	Aliaje de staniu-plumb cu continut redus de stibiu, marca "ПОССу61-0,5"
	kg
	0,250
	

	
	10114811
	Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm
	kg
	0,620
	

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale) 10t
	h-ut
	0,250
	

	
	0302031
	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t
	h-ut
	4,180
	

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,250
	

	
	0304081
	Cabestane electrice, cu forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)
	h-ut
	4,180
	

	 54
	MsCA12A

	Cablu pina la 35 kV, masa 1 m pina la 1 kg, pozat in tevi, blocuri si cutii
	100 m
	
	7,240

	
	7137010011510
	Electromontator
	h-om
	12,400
	

	
	10108131
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametrul 3,0 mm
	kg
	0,040
	

	
	5220079
	Aliaje de staniu-plumb cu continut redus de stibiu, marca "ПОССу61-0,5"
	kg
	0,500
	

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale) 10t
	h-ut
	0,390
	

	
	0302031
	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t
	h-ut
	3,000
	

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,390
	

	
	0304081
	Cabestane electrice, cu forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)
	h-ut
	3,000
	

	 55
	590-2111-214

	Cablu КВВГ 5х1,5 
	m
	
	85,000

	
	590-2111-214
	Cablu КВВГ 5х1,5
	m
	1,000
	

	 56
	590-2110-22

	Cablu КВВГ 10х1,5 
	m
	
	485,000

	
	590-2108-22
	Cablu КВВГ 10х1,5 
	m
	1,000
	

	 57
	590-2108

	Cablu КВВГ 14х1,5 
	m
	
	100,000

	
	590-2108
	Cablu КВВГ 14х1,5 
	m
	1,000
	

	 58
	590-2111

	Cablu FTP-5cat 
	m
	
	235,000

	
	590-2111
	Cablu FTP-5cat 
	m
	1,000
	

	 59
	RJ-123

	Conector RJ-45
	buc
	
	8,000

	
	RJ-123
	Conector RJ-45
	buc
	1,000
	

	 60
	MsCA16B

	Cap terminal uscat, pina la 5-7 conductori
	buc
	
	10,000

	
	7137010011510
	Electromontator
	h-om
	1,100
	

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,010
	

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,010
	

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale) 10t
	h-ut
	0,010
	

	 61
	MsCA16C

	Cap terminal uscat, pina la 8-10 conductori
	buc
	
	10,000

	
	7137010011510
	Electromontator
	h-om
	2,150
	

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,020
	

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,010
	

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale) 10t
	h-ut
	0,010
	

	 62
	MsCA16D

	Cap terminal uscat, pina la 11-14 conductori
	buc
	
	2,000

	
	7137010011510
	Electromontator
	h-om
	3,200
	

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,020
	

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,010
	

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale) 10t
	h-ut
	0,010
	

	 63
	MsCB06A

	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme. Conductor sau cablu, sectiune pina la 2,5 mm2
	100 buc
	
	1,780

	
	7137010011510
	Electromontator
	h-om
	12,000
	

	 64
	MsCC04A

	Montarea semaforului  pentru vehicule, pe stilp propriu
	buc
	
	10,000

	
	7137010011510
	Electromontator
	h-om
	7,950
	

	
	8281030022100
	Lacatus
	h-om
	0,600
	

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe
	kg
	0,400
	

	
	0310501
	Turle telescopice de 25 m
	h-ut
	4,000
	

	 65
	100-12

	Semafor transport  LED D300
	buc
	
	10,000

	
	100-12
	Semafor transport  LED D300
	buc
	1,000
	

	 66
	MsCC04C

	Montarea semaforului pentru pietoni, pe stilp propriu
	buc
	
	8,000

	
	7137010011510
	Electromontator
	h-om
	5,250
	

	
	8281030022100
	Lacatus
	h-om
	0,600
	

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe
	kg
	0,300
	

	
	0310501
	Turle telescopice de 25 m
	h-ut
	4,000
	

	 67
	100-13

	Semafor pietoni LED D300
	buc
	
	8,000

	
	100-13
	Semafor pietoni LED
	buc
	1,000
	

	 68
	100-15

	Banda otel F-2007
	m
	
	24,000

	
	100-15
	Banda otel F-2007
	m
	1,000
	

	 69
	100-2-2

	Clame p/u banda otel
	buc
	
	48,000

	
	100-2-2
	Clame A200
	buc
	1,000
	

	 70
	MsCC02A

	Montarea utilajului de semnalizare sonara pietonal (p/u slab vazatori)
	buc
	
	8,000

	
	7137010011510
	Electromontator
	h-om
	3,000
	

	
	8281030022100
	Lacatus
	h-om
	1,800
	

	
	72120300227011
	Electrosudor
	h-om
	1,800
	

	
	5001000100114
	Bloc semnalizare p/u slab vazatori
	buc
	1,000
	

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe
	kg
	0,200
	

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametrul 4 mm 
	kg
	0,800
	

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,100
	

	
	040502
	Instalatii sudura manuala de arc (de curent continuu)
	h-ut
	1,800
	

	
	0310501
	Turle telescopice de 25 m
	h-ut
	1,800
	

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	1,200
	

	 71
	MsCC06A

	Montarea tablou, chemare pietoni (ТВП)
	buc
	
	8,000

	
	7137010011510
	Electromontator
	h-om
	1,800
	

	
	1
	Muncitor
	h-om
	0,620
	

	
	5001000100116
	Tablou chemare pietoni
	buc
	1,000
	

	
	1019692
	Bratara
	buc
	2,000
	

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe
	kg
	0,300
	

	
	5001000100115
	Platforma telescopica pe tractor de 7m
	h-ut
	0,620
	

	 72
	MsCC16A

	Stilp semafor transport, montat pe fundatie
	buc
	
	2,000

	
	7137010011510
	Electromontator
	h-om
	1,680
	

	
	500972411
	Stilp semafor transport
	buc
	1,000
	

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe
	kg
	0,500
	

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale) 10t
	h-ut
	0,560
	

	 73
	MsCC16A

	Stilp semafor pietoni, montat pe fundatie
	buc
	
	4,000

	
	7137010011510
	Electromontator
	h-om
	1,680
	

	
	500972411-01
	Stilp semafor pietoni
	buc
	1,000
	

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe
	kg
	0,500
	

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale) 10t
	h-ut
	0,560
	

	 74
	MsCC17B

	Suport pe consola p/u sem.transport
	buc
	
	6,000

	
	7137010011510
	Electromontator
	h-om
	0,220
	

	
	72120300227011
	Electrosudor
	h-om
	1,000
	

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe
	kg
	0,200
	

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametrul 4 mm 
	kg
	0,200
	

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale) 10t
	h-ut
	0,580
	

	
	0310501
	Turle telescopice de 25 m
	h-ut
	0,580
	

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,001
	

	 75
	100-22

	Suport pe consola p/u sem.transport
	buc
	
	6,000

	
	100-22
	Suport pe consola p/u sem.transport
	buc
	1,000
	

	 76
	MsCB11B

	Cutii cu cleme pentru cabluri si conductoare
	buc
	
	4,000

	
	7137010011510
	Electromontator
	h-om
	4,770
	

	
	72120300227011
	Electrosudor
	h-om
	0,400
	

	
	5001000100112
	Cutie cu cleme 100*100*50
	buc
	1,000
	

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,080
	

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe
	kg
	0,050
	

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametrul 4 mm 
	kg
	0,070
	

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,060
	

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,004
	

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale) 10t
	h-ut
	0,004
	

	
	040502
	Instalatii sudura manuala de arc (de curent continuu)
	h-ut
	0,400
	

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,040
	

	 77
	MsCE03D

	Montarea prizelor de pamint. Priza de pamint verticala din otel rotund, diametrul 16mm
	10 buc
	
	0,300

	
	7137010011510
	Electromontator
	h-om
	8,290
	

	
	10116141
	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm
	kg
	81,000
	

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametrul 4 mm 
	kg
	0,780
	

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,140
	

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale) 10t
	h-ut
	0,140
	

	
	040502
	Instalatii sudura manuala de arc (de curent continuu)
	h-ut
	2,540
	

	 78
	MsCE03E

	Montarea prizelor de pamint. Priza de pamint orizontala din otel rotund diametrul 12mm
	100 m
	
	0,120

	
	7137010011510
	Electromontator
	h-om
	19,000
	

	
	10116141-1
	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 12 mm
	kg
	92,000
	

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametrul 4 mm 
	kg
	0,600
	

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,140
	

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale) 10t
	h-ut
	0,140
	

	
	040502
	Instalatii sudura manuala de arc (de curent continuu)
	h-ut
	3,130
	

	 79
	10-02-040-07

	Video trafic controler montare cu reglari 
	buc
	
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	70,900
	

	
	5009055
	Papuci de cablu din arama
	buc
	2,000
	

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	2,000
	

	
	5220076
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"
	kg
	0,036
	

	
	030101
	Autoincarcatoare, 5 t
	h-ut
	2,830
	

	 80
	10-03-039-02

	Verificarea electrica si reglarea aparatajului videodetector transport
	1 sistema
	
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	10,300
	

	 81
	10-02-050-01

	Montarea trafic videodetector
	buc
	
	4,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	12,300
	

	
	030101
	Autoincarcatoare, 5 t
	h-ut
	0,550
	

	 82
	MsCB09A

	Dulapuri de dirijare si controleri de reglare a circulatiei rutiere
	buc
	
	1,000

	
	7137010011510
	Electromontator
	h-om
	14,600
	

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe
	kg
	0,500
	

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale) 10t
	h-ut
	0,800
	

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,800
	

	 83
	MsCF03

	Modelarea si companarea obiectului de semafoare in SAPR
	1 obiect
	
	1,000

	
	5001000100123
	Inginer-programator
	h-om
	24,000
	

	
	5001000100124
	Autolaborator cu calculator si programator
	h-ut
	24,000
	

	 84
	MsCF05

	Elaborarea programului "Strada verde" si "Unda verde"
	1 programa
	
	1,000

	
	5001000100123
	Inginer-programator
	h-om
	2,500
	

	
	5001000100124
	Autolaborator cu calculator si programator
	h-ut
	2,500
	

	 85
	MsCF04

	Elaborarea programului de extindere a Bazei de date la PCC si incarcarea parametrilor la calculatorul central
	1 programa
	
	1,000

	
	5001000100123
	Inginer-programator
	h-om
	8,000
	

	
	5001000100124
	Autolaborator cu calculator si programator
	h-ut
	8,000
	

	 86
	MsCF06

	Programarea ciclului semaforic de functionare in regim de zi, lunar si anual
	1 obiect
	
	1,000

	
	5001000100123
	Inginer-programator
	h-om
	11,000
	

	
	5001000100124
	Autolaborator cu calculator si programator
	h-ut
	11,000
	

	 87
	MsCF07

	Elaborarea programului de conflicte
	1 programa
	
	1,000

	
	5001000100123
	Inginer-programator
	h-om
	4,000
	

	
	5001000100124
	Autolaborator cu calculator si programator
	h-ut
	4,000
	

	 88
	MsCF08

	Elaborarea si programarea regimului de functionare (ciclul, faze) a obiectului de semafoare
	1 obiect
	
	1,000

	
	5001000100123
	Inginer-programator
	h-om
	3,000
	

	
	5001000100124
	Autolaborator cu calculator si programator
	h-ut
	3,000
	

	 89
	MsCF09

	Elaborarea programului de control a cheielor de putere
	1 programa
	
	1,000

	
	5001000100123
	Inginer-programator
	h-om
	3,500
	

	
	5001000100124
	Autolaborator cu calculator si programator
	h-ut
	3,500
	

	 90
	MsCF13A

	Masurari electrice, verificari si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kV
	buc
	
	1,000

	
	7137010011510
	Electromontator
	h-om
	1,400
	

	
	34105400048031
	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t
	h-ut
	0,250
	

	 91
	MsCF13E

	Masurari electrice, verificari si reglari la tablouri electrice pe marmura
	buc
	
	1,000

	
	7137010011510
	Electromontator
	h-om
	1,100
	

	 92
	1-11-028-1

	Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici
	1 linie
	
	1,000

	
	5
	Specialist
	h-om.
	0,400
	

	 93
	1-11-011-1

	Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint si elementele legate la pamint
	100 puncte
	
	0,100

	
	5
	Specialist
	h-om.
	16,000
	

	 94
	1-11-013-1

	Masurarea impedantei circuitului "faza-nul"
	1 recept de cur
	
	1,000

	
	5
	Specialist
	h-om.
	1,500
	

	 95
	1-11-010-1

	Masurarea rezistentei la curenti de scurgere a prizei de pamint
	1 masurare
	
	1,000

	
	5
	Specialist
	h-om.
	1,500
	

	 96
	MsCF14A

	Incercarea cablului de comanda, semnalizare si blocare pentru o pereche de fire
	pereche de fire
	
	1,000

	
	7137010011510
	Electromontator
	h-om
	0,080
	

	
	34105400048031
	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t
	h-ut
	0,050
	

	 97
	MsCF14A1

	Incercarea cablului de comanda, semnalizare si blocare pentru o pereche de fire. Adaos de forta de munca pentru fiecare pereche adaugatoare
	pereche de fire
	
	88,000

	
	7137010011510
	Electromontator
	h-om
	0,040
	

	
	34105400048031
	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t
	h-ut
	0,020
	

	 98
	MsCF22C

	Incercari, verificari electrice si reglari la corpuri de semnalizare
	buc
	
	46,000

	
	7137010011510
	Electromontator
	h-om
	0,620
	

	 99
	MsCF20A

	Incercarea sistemului automatizat de reglare . Module de semnalizare si reglare a circulatiei, neconectate la proces (Material ajutator=1,1)
	buc
	
	1,000

	
	8283010021000
	Electronist
	h-om
	13,260
	

	
	7245080020559
	Electrician automatizare
	h-om
	8,840
	

	
	34105400048031
	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t
	h-ut
	1,690
	

	 100
	MsCF21A

	Reglarea controlerului in laborator, fara conectare in proces
	buc
	
	1,000

	
	8283010021000
	Electronist
	h-om
	63,000
	

	
	5220079
	Aliaje de staniu-plumb cu continut redus de stibiu, marca "ПОССу61-0,5"
	kg
	0,050
	

	 101
	MsCF21B

	Reglarea controlerului la obiectul de semafoare, cu conectare in proces
	buc
	
	1,000

	
	8283010021000
	Electronist
	h-om
	117,000
	

	
	5220079
	Aliaje de staniu-plumb cu continut redus de stibiu, marca "ПОССу61-0,5"
	kg
	0,050
	

	 102
	MsCF28A5

	Incercarea sistemului de conducere prin tehnica de calcul a proceselor tehnologice: minicalculator,  neconectat la proces ((numar unitati centrale + numar module memorii) x n ore)
	buc
	
	1,000

	
	8283010021000
	Electronist
	h-om
	90,000
	

	
	7245080020559
	Electrician automatizare
	h-om
	23,000
	

	
	1721107333951
	Pinza nealbita de bumbac 0,90 m latime
	m
	2,000
	

	
	1592127301154
	Alcool tehnic 94 grade
	l
	0,300
	

	
	34105400048031
	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t
	h-ut
	0,200
	

	 
	
	3. Utilaje
	
	
	

	103
	100-01

	Controlor
	buc
	
	1,000

	
	100-01
	Controlor
	buc
	1,000
	

	 104
	100-06

	Video trafic controler
	buc
	
	1,000

	
	100-06
	Video trafic controler
	buc
	1,000
	

	 105
	100-07

	Videotrafic detector
	buc
	
	3,000

	
	100-07
	Videotrafic detector
	buc
	1,000
	

	 106
	100-03

	Dulap BZUM DDE 1 tip
	buc
	
	1,000

	
	100-03
	Dulap BZUM DDE 1 tip
	buc
	1,000
	

	 107
	101-04

	Contor 1 f 10-40A 220V
	buc
	
	1,000

	
	101-04
	Contor 1 f 10-40A 220V
	buc
	1,000
	

	 108
	101-102-3

	Declansator de sarcina BH32/1P/25A
	buc
	
	1,000

	
	101-102-3
	Declansator de sarcina  BH32/1P/25A
	buc
	1,000
	

	 109
	101-05

	Automat BA 47-29 1P 16C
	buc
	
	1,000

	
	100-05
	Automat BA 47-29 1P 16C
	buc
	1,000
	













































CAIET DE SARCINI
 
FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

LUCRĂRI
Lotul 1
Obicetul : Constructia obiectivului semaforic la intersectia str. Vadul lui Voda - str. Maria Dragan, mun. Chisinau

	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	
Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse     
	
U.M. 
	Cantitate

	
	
	
	
	pe unitate de măsură

	Conform datelor din proiect



	1
	2
	3
	4
	6
	7

	
	
	1. Lucrari de constructie 
	
	
	

	
	
	1.1. Amenajarea canalizarii subterane
	
	
	

	1
	33-01-007-2

	Forarea gropilor de fundatie sub stilpi din beton armat centrifugat  LEA 35-500 kV, adincime pina la 3 m, sol cat. 2
	buc
	
	5,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,030
	

	
	160402
	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m
	h-ut
	1,070
	

	 2
	TsA02E

	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu
	m3
	
	27,200

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,320
	

	 3
	TsC02D1

	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Pentru cotlovan)
	100 m3
	
	0,400

	
	2952260003521
	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex
	h-ut
	4,770
	

	 4
	TsI50A3

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km
	t
	
	60,000

	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,076
	

	 5
	TsD18B

	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu
	m3
	
	22,000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,970
	

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,100
	

	 6
	TsD01B

	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu
	m3
	
	4,000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,310
	

	 7
	08-02-142-1

	Executarea patului pentru un singur cablu in transee, fintini
	100 m
	
	0,940

	
	1
	Muncitor
	h-om
	6,630
	

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale) 10t
	h-ut
	4,990
	

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	4,990
	

	 8
	1421102200525

	Nisip
	m3
	
	8,040

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	1,000
	

	 9
	TsD05A

	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Compactarea)
	100 m3
	
	0,220

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	8,820
	

	
	2952270004021
	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)
	h-ut
	10,390
	

	 10
	CA03D

	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)
	m3
	
	4,640

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	4,100
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,400
	

	
	2663102100001
	Beton clasa...(pt.informatie)
	m3
	1,025
	

	
	2952260003540
	Buldozer
	h-ut
	0,018
	

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,600
	

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,250
	

	 11
	CC01A

	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv
	kg
	
	90,000

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,043
	

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	1,025
	

	 12
	CC01B

	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (d=20mm)
	kg
	
	45,000

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,029
	

	
	2710602300000
	Otel beton OB 37 diam. 20mm
	kg
	1,025
	

	 13
	34-02-017-1

	Executarea traversarilor prin metoda perforarii orizontale: cu prima teava pina la 10 m
	buc
	
	2,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	12,180
	

	
	170202
	Masini complexe pentru perforarea orizontala a solului pe baza automobilului "ЗИЛ"
	h-ut
	6,330
	

	 14
	34-02-017-2

	Executarea traversarilor prin metoda perforarii orizontale: de adaugat la norma 34-02-017-1 pentru fiecare  5 m urmatori
	buc
	
	5,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	4,440
	

	
	170202
	Masini complexe pentru perforarea orizontala a solului pe baza automobilului "ЗИЛ"
	h-ut
	2,480
	

	 15
	34-02-003-1

	Executarea conductelor din tevi PVC d.110 mm
	1 km
	
	0,014

	
	1
	Muncitor
	h-om
	133,000
	

	
	102-0097
	Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III
	m3
	0,080
	

	
	530-0182
	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior PVC 110 mm
	m
	1 000,000
	

	 16
	34-02-003-1

	Executarea conductelor din tevi PVC, d.75 mm
	1 km
	
	0,070

	
	1
	Muncitor
	h-om
	133,000
	

	
	102-0097
	Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III
	m3
	0,080
	

	
	530-0182-1
	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior PVC 75 mm
	m
	1 000,000
	

	 17
	34-02-003-1

	Executarea conductelor din tevi PE, d.110 mm
	1 km
	
	0,086

	
	1
	Muncitor
	h-om
	133,000
	

	
	102-0097
	Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III
	m3
	0,080
	

	
	530-0182-2
	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior PE 110 mm
	m
	1 000,000
	

	 18
	34-02-006-4

	Camine-tip de vizitare din beton armat prefabricat, asamblate in conditii de uzina: "ККС-2" (k=1.03-mat.marunte)
	buc
	
	5,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	3,280
	

	
	440-9202
	Camin tipic din beton armat prefabricat
	buc
	1,000
	

	
	021141
	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,640
	

	 19
	AcE07A

	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I
	buc
	
	5,000

	
	7129090010600
	Drenor-canalist
	h-om
	0,700
	

	
	2875274200000
	Capac cu rama 
	buc
	1,000
	

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	6,470
	

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,025
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,007
	

	 20
	IN17-12

	Inel de  aducere la cota
	buc
	
	10,000

	
	IN17-12
	Inel de  aducere la cota
	buc
	1,000
	

	 21
	100-31

	Brat suport
	buc
	
	5,000

	
	100-31
	Brat suport
	buc
	1,000
	

	 22
	100-32

	Consola din fonta
	buc
	
	10,000

	
	100-32
	Consola din fonta
	buc
	1,000
	

	 23
	100-33

	Element de conexiune la colt
	buc
	
	15,000

	
	100-33
	Element de conexiune la colt
	buc
	1,000
	

	 24
	RpCU05C1

	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat
	buc
	
	10,000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,030
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,220
	

	 25
	CD51C

	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m
	100m2
	
	0,050

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	141,240
	

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	28,930
	

	
	2640112302501
	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm
	buc
	5 040,000
	

	
	2624102101102
	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50
	m3
	2,300
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,300
	

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	4,110
	

	 26
	CL18A

	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton 
	kg
	
	50,000

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	0,190
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,010
	

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,010
	

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	0,010
	

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	1,000
	

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,005
	

	 
	
	1.2. Amenajarea Retele electrice
	
	
	

	27
	TsA16C2

	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren tare cu obstacol 
	m3
	
	4,500

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	2,420
	

	
	7137010011500
	Electrician
	h-om
	0,240
	

	 28
	34-02-003-1

	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri
	1 km
	
	0,005

	
	1
	Muncitor
	h-om
	133,000
	

	
	102-0097
	Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III
	m3
	0,080
	

	
	530-0182
	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior PVC 110 mm
	m
	1 000,000
	

	 29
	100-36-1

	Teava PE, D=50
	m
	
	5,000

	
	100-36-1
	Teava PE, D=50
	m
	1,000
	

	 30
	08-02-142-1

	Executarea patului pentru un singur cablu in transee
	100 m
	
	0,070

	
	1
	Muncitor
	h-om
	6,630
	

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale) 10t
	h-ut
	4,990
	

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	4,990
	

	 31
	1421102200525

	Nisip
	m3
	
	0,500

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	1,000
	

	 32
	08-02-143-1

	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu
	100 m
	
	0,070

	
	1
	Muncitor
	h-om
	6,510
	

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale) 10t
	h-ut
	4,240
	

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	4,240
	

	 33
	100-04

	Caramida 250 x 120 x 65 mm
	buc
	
	70,000

	
	100-04
	Caramida 250 x 120 x 65 mm
	buc
	1,000
	

	 34
	TsD18B

	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu
	m3
	
	4,000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,970
	

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,100
	

	 
	
	1.3. Restabilirea drumului si trotuarelor
	
	
	

	35
	DI109

	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic 
	m3
	
	3,000

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,600
	

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,0191
	

	
	2952270003370
	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min
	h-ut
	0,775
	

	
	12340002506
	Compresor 5-6 m3/min 
	h-ut
	0,775
	

	 36
	DE17A

	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm 
	m2
	
	6,000

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,5802
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0158
	

	
	2651122100027
	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)
	kg
	1,600
	

	
	2651122100442
	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)
	kg
	13,200
	

	
	2661112800655
	Placi din beton, pentru trotuare 
	m2
	1,015
	

	
	1421102200546
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)
	m3
	0,005
	

	
	1421102200547
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)
	m3
	0,038
	

	
	2881116002701
	Disc pentru taiat placi
	buc
	0,020
	

	 37
	DI110

	Amenajarea stratului de egalizare din balast 
	m3
	
	3,000

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,150
	

	
	1421102200467
	Balast  
	m3
	1,220
	

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,0216
	

	
	2952240004118
	Compactor 18 t
	h-ut
	0,0273
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0097
	

	 38
	DA12B

	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire  
	m3
	
	3,000

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,600
	

	
	1411122201646
	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice  15-25 mm
	m3
	0,203
	

	
	1411122201672
	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice  40-63 mm
	m3
	1,219
	

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,042
	

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,258
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,015
	

	 39
	DI107

	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic
	t
	
	0,020

	
	23203226000401
	Bitum
	t
	1,030
	

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,300
	

	 40
	DB19H

	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica 
	m2
	
	10,000

	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,070
	

	
	111100010001310
	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari
	t
	0,165
	

	
	1421102200000
	Nisip bitumat
	t
	0,003
	

	
	2710603420379
	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm
	kg
	0,019
	

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,0092
	

	
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut
	0,0092
	

	
	2952240005100
	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp
	h-ut
	0,0092
	

	 
	
	2. Lucrari de montare
	
	
	

	
	
	2.1. Retele electrice de alimentare a semaforului
	
	
	

	41
	33-04-017-1

	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV  (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului 
	1000 m
	
	0,270

	
	1
	Muncitor
	h-om
	65,240
	

	
	031002
	Autohidroascensor
	h-ut
	24,410
	

	 42
	100-1-1

	Cablu SIP  2x35 mm2
	m
	
	270,000

	
	100-1-1
	Cablu SIP-5  2x35 mm2
	m
	1,000
	

	 43
	100-2

	Suport AL CA 1500
	buc
	
	8,000

	
	100-2
	Suport AL CA 1500
	buc
	1,000
	

	 44
	100-2-1

	Suport AL CS 1500
	buc
	
	3,000

	
	100-2-1
	Suport AL Cs 1500
	buc
	1,000
	

	 45
	101-36-1

	Banda F 2007
	m
	
	30,000

	
	100-15
	Banda otel F-2007
	m
	1,000
	

	 46
	100-2-2

	Clame p/u banda otel
	buc
	
	30,000

	
	100-2-2
	Clame A200
	buc
	1,000
	

	 47
	111-2-2

	Cleme de suspendare RA25
	buc
	
	3,000

	
	111-2-2
	Cleme de suspendare RA25
	buc
	1,000
	

	 48
	100-3

	Cleme de ancora  PA-1500
	buc
	
	8,000

	
	100-3
	Cleme de ancora PA-1500
	buc
	1,000
	

	 49
	100-6

	Cleme de conexiune Fidos 4-35/6-95
	buc
	
	2,000

	
	100-6
	Cleme de conexiune Fidos 4-35/6-95
	buc
	1,000
	

	 50
	08-02-141-2

	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg
	100 m
	
	0,070

	
	1
	Muncitor
	h-om
	13,700
	

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,250
	

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale) 10t
	h-ut
	0,560
	

	
	030203
	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t
	h-ut
	3,220
	

	
	030408
	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)
	h-ut
	3,220
	

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,560
	

	 51
	08-02-148-2

	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg
	100 m
	
	0,180

	
	1
	Muncitor
	h-om
	18,300
	

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale) 10t
	h-ut
	0,560
	

	
	030203
	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t
	h-ut
	4,260
	

	
	030408
	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)
	h-ut
	4,260
	

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,560
	

	 52
	100-22-1

	Cablu АПвБбШп 4*50mm2
	m
	
	25,000

	
	100-22-1
	Cablu АПвБбШп 4*50mm2
	m
	1,000
	

	 53
	08-02-147-1

	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg
	100 m
	
	0,100

	
	1
	Muncitor
	h-om
	11,600
	

	
	5220077
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"
	kg
	0,260
	

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale) 10t
	h-ut
	0,210
	

	
	030203
	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t
	h-ut
	2,750
	

	
	030408
	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)
	h-ut
	2,750
	

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,210
	

	 54
	100-21

	Cablu VVGng 3*2.5 mm2
	m
	
	10,000

	
	100-21
	Cablu VVGng 3*2.5 mm2
	m
	1,000
	

	 55
	08-03-573-4

	Dulap (dulap de evidenta) de comanda suspendat BZUM-TF-25A
	buc
	
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,370
	

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametrul 4 mm 
	kg
	0,100
	

	
	040502
	Instalatii sudura manuala de arc (de curent continuu)
	h-ut
	0,710
	

	
	050102
	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min
	h-ut
	0,220
	

	
	100602
	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare 
	h-ut
	0,220
	

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,070
	

	 56
	08-03-521-15

	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A
	buc
	
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,810
	

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe
	kg
	0,530
	

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,070
	

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,100
	

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,072
	

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale) 10t
	h-ut
	0,004
	

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,060
	

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,004
	

	 57
	08-03-523-1

	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A
	buc
	
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,170
	

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe
	kg
	0,159
	

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	2,000
	

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,014
	

	
	54236987541
	Siguranta ПН-2-100-10 УЗ 100 A 220 - 380 V
	buc
	1,000
	

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale) 10t
	h-ut
	0,004
	

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,060
	

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,004
	

	 58
	101-12

	Bara DIN, L-1m
	buc
	
	1,000

	
	101-12
	Bara de conexiune tip pin 1 m x 1.5 mm
	buc
	1,000
	

	 59
	100-9

	Bara de distributie BD UN128-08VE, AL
	buc
	
	2,000

	
	100-9
	Bara de distributie BD UN128-08VE, AL
	buc
	1,000
	

	 60
	101-11

	Cleme de legatura 6mm2 ZNI-16 ,alb.,sur
	buc
	
	5,000

	
	101-11
	Cleme de legatura 6mm2 ZNI-16 ,alb.,sur
	buc
	1,000
	

	 61
	101-13

	Priza cu contact de impamintare RAR10-3-OP
	buc
	
	1,000

	
	101-13
	Priza cu pamantare PAP10-3-OP 77.5 x 76 x 62.5 x 45 mm 16 A 220 V IEK
	buc
	1,000
	

	 62
	101-14

	Cablu PV3 6 rosu, albastru
	m
	
	4,000

	
	101-14
	Fir electric PV3 1 * 6 mm2 (alb cupru)
	m
	1,000
	

	 63
	08-02-411-1

	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm
	100 m
	
	0,100

	
	1
	Muncitor
	h-om
	34,700
	

	
	1011755
	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm
	t
	0,0515
	

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametrul 4 mm 
	kg
	1,050
	

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale) 10t
	h-ut
	0,220
	

	
	040502
	Instalatii sudura manuala de arc (de curent continuu)
	h-ut
	17,900
	

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	4,440
	

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,220
	

	 64
	100-36

	Furtun metalic, d.32mm
	m
	
	10,000

	
	100-36
	Furtun metalic, d.32mm
	m
	1,000
	

	 65
	08-03-526-1

	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A
	buc
	
	2,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,560
	

	 66
	08-03-600-1

	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza
	buc
	
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	0,340
	

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale) 10t
	h-ut
	0,010
	

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,010
	

	 67
	08-02-159-1

	Cap terminal in manusa de cauciuc pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductori, pina la: 35 mm2
	buc
	
	2,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,100
	

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale) 10t
	h-ut
	0,010
	

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,010
	

	 68
	100-35

	Manusa termo KBHTp 4*50mm2  
	buc
	
	2,000

	
	100-35
	Manusa termo KBHTp 4*50mm2 
	buc
	1,000
	

	 
	
	2.2. Montarea obiectivului semaforic 
	
	
	

	69
	33-01-016-1

	Montarea stilpilor din otel cu un picior, masa pina la 2 t
	t
	
	0,652

	
	1
	Muncitor
	h-om
	29,120
	

	
	030201
	Cricuri hidraulice, tonaj 6,3 t
	h-ut
	3,080
	

	
	160202
	Macara pe tractor 121 (165) kW (c.p.) 10 t (cu remorca)
	h-ut
	3,070
	

	
	161002
	Automacara, 16 t
	h-ut
	1,040
	

	
	160601
	Tractoare cu senile cu troliu, 132 (180) kW (c.p.)
	h-ut
	4,340
	

	
	400311
	Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren)
	h-ut
	1,850
	

	 70
	201-9026-3

	Stilpi din otel  OC-5, h=8,5 m cu cons.L-3m
	buc
	
	1,000

	
	201-9026-3
	Stilpi din otel  OC-5, h=8,5 m cu cons.L-3m
	buc
	1,000
	

	 71
	201-9026-6

	Stilpi din otel  OC-4, h=8,5 m cu cons.L-6m
	buc
	
	1,000

	
	201-9026-6
	Stilpi din otel  OC-4, h=8,5 m cu cons.L-6m
	buc
	1,000
	

	 72
	MsCA01

	Desfasurarea manuala a cablurilor de pe tambur
	100 m
	
	6,500

	
	7137010011510
	Electromontator
	h-om
	0,500
	

	
	1
	Muncitor
	h-om
	0,500
	

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale) 10t
	h-ut
	0,390
	

	
	0302031
	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t
	h-ut
	1,200
	

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,390
	

	
	0304081
	Cabestane electrice, cu forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)
	h-ut
	1,200
	

	 73
	MsCA02

	Marcarea cablului
	buc
	
	32,000

	
	7137010011510
	Electromontator
	h-om
	0,240
	

	 74
	MsCA03C

	Fazarea cablului de control cu sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori pina la  7
	cablu
	
	10,000

	
	7137010011510
	Electromontator
	h-om
	1,720
	

	
	3410540004804
	Autolaborator pt.masura la lucrari de cablu 2,5t
	h-ut
	1,000
	

	 75
	MsCA03D

	Fazarea cablului de control cu sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori pina la 10
	cablu
	
	4,000

	
	7137010011510
	Electromontator
	h-om
	1,840
	

	
	3410540004804
	Autolaborator pt.masura la lucrari de cablu 2,5t
	h-ut
	1,100
	

	 76
	MsCA03E

	Fazarea cablului de control cu sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori pina la 14
	cablu
	
	2,000

	
	7137010011510
	Electromontator
	h-om
	2,000
	

	
	3410540004804
	Autolaborator pt.masura la lucrari de cablu 2,5t
	h-ut
	1,200
	

	 77
	MsCA11A

	Cablu pina la 35 kV,  instalat pe constructii si jgheaburi, cu fixare pe intreaga lungime, masa 1 m de cablu pina la 1 kg
	100 m
	
	1,300

	
	7137010011510
	Electromontator
	h-om
	17,600
	

	
	10108131
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametrul 3,0 mm
	kg
	0,100
	

	
	5220079
	Aliaje de staniu-plumb cu continut redus de stibiu, marca "ПОССу61-0,5"
	kg
	0,250
	

	
	10114811
	Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm
	kg
	0,620
	

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale) 10t
	h-ut
	0,250
	

	
	0302031
	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t
	h-ut
	4,180
	

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,250
	

	
	0304081
	Cabestane electrice, cu forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)
	h-ut
	4,180
	

	 78
	MsCA12A

	Cablu pina la 35 kV, masa 1 m pina la 1 kg, pozat in tevi, blocuri si cutii
	100 m
	
	5,200

	
	7137010011510
	Electromontator
	h-om
	12,400
	

	
	10108131
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametrul 3,0 mm
	kg
	0,040
	

	
	5220079
	Aliaje de staniu-plumb cu continut redus de stibiu, marca "ПОССу61-0,5"
	kg
	0,500
	

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale) 10t
	h-ut
	0,390
	

	
	0302031
	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t
	h-ut
	3,000
	

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,390
	

	
	0304081
	Cabestane electrice, cu forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)
	h-ut
	3,000
	

	 79
	590-2111-214

	Cablu КВВГ 5х1,5 
	m
	
	85,000

	
	590-2111-214
	Cablu КВВГ 5х1,5
	m
	1,000
	

	 80
	590-2110-22

	Cablu КВВГ 10х1,5 
	m
	
	215,000

	
	590-2108-22
	Cablu КВВГ 10х1,5 
	m
	1,000
	

	 81
	590-2108

	Cablu КВВГ 14х1,5 
	m
	
	180,000

	
	590-2108
	Cablu КВВГ 14х1,5 
	m
	1,000
	

	 82
	590-2111

	Cablu FTP-5cat 
	m
	
	170,000

	
	590-2111
	Cablu FTP-5cat 
	m
	1,000
	

	 83
	RJ-123

	Conector RJ-45
	buc
	
	6,000

	
	RJ-123
	Conector RJ-45
	buc
	1,000
	

	 84
	MsCA16B

	Cap terminal uscat, pina la 5-7 conductori
	buc
	
	10,000

	
	7137010011510
	Electromontator
	h-om
	1,100
	

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,010
	

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,010
	

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale) 10t
	h-ut
	0,010
	

	 85
	MsCA16C

	Cap terminal uscat, pina la 8-10 conductori
	buc
	
	4,000

	
	7137010011510
	Electromontator
	h-om
	2,150
	

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,020
	

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,010
	

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale) 10t
	h-ut
	0,010
	

	 86
	MsCA16D

	Cap terminal uscat, pina la 11-14 conductori
	buc
	
	2,000

	
	7137010011510
	Electromontator
	h-om
	3,200
	

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,020
	

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,010
	

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale) 10t
	h-ut
	0,010
	

	 87
	MsCB06A

	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme. Conductor sau cablu, sectiune pina la 2,5 mm2
	100 buc
	
	1,180

	
	7137010011510
	Electromontator
	h-om
	12,000
	

	 88
	MsCC04A

	Montarea semaforului  pentru vehicule, pe stilp propriu
	buc
	
	6,000

	
	7137010011510
	Electromontator
	h-om
	7,950
	

	
	8281030022100
	Lacatus
	h-om
	0,600
	

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe
	kg
	0,400
	

	
	0310501
	Turle telescopice de 25 m
	h-ut
	4,000
	

	 89
	100-12

	Semafor transport  LED D300
	buc
	
	6,000

	
	100-12
	Semafor transport  LED D300
	buc
	1,000
	

	 90
	MsCC04C

	Montarea semaforului pentru pietoni, pe stilp propriu
	buc
	
	4,000

	
	7137010011510
	Electromontator
	h-om
	5,250
	

	
	8281030022100
	Lacatus
	h-om
	0,600
	

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe
	kg
	0,300
	

	
	0310501
	Turle telescopice de 25 m
	h-ut
	4,000
	

	 91
	100-13

	Semafor pietoni LED D300
	buc
	
	4,000

	
	100-13
	Semafor pietoni LED
	buc
	1,000
	

	 92
	100-15

	Banda otel F-2007
	m
	
	14,000

	
	100-15
	Banda otel F-2007
	m
	1,000
	

	 93
	100-2-2

	Clame p/u banda otel
	buc
	
	28,000

	
	100-2-2
	Clame A200
	buc
	1,000
	

	 94
	MsCC02A

	Montarea utilajului de semnalizare sonara pietonal (p/u slab vazatori)
	buc
	
	4,000

	
	7137010011510
	Electromontator
	h-om
	3,000
	

	
	8281030022100
	Lacatus
	h-om
	1,800
	

	
	72120300227011
	Electrosudor
	h-om
	1,800
	

	
	5001000100114
	Bloc semnalizare p/u slab vazatori
	buc
	1,000
	

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe
	kg
	0,200
	

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametrul 4 mm 
	kg
	0,800
	

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,100
	

	
	040502
	Instalatii sudura manuala de arc (de curent continuu)
	h-ut
	1,800
	

	
	0310501
	Turle telescopice de 25 m
	h-ut
	1,800
	

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	1,200
	

	 95
	MsCC06A

	Montarea tablou, chemare pietoni (ТВП)
	buc
	
	4,000

	
	7137010011510
	Electromontator
	h-om
	1,800
	

	
	1
	Muncitor
	h-om
	0,620
	

	
	5001000100116
	Tablou chemare pietoni
	buc
	1,000
	

	
	1019692
	Bratara
	buc
	2,000
	

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe
	kg
	0,300
	

	
	5001000100115
	Platforma telescopica pe tractor de 7m
	h-ut
	0,620
	

	 96
	MsCC16A

	Stilp semafor transport, montat pe fundatie
	buc
	
	1,000

	
	7137010011510
	Electromontator
	h-om
	1,680
	

	
	500972411
	Stilp semafor transport
	buc
	1,000
	

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe
	kg
	0,500
	

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale) 10t
	h-ut
	0,560
	

	 97
	MsCC16A

	Stilp semafor pietoni, montat pe fundatie
	buc
	
	2,000

	
	7137010011510
	Electromontator
	h-om
	1,680
	

	
	500972411-01
	Stilp semafor pietoni
	buc
	1,000
	

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe
	kg
	0,500
	

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale) 10t
	h-ut
	0,560
	

	 98
	MsCC17B

	Suport pe consola p/u sem.transport
	buc
	
	3,000

	
	7137010011510
	Electromontator
	h-om
	0,220
	

	
	72120300227011
	Electrosudor
	h-om
	1,000
	

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe
	kg
	0,200
	

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametrul 4 mm 
	kg
	0,200
	

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale) 10t
	h-ut
	0,580
	

	
	0310501
	Turle telescopice de 25 m
	h-ut
	0,580
	

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,001
	

	 99
	100-22

	Suport pe consola p/u sem.transport
	buc
	
	3,000

	
	100-22
	Suport pe consola p/u sem.transport
	buc
	1,000
	

	 100
	MsCB11B

	Cutii cu cleme pentru cabluri si conductoare
	buc
	
	4,000

	
	7137010011510
	Electromontator
	h-om
	4,770
	

	
	72120300227011
	Electrosudor
	h-om
	0,400
	

	
	5001000100112
	Cutie cu cleme 100*100*50
	buc
	1,000
	

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,080
	

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe
	kg
	0,050
	

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametrul 4 mm 
	kg
	0,070
	

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,060
	

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,004
	

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale) 10t
	h-ut
	0,004
	

	
	040502
	Instalatii sudura manuala de arc (de curent continuu)
	h-ut
	0,400
	

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,040
	

	 101
	MsCE03D

	Montarea prizelor de pamint. Priza de pamint verticala din otel rotund, diametrul 16mm
	10 buc
	
	0,300

	
	7137010011510
	Electromontator
	h-om
	8,290
	

	
	10116141
	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm
	kg
	81,000
	

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametrul 4 mm 
	kg
	0,780
	

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,140
	

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale) 10t
	h-ut
	0,140
	

	
	040502
	Instalatii sudura manuala de arc (de curent continuu)
	h-ut
	2,540
	

	 102
	MsCE03E

	Montarea prizelor de pamint. Priza de pamint orizontala din otel rotund diametrul 12mm
	100 m
	
	0,120

	
	7137010011510
	Electromontator
	h-om
	19,000
	

	
	10116141-1
	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 12 mm
	kg
	92,000
	

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametrul 4 mm 
	kg
	0,600
	

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,140
	

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale) 10t
	h-ut
	0,140
	

	
	040502
	Instalatii sudura manuala de arc (de curent continuu)
	h-ut
	3,130
	

	 103
	10-02-040-07

	Video trafic controler montare cu reglari 
	buc
	
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	70,900
	

	
	5009055
	Papuci de cablu din arama
	buc
	2,000
	

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	2,000
	

	
	5220076
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"
	kg
	0,036
	

	
	030101
	Autoincarcatoare, 5 t
	h-ut
	2,830
	

	 104
	10-03-039-02

	Verificarea electrica si reglarea aparatajului videodetector transport
	1 sistema
	
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	10,300
	

	 105
	10-02-050-01

	Montarea trafic videodetector
	buc
	
	3,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	12,300
	

	
	030101
	Autoincarcatoare, 5 t
	h-ut
	0,550
	

	 106
	MsCB09A

	Dulapuri de dirijare si controleri de reglare a circulatiei rutiere
	buc
	
	1,000

	
	7137010011510
	Electromontator
	h-om
	14,600
	

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe
	kg
	0,500
	

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale) 10t
	h-ut
	0,800
	

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,800
	

	 107
	MsCF03

	Modelarea si companarea obiectului de semafoare in SAPR
	1 obiect
	
	1,000

	
	5001000100123
	Inginer-programator
	h-om
	24,000
	

	
	5001000100124
	Autolaborator cu calculator si programator
	h-ut
	24,000
	

	 108
	MsCF05

	Elaborarea programului "Strada verde" si "Unda verde"
	1 programa
	
	1,000

	
	5001000100123
	Inginer-programator
	h-om
	2,500
	

	
	5001000100124
	Autolaborator cu calculator si programator
	h-ut
	2,500
	

	 109
	MsCF04

	Elaborarea programului de extindere a Bazei de date la PCC si incarcarea parametrilor la calculatorul central
	1 programa
	
	1,000

	
	5001000100123
	Inginer-programator
	h-om
	8,000
	

	
	5001000100124
	Autolaborator cu calculator si programator
	h-ut
	8,000
	

	 110
	MsCF06

	Programarea ciclului semaforic de functionare in regim de zi, lunar si anual
	1 obiect
	
	1,000

	
	5001000100123
	Inginer-programator
	h-om
	11,000
	

	
	5001000100124
	Autolaborator cu calculator si programator
	h-ut
	11,000
	

	 111
	MsCF07

	Elaborarea programului de conflicte
	1 programa
	
	1,000

	
	5001000100123
	Inginer-programator
	h-om
	4,000
	

	
	5001000100124
	Autolaborator cu calculator si programator
	h-ut
	4,000
	

	 112
	MsCF08

	Elaborarea si programarea regimului de functionare (ciclul, faze) a obiectului de semafoare
	1 obiect
	
	1,000

	
	5001000100123
	Inginer-programator
	h-om
	3,000
	

	
	5001000100124
	Autolaborator cu calculator si programator
	h-ut
	3,000
	

	 113
	MsCF09

	Elaborarea programului de control a cheielor de putere
	1 programa
	
	1,000

	
	5001000100123
	Inginer-programator
	h-om
	3,500
	

	
	5001000100124
	Autolaborator cu calculator si programator
	h-ut
	3,500
	

	 114
	MsCF13A

	Masurari electrice, verificari si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kV
	buc
	
	1,000

	
	7137010011510
	Electromontator
	h-om
	1,400
	

	
	34105400048031
	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t
	h-ut
	0,250
	

	 115
	MsCF13E

	Masurari electrice, verificari si reglari la tablouri electrice pe marmura
	buc
	
	1,000

	
	7137010011510
	Electromontator
	h-om
	1,100
	

	 116
	1-11-028-1

	Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici
	1 linie
	
	1,000

	
	5
	Specialist
	h-om.
	0,400
	

	 117
	1-11-011-1

	Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint si elementele legate la pamint
	100 puncte
	
	0,100

	
	5
	Specialist
	h-om.
	16,000
	

	 118
	1-11-013-1

	Masurarea impedantei circuitului "faza-nul"
	1 recept de cur
	
	1,000

	
	5
	Specialist
	h-om.
	1,500
	

	 119
	1-11-010-1

	Masurarea rezistentei la curenti de scurgere a prizei de pamint
	1 masurare
	
	1,000

	
	5
	Specialist
	h-om.
	1,500
	

	 120
	MsCF14A

	Incercarea cablului de comanda, semnalizare si blocare pentru o pereche de fire
	pereche de fire
	
	1,000

	
	7137010011510
	Electromontator
	h-om
	0,080
	

	
	34105400048031
	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t
	h-ut
	0,050
	

	 121
	MsCF14A1

	Incercarea cablului de comanda, semnalizare si blocare pentru o pereche de fire. Adaos de forta de munca pentru fiecare pereche adaugatoare
	pereche de fire
	
	58,000

	
	7137010011510
	Electromontator
	h-om
	0,040
	

	
	34105400048031
	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t
	h-ut
	0,020
	

	 122
	MsCF22C

	Incercari, verificari electrice si reglari la corpuri de semnalizare
	buc
	
	26,000

	
	7137010011510
	Electromontator
	h-om
	0,620
	

	 123
	MsCF20A

	Incercarea sistemului automatizat de reglare . Module de semnalizare si reglare a circulatiei, neconectate la proces (Material ajutator=1,1)
	buc
	
	1,000

	
	8283010021000
	Electronist
	h-om
	13,260
	

	
	7245080020559
	Electrician automatizare
	h-om
	8,840
	

	
	34105400048031
	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t
	h-ut
	1,690
	

	 124
	MsCF21A

	Reglarea controlerului in laborator, fara conectare in proces
	buc
	
	1,000

	
	8283010021000
	Electronist
	h-om
	63,000
	

	
	5220079
	Aliaje de staniu-plumb cu continut redus de stibiu, marca "ПОССу61-0,5"
	kg
	0,050
	

	 125
	MsCF21B

	Reglarea controlerului la obiectul de semafoare, cu conectare in proces
	buc
	
	1,000

	
	8283010021000
	Electronist
	h-om
	117,000
	

	
	5220079
	Aliaje de staniu-plumb cu continut redus de stibiu, marca "ПОССу61-0,5"
	kg
	0,050
	

	 126
	MsCF28A5

	Incercarea sistemului de conducere prin tehnica de calcul a proceselor tehnologice: minicalculator,  neconectat la proces ((numar unitati centrale + numar module memorii) x n ore)
	buc
	
	1,000

	
	8283010021000
	Electronist
	h-om
	90,000
	

	
	7245080020559
	Electrician automatizare
	h-om
	23,000
	

	
	1721107333951
	Pinza nealbita de bumbac 0,90 m latime
	m
	2,000
	

	
	1592127301154
	Alcool tehnic 94 grade
	l
	0,300
	

	
	34105400048031
	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t
	h-ut
	0,200
	

	 
	
	3. Utilaje
	
	
	

	127
	100-01

	Controlor
	buc
	
	1,000

	
	100-01
	Controlor
	buc
	1,000
	

	 128
	100-06

	Video trafic controler
	buc
	
	1,000

	
	100-06
	Video trafic controler
	buc
	1,000
	

	 129
	100-07

	Videotrafic detector
	buc
	
	3,000

	
	100-07
	Videotrafic detector
	buc
	1,000
	

	 130
	SeP-250-1

	Separator PNC - 250
	buc
	
	1,000

	
	SeP-250
	Separator PNC - 250
	buc
	1,000
	

	 131
	100-03

	Dulap BZUM DDE 1 tip
	buc
	
	1,000

	
	100-03
	Dulap BZUM DDE 1 tip
	buc
	1,000
	

	 132
	101-04

	Contor 1 f 10-40A 220V
	buc
	
	1,000

	
	101-04
	Contor 1 f 10-40A 220V
	buc
	1,000
	

	 133
	101-102-3

	Declansator de sarcina BH32/1P/25A
	buc
	
	1,000

	
	101-102-3
	Declansator de sarcina  BH32/1P/25A
	buc
	1,000
	

	 134
	101-05

	Automat BA 47-29 1P 16C
	buc
	
	1,000

	
	100-05
	Automat BA 47-29 1P 16C
	buc
	1,000
	






                                                                     
CAIET DE SARCINI
 
FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

LUCRĂRI
Lotul 2
Obiect: Constructia obiectivului semaforic la intersectia str. Mihail Sadoveanu - str. Vadul lui Voda, mun. Chisinau


	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	
Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse     
	
U.M. 
	Cantitate

	
	
	
	
	pe unitate de măsură

	Conform datelor din proiect



	1
	2
	3
	4
	6
	7

	
	
	1. Lucrari de constructie 
	
	
	

	
	
	1.1. Amenajarea canalizarii subterane
	
	
	

	1
	33-01-007-2

	Forarea gropilor de fundatie sub stilpi din beton armat centrifugat  LEA 35-500 kV, adincime pina la 3 m, sol cat. 2
	buc
	
	7,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,030
	

	
	160402
	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m
	h-ut
	1,070
	

	 2
	TsA02E

	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu
	m3
	
	36,800

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,320
	

	 3
	TsC02D1

	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Pentru cotlovan)
	100 m3
	
	0,560

	
	2952260003521
	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex
	h-ut
	4,770
	

	 4
	TsI50A3

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km
	t
	
	84,000

	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,076
	

	 5
	TsD18B

	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu
	m3
	
	29,900

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,970
	

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,100
	

	 6
	TsD01B

	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu
	m3
	
	6,500

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,310
	

	 7
	08-02-142-1

	Executarea patului pentru un singur cablu in transee, fintini
	100 m
	
	1,290

	
	1
	Muncitor
	h-om
	6,630
	

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale) 10t
	h-ut
	4,990
	

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	4,990
	

	 8
	1421102200525

	Nisip
	m3
	
	13,800

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	1,000
	

	 9
	TsD05A

	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv
	100 m3
	
	0,299

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	8,820
	

	
	2952270004021
	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)
	h-ut
	10,390
	

	 10
	CA03D

	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)
	m3
	
	5,040

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	4,100
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,400
	

	
	2663102100001
	Beton clasa...(pt.informatie)
	m3
	1,025
	

	
	2952260003540
	Buldozer
	h-ut
	0,018
	

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,600
	

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,250
	

	 11
	CC01A

	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv
	kg
	
	110,000

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,043
	

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	1,025
	

	 12
	CC01B

	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (d=20mm)
	kg
	
	55,000

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,029
	

	
	2710602300000
	Otel beton OB 37 diam. 20mm
	kg
	1,025
	

	 13
	34-02-017-1

	Executarea traversarilor prin metoda perforarii orizontale: cu prima teava pina la 10 m
	buc
	
	3,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	12,180
	

	
	170202
	Masini complexe pentru perforarea orizontala a solului pe baza automobilului "ЗИЛ"
	h-ut
	6,330
	

	 14
	34-02-017-2

	Executarea traversarilor prin metoda perforarii orizontale: de adaugat la norma 34-02-017-1 pentru fiecare  5 m urmatori
	buc
	
	6,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	4,440
	

	
	170202
	Masini complexe pentru perforarea orizontala a solului pe baza automobilului "ЗИЛ"
	h-ut
	2,480
	

	 15
	34-02-003-1

	Executarea conductelor din tevi PVC d.110 mm
	1 km
	
	0,075

	
	1
	Muncitor
	h-om
	133,000
	

	
	102-0097
	Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III
	m3
	0,080
	

	
	530-0182
	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior PVC 110 mm
	m
	1 000,000
	

	 16
	34-02-003-1

	Executarea conductelor din tevi PVC, d.75 mm
	1 km
	
	0,040

	
	1
	Muncitor
	h-om
	133,000
	

	
	102-0097
	Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III
	m3
	0,080
	

	
	530-0182-1
	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior PVC 75 mm
	m
	1 000,000
	

	 17
	34-02-003-1

	Executarea conductelor din tevi PE, d.110 mm
	1 km
	
	0,120

	
	1
	Muncitor
	h-om
	133,000
	

	
	102-0097
	Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III
	m3
	0,080
	

	
	530-0182-2
	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior PE 110 mm
	m
	1 000,000
	

	 18
	34-02-006-4

	Camine-tip de vizitare din beton armat prefabricat, asamblate in conditii de uzina: "ККС-2" (k=1.03-mat.marunte)
	buc
	
	7,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	3,280
	

	
	440-9202
	Camin tipic din beton armat prefabricat
	buc
	1,000
	

	
	021141
	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,640
	

	 19
	AcE07A

	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I
	buc
	
	7,000

	
	7129090010600
	Drenor-canalist
	h-om
	0,700
	

	
	2875274200000
	Capac cu rama 
	buc
	1,000
	

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	6,470
	

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,025
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,007
	

	 20
	IN17-12

	Inel de  aducere la cota
	buc
	
	10,000

	
	IN17-12
	Inel de  aducere la cota
	buc
	1,000
	

	 21
	100-31

	Brat suport
	buc
	
	7,000

	
	100-31
	Brat suport
	buc
	1,000
	

	 22
	100-32

	Consola din fonta
	buc
	
	10,000

	
	100-32
	Consola din fonta
	buc
	1,000
	

	 23
	100-33

	Element de conexiune la colt
	buc
	
	21,000

	
	100-33
	Element de conexiune la colt
	buc
	1,000
	

	 24
	RpCU05C1

	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat
	buc
	
	14,000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,030
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,220
	

	 25
	CD51C

	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m
	100m2
	
	0,070

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	141,240
	

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	28,930
	

	
	2640112302501
	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm
	buc
	5 040,000
	

	
	2624102101102
	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50
	m3
	2,300
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,300
	

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	4,110
	

	 26
	CL18A

	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton 
	kg
	
	50,000

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	0,190
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,010
	

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,010
	

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	0,010
	

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	1,000
	

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,005
	

	 
	
	1.2. Restabilirea drumului si trotuarelor
	
	
	

	27
	DI109

	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic 
	m3
	
	3,000

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,600
	

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,0191
	

	
	2952270003370
	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min
	h-ut
	0,775
	

	
	12340002506
	Compresor 5-6 m3/min 
	h-ut
	0,775
	

	 28
	DE17A

	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm 
	m2
	
	6,000

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,5802
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0158
	

	
	2651122100027
	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)
	kg
	1,600
	

	
	2651122100442
	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)
	kg
	13,200
	

	
	2661112800655
	Placi din beton, pentru trotuare 
	m2
	1,015
	

	
	1421102200546
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)
	m3
	0,005
	

	
	1421102200547
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)
	m3
	0,038
	

	
	2881116002701
	Disc pentru taiat placi
	buc
	0,020
	

	 29
	DI110

	Amenajarea stratului de egalizare din balast 
	m3
	
	3,000

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,150
	

	
	1421102200467
	Balast  
	m3
	1,220
	

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,0216
	

	
	2952240004118
	Compactor 18 t
	h-ut
	0,0273
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0097
	

	 30
	DA12B

	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire  
	m3
	
	3,000

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,600
	

	
	1411122201646
	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice  15-25 mm
	m3
	0,203
	

	
	1411122201672
	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice  40-63 mm
	m3
	1,219
	

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,042
	

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,258
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,015
	

	 31
	DI107

	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic
	t
	
	0,010

	
	23203226000401
	Bitum
	t
	1,030
	

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,300
	

	 32
	DB19H

	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica 
	m2
	
	1,000

	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,070
	

	
	111100010001310
	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari
	t
	0,165
	

	
	1421102200000
	Nisip bitumat
	t
	0,003
	

	
	2710603420379
	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm
	kg
	0,019
	

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,0092
	

	
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut
	0,0092
	

	
	2952240005100
	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp
	h-ut
	0,0092
	

	 
	
	2. Lucrari de montare
	
	
	

	
	
	2.1. Retele electrice de alimentare a semaforului
	
	
	

	33
	33-04-017-1

	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV  (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului 
	1000 m
	
	0,030

	
	1
	Muncitor
	h-om
	65,240
	

	
	031002
	Autohidroascensor
	h-ut
	24,410
	

	 34
	100-2-1

	Cablu АВКВ 16*16mm2
	m
	
	30,000

	
	100-2-1
	Cablu АПвБбШп 4*50mm2
	m
	1,000
	

	 35
	100-2

	Suport AL CA 1500
	buc
	
	2,000

	
	100-2
	Suport AL CA 1500
	buc
	1,000
	

	 36
	101-36-1

	Banda F 2007
	m
	
	10,000

	
	100-15
	Banda otel F-2007
	m
	1,000
	

	 37
	100-2-2

	Clame A200
	buc
	
	10,000

	
	100-2-2
	Clame A200
	buc
	1,000
	

	 38
	100-6

	Cleme de conexiune Fidos 4-35/6-95
	buc
	
	2,000

	
	100-6
	Cleme de conexiune Fidos 4-35/6-95
	buc
	1,000
	

	 39
	08-02-147-1

	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg
	100 m
	
	0,100

	
	1
	Muncitor
	h-om
	11,600
	

	
	5220077
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"
	kg
	0,260
	

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale) 10t
	h-ut
	0,210
	

	
	030203
	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t
	h-ut
	2,750
	

	
	030408
	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)
	h-ut
	2,750
	

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,210
	

	 40
	100-21

	Cablu VVGng 3*2.5 mm2
	m
	
	10,000

	
	100-21
	Cablu VVGng 3*2.5 mm2
	m
	1,000
	

	 41
	08-03-573-4

	Dulap (dulap de evidenta) de comanda suspendat BZUM-TF-25A
	buc
	
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,370
	

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametrul 4 mm 
	kg
	0,100
	

	
	040502
	Instalatii sudura manuala de arc (de curent continuu)
	h-ut
	0,710
	

	
	050102
	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min
	h-ut
	0,220
	

	
	100602
	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare 
	h-ut
	0,220
	

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,070
	

	 42
	08-02-411-1

	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm
	100 m
	
	0,100

	
	1
	Muncitor
	h-om
	34,700
	

	
	1011755
	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm
	t
	0,0515
	

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametrul 4 mm 
	kg
	1,050
	

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale) 10t
	h-ut
	0,220
	

	
	040502
	Instalatii sudura manuala de arc (de curent continuu)
	h-ut
	17,900
	

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	4,440
	

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,220
	

	 43
	100-36

	Furtun metalic, d.32mm
	m
	
	10,000

	
	100-36
	Furtun metalic, d.32mm
	m
	1,000
	

	 44
	08-03-526-1

	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A
	buc
	
	2,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,560
	

	 45
	08-03-600-1

	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza
	buc
	
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	0,340
	

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale) 10t
	h-ut
	0,010
	

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,010
	

	 
	
	2.2. Montarea obiectivului semaforic 
	
	
	

	46
	33-01-016-1

	Montarea stilpilor din otel cu un picior, masa pina la 2 t
	t
	
	0,858

	
	1
	Muncitor
	h-om
	29,120
	

	
	030201
	Cricuri hidraulice, tonaj 6,3 t
	h-ut
	3,080
	

	
	160202
	Macara pe tractor 121 (165) kW (c.p.) 10 t (cu remorca)
	h-ut
	3,070
	

	
	161002
	Automacara, 16 t
	h-ut
	1,040
	

	
	160601
	Tractoare cu senile cu troliu, 132 (180) kW (c.p.)
	h-ut
	4,340
	

	
	400311
	Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren)
	h-ut
	1,850
	

	 47
	201-9026-6

	Stilpi din otel  OC-4, h=8,5 m cu cons.L-6m
	buc
	
	2,000

	
	201-9026-6
	Stilpi din otel  OC-4, h=8,5 m cu cons.L-6m
	buc
	1,000
	

	 48
	MsCA01

	Desfasurarea manuala a cablurilor de pe tambur
	100 m
	
	12,600

	
	7137010011510
	Electromontator
	h-om
	0,500
	

	
	1
	Muncitor
	h-om
	0,500
	

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale) 10t
	h-ut
	0,390
	

	
	0302031
	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t
	h-ut
	1,200
	

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,390
	

	
	0304081
	Cabestane electrice, cu forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)
	h-ut
	1,200
	

	 49
	MsCA02

	Marcarea cablului
	buc
	
	44,000

	
	7137010011510
	Electromontator
	h-om
	0,240
	

	 50
	MsCA03C

	Fazarea cablului de control cu sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori pina la  7
	cablu
	
	12,000

	
	7137010011510
	Electromontator
	h-om
	1,720
	

	
	3410540004804
	Autolaborator pt.masura la lucrari de cablu 2,5t
	h-ut
	1,000
	

	 51
	MsCA03D

	Fazarea cablului de control cu sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori pina la 10
	cablu
	
	7,000

	
	7137010011510
	Electromontator
	h-om
	1,840
	

	
	3410540004804
	Autolaborator pt.masura la lucrari de cablu 2,5t
	h-ut
	1,100
	

	 52
	MsCA03E

	Fazarea cablului de control cu sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori pina la 14
	cablu
	
	3,000

	
	7137010011510
	Electromontator
	h-om
	2,000
	

	
	3410540004804
	Autolaborator pt.masura la lucrari de cablu 2,5t
	h-ut
	1,200
	

	 53
	MsCA11A

	Cablu pina la 35 kV,  instalat pe constructii si jgheaburi, cu fixare pe intreaga lungime, masa 1 m de cablu pina la 1 kg
	100 m
	
	2,520

	
	7137010011510
	Electromontator
	h-om
	17,600
	

	
	10108131
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametrul 3,0 mm
	kg
	0,100
	

	
	5220079
	Aliaje de staniu-plumb cu continut redus de stibiu, marca "ПОССу61-0,5"
	kg
	0,250
	

	
	10114811
	Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm
	kg
	0,620
	

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale) 10t
	h-ut
	0,250
	

	
	0302031
	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t
	h-ut
	4,180
	

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,250
	

	
	0304081
	Cabestane electrice, cu forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)
	h-ut
	4,180
	

	 54
	MsCA12A

	Cablu pina la 35 kV, masa 1 m pina la 1 kg, pozat in tevi, blocuri si cutii
	100 m
	
	10,080

	
	7137010011510
	Electromontator
	h-om
	12,400
	

	
	10108131
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametrul 3,0 mm
	kg
	0,040
	

	
	5220079
	Aliaje de staniu-plumb cu continut redus de stibiu, marca "ПОССу61-0,5"
	kg
	0,500
	

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale) 10t
	h-ut
	0,390
	

	
	0302031
	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t
	h-ut
	3,000
	

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,390
	

	
	0304081
	Cabestane electrice, cu forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)
	h-ut
	3,000
	

	 55
	590-2111-214

	Cablu КВВГ 5х1,5 
	m
	
	130,000

	
	590-2111-214
	Cablu КВВГ 5х1,5
	m
	1,000
	

	 56
	590-2110-22

	Cablu КВВГ 10х1,5 
	m
	
	515,000

	
	590-2108-22
	Cablu КВВГ 10х1,5 
	m
	1,000
	

	 57
	590-2108

	Cablu КВВГ 14х1,5 
	m
	
	320,000

	
	590-2108
	Cablu КВВГ 14х1,5 
	m
	1,000
	

	 58
	590-2111

	Cablu FTP-5cat 
	m
	
	295,000

	
	590-2111
	Cablu FTP-5cat 
	m
	1,000
	

	 59
	RJ-123

	Conector RJ-45
	buc
	
	8,000

	
	RJ-123
	Conector RJ-45
	buc
	1,000
	

	 60
	MsCA16B

	Cap terminal uscat, pina la 5-7 conductori
	buc
	
	12,000

	
	7137010011510
	Electromontator
	h-om
	1,100
	

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,010
	

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,010
	

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale) 10t
	h-ut
	0,010
	

	 61
	MsCA16C

	Cap terminal uscat, pina la 8-10 conductori
	buc
	
	7,000

	
	7137010011510
	Electromontator
	h-om
	2,150
	

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,020
	

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,010
	

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale) 10t
	h-ut
	0,010
	

	 62
	MsCA16D

	Cap terminal uscat, pina la 11-14 conductori
	buc
	
	3,000

	
	7137010011510
	Electromontator
	h-om
	3,200
	

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,020
	

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,010
	

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale) 10t
	h-ut
	0,010
	

	 63
	MsCB06A

	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme. Conductor sau cablu, sectiune pina la 2,5 mm2
	100 buc
	
	1,720

	
	7137010011510
	Electromontator
	h-om
	12,000
	

	 64
	MsCC04A

	Montarea semaforului  pentru vehicule, pe stilp propriu
	buc
	
	10,000

	
	7137010011510
	Electromontator
	h-om
	7,950
	

	
	8281030022100
	Lacatus
	h-om
	0,600
	

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe
	kg
	0,400
	

	
	0310501
	Turle telescopice de 25 m
	h-ut
	4,000
	

	 65
	100-12

	Semafor transport  LED D300
	buc
	
	10,000

	
	100-12
	Semafor transport  LED D300
	buc
	1,000
	

	 66
	MsCC04C

	Montarea semaforului pentru pietoni, pe stilp propriu
	buc
	
	6,000

	
	7137010011510
	Electromontator
	h-om
	5,250
	

	
	8281030022100
	Lacatus
	h-om
	0,600
	

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe
	kg
	0,300
	

	
	0310501
	Turle telescopice de 25 m
	h-ut
	4,000
	

	 67
	100-13

	Semafor pietoni LED D300
	buc
	
	6,000

	
	100-13
	Semafor pietoni LED
	buc
	1,000
	

	 68
	100-15

	Banda otel F-2007
	m
	
	20,000

	
	100-15
	Banda otel F-2007
	m
	1,000
	

	 69
	100-2-2

	Clame p/u banda otel
	buc
	
	40,000

	
	100-2-2
	Clame A200
	buc
	1,000
	

	 70
	MsCC02A

	Montarea utilajului de semnalizare sonara pietonal (p/u slab vazatori)
	buc
	
	6,000

	
	7137010011510
	Electromontator
	h-om
	3,000
	

	
	8281030022100
	Lacatus
	h-om
	1,800
	

	
	72120300227011
	Electrosudor
	h-om
	1,800
	

	
	5001000100114
	Bloc semnalizare p/u slab vazatori
	buc
	1,000
	

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe
	kg
	0,200
	

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametrul 4 mm 
	kg
	0,800
	

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,100
	

	
	040502
	Instalatii sudura manuala de arc (de curent continuu)
	h-ut
	1,800
	

	
	0310501
	Turle telescopice de 25 m
	h-ut
	1,800
	

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	1,200
	

	 71
	MsCC06A

	Montarea tablou, chemare pietoni (ТВП)
	buc
	
	6,000

	
	7137010011510
	Electromontator
	h-om
	1,800
	

	
	1
	Muncitor
	h-om
	0,620
	

	
	5001000100116
	Tablou chemare pietoni
	buc
	1,000
	

	
	1019692
	Bratara
	buc
	2,000
	

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe
	kg
	0,300
	

	
	5001000100115
	Platforma telescopica pe tractor de 7m
	h-ut
	0,620
	

	 72
	MsCC16A

	Stilp semafor transport, montat pe fundatie
	buc
	
	2,000

	
	7137010011510
	Electromontator
	h-om
	1,680
	

	
	500972411
	Stilp semafor transport
	buc
	1,000
	

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe
	kg
	0,500
	

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale) 10t
	h-ut
	0,560
	

	 73
	MsCC16A

	Stilp semafor pietoni, montat pe fundatie
	buc
	
	3,000

	
	7137010011510
	Electromontator
	h-om
	1,680
	

	
	500972411-01
	Stilp semafor pietoni
	buc
	1,000
	

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe
	kg
	0,500
	

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale) 10t
	h-ut
	0,560
	

	 74
	MsCC17B

	Suport pe consola p/u sem.transport
	buc
	
	6,000

	
	7137010011510
	Electromontator
	h-om
	0,220
	

	
	72120300227011
	Electrosudor
	h-om
	1,000
	

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe
	kg
	0,200
	

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametrul 4 mm 
	kg
	0,200
	

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale) 10t
	h-ut
	0,580
	

	
	0310501
	Turle telescopice de 25 m
	h-ut
	0,580
	

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,001
	

	 75
	100-22

	Suport pe consola p/u sem.transport
	buc
	
	6,000

	
	100-22
	Suport pe consola p/u sem.transport
	buc
	1,000
	

	 76
	MsCB11B

	Cutii cu cleme pentru cabluri si conductoare
	buc
	
	4,000

	
	7137010011510
	Electromontator
	h-om
	4,770
	

	
	72120300227011
	Electrosudor
	h-om
	0,400
	

	
	5001000100112
	Cutie cu cleme 100*100*50
	buc
	1,000
	

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,080
	

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe
	kg
	0,050
	

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametrul 4 mm 
	kg
	0,070
	

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,060
	

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,004
	

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale) 10t
	h-ut
	0,004
	

	
	040502
	Instalatii sudura manuala de arc (de curent continuu)
	h-ut
	0,400
	

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,040
	

	 77
	MsCE03D

	Montarea prizelor de pamint. Priza de pamint verticala din otel rotund, diametrul 16mm
	10 buc
	
	0,300

	
	7137010011510
	Electromontator
	h-om
	8,290
	

	
	10116141
	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm
	kg
	81,000
	

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametrul 4 mm 
	kg
	0,780
	

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,140
	

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale) 10t
	h-ut
	0,140
	

	
	040502
	Instalatii sudura manuala de arc (de curent continuu)
	h-ut
	2,540
	

	 78
	MsCE03E

	Montarea prizelor de pamint. Priza de pamint orizontala din otel rotund diametrul 12mm
	100 m
	
	0,120

	
	7137010011510
	Electromontator
	h-om
	19,000
	

	
	10116141-1
	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 12 mm
	kg
	92,000
	

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametrul 4 mm 
	kg
	0,600
	

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,140
	

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale) 10t
	h-ut
	0,140
	

	
	040502
	Instalatii sudura manuala de arc (de curent continuu)
	h-ut
	3,130
	

	 79
	10-02-040-07

	Video trafic controler montare cu reglari 
	buc
	
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	70,900
	

	
	5009055
	Papuci de cablu din arama
	buc
	2,000
	

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	2,000
	

	
	5220076
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"
	kg
	0,036
	

	
	030101
	Autoincarcatoare, 5 t
	h-ut
	2,830
	

	 80
	10-03-039-02

	Verificarea electrica si reglarea aparatajului videodetector transport
	1 sistema
	
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	10,300
	

	 81
	10-02-050-01

	Montarea trafic videodetector
	buc
	
	4,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	12,300
	

	
	030101
	Autoincarcatoare, 5 t
	h-ut
	0,550
	

	 82
	MsCB09A

	Dulapuri de dirijare si controleri de reglare a circulatiei rutiere
	buc
	
	1,000

	
	7137010011510
	Electromontator
	h-om
	14,600
	

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe
	kg
	0,500
	

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale) 10t
	h-ut
	0,800
	

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,800
	

	 83
	MsCF03

	Modelarea si companarea obiectului de semafoare in SAPR
	1 obiect
	
	1,000

	
	5001000100123
	Inginer-programator
	h-om
	24,000
	

	
	5001000100124
	Autolaborator cu calculator si programator
	h-ut
	24,000
	

	 84
	MsCF05

	Elaborarea programului "Strada verde" si "Unda verde"
	1 programa
	
	1,000

	
	5001000100123
	Inginer-programator
	h-om
	2,500
	

	
	5001000100124
	Autolaborator cu calculator si programator
	h-ut
	2,500
	

	 85
	MsCF04

	Elaborarea programului de extindere a Bazei de date la PCC si incarcarea parametrilor la calculatorul central
	1 programa
	
	1,000

	
	5001000100123
	Inginer-programator
	h-om
	8,000
	

	
	5001000100124
	Autolaborator cu calculator si programator
	h-ut
	8,000
	

	 86
	MsCF06

	Programarea ciclului semaforic de functionare in regim de zi, lunar si anual
	1 obiect
	
	1,000

	
	5001000100123
	Inginer-programator
	h-om
	11,000
	

	
	5001000100124
	Autolaborator cu calculator si programator
	h-ut
	11,000
	

	 87
	MsCF07

	Elaborarea programului de conflicte
	1 programa
	
	1,000

	
	5001000100123
	Inginer-programator
	h-om
	4,000
	

	
	5001000100124
	Autolaborator cu calculator si programator
	h-ut
	4,000
	

	 88
	MsCF08

	Elaborarea si programarea regimului de functionare (ciclul, faze) a obiectului de semafoare
	1 obiect
	
	1,000

	
	5001000100123
	Inginer-programator
	h-om
	3,000
	

	
	5001000100124
	Autolaborator cu calculator si programator
	h-ut
	3,000
	

	 89
	MsCF09

	Elaborarea programului de control a cheielor de putere
	1 programa
	
	1,000

	
	5001000100123
	Inginer-programator
	h-om
	3,500
	

	
	5001000100124
	Autolaborator cu calculator si programator
	h-ut
	3,500
	

	 90
	MsCF13A

	Masurari electrice, verificari si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kV
	buc
	
	1,000

	
	7137010011510
	Electromontator
	h-om
	1,400
	

	
	34105400048031
	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t
	h-ut
	0,250
	

	 91
	MsCF13E

	Masurari electrice, verificari si reglari la tablouri electrice pe marmura
	buc
	
	1,000

	
	7137010011510
	Electromontator
	h-om
	1,100
	

	 92
	1-11-028-1

	Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici
	1 linie
	
	1,000

	
	5
	Specialist
	h-om.
	0,400
	

	 93
	1-11-011-1

	Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint si elementele legate la pamint
	100 puncte
	
	0,100

	
	5
	Specialist
	h-om.
	16,000
	

	 94
	1-11-013-1

	Masurarea impedantei circuitului "faza-nul"
	1 recept de cur
	
	1,000

	
	5
	Specialist
	h-om.
	1,500
	

	 95
	1-11-010-1

	Masurarea rezistentei la curenti de scurgere a prizei de pamint
	1 masurare
	
	1,000

	
	5
	Specialist
	h-om.
	1,500
	

	 96
	MsCF14A

	Incercarea cablului de comanda, semnalizare si blocare pentru o pereche de fire
	pereche de fire
	
	1,000

	
	7137010011510
	Electromontator
	h-om
	0,080
	

	
	34105400048031
	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t
	h-ut
	0,050
	

	 97
	MsCF14A1

	Incercarea cablului de comanda, semnalizare si blocare pentru o pereche de fire. Adaos de forta de munca pentru fiecare pereche adaugatoare
	pereche de fire
	
	85,000

	
	7137010011510
	Electromontator
	h-om
	0,040
	

	
	34105400048031
	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t
	h-ut
	0,020
	

	 98
	MsCF22C

	Incercari, verificari electrice si reglari la corpuri de semnalizare
	buc
	
	42,000

	
	7137010011510
	Electromontator
	h-om
	0,620
	

	 99
	MsCF20A

	Incercarea sistemului automatizat de reglare . Module de semnalizare si reglare a circulatiei, neconectate la proces (Material ajutator=1,1)
	buc
	
	1,000

	
	8283010021000
	Electronist
	h-om
	13,260
	

	
	7245080020559
	Electrician automatizare
	h-om
	8,840
	

	
	34105400048031
	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t
	h-ut
	1,690
	

	 100
	MsCF21A

	Reglarea controlerului in laborator, fara conectare in proces
	buc
	
	1,000

	
	8283010021000
	Electronist
	h-om
	63,000
	

	
	5220079
	Aliaje de staniu-plumb cu continut redus de stibiu, marca "ПОССу61-0,5"
	kg
	0,050
	

	 101
	MsCF21B

	Reglarea controlerului la obiectul de semafoare, cu conectare in proces
	buc
	
	1,000

	
	8283010021000
	Electronist
	h-om
	117,000
	

	
	5220079
	Aliaje de staniu-plumb cu continut redus de stibiu, marca "ПОССу61-0,5"
	kg
	0,050
	

	 102
	MsCF28A5

	Incercarea sistemului de conducere prin tehnica de calcul a proceselor tehnologice: minicalculator,  neconectat la proces ((numar unitati centrale + numar module memorii) x n ore)
	buc
	
	1,000

	
	8283010021000
	Electronist
	h-om
	90,000
	

	
	7245080020559
	Electrician automatizare
	h-om
	23,000
	

	
	1721107333951
	Pinza nealbita de bumbac 0,90 m latime
	m
	2,000
	

	
	1592127301154
	Alcool tehnic 94 grade
	l
	0,300
	

	
	34105400048031
	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t
	h-ut
	0,200
	

	 
	
	3. Utilaje
	
	
	

	103
	100-01

	Controlor
	buc
	
	1,000

	
	100-01
	Controlor
	buc
	1,000
	

	 104
	100-06

	Video trafic controler
	buc
	
	1,000

	
	100-06
	Video trafic controler
	buc
	1,000
	

	 105
	100-07

	Videotrafic detector
	buc
	
	4,000

	
	100-07
	Videotrafic detector
	buc
	1,000
	

	 106
	100-03

	Dulap BZUM DDE 1 tip
	buc
	
	1,000

	
	100-03
	Dulap BZUM DDE 1 tip
	buc
	1,000
	

	 107
	101-04

	Contor 1 f 10-40A 220V
	buc
	
	1,000

	
	101-04
	Contor 1 f 10-40A 220V
	buc
	1,000
	

	 108
	101-102-3

	Declansator de sarcina BH32/1P/25A
	buc
	
	1,000

	
	101-102-3
	Declansator de sarcina  BH32/1P/25A
	buc
	1,000
	

	 109
	101-05

	Automat BA 47-29 1P 16C
	buc
	
	1,000

	
	100-05
	Automat BA 47-29 1P 16C
	buc
	1,000
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CAIET DE SARCINI

SERVICII DE PROIECTARE
Lotul 1

1. Denumirea obiectului
Construirea obiectului de semafoare la
· intersecția str. Vadul lui Vodă - str. Maria Drăgan, mun. Chişinău
2. Amplasarea obiectului
· intersecția str. Vadul lui Vodă - str. Maria Drăgan, mun. Chişinău
3. Beneficiar/investitor
Direcția Generală Mobilitate Urbană a CMC
4. Temeiul proiectării
Temeiul elaborării documentației este decizia Direcției Generală Mobilitatea Urbană a mun. Chișinău.
5. Descrierea obiectului
Se precizează caracteristicile tehnice ale obiectului.
6. Justificarea elaborării documentației de proiect
Fluidizarea traficului rutier și pietonal în zona respectivă.
7. Cerințe referitor la lucrările planificate la obiect
În cadrul proiectului sunt prevăzute următoarele tipuri de lucrări:
      Lucrări de construcție a canalizării subterane pentru cabluri de telecomunicații;
Lucrări de montare a construcțiilor metalice pentru utilaje;
      Lucrări de montare a liniilor de semnalizare și de alimentare cu energie electrică;
      Lucrări de montarea utilajului de semnalizare (semaforizare);
      Lucrări de montarea a utilajului de dirijare (automatului);
Lucrări de (setare) punere in funcțiune a utilajului montat;
      Lucrări de aplicare a marcajului rutier.
8. Cerințe referitor la succesiunea și componența documentației de proiect
La elaborarea documentației de proiect este necesar de prevăzut:
· efectuarea ridicării topografice și prospecțiuni geologice;
· analiza volumului și componenței traficului rutier pe teren cu procesarea datelor;
· modelare scenariilor, prognoza şi terapia circulaţiei cu soft specializat;
· elaborarea regimelor de funcționarea a obiectivelor semaforice;
· elaborarea planelor de alimentare 0,23kV de îndeplinit în cablu subteran, marca şi secţiunea conform calculului;
· elaborarea planelor cu amplasarea semafoarelor şi construcţiilor pilonilor;
· elaborarea planelor cu amplasarea indicatoarelor şi marcajului rutier;
· amplasarea cablurilor de control în canale subterane, protejate pe partea carosabilă;
· folosirea utilajului electronic dotat cu mijloace de legătură GSM/GPRS;
· inzestrare cu semafoarele de transport şi pietonale dotate cu surse LED;
· elaborarea specificațiilor utilajului in baza solutiilor tehnice aprobate;
· coordonarea cu serviciile mun. Chişinău a planului general şi elementelor de amenajare;
· eliberarea documentaţiei de proiect în trei exemplare pe suport de hirtie și pe suport electronic;

9. Structura sistemului de semaforizare automat, pentru semaforizarea intersecției cu butoane pietonale
Sistemul de semaforizare, comandat de pietoni prin intermediul butoanelor de cerere a culorii verde, se compune din următoarele elemente:
1) Automatul de semaforizare;
2) Dispozitivul video de detectare a traficului
3) Semafoare bicolore (roşu/verde) pentru reglarea permisiunii de trecere a pietonilor;
4) Semafoare tricolore (roşu/galben/verde) de diverse mărimi, pentru reglarea permisiunii de trecere a autovehiculelor
5) Butoanele antivandalism, de cerere a permisiunii de trecere a pietonilor, numite “butoane pietoni”;
6) Stâlpi de susţinere a elementelor sistemului: automat de semaforizare, semafoare de pietoni, semafoare de vehicule, butoane pietoni, indicatoare rutiere;
7) Instalaţia electrică de alimentare şi comandă a semafoarelor, “cablajul electric”, pozat prin ţevi de PVC sau metal, subterane sau pozat aerian susţinut de un cablu portant de oţel.

	 	1. AUTOMATUL DE SEMAFORIZARE (CONTROLERUL)
 Este montat într-o cutie metalică cu grad de protecţie prevăzut în SM GOST R 52289:2009 şi SM EN 12368:2016 , amplasată pe unul din stâlpii de susţinere. Pentru a se evita stânjenirea circulaţiei pietonale în jurul stâlpului de către dimensiunile agabaritice a cutiei în raport cu diametrul stâlpului. 
 Accesul cablurilor de alimentare şi comandă a semafoarelor în interiorul cutiei se face prin intermediul a 4 presetupe amplasate pe latura inferioară. Se recomandă utilizarea a cinci cabluri: unul pentru alimentare (3 x 2,5 mm2), câte unul pentru comanda semafoarelor amplasate pe stâlpii de la capetele trecerii pentru pietoni (6 x 1,5 mm2) şi câte unul pentru fiecare buton pietonal (2 x 1 mm2). 
 Cutia găzduieşte unitatea centrală, un modul electronic de comandă a semafoarelor de vehicule şi pietoni, borne de joncţiune, o siguranţă automată generală şi o priză. Circuitele de comandă a becurilor semafoarelor sunt protejate la suprasarcină prin fuzibili.
Automatul respectă următoarele cerinţe de securitate în dirijarea semaforizată a traficului:
a) Program de capăt la pornirea semaforizării, format din regimurile: “galben intermitent”,
“galben fix” şi “roşu general”;
b) Protecţie la apariţia permisiunilor de trecere antagoniste, cunoscută sub denumirea “verde 
antagonist”;
c) Protecţie la întreruperea circuitului de comandă a becurilor de roşu ale semafoarelor de 
vehicule, cunoscută sub denumirea de “roşu defecte”; 
d) Circuite de protecţie, interne unităţii centrale, menite să monitorizeze buna funcţionare a acesteia şi să comande instalaţia de semaforizare în regim de “galben intermitent” la apariţia unei disfuncţionalităţi.
 Controlerul trebuie să comunice folosind protocolul de comunicare minim OCIT 3.0 (compatibilitate OCIT), alte protocoale acceptate minim RSMP;
Controlerul trebuie să aibă un ecran tactil de cel puțin 4,3 "LCD care să permită cel puțin:
- control manual,
- comutare de fază,
- afișare în timp real a diagramei cu bare,
- indicarea canalelor individuale de ieșire în timp real,
- diagnoza controlerului
- comutarea planului de semnal
- ocuparea detectorului manual
- repornirea controlerului

Controlorul trebuie să dețină certificate care confirmă conformitatea cu cel puțin următoarele standarde:
- EN 61010-1
- EN 50293, 
- EN 61508-1, 2, 3, 6
- EN 50556
- EN 12675
Controlerul trebuie să fie capabil să programeze și să transfere parametrii de control cel puțin după cum urmează:
A. Programarea parametrică a definițiilor logicii controlerului
b. Programare cu software-ul LISA+ împreună cu suport OML
c. Server VD folosind standardul platformei OCIT
d. Detector de la distanță (datele detectorului unui controler de trafic la distanță)
e. Algoritmi de microreglare (funcționare adaptivă cu detectoare locale) care permit optimizarea adaptivă a controlului traficului prin eliminarea timpului verde neutilizat.
f. Suport butoane pietonale și dispozitive de semnalizare acustică pentru deficiențe de vedere
g. Program local - pentru a permite selectarea planului de semnal dintr-o bibliotecă de plan de semnal în funcție de ora din zi, ziua săptămânii, data anului
h. Planuri de semnal: Planuri de semnal fixe, Planuri de semnal dinamic (sistem de optimizare cu autocalibrare în pas de 1 s), Control adaptiv (dacă este prezent UTC)
i. Prioritate transport public OPȚIONAL: 
- Intrări paralele
- R09 (variante multiple)
- V2X
- prioritate centrală
j. Prioritate vehicul de urgență OPȚIONAL:
- Intrări paralele
- V2X
- prioritate centrală
k. Coordonarea undelor verzi bazată pe timp și pe comunicare
Controlerul trebuie să poată lucra într-un sistem descentralizat în dinamică deplină dependentă de traficul rutier cu logica de control local de modificare a lungimii semnalului verde într-un pas minim de 1s.
 Latența de vizualizare în timp real - Latența de când o comandă este trimisă în controler până când sunt primite valorile returnate trebuie să fie mai mică de 2s. Aceasta include informațiile diagramei cu bare care reprezintă stările tuturor grupurilor de semnale conectate și monitorizate. Această valoare este valabilă pentru instrumentele locale de întreținere, precum și pentru conexiunea UTC.
Vizualizarea pasului de extindere a stării verzi - Vizualizarea unui plan de semnal de rulare sub forma unei diagrame cu bare trebuie să furnizeze informații despre pașii de extindere bazați pe date ale detectorului (și numerele acestora) printr-o indicație diferită a stării grupului de semnal în timpul perioadei de extindere a stării verzi. Vizualizarea trebuie să ofere și informații despre elementele care facilitează extinderea (alte grupuri de semnale, detectoare, condiții logice etc.)
Întreținerea completă de la distanță a controlorului de trafic - Va fi posibilă încărcarea de la distanță – logica și algoritmii de trafic, parametrii logicii de trafic, parametrii HW și sensibilitatea detectorilor de buclă. Planurile de semnalizare și modificările de orar se aplică fără a fi necesară repornirea controlorului de trafic.
Controlorul trebuie să furnizeze:
A. furnizați sfârșitul sau începutul semnalului verde în timpul unei etape de trafic care rulează deja
b. oferă 4 limite independente de monitorizare a puterii de ieșire a semnalului
c. adresarea liberă a fiecărei ieșiri fără limitare pentru indicarea culorii
d. sprijină monitorizarea siguranței capetelor de semnal cu puterea de intrare de
- 1W (24V)
- 1W (40V)
- 2W (230V)
e. permite maparea grupului de semnal la canalele de ieșire fără nicio limitare pe baza culorii luminii sau a numărului grupului de semnal.
f. permite monitorizarea permanentă a semnalelor lipsă și nedorite pe toate ieșirile de semnal, indiferent de culoarea semnalului.
g. Jurnal circular intern cu înregistrare:
- Jurnal de întreținere
- Jurnalul erorilor
- Jurnal de operare
h. Starea grupului de semnal și jurnalul de detectare în memoriile nevolatile pentru minim 2 luni.

Functii de securitate:
• Configurare multiprocesor cu minim 2 procesoare independente cu arhitectura SIL3
• Monitorizare permanentă a semnalului lipsă pe toate canalele de semnal (indiferent de culoare)
• Monitorizare permanentă a semnalului nedorit pe toate canalele de semnal (indiferent de culoare)
• protecţie la supratensiune
• Protecție la tensiune de alimentare scăzută
· • Patru niveluri de alarmă independente de monitorizare a puterii pentru fiecare canal de semnal luminos
· • Matricea interverde
Protecție la „lampa defectă” programabilă în fiecare culoare a unui grup de semafoare (vehicule sau pietoni - „Roșu defect”, „Galben defect” sau „Verde defect”) cu următoarele dotări:
• Protectia care se activeaza atunci cand una sau mai multe lămpi sunt arse în grup (prima lampă arsă, ultima lampă arsă, 2 din 3 etc.) - indiferent de culoarea tipului grupului.
• Semnalizarea de la distanță a arderii oricărei lămpi dintr-un grup (fără activarea protecției) – SMS
• Două niveluri programabile pentru semnalizarea lămpii arse (avertisment, eroare)
Dimming - Controlerul trebuie să ofere o opțiune de diminuare a intensității luminii semnalului. Semafoarele cu LED-uri trebuie să fie conforme cu EN 12368. Trebuie să fie posibilă setarea automată a timpului de funcționare a atenuării - pe baza orei de răsărit și apus pentru coordonatele GPS date, care să fie fixată pentru o perioadă zilnică de timp sau să fie controlată printr-o sursă externă.
Controlerul trebuie să fie capabil să furnizeze o putere egală cu o sarcină per ieșire de lampă de minim 300VA în modul normal (nedisminuat)..
Toate părțile controlerului trebuie să fie conectate pe partea frontală a unității de control folosind un cablu, fără utilizarea unui backplane de conectare..
Cerinte tehnice minime:
- Număr de grupuri de semnale: min. 64
- Număr de ieșiri cap de semnal: min. 192
- Monitorizare circuit de iesire: fiecare circuit de iesire
- Număr bucle de inducție detectoare interne: min. 128
- Număr de intrări externe utilizabile: min. 200
- Număr de ieșiri externe utilizabile: min. 72
- Numărul maxim al tuturor planurilor de semnal: min. 68
- Numărul de etape de circulație în fiecare plan de semnalizare: min. 16
- Numărul de trepte de control manual: min. 6 + toate roșii
- Numărul de rute predefinite pentru ambulanțe și pompieri: min. 13
- Numărul de controlere conectate în coordonare
fara centrul de control al traficului: min. 256
- Numărul de controlere conectate în coordonare cu centrul de management al traficului urban: min. 1500
- Numărul de ieșiri de semnal pe o placă: min. 12
- Număr de I/O pe placa de bază: min. 8 intrari / 8 iesiri
- Număr de I/O pe cardul suplimentar: min. 24 intrari / 8 iesiri
- Tensiune nominală de alimentare a controlerului: 230 V AC -13 până la +10 %, 50 Hz
- Tensiune nominală de alimentare PCB: 12 V DC
- Consumul de energie circuitelor controlerului: cca. 300 VA
- Puterea maximă a prizei: max. 500 VA
- Capacitate de sarcină a circuitului de ieșire: 2–500 VA, reglabil SW, max. 2 A pentru fiecare ieșire (maxim 8 A un tablou)
- Ieșire de sarcină minimă detectată: 2 W
- Rezistenta de izolatie intre fire: 50 MΩ
- Tensiune circuit de iesire: 230 V pentru becuri sau LED-uri, 40 V OCIT pentru LED-uri transformator 500 sau 1 000 VA, 42 V / 31 V ASTRIN pentru LED-uri de reglare, 24V DC, transformator 500 sau 1 000 VA
- Modul dimmer pentru ieșiri LED: Tensiune de ieșire în mod normal 42 V. AC, Tensiune de ieșire în mod reglat 31 V AC, M Max. capacitate de sarcină de ieșire 1 000 VA (LED)
- Interval de temperatură de funcționare: -40 până la + 60 °C
- Protectie la supratensiune: Clasa 1 pana la 3
- Protecție la pătrundere: IP 54
- Rezistenta la vibratii: 3,5 mm / (1–9 Hz); 10 m/s2 / (9–150 Hz)
- Rezistenta la impact: 150 m/s2 / 11 ms
- Interfață: 2xRS 232, 1x Ethernet, 6xUSB, 1xRS485, GSM, GPS, 3G opțional: RS 232 optoizolat, RS 485, DSL
- Compatibilitate cu capete de semnalizare: LED sau becuri

2.     DETECTOARE VIDEO DE TRAFIC
TVD trebuie să comunice cu controlerul prin LAN și trebuie să fie integrat la nivel de firmware al controlerului.
Detectarea trebuie să permită transmiterea paralelă a statisticilor suplimentare și a datelor de trafic către sistemul central de integrare din afara controlorului de semnalizare semaforică.
Cerințe tehnice minime pentru unitatea de control pentru detectarea video a traficului integrată cu controler:
• Detectarea fiabilă a tuturor obiectelor din trafic
• Detectare fiabilă a bicicletelor
• Detectare fiabilă a pietonilor
• Tensiune de alimentare sigură
• Consum redus de putere
• baza pe camere IP
• Design autonom PoE
• Tehnologie avansată de recunoaștere a obiectelor
• Parametrii de funcționare complet programabili prin aplicație dedicată
• Definirea directă a buclelor virtuale din cadrul software-ului controlerului - Parametric Traffic Control
• Funcționalitate suplimentară de statistici de trafic
• Algoritm de detectare și urmărire bazat pe inteligență artificială, care transformă fluxul video în date de traiectorie de înaltă calitate despre fiecare utilizator al drumului.
• Clasificarea de bază a vehiculelor
• Procesorul de înaltă performanță permite analiza simultană a imaginii
• de la 4 camere pentru traficul vehiculelor
• sau de la 6 camere pentru trafic pietonal si de biciclete
• Tehnologie: Analiza online a traiectoriei obiectelor
• Ieșire de detectare: Comunicare directă cu controlerul
• Raza de detectare: Pe baza camerei utilizate, 0 – 75 m
• Detectare: ambele direcții
• Inaltime de instalare: 5m – 8m
• Detectarea obiectelor: Da
• Detectare noapte: Da, prin iluminat public fără lumină IR

3. SEMAFOARE
Sunt necesare cel puţin două semafoare de pietoni şi două semafoare de vehicule. Pentru arterele cu mai mult de două benzi de circulaţie pe sens se recomandă, din motive de siguranţă, instalarea unor semafoare de vehicule repetitoare. Acstea se amplasează fie pe partea stângă a drumului sau pe consolă, dacă stâlpul e prevăzut cu consolă. Pentru semafoarele amplasate în consolă se recomandă ca diametrul lentilei de roşu (culoarea restrictivă) să fie de 300 mm, iar dacă direcţia de mers este pe axa est-vest, un panou de contrast face mai vizibil semaforul la răsărit şi asfinţit. Dimensiunile panoului de contrast sunt: 900 x 1350 mm (lăţime x înălţime).
Semafoarele de vehicule cu diametrul de 90 mm, semafoare de “prim vehicul”, sporesc confortul conducătorului auto aşezat primul la semafor.
Dimensiunile şi forma lentilelor dispersoare pentru semafoare vor fi cele prevăzute de SM GOST R 52289:2009 şi SM EN 12368:2016.
Semafoare trebuie să aibă gradul de protecție IP 54, modulele LED ce se produc separat fără carcasa, gradul –IP23.
In calitate de sursă de semnal se vor folosi surse LED dimabile.
Toate piesele carcasei semaforului trebuie să fie executate din materiale anticorosive.
Culoarea semnalului, forma lui și forma simbolului aplicat trebuie să fie vizibile de la distanță nu mai puțin de 100 m indiferent de timpul zilei.
Timpul conectării semnalului semaforului nu trebuie să depășească 120 ms din momentul aplicării tensiunii de dirijare.

4. BUTOANELE PIETONALE
Butoanele sunt antivandalism, amplasate “îngropat” în stâlp. Placa de aluminiu pe care sunt montate îmbracă stâlpul şi este placată cu folie reflectorizantă. Principiu de funcționare a butoanelor este inductiv-capacitiv cu semnalizarea acționării acestuia.

5. STÂLPII
 	Dacă nu sunt în consolă, au diametrul exterior de min. 100 mm (SM GOST R 52289:2009 şi SM EN 12368:2016). Se recomandă să fie confecţionaţi din ţeavă galvanizată la cald. Cablajul electric trece prin interiorul lor. Un capac detaşabil la 40 cm de sol, uşurează accesul la cabluri şi facilitează conexiunile electrice. Semafoarele se montează pe stâlp cu şuruburi M6. Partea superioară a semafoarelor de vehicule şi de pietoni trebuie să fie aliniată. Distanţa minimă de la sol la partea inferioară a semaforului de vehicule trebuie să fie de 2,2 m. Butonul de pietoni se montează pe partea opusă semaforului de vehicul, la aproximativ 1,1 m de sol.
 
6. AMPLASARE ŞI FUNCŢIONARE
 Amplasarea şi funcţionarea semafoarelor, funcţionarea semnalelor luminoase, recepţia şi exploatarea semafoarelor se face conform SR 1848/4.
	 Vor fi respectate prevederile STAS 1848/6 pentru: 
· Condiţiile tehnice de calitate; 
· Condiţiile constructive; 
· Gradul de protecţie; 
· Caracteristicile fotometrice şi colorimetrice ale semafoarelor pentru dirijarea circulaţiei; 
· Rezistenţa la temperatură; 
· Acoperirile de protecţie; 
· Funcţionarea de durată;
· Marcare; 
· Regulile pentru verificarea calităţii;
· Metodele de verificare;
· Marcare, ambalare, livrare, transport şi depozitare; 
· Termen de garanţie.
Deviz pe compartimente 
	Nr 
	Denumirea serviciilor
	Unitate de măsură 
	Cantitate 

	1
	Proiectare intersecţiei, inclusiv Organizarea circulației rutiere
	buc.
	1

	2
	Deviz proiectare reţele electrice şi telecomunicaţii
	buc.
	1

	3
	Coordonarea soluțiilor tehnice
	buc
	1

	4
	Verificarea /Expertizarea Proiectului
	buc
	1
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CAIET DE SARCINI

SERVICII DE PROIECTARE
Lotul 2
1. Denumirea obiectului
Construirea obiectului de semafoare la
· intersecția str. Mihail Sadoveanu - str. Vadul lui Vodă, mun. Chişinău
2. Amplasarea obiectului
· intersecția str. Mihail Sadoveanu - str. Vadul lui Vodă, mun. Chişinău
3. Beneficiar/investitor
Direcția Generală Mobilitate Urbană a CMC
4. Temeiul proiectării
Temeiul elaborării documentației este decizia Direcției Generală Mobilitatea Urbană a mun. Chișinău.
5. Descrierea obiectului
Se precizează caracteristicile tehnice ale obiectului.
6. Justificarea elaborării documentației de proiect
Fluidizarea traficului rutier și pietonal în zona respectivă.
7. Cerințe referitor la lucrările planificate la obiect
În cadrul proiectului sunt prevăzute următoarele tipuri de lucrări:
      Lucrări de construcție a canalizării subterane pentru cabluri de telecomunicații;
Lucrări de montare a construcțiilor metalice pentru utilaje;
      Lucrări de montare a liniilor de semnalizare și de alimentare cu energie electrică;
      Lucrări de montarea utilajului de semnalizare (semaforizare);
      Lucrări de montarea a utilajului de dirijare (automatului);
Lucrări de (setare) punere in funcțiune a utilajului montat;
      Lucrări de aplicare a marcajului rutier.
8. Cerințe referitor la succesiunea și componența documentației de proiect
La elaborarea documentației de proiect este necesar de prevăzut:
· efectuarea ridicării topografice și prospecțiuni geologice;
· analiza volumului și componenței traficului rutier pe teren cu procesarea datelor;
· modelare scenariilor, prognoza şi terapia circulaţiei cu soft specializat;
· elaborarea regimelor de funcționarea a obiectivelor semaforice;
· elaborarea planelor de alimentare 0,23kV de îndeplinit în cablu subteran, marca şi secţiunea conform calculului;
· elaborarea planelor cu amplasarea semafoarelor şi construcţiilor pilonilor;
· elaborarea planelor cu amplasarea indicatoarelor şi marcajului rutier;
· amplasarea cablurilor de control în canale subterane, protejate pe partea carosabilă;
· folosirea utilajului electronic dotat cu mijloace de legătură GSM/GPRS;
· inzestrare cu semafoarele de transport şi pietonale dotate cu surse LED;
· elaborarea specificațiilor utilajului in baza solutiilor tehnice aprobate;
· coordonarea cu serviciile mun. Chişinău a planului general şi elementelor de amenajare;
· eliberarea documentaţiei de proiect în trei exemplare pe suport de hirtie și pe suport electronic;

9. Structura sistemului de semaforizare automat, pentru semaforizarea intersecției cu butoane pietonale
Sistemul de semaforizare, comandat de pietoni prin intermediul butoanelor de cerere a culorii verde, se compune din următoarele elemente:
8) Automatul de semaforizare;
9) Dispozitivul video de detectare a traficului
10) Semafoare bicolore (roşu/verde) pentru reglarea permisiunii de trecere a pietonilor;
11) Semafoare tricolore (roşu/galben/verde) de diverse mărimi, pentru reglarea permisiunii de trecere a autovehiculelor
12) Butoanele antivandalism, de cerere a permisiunii de trecere a pietonilor, numite “butoane pietoni”;
13) Stâlpi de susţinere a elementelor sistemului: automat de semaforizare, semafoare de pietoni, semafoare de vehicule, butoane pietoni, indicatoare rutiere;
14) Instalaţia electrică de alimentare şi comandă a semafoarelor, “cablajul electric”, pozat prin ţevi de PVC sau metal, subterane sau pozat aerian susţinut de un cablu portant de oţel.

	 	1. AUTOMATUL DE SEMAFORIZARE (CONTROLERUL)
 Este montat într-o cutie metalică cu grad de protecţie prevăzut în SM GOST R 52289:2009 şi SM EN 12368:2016 , amplasată pe unul din stâlpii de susţinere. Pentru a se evita stânjenirea circulaţiei pietonale în jurul stâlpului de către dimensiunile agabaritice a cutiei în raport cu diametrul stâlpului. 
 Accesul cablurilor de alimentare şi comandă a semafoarelor în interiorul cutiei se face prin intermediul a 4 presetupe amplasate pe latura inferioară. Se recomandă utilizarea a cinci cabluri: unul pentru alimentare (3 x 2,5 mm2), câte unul pentru comanda semafoarelor amplasate pe stâlpii de la capetele trecerii pentru pietoni (6 x 1,5 mm2) şi câte unul pentru fiecare buton pietonal (2 x 1 mm2). 
 Cutia găzduieşte unitatea centrală, un modul electronic de comandă a semafoarelor de vehicule şi pietoni, borne de joncţiune, o siguranţă automată generală şi o priză. Circuitele de comandă a becurilor semafoarelor sunt protejate la suprasarcină prin fuzibili.
Automatul respectă următoarele cerinţe de securitate în dirijarea semaforizată a traficului:
e) Program de capăt la pornirea semaforizării, format din regimurile: “galben intermitent”,
“galben fix” şi “roşu general”;
f) Protecţie la apariţia permisiunilor de trecere antagoniste, cunoscută sub denumirea “verde 
antagonist”;
g) Protecţie la întreruperea circuitului de comandă a becurilor de roşu ale semafoarelor de 
vehicule, cunoscută sub denumirea de “roşu defecte”; 
h) Circuite de protecţie, interne unităţii centrale, menite să monitorizeze buna funcţionare a acesteia şi să comande instalaţia de semaforizare în regim de “galben intermitent” la apariţia unei disfuncţionalităţi.
 Controlerul trebuie să comunice folosind protocolul de comunicare minim OCIT 3.0 (compatibilitate OCIT), alte protocoale acceptate minim RSMP;
Controlerul trebuie să aibă un ecran tactil de cel puțin 4,3 "LCD care să permită cel puțin:
- control manual,
- comutare de fază,
- afișare în timp real a diagramei cu bare,
- indicarea canalelor individuale de ieșire în timp real,
- diagnoza controlerului
- comutarea planului de semnal
- ocuparea detectorului manual
- repornirea controlerului

Controlorul trebuie să dețină certificate care confirmă conformitatea cu cel puțin următoarele standarde:
- EN 61010-1
- EN 50293, 
- EN 61508-1, 2, 3, 6
- EN 50556
- EN 12675
Controlerul trebuie să fie capabil să programeze și să transfere parametrii de control cel puțin după cum urmează:
A. Programarea parametrică a definițiilor logicii controlerului
b. Programare cu software-ul LISA+ împreună cu suport OML
c. Server VD folosind standardul platformei OCIT
d. Detector de la distanță (datele detectorului unui controler de trafic la distanță)
e. Algoritmi de microreglare (funcționare adaptivă cu detectoare locale) care permit optimizarea adaptivă a controlului traficului prin eliminarea timpului verde neutilizat.
f. Suport butoane pietonale și dispozitive de semnalizare acustică pentru deficiențe de vedere
g. Program local - pentru a permite selectarea planului de semnal dintr-o bibliotecă de plan de semnal în funcție de ora din zi, ziua săptămânii, data anului
h. Planuri de semnal: Planuri de semnal fixe, Planuri de semnal dinamic (sistem de optimizare cu autocalibrare în pas de 1 s), Control adaptiv (dacă este prezent UTC)
i. Prioritate transport public OPȚIONAL: 
- Intrări paralele
- R09 (variante multiple)
- V2X
- prioritate centrală
j. Prioritate vehicul de urgență OPȚIONAL:
- Intrări paralele
- V2X
- prioritate centrală
k. Coordonarea undelor verzi bazată pe timp și pe comunicare
Controlerul trebuie să poată lucra într-un sistem descentralizat în dinamică deplină dependentă de traficul rutier cu logica de control local de modificare a lungimii semnalului verde într-un pas minim de 1s.
 Latența de vizualizare în timp real - Latența de când o comandă este trimisă în controler până când sunt primite valorile returnate trebuie să fie mai mică de 2s. Aceasta include informațiile diagramei cu bare care reprezintă stările tuturor grupurilor de semnale conectate și monitorizate. Această valoare este valabilă pentru instrumentele locale de întreținere, precum și pentru conexiunea UTC.
Vizualizarea pasului de extindere a stării verzi - Vizualizarea unui plan de semnal de rulare sub forma unei diagrame cu bare trebuie să furnizeze informații despre pașii de extindere bazați pe date ale detectorului (și numerele acestora) printr-o indicație diferită a stării grupului de semnal în timpul perioadei de extindere a stării verzi. Vizualizarea trebuie să ofere și informații despre elementele care facilitează extinderea (alte grupuri de semnale, detectoare, condiții logice etc.)
Întreținerea completă de la distanță a controlorului de trafic - Va fi posibilă încărcarea de la distanță – logica și algoritmii de trafic, parametrii logicii de trafic, parametrii HW și sensibilitatea detectorilor de buclă. Planurile de semnalizare și modificările de orar se aplică fără a fi necesară repornirea controlorului de trafic.
Controlorul trebuie să furnizeze:
A. furnizați sfârșitul sau începutul semnalului verde în timpul unei etape de trafic care rulează deja
b. oferă 4 limite independente de monitorizare a puterii de ieșire a semnalului
c. adresarea liberă a fiecărei ieșiri fără limitare pentru indicarea culorii
d. sprijină monitorizarea siguranței capetelor de semnal cu puterea de intrare de
- 1W (24V)
- 1W (40V)
- 2W (230V)
e. permite maparea grupului de semnal la canalele de ieșire fără nicio limitare pe baza culorii luminii sau a numărului grupului de semnal.
f. permite monitorizarea permanentă a semnalelor lipsă și nedorite pe toate ieșirile de semnal, indiferent de culoarea semnalului.
g. Jurnal circular intern cu înregistrare:
- Jurnal de întreținere
- Jurnalul erorilor
- Jurnal de operare
h. Starea grupului de semnal și jurnalul de detectare în memoriile nevolatile pentru minim 2 luni.

Functii de securitate:
• Configurare multiprocesor cu minim 2 procesoare independente cu arhitectura SIL3
• Monitorizare permanentă a semnalului lipsă pe toate canalele de semnal (indiferent de culoare)
• Monitorizare permanentă a semnalului nedorit pe toate canalele de semnal (indiferent de culoare)
• protecţie la supratensiune
• Protecție la tensiune de alimentare scăzută
· • Patru niveluri de alarmă independente de monitorizare a puterii pentru fiecare canal de semnal luminos
· • Matricea interverde
Protecție la „lampa defectă” programabilă în fiecare culoare a unui grup de semafoare (vehicule sau pietoni - „Roșu defect”, „Galben defect” sau „Verde defect”) cu următoarele dotări:
• Protectia care se activeaza atunci cand una sau mai multe lămpi sunt arse în grup (prima lampă arsă, ultima lampă arsă, 2 din 3 etc.) - indiferent de culoarea tipului grupului.
• Semnalizarea de la distanță a arderii oricărei lămpi dintr-un grup (fără activarea protecției) – SMS
• Două niveluri programabile pentru semnalizarea lămpii arse (avertisment, eroare)
Dimming - Controlerul trebuie să ofere o opțiune de diminuare a intensității luminii semnalului. Semafoarele cu LED-uri trebuie să fie conforme cu EN 12368. Trebuie să fie posibilă setarea automată a timpului de funcționare a atenuării - pe baza orei de răsărit și apus pentru coordonatele GPS date, care să fie fixată pentru o perioadă zilnică de timp sau să fie controlată printr-o sursă externă.
Controlerul trebuie să fie capabil să furnizeze o putere egală cu o sarcină per ieșire de lampă de minim 300VA în modul normal (nedisminuat)..
Toate părțile controlerului trebuie să fie conectate pe partea frontală a unității de control folosind un cablu, fără utilizarea unui backplane de conectare..
Cerinte tehnice minime:
- Număr de grupuri de semnale: min. 64
- Număr de ieșiri cap de semnal: min. 192
- Monitorizare circuit de iesire: fiecare circuit de iesire
- Număr bucle de inducție detectoare interne: min. 128
- Număr de intrări externe utilizabile: min. 200
- Număr de ieșiri externe utilizabile: min. 72
- Numărul maxim al tuturor planurilor de semnal: min. 68
- Numărul de etape de circulație în fiecare plan de semnalizare: min. 16
- Numărul de trepte de control manual: min. 6 + toate roșii
- Numărul de rute predefinite pentru ambulanțe și pompieri: min. 13
- Numărul de controlere conectate în coordonare
fara centrul de control al traficului: min. 256
- Numărul de controlere conectate în coordonare cu centrul de management al traficului urban: min. 1500
- Numărul de ieșiri de semnal pe o placă: min. 12
- Număr de I/O pe placa de bază: min. 8 intrari / 8 iesiri
- Număr de I/O pe cardul suplimentar: min. 24 intrari / 8 iesiri
- Tensiune nominală de alimentare a controlerului: 230 V AC -13 până la +10 %, 50 Hz
- Tensiune nominală de alimentare PCB: 12 V DC
- Consumul de energie circuitelor controlerului: cca. 300 VA
- Puterea maximă a prizei: max. 500 VA
- Capacitate de sarcină a circuitului de ieșire: 2–500 VA, reglabil SW, max. 2 A pentru fiecare ieșire (maxim 8 A un tablou)
- Ieșire de sarcină minimă detectată: 2 W
- Rezistenta de izolatie intre fire: 50 MΩ
- Tensiune circuit de iesire: 230 V pentru becuri sau LED-uri, 40 V OCIT pentru LED-uri transformator 500 sau 1 000 VA, 42 V / 31 V ASTRIN pentru LED-uri de reglare, 24V DC, transformator 500 sau 1 000 VA
- Modul dimmer pentru ieșiri LED: Tensiune de ieșire în mod normal 42 V. AC, Tensiune de ieșire în mod reglat 31 V AC, M Max. capacitate de sarcină de ieșire 1 000 VA (LED)
- Interval de temperatură de funcționare: -40 până la + 60 °C
- Protectie la supratensiune: Clasa 1 pana la 3
- Protecție la pătrundere: IP 54
- Rezistenta la vibratii: 3,5 mm / (1–9 Hz); 10 m/s2 / (9–150 Hz)
- Rezistenta la impact: 150 m/s2 / 11 ms
- Interfață: 2xRS 232, 1x Ethernet, 6xUSB, 1xRS485, GSM, GPS, 3G opțional: RS 232 optoizolat, RS 485, DSL
- Compatibilitate cu capete de semnalizare: LED sau becuri

2.     DETECTOARE VIDEO DE TRAFIC
TVD trebuie să comunice cu controlerul prin LAN și trebuie să fie integrat la nivel de firmware al controlerului.
Detectarea trebuie să permită transmiterea paralelă a statisticilor suplimentare și a datelor de trafic către sistemul central de integrare din afara controlorului de semnalizare semaforică.
Cerințe tehnice minime pentru unitatea de control pentru detectarea video a traficului integrată cu controler:
• Detectarea fiabilă a tuturor obiectelor din trafic
• Detectare fiabilă a bicicletelor
• Detectare fiabilă a pietonilor
• Tensiune de alimentare sigură
• Consum redus de putere
• baza pe camere IP
• Design autonom PoE
• Tehnologie avansată de recunoaștere a obiectelor
• Parametrii de funcționare complet programabili prin aplicație dedicată
• Definirea directă a buclelor virtuale din cadrul software-ului controlerului - Parametric Traffic Control
• Funcționalitate suplimentară de statistici de trafic
• Algoritm de detectare și urmărire bazat pe inteligență artificială, care transformă fluxul video în date de traiectorie de înaltă calitate despre fiecare utilizator al drumului.
• Clasificarea de bază a vehiculelor
• Procesorul de înaltă performanță permite analiza simultană a imaginii
• de la 4 camere pentru traficul vehiculelor
• sau de la 6 camere pentru trafic pietonal si de biciclete
• Tehnologie: Analiza online a traiectoriei obiectelor
• Ieșire de detectare: Comunicare directă cu controlerul
• Raza de detectare: Pe baza camerei utilizate, 0 – 75 m
• Detectare: ambele direcții
• Inaltime de instalare: 5m – 8m
• Detectarea obiectelor: Da
• Detectare noapte: Da, prin iluminat public fără lumină IR

3. SEMAFOARE
Sunt necesare cel puţin două semafoare de pietoni şi două semafoare de vehicule. Pentru arterele cu mai mult de două benzi de circulaţie pe sens se recomandă, din motive de siguranţă, instalarea unor semafoare de vehicule repetitoare. Acstea se amplasează fie pe partea stângă a drumului sau pe consolă, dacă stâlpul e prevăzut cu consolă. Pentru semafoarele amplasate în consolă se recomandă ca diametrul lentilei de roşu (culoarea restrictivă) să fie de 300 mm, iar dacă direcţia de mers este pe axa est-vest, un panou de contrast face mai vizibil semaforul la răsărit şi asfinţit. Dimensiunile panoului de contrast sunt: 900 x 1350 mm (lăţime x înălţime).
Semafoarele de vehicule cu diametrul de 90 mm, semafoare de “prim vehicul”, sporesc confortul conducătorului auto aşezat primul la semafor.
Dimensiunile şi forma lentilelor dispersoare pentru semafoare vor fi cele prevăzute de SM GOST R 52289:2009 şi SM EN 12368:2016.
Semafoare trebuie să aibă gradul de protecție IP 54, modulele LED ce se produc separat fără carcasa, gradul –IP23.
In calitate de sursă de semnal se vor folosi surse LED dimabile.
Toate piesele carcasei semaforului trebuie să fie executate din materiale anticorosive.
Culoarea semnalului, forma lui și forma simbolului aplicat trebuie să fie vizibile de la distanță nu mai puțin de 100 m indiferent de timpul zilei.
Timpul conectării semnalului semaforului nu trebuie să depășească 120 ms din momentul aplicării tensiunii de dirijare.

4. BUTOANELE PIETONALE
Butoanele sunt antivandalism, amplasate “îngropat” în stâlp. Placa de aluminiu pe care sunt montate îmbracă stâlpul şi este placată cu folie reflectorizantă. Principiu de funcționare a butoanelor este inductiv-capacitiv cu semnalizarea acționării acestuia.

5. STÂLPII
 	Dacă nu sunt în consolă, au diametrul exterior de min. 100 mm (SM GOST R 52289:2009 şi SM EN 12368:2016). Se recomandă să fie confecţionaţi din ţeavă galvanizată la cald. Cablajul electric trece prin interiorul lor. Un capac detaşabil la 40 cm de sol, uşurează accesul la cabluri şi facilitează conexiunile electrice. Semafoarele se montează pe stâlp cu şuruburi M6. Partea superioară a semafoarelor de vehicule şi de pietoni trebuie să fie aliniată. Distanţa minimă de la sol la partea inferioară a semaforului de vehicule trebuie să fie de 2,2 m. Butonul de pietoni se montează pe partea opusă semaforului de vehicul, la aproximativ 1,1 m de sol.
 
6. AMPLASARE ŞI FUNCŢIONARE
 Amplasarea şi funcţionarea semafoarelor, funcţionarea semnalelor luminoase, recepţia şi exploatarea semafoarelor se face conform SR 1848/4.
	 Vor fi respectate prevederile STAS 1848/6 pentru: 
· Condiţiile tehnice de calitate; 
· Condiţiile constructive; 
· Gradul de protecţie; 
· Caracteristicile fotometrice şi colorimetrice ale semafoarelor pentru dirijarea circulaţiei; 
· Rezistenţa la temperatură; 
· Acoperirile de protecţie; 
· Funcţionarea de durată;
· Marcare; 
· Regulile pentru verificarea calităţii;
· Metodele de verificare;
· Marcare, ambalare, livrare, transport şi depozitare; 
· Termen de garanţie.
Deviz pe compartimente 
	Nr 
	Denumirea serviciilor
	Unitate de măsură 
	Cantitate 

	1
	Proiectare intersecţiei, inclusiv Organizarea circulației rutiere
	buc.
	1

	2
	Deviz proiectare reţele electrice şi telecomunicaţii
	buc.
	1

	3
	Coordonarea soluțiilor tehnice
	buc
	1

	4
	Verificarea /Expertizarea Proiectului
	buc
	1
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CAIET DE SARCINI

SERVICII DE PROIECTARE
Lotul 3
1. Denumirea obiectului
Construirea obiectului de semafoare la
intersecția str. Nicolae Testemițeanu - str. Constantin Vârnav, mun. Chişinău
2. Amplasarea obiectului
· intersecția str. Nicolae Testemițeanu - str. Constantin Vârnav, mun. Chişinău
3. Beneficiar/investitor
Direcția Generală Mobilitate Urbană a CMC
4. Temeiul proiectării
Temeiul elaborării documentației este decizia Direcției Generală Mobilitatea Urbană a mun. Chișinău.
5. Descrierea obiectului
Se precizează caracteristicile tehnice ale obiectului.
6. Justificarea elaborării documentației de proiect
Fluidizarea traficului rutier și pietonal în zona respectivă.
7. Cerințe referitor la lucrările planificate la obiect
În cadrul proiectului sunt prevăzute următoarele tipuri de lucrări:
      Lucrări de construcție a canalizării subterane pentru cabluri de telecomunicații;
Lucrări de montare a construcțiilor metalice pentru utilaje;
      Lucrări de montare a liniilor de semnalizare și de alimentare cu energie electrică;
      Lucrări de montarea utilajului de semnalizare (semaforizare);
      Lucrări de montarea a utilajului de dirijare (automatului);
Lucrări de (setare) punere in funcțiune a utilajului montat;
      Lucrări de aplicare a marcajului rutier.
8. Cerințe referitor la succesiunea și componența documentației de proiect
La elaborarea documentației de proiect este necesar de prevăzut:
· efectuarea ridicării topografice și prospecțiuni geologice;
· analiza volumului și componenței traficului rutier pe teren cu procesarea datelor;
· modelare scenariilor, prognoza şi terapia circulaţiei cu soft specializat;
· elaborarea regimelor de funcționarea a obiectivelor semaforice;
· elaborarea planelor de alimentare 0,23kV de îndeplinit în cablu subteran, marca şi secţiunea conform calculului;
· elaborarea planelor cu amplasarea semafoarelor şi construcţiilor pilonilor;
· elaborarea planelor cu amplasarea indicatoarelor şi marcajului rutier;
· amplasarea cablurilor de control în canale subterane, protejate pe partea carosabilă;
· folosirea utilajului electronic dotat cu mijloace de legătură GSM/GPRS;
· inzestrare cu semafoarele de transport şi pietonale dotate cu surse LED;
· elaborarea specificațiilor utilajului in baza solutiilor tehnice aprobate;
· coordonarea cu serviciile mun. Chişinău a planului general şi elementelor de amenajare;
· eliberarea documentaţiei de proiect în trei exemplare pe suport de hirtie și pe suport electronic;

9. Structura sistemului de semaforizare automat, pentru semaforizarea intersecției cu butoane pietonale
Sistemul de semaforizare, comandat de pietoni prin intermediul butoanelor de cerere a culorii verde, se compune din următoarele elemente:
15) Automatul de semaforizare;
16) Dispozitivul video de detectare a traficului
17) Semafoare bicolore (roşu/verde) pentru reglarea permisiunii de trecere a pietonilor;
18) Semafoare tricolore (roşu/galben/verde) de diverse mărimi, pentru reglarea permisiunii de trecere a autovehiculelor
19) Butoanele antivandalism, de cerere a permisiunii de trecere a pietonilor, numite “butoane pietoni”;
20) Stâlpi de susţinere a elementelor sistemului: automat de semaforizare, semafoare de pietoni, semafoare de vehicule, butoane pietoni, indicatoare rutiere;
21) Instalaţia electrică de alimentare şi comandă a semafoarelor, “cablajul electric”, pozat prin ţevi de PVC sau metal, subterane sau pozat aerian susţinut de un cablu portant de oţel.

	 	1. AUTOMATUL DE SEMAFORIZARE (CONTROLERUL)
 Este montat într-o cutie metalică cu grad de protecţie prevăzut în SM GOST R 52289:2009 şi SM EN 12368:2016 , amplasată pe unul din stâlpii de susţinere. Pentru a se evita stânjenirea circulaţiei pietonale în jurul stâlpului de către dimensiunile agabaritice a cutiei în raport cu diametrul stâlpului. 
 Accesul cablurilor de alimentare şi comandă a semafoarelor în interiorul cutiei se face prin intermediul a 4 presetupe amplasate pe latura inferioară. Se recomandă utilizarea a cinci cabluri: unul pentru alimentare (3 x 2,5 mm2), câte unul pentru comanda semafoarelor amplasate pe stâlpii de la capetele trecerii pentru pietoni (6 x 1,5 mm2) şi câte unul pentru fiecare buton pietonal (2 x 1 mm2). 
 Cutia găzduieşte unitatea centrală, un modul electronic de comandă a semafoarelor de vehicule şi pietoni, borne de joncţiune, o siguranţă automată generală şi o priză. Circuitele de comandă a becurilor semafoarelor sunt protejate la suprasarcină prin fuzibili.
Automatul respectă următoarele cerinţe de securitate în dirijarea semaforizată a traficului:
10. Program de capăt la pornirea semaforizării, format din regimurile: “galben intermitent”,
“galben fix” şi “roşu general”;
11. Protecţie la apariţia permisiunilor de trecere antagoniste, cunoscută sub denumirea “verde 
antagonist”;
12. Protecţie la întreruperea circuitului de comandă a becurilor de roşu ale semafoarelor de 
vehicule, cunoscută sub denumirea de “roşu defecte”; 
13. Circuite de protecţie, interne unităţii centrale, menite să monitorizeze buna funcţionare a acesteia şi să comande instalaţia de semaforizare în regim de “galben intermitent” la apariţia unei disfuncţionalităţi.
 Controlerul trebuie să comunice folosind protocolul de comunicare minim OCIT 3.0 (compatibilitate OCIT), alte protocoale acceptate minim RSMP;
Controlerul trebuie să aibă un ecran tactil de cel puțin 4,3 "LCD care să permită cel puțin:
- control manual,
- comutare de fază,
- afișare în timp real a diagramei cu bare,
- indicarea canalelor individuale de ieșire în timp real,
- diagnoza controlerului
- comutarea planului de semnal
- ocuparea detectorului manual
- repornirea controlerului

Controlorul trebuie să dețină certificate care confirmă conformitatea cu cel puțin următoarele standarde:
- EN 61010-1
- EN 50293, 
- EN 61508-1, 2, 3, 6
- EN 50556
- EN 12675
Controlerul trebuie să fie capabil să programeze și să transfere parametrii de control cel puțin după cum urmează:
A. Programarea parametrică a definițiilor logicii controlerului
b. Programare cu software-ul LISA+ împreună cu suport OML
c. Server VD folosind standardul platformei OCIT
d. Detector de la distanță (datele detectorului unui controler de trafic la distanță)
e. Algoritmi de microreglare (funcționare adaptivă cu detectoare locale) care permit optimizarea adaptivă a controlului traficului prin eliminarea timpului verde neutilizat.
f. Suport butoane pietonale și dispozitive de semnalizare acustică pentru deficiențe de vedere
g. Program local - pentru a permite selectarea planului de semnal dintr-o bibliotecă de plan de semnal în funcție de ora din zi, ziua săptămânii, data anului
h. Planuri de semnal: Planuri de semnal fixe, Planuri de semnal dinamic (sistem de optimizare cu autocalibrare în pas de 1 s), Control adaptiv (dacă este prezent UTC)
i. Prioritate transport public OPȚIONAL: 
- Intrări paralele
- R09 (variante multiple)
- V2X
- prioritate centrală
j. Prioritate vehicul de urgență OPȚIONAL:
- Intrări paralele
- V2X
- prioritate centrală
k. Coordonarea undelor verzi bazată pe timp și pe comunicare
Controlerul trebuie să poată lucra într-un sistem descentralizat în dinamică deplină dependentă de traficul rutier cu logica de control local de modificare a lungimii semnalului verde într-un pas minim de 1s.
 Latența de vizualizare în timp real - Latența de când o comandă este trimisă în controler până când sunt primite valorile returnate trebuie să fie mai mică de 2s. Aceasta include informațiile diagramei cu bare care reprezintă stările tuturor grupurilor de semnale conectate și monitorizate. Această valoare este valabilă pentru instrumentele locale de întreținere, precum și pentru conexiunea UTC.
Vizualizarea pasului de extindere a stării verzi - Vizualizarea unui plan de semnal de rulare sub forma unei diagrame cu bare trebuie să furnizeze informații despre pașii de extindere bazați pe date ale detectorului (și numerele acestora) printr-o indicație diferită a stării grupului de semnal în timpul perioadei de extindere a stării verzi. Vizualizarea trebuie să ofere și informații despre elementele care facilitează extinderea (alte grupuri de semnale, detectoare, condiții logice etc.)
Întreținerea completă de la distanță a controlorului de trafic - Va fi posibilă încărcarea de la distanță – logica și algoritmii de trafic, parametrii logicii de trafic, parametrii HW și sensibilitatea detectorilor de buclă. Planurile de semnalizare și modificările de orar se aplică fără a fi necesară repornirea controlorului de trafic.
Controlorul trebuie să furnizeze:
A. furnizați sfârșitul sau începutul semnalului verde în timpul unei etape de trafic care rulează deja
b. oferă 4 limite independente de monitorizare a puterii de ieșire a semnalului
c. adresarea liberă a fiecărei ieșiri fără limitare pentru indicarea culorii
d. sprijină monitorizarea siguranței capetelor de semnal cu puterea de intrare de
- 1W (24V)
- 1W (40V)
- 2W (230V)
e. permite maparea grupului de semnal la canalele de ieșire fără nicio limitare pe baza culorii luminii sau a numărului grupului de semnal.
f. permite monitorizarea permanentă a semnalelor lipsă și nedorite pe toate ieșirile de semnal, indiferent de culoarea semnalului.
g. Jurnal circular intern cu înregistrare:
- Jurnal de întreținere
- Jurnalul erorilor
- Jurnal de operare
h. Starea grupului de semnal și jurnalul de detectare în memoriile nevolatile pentru minim 2 luni.

Functii de securitate:
• Configurare multiprocesor cu minim 2 procesoare independente cu arhitectura SIL3
• Monitorizare permanentă a semnalului lipsă pe toate canalele de semnal (indiferent de culoare)
• Monitorizare permanentă a semnalului nedorit pe toate canalele de semnal (indiferent de culoare)
• protecţie la supratensiune
• Protecție la tensiune de alimentare scăzută
· • Patru niveluri de alarmă independente de monitorizare a puterii pentru fiecare canal de semnal luminos
· • Matricea interverde
Protecție la „lampa defectă” programabilă în fiecare culoare a unui grup de semafoare (vehicule sau pietoni - „Roșu defect”, „Galben defect” sau „Verde defect”) cu următoarele dotări:
• Protectia care se activeaza atunci cand una sau mai multe lămpi sunt arse în grup (prima lampă arsă, ultima lampă arsă, 2 din 3 etc.) - indiferent de culoarea tipului grupului.
• Semnalizarea de la distanță a arderii oricărei lămpi dintr-un grup (fără activarea protecției) – SMS
• Două niveluri programabile pentru semnalizarea lămpii arse (avertisment, eroare)
Dimming - Controlerul trebuie să ofere o opțiune de diminuare a intensității luminii semnalului. Semafoarele cu LED-uri trebuie să fie conforme cu EN 12368. Trebuie să fie posibilă setarea automată a timpului de funcționare a atenuării - pe baza orei de răsărit și apus pentru coordonatele GPS date, care să fie fixată pentru o perioadă zilnică de timp sau să fie controlată printr-o sursă externă.
Controlerul trebuie să fie capabil să furnizeze o putere egală cu o sarcină per ieșire de lampă de minim 300VA în modul normal (nedisminuat)..
Toate părțile controlerului trebuie să fie conectate pe partea frontală a unității de control folosind un cablu, fără utilizarea unui backplane de conectare..
Cerinte tehnice minime:
- Număr de grupuri de semnale: min. 64
- Număr de ieșiri cap de semnal: min. 192
- Monitorizare circuit de iesire: fiecare circuit de iesire
- Număr bucle de inducție detectoare interne: min. 128
- Număr de intrări externe utilizabile: min. 200
- Număr de ieșiri externe utilizabile: min. 72
- Numărul maxim al tuturor planurilor de semnal: min. 68
- Numărul de etape de circulație în fiecare plan de semnalizare: min. 16
- Numărul de trepte de control manual: min. 6 + toate roșii
- Numărul de rute predefinite pentru ambulanțe și pompieri: min. 13
- Numărul de controlere conectate în coordonare
fara centrul de control al traficului: min. 256
- Numărul de controlere conectate în coordonare cu centrul de management al traficului urban: min. 1500
- Numărul de ieșiri de semnal pe o placă: min. 12
- Număr de I/O pe placa de bază: min. 8 intrari / 8 iesiri
- Număr de I/O pe cardul suplimentar: min. 24 intrari / 8 iesiri
- Tensiune nominală de alimentare a controlerului: 230 V AC -13 până la +10 %, 50 Hz
- Tensiune nominală de alimentare PCB: 12 V DC
- Consumul de energie circuitelor controlerului: cca. 300 VA
- Puterea maximă a prizei: max. 500 VA
- Capacitate de sarcină a circuitului de ieșire: 2–500 VA, reglabil SW, max. 2 A pentru fiecare ieșire (maxim 8 A un tablou)
- Ieșire de sarcină minimă detectată: 2 W
- Rezistenta de izolatie intre fire: 50 MΩ
- Tensiune circuit de iesire: 230 V pentru becuri sau LED-uri, 40 V OCIT pentru LED-uri transformator 500 sau 1 000 VA, 42 V / 31 V ASTRIN pentru LED-uri de reglare, 24V DC, transformator 500 sau 1 000 VA
- Modul dimmer pentru ieșiri LED: Tensiune de ieșire în mod normal 42 V. AC, Tensiune de ieșire în mod reglat 31 V AC, M Max. capacitate de sarcină de ieșire 1 000 VA (LED)
- Interval de temperatură de funcționare: -40 până la + 60 °C
- Protectie la supratensiune: Clasa 1 pana la 3
- Protecție la pătrundere: IP 54
- Rezistenta la vibratii: 3,5 mm / (1–9 Hz); 10 m/s2 / (9–150 Hz)
- Rezistenta la impact: 150 m/s2 / 11 ms
- Interfață: 2xRS 232, 1x Ethernet, 6xUSB, 1xRS485, GSM, GPS, 3G opțional: RS 232 optoizolat, RS 485, DSL
- Compatibilitate cu capete de semnalizare: LED sau becuri

a.     DETECTOARE VIDEO DE TRAFIC
TVD trebuie să comunice cu controlerul prin LAN și trebuie să fie integrat la nivel de firmware al controlerului.
Detectarea trebuie să permită transmiterea paralelă a statisticilor suplimentare și a datelor de trafic către sistemul central de integrare din afara controlorului de semnalizare semaforică.
Cerințe tehnice minime pentru unitatea de control pentru detectarea video a traficului integrată cu controler:
• Detectarea fiabilă a tuturor obiectelor din trafic
• Detectare fiabilă a bicicletelor
• Detectare fiabilă a pietonilor
• Tensiune de alimentare sigură
• Consum redus de putere
• baza pe camere IP
• Design autonom PoE
• Tehnologie avansată de recunoaștere a obiectelor
• Parametrii de funcționare complet programabili prin aplicație dedicată
• Definirea directă a buclelor virtuale din cadrul software-ului controlerului - Parametric Traffic Control
• Funcționalitate suplimentară de statistici de trafic
• Algoritm de detectare și urmărire bazat pe inteligență artificială, care transformă fluxul video în date de traiectorie de înaltă calitate despre fiecare utilizator al drumului.
• Clasificarea de bază a vehiculelor
• Procesorul de înaltă performanță permite analiza simultană a imaginii
• de la 4 camere pentru traficul vehiculelor
• sau de la 6 camere pentru trafic pietonal si de biciclete
• Tehnologie: Analiza online a traiectoriei obiectelor
• Ieșire de detectare: Comunicare directă cu controlerul
• Raza de detectare: Pe baza camerei utilizate, 0 – 75 m
• Detectare: ambele direcții
• Inaltime de instalare: 5m – 8m
• Detectarea obiectelor: Da
• Detectare noapte: Da, prin iluminat public fără lumină IR

b. SEMAFOARE
Sunt necesare cel puţin două semafoare de pietoni şi două semafoare de vehicule. Pentru arterele cu mai mult de două benzi de circulaţie pe sens se recomandă, din motive de siguranţă, instalarea unor semafoare de vehicule repetitoare. Acstea se amplasează fie pe partea stângă a drumului sau pe consolă, dacă stâlpul e prevăzut cu consolă. Pentru semafoarele amplasate în consolă se recomandă ca diametrul lentilei de roşu (culoarea restrictivă) să fie de 300 mm, iar dacă direcţia de mers este pe axa est-vest, un panou de contrast face mai vizibil semaforul la răsărit şi asfinţit. Dimensiunile panoului de contrast sunt: 900 x 1350 mm (lăţime x înălţime).
Semafoarele de vehicule cu diametrul de 90 mm, semafoare de “prim vehicul”, sporesc confortul conducătorului auto aşezat primul la semafor.
Dimensiunile şi forma lentilelor dispersoare pentru semafoare vor fi cele prevăzute de SM GOST R 52289:2009 şi SM EN 12368:2016.
Semafoare trebuie să aibă gradul de protecție IP 54, modulele LED ce se produc separat fără carcasa, gradul –IP23.
In calitate de sursă de semnal se vor folosi surse LED dimabile.
Toate piesele carcasei semaforului trebuie să fie executate din materiale anticorosive.
Culoarea semnalului, forma lui și forma simbolului aplicat trebuie să fie vizibile de la distanță nu mai puțin de 100 m indiferent de timpul zilei.
Timpul conectării semnalului semaforului nu trebuie să depășească 120 ms din momentul aplicării tensiunii de dirijare.

c. BUTOANELE PIETONALE
Butoanele sunt antivandalism, amplasate “îngropat” în stâlp. Placa de aluminiu pe care sunt montate îmbracă stâlpul şi este placată cu folie reflectorizantă. Principiu de funcționare a butoanelor este inductiv-capacitiv cu semnalizarea acționării acestuia.

d. STÂLPII
 	Dacă nu sunt în consolă, au diametrul exterior de min. 100 mm (SM GOST R 52289:2009 şi SM EN 12368:2016). Se recomandă să fie confecţionaţi din ţeavă galvanizată la cald. Cablajul electric trece prin interiorul lor. Un capac detaşabil la 40 cm de sol, uşurează accesul la cabluri şi facilitează conexiunile electrice. Semafoarele se montează pe stâlp cu şuruburi M6. Partea superioară a semafoarelor de vehicule şi de pietoni trebuie să fie aliniată. Distanţa minimă de la sol la partea inferioară a semaforului de vehicule trebuie să fie de 2,2 m. Butonul de pietoni se montează pe partea opusă semaforului de vehicul, la aproximativ 1,1 m de sol.
 
e. AMPLASARE ŞI FUNCŢIONARE
 Amplasarea şi funcţionarea semafoarelor, funcţionarea semnalelor luminoase, recepţia şi exploatarea semafoarelor se face conform SR 1848/4.
	 Vor fi respectate prevederile STAS 1848/6 pentru: 
· Condiţiile tehnice de calitate; 
· Condiţiile constructive; 
· Gradul de protecţie; 
· Caracteristicile fotometrice şi colorimetrice ale semafoarelor pentru dirijarea circulaţiei; 
· Rezistenţa la temperatură; 
· Acoperirile de protecţie; 
· Funcţionarea de durată;
· Marcare; 
· Regulile pentru verificarea calităţii;
· Metodele de verificare;
· Marcare, ambalare, livrare, transport şi depozitare; 
· Termen de garanţie.
Deviz pe compartimente 
	Nr 
	Denumirea serviciilor
	Unitate de măsură 
	Cantitate 

	1
	Proiectare intersecţiei, inclusiv Organizarea circulației rutiere
	buc.
	1

	2
	Deviz proiectare reţele electrice şi telecomunicaţii
	buc.
	1

	3
	Coordonarea soluțiilor tehnice
	buc
	1

	4
	Verificarea /Expertizarea Proiectului
	buc
	1







Autoritatea contractantă  ___________              Data „____"______________ 2026





























Anexa nr. 25

CONTRACT – MODEL

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ nr.___________

I. PARTEA GENERALĂ
(OBLIGATORIE)

PĂRȚILE CONTRACTANTE
	Beneficiar
	Antreprenor

	_________________________reprezentat legal prin___________________, în calitate de Beneficiar, IDNO,  pe de o parte,
	_______________________reprezentat legal prin___________________, în calitate de Antreprenor, IDNO,  pe de altă parte,


ambii (denumiţi în continuare Părţi), au încheiat prezentul contract referitor la următoarele:
	
1. OBIECTUL CONTRACTULUI
Antreprenorul se obligă să execute lucrările ______________________________________________ în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuţie, precum şi cu normativele, standardele şi prescripţiile tehnice, achiziționate conform procedurii de achiziție publică                               nr.     ________________ din ___________________, în baza deciziei grupului de lucru al Beneficiarului nr. _____________ din ___________________.

2. DOCUMENTELE CONTRACTULUI
2.1. Următoarele documente vor fi considerate părţi componente ale Contractului:
a) Formularul contractului;
b) Propunerea tehnică și propunerea financiară;
c) Caietul de sarcini;
d) Garanția de bună execuție a contractului;
e) Acordul de asociere (după caz);
f) Contractele încheiate cu subcontractanții (după caz);
g) Graficul de execuție a contractului aprobat de ambele părți.

3. PREȚUL CONTRACTULUI ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ
3.1. Prețul lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este stabilit în lei MDL.
3.2. Prețul prezentului contract este de_________lei MDL, fără TVA, la care se adaugă cota legală de TVA, după cum urmează:
– valoarea fără TVA:_________ lei MDL;
– TVA _________%: _________ lei MDL;
– valoarea totală cu TVA: _________lei MDL.
3.3. Achitările vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor-verbale de recepţie a lucrărilor executate, semnate şi acceptate de către Beneficiar, în decurs de ________zile.
3.4. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de ________ zile de la primirea acestora de la Antreprenor.
3.5. Plata facturii finale se va efectua imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat. 
3.6. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor  nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4. DURATA DE EXECUȚIE
4.1. Durata de execuţie a prezentului contract este de _________ luni, începând de la data prevăzută în Ordinul de începere.
4.2. Antreprenorul va începe lucrările în cel mult 14 zile de la ordinul de începere, va acționa cu promptitudine și fără întârziere și va finaliza lucrările în termenul stabilit. Antreprenorul se obligă să execute lucrările contractate în concordanță cu graficul de îndeplinire a contractului, în decurs de ________ luni de la data precizată în ordinul de începere a lucrărilor. Emiterea ordinului de începere a lucrărilor este condiționată de îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:
- obținerea autorizației de construire de către Beneficiar;
- constituirea garanției de bună execuție a contractului;
- semnarea procesului–verbal de predare - primire a amplasamentului, liber de orice sarcini care împiedică realizarea obiectului prezentului contract.
4.3. Executarea lucrărilor se va face în succesiunea și termenele stabilite prin graficul de execuție, alcătuit în ordinea tehnologică de execuţie, anexă la contract și parte integrantă a acestuia.
4.4. Antreprenorul are dreptul la modificarea duratei de execuţie doar dacă aceasta nu se datorează din culpa sa.
4.5. Perioada de execuţie poate fi prelungită sau suspendată, cu modificarea graficului de execuție aprobat de ambele părți, dacă constrângerea activităţii se datorează următoarelor cauze:
a) generate de Beneficiar;
b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situaţii extreme neimputabile şi imprevizibile pentru Antreprenor;
c) influenţei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea codiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
d) calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală.
4.6. Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuţia lucrărilor sau a unor părţi ale acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul consideră oportun. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja şi conserva lucrările în mod corespunzător, aşa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părţi din ele, din iniţiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea şi conservarea lucrărilor cu bună diligenţă.
4.7. Lipsa informării Beneficiarului face inopozabila decizia Antreprenorului de sistare a lucrărilor, cu consecinţa exercitării de către Beneficiar a dreptului de a refuza prelungirea duratei de execuţie a lucrărilor contractate.

5. RECEPŢIA LUCRĂRILOR DE EXECUŢIE
5.1. Terminarea lucrărilor
5.1.1. Totalitatea lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte din acestea, prevăzute a fi finalizate într-un termen stabilit prin graficul de execuție a contractului, trebuie finalizate în termenul convenit de părţi, termen care curge împotriva Antreprenorului de la data precizata în Ordinul de începere a lucrărilor.
5.2. Înştiinţarea de Recepţie
5.2.1. Antreprenorul are obligaţia de a notifica în scris Beneficiarul cu privire la îndeplinirea condiţiilor de recepţie, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie conform prevederilor art.196 din Codul urbanismului și construcțiilor al Republicii Moldova nr. 434/2023. Notificarea va fi avizată de către dirigintele de șantier. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca  comisia de recepție la terminrea lucrărilor, în termenii stabiliți de legislație.
5.2.2. În cazul în care Comisia de recepție constată că sunt lipsuri sau deficienţe, acestea vor fi consemnate într-un proces-verbal şi notificate Antreprenorului, stabilindu-se şi termenele pentru remediere şi finalizare din contul Antreprenorului, sub sancțiunea perceperii de penalități în condițiile punctului 15 din prezentele condiții contractuale.
5.2.3. Comisia de recepţie are obligaţia de a constata executarea completă a tuturor lucrărilor prevăzute în prezentul contract, prin corelarea prevederilor acestuia cu documentaţia de execuţie şi cu reglementările specifice, cu respectarea exigenţelor prevăzute de lege. În funcţie de constatările făcute, Beneficiarul are dreptul de a admite, cu sau fără obiecții, a amâna sau de a respinge recepţia. 
5.2.4. Beneficiarul va proceda la recepţia lucrărilor potrivit actelor normative şi va înştiinţa Antreprenorul referitor la decizia sa, transmiţând acestuia o copie a procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.
5.2.5. Antreprenorul va finaliza cu promptitudine lucrările neterminate sau necorespunzătoare din punct de vedere calitativ indicate de comisia de recepţie şi va elibera șantierul, conform termenului stabilit în procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor.
5.2.6. Recepţia finală va fi efectuată conform prevederilor actelor normative. 

6. REMEDIEREA DEFECTELOR
6.1. În orice moment înainte de expirarea perioadei stabilite la punctul 13 din prezentele condiții contractuale, Beneficiarul poate să înştiinţeze Antreprenorul cu privire la orice defecte, fie ele aparente sau ascunse, sau lucrări nefinalizate.
6.2. Antreprenorul va remedia, fără costuri suplimentare pentru Beneficiar, orice defecte datorate faptului că materialele, echipamentele sau calitatea execuţiei nu sunt în conformitate cu prevederile Contractului.
6.3. Remedierea defectelor calitative apărute din vina Antreprenorului, atât în perioada de execuţie, cât şi în perioada de garanţie stabilită, se face pe cheltuiala acestuia potrivit actelor normative.

7. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIUNILE ANTREPRENORULUI ŞI ALE BENEFICIARULUI
7.1. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziţia Antreprenorului în două exemplare.
7.2. Antreprenorul are obligaţia să execute și să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, cu respectarea proiectului, documentaţiei de execuţie şi prevederilor actelor normative aplicabile în domeniul construcţiilor, precum și a Certificatului de urbanism pentru proiectare și a Autorizației de construire. 
7.3. Antreprenorul va executa şi va întreţine toate lucrările, va asigura forţa de muncă, materialele, utilajele de construcţii, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract. Acesta îşi asumă întreaga responsabilitate pentru toate operaţiunile executate pe şantier şi pentru procedeele de execuţie utilizate.
7.4. Documentaţia pusă la dispoziţia Antreprenorului se repartizează astfel: 
a) un exemplar rămâne la dispoziţia Antreprenorului,
b) un exemplar va fi ţinut de către acesta la dispoziţie pentru consultare de către Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică, precum şi de către alte persoane autorizate, inclusiv dirigintele de șantier. 
7.5. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă şi completă. Preţurile stabilite vor acoperi toate obligaţiunile din contract şi toate operaţiunile pentru terminarea şi întreţinerea corespunzătoare a lucrărilor, conform cerințelor stabilite în contract. 
7.6. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziţii suplimentare care să conţină instrucţiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfăşurarea lucrărilor. Notificarea va conţine detaliile sau dispoziţiile care se solicită şi va specifica data la care acestea au fost necesare, precum şi întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente. 
7.7. Antreprenorul garantează că, la data recepţiei, lucrarea executată va avea cel puțin caracteristicile  tehnice și calităţile stipulate în contract și declarate de către Antreprenor în ofertă, va corespunde reglementărilor tehnice şi nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condiţiilor normale de folosire sau a celor explicite în contract. 
7.8. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice. 
7.9. Beneficiarul va asigura supraveghea desfăşurării lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin diriginți de șantier atestaţi, inclusiv prin intermediul altor angajați ai Befeciarului desemnați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde se desfăşoară activităţi legate de realizarea obligaţiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziţie desenele şi documentaţia de execuţie pentru examinare şi să i se dea toate lămuririle, condiţia fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat. 
7.10. Beneficiarul este autorizat să emită dispoziţiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispoziţiile se adresează în principiu numai Antreprenorului şi responsabilului tehnic, cu excepţia cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele Responsabilului tehnic atestat tehnico-profesional, care va dirija execuţia lucrărilor şi va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.
7.11. Dacă Antreprenorul consideră că dispoziţiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecţii, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispoziţiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispoziţiilor Beneficiarului se creează dificultăţi în execuţie, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar. 
7.12. Trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţie şi limitelor terenului pus la dispoziţia Antreprenorului, precum şi materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligaţiuni ale Antreprenorului. 
7.13. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze şi să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor. 
7.14. Ridicările de teren, trasările şi cotele de nivel, precum şi alte documente puse la dispoziţia Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite şi să înştiinţeze Beneficiarul cu privire la erorile şi inexactităţile constatate sau presupuse. 
7.15. Antreprenorul are obligaţia să stabilească toate relaţiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii şi este răspunzător faţă de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiunilor contractuale și profesionale. 
7.16. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris: 
a) îndepărtarea de pe şantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare; 
b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare; 
c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părţi de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ. 
7.17. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispoziţiilor din punctul 4.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condiţiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării. 
7.18. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau ştiinţifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuţia lucrărilor în zona respectivă şi să comunice Beneficiarului și autorităților de specialitate responsabile. 
7.19. În timpul desfăşurării lucrărilor, Antreprenorul are obligaţia să menţină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deşeuri şi lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe şantier toate utilajele de construcţie, surplusurile de materiale, deşeurile şi lucrările provizorii și va readuce în stare inițială toate sectoarele pe care le-a utilizat în legătură cu executarea contractului. 
7.20. Lucrările suplimentare față de cele contractate, considerate necesare de Antreprenor, nu pot fi demarate sau executate fără modificarea prin Acord adițional a prezentului contract. 
7.21. Antreprenorul răspunde pentru defectele ascunse ale construcției, în conformitate cu prevederile actelor normative.
7.22. Beneficiarul trebuie să obţină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizaţiile şi aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuţia lucrărilor, precum şi pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuţia lucrărilor.

8. MODIFICĂRI
Modificarea contractului de achiziţie publică, în cursul perioadei sale de valabilitate, se va efectua conform prevederilor actelor normative aplicabile în domeniul achiziţiilor publice, prin acord adiţional la prezentul contract.

9. AJUSTAREA PREŢULUI CONTRACTULUI
9.1. Ajustarea prețului contractului pe parcursul derulării contractului aflat în perioada sa de valabilitate se va efectua conform prevederilor actelor normative aplicabile în domeniul achiziţiilor publice. 
9.2. Ajustarea valorii prezentului contract de achiziție se va efectua ținând cont de rata inflației sau deflației/în baza actualizării prețurilor de cost (modalitate stabilită de comun acord între părți la semnarea acestuia și nu poate fi modificată pe durata executării, potrivit Regulamentului privind ajustarea periodică a valorii contractelor de achiziții publice cu executare continuă, încheiate pe un termen mai mare de un an, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1129/2018).

10. ANTREPRENORUL ŞI SUBANTREPRENORII 
10.1. La încheierea contractului sau atunci când se introduc noi subcontractanţi, este obligatorie furnizarea către Beneficiar a contractelor încheiate de către Antreprenor cu subcontractanţii nominalizaţi în ofertă sau declaraţi ulterior, astfel încât activităţile ce revin acestora, precum şi sumele aferente prestaţiilor, să fie cuprinse în contract devenind anexe ale acestuia. Ele trebuie să cuprindă obligatoriu, însa fără a se limita: denumirea subcontractanţilor, reprezentanţii legali ai noilor subcontractanţi, datele de contact, activităţile ce urmeazã a fi sucontractate, valoarea aferentă prestaţiilor, opțiunea de a fi plătiți direct de către Beneficiar.
10.2. Antreprenorul nu va avea dreptul de a înlocui/implica niciun subcontractant, în perioada de execuție a contractului fără acordul prealabil al Beneficiarului. Orice solicitare privind înlocuirea/implicarea de noi subcontractanţi, va fi înaintată de catre Antreprenor în vederea obţinerii acordului Beneficiarului într-un termen rezonabil şi care nu va putea fi mai mic de 15 zile înainte de momentul începerii activităţii de către noii subcontractanţi. 
10.3. În vederea obţinerii acordului Beneficiarului, noii subcontractanţi sunt obligati sã prezinte la solicitare, informații cu privire la activitățile ce urmează a fi subcontractate, proporționale cerințelor impuse inițial prin documentația de atribuire.
10.4. Înlocuirea/implicarea de noi subcontractanţi nu diminueaza în nici o situaţie răspunderea Antreprenorului în ceea ce priveşte modul de îndeplinire a contractului.
10.5. Angajarea forţei de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

11. FORȚA DE MUNCĂ
Antreprenorul şi subantreprenorii vor îndeplini toate formalităţile necesare angajării întregii forţe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile actelor normative în domeniul securității şi sănătății în muncă.

12. MATERIALELE ŞI EXECUŢIA LUCRĂRILOR
12.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentaţia de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forţa de muncă, instrumentele, utilajul şi materialele necesare pentru examinarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. 
12.2. Costul probelor şi încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentaţie, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar. 
12.3. Costul probelor neprevăzute şi comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedeşte că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli. 
12.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceştia au acces tot timpul la lucrări pe şantier şi în locurile unde se pregăteşte lucrarea, în depozite de materiale prefabricate. 
12.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea Dirigintelui de șantier atestat şi, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze şi să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunţa dirigintele de șantier atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Dirigintele de șantier atestat şi proiectantul vor participa la examinarea şi măsurarea lucrărilor. 
12.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părţi de lucrare la dispoziţia Beneficiarului şi va reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare şi realizate conform documentaţiei de execuţie, dezvelirea, refacerea şi/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor. 
12.7. Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporţional de către aceştia. 
12.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziţia Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziţie expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în faţa Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare şi se presupune că ele corespund voinţei Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

13. PERIOADA DE GARANŢIE ŞI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANŢIE
13.1. Perioada de garanție curge de la data recepției la terminarea lucrărilor și este  de  ____ luni. 
13.2. În perioada de garanţie Antreprenorul are obligaţia, în urma dispoziţiei date de Beneficiar, de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucţie şi remediere a viciilor şi altor defecte a căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale, conform prevederilor actelor normative.
13.3. Intervenţiile efectuate în perioada de garanţie, aflate în sarcina Antreprenorului, se realizează pe cheltuiala acestuia, în cazul în care ele sunt necesare ca urmare a:
a) utilizării de materiale, instalaţii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului și/sau cu prevederile documentației tehnico-economice;
b) neglijenţei sau neîndeplinirii de către Antreprenor a oricăreia dintre obligaţiile care îi revin în baza contractului.
13.4. Defectele şi lipsurile constatate de Beneficiar, în perioada de garanţie, trebuie aduse la cunoştinţa Antreprenorului, iar acesta, este obligat să remedieze defecţiunea în cel mai scurt timp posibil, potrivit naturii și gravității defecţiunii. Remedierea defectelor va fi urmată, obligatoriu, de o recepție cantitativă și calitativă a lucrărilor, va fi consemnată într-un proces-verbal/notă de constatare încheiat între Părți.

14. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR
14.1. Părţile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor  prevăzute de prezentul contract în conformitate cu actele normative a Republicii Moldova.
14.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcţii se produce o daună unui terţ, părţile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părţi a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ţine seama de gradul de vinovăţie a fiecăruia în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. 
14.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de Beneficiar pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.
14.4. Dacă prejudiciul cauzat terţei persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înştiinţat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziţiei. 
14.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a reţelelor de utilităţi, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum şi ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină. 
14.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate şi dotările pe care le are la dispoziţie împotriva degradării şi furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecţie contra degradării lucrării datorită acţiunilor atmosferice şi a apei şi să îndepărteze zăpada şi gheaţa. 
14.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenor a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităţilor administraţiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, şi care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului. 
14.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părţile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenţii privind despăgubirea pentru daunele intervenite şi care pot fi dovedite. 
14.9. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii plătibile conform prevederilor legale, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenţilor sau a angajaţilor acestora.

15. RECLAMAŢII ŞI SANCŢIUNI
15.1. Toate lucrările contractate vor fi finalizate de Antreprenor și recepţionate de Beneficiar în cadrul termenului convenit de parți potrivit punctului 4.1., sub sancţiunea aplicării unor penalitați de întârziere în cuantum de: 0,1 %/ zi din valoarea restului de executat dar nu mai mult de 2%  din suma totală a prezentului contract, în conformitate cu prevederile Codului civil al Republicii Moldova nr. 1107/2002, în situația epuizării duratei de execuţie, pentru fiecare zi de întârziere, de la data scadenței obligaţiei Antreprenorului și până la data îndeplinirii efective a obligaţiei de finalizare a lucrărilor contractate, potrivit graficului de execuție.
15.2. Beneficiarul va notifica Antreprenorul în scris cu privire la deducerea acestor penalități și modul de calcul.
15.3. Plata sumelor datorate de către Beneficiar se efectuează după achitarea de către Antreprenor a sumelor datorate. La solicitarea Antreprenorului, Beneficiarul are dreptul să deducă penalitățile calculate din plăți, în conformitate cu actele normative, notificând Antreprenorul în scris cu privire la deducerea acestor penalități și modul de calcul.
15.4. Antreprenorul nu datorează penalități de întârziere atunci când întârzierile sunt urmare a lipsei frontului de lucru, datorate culpei Beneficiarului. În această ipoteză termenul de execuţie ce curge împotriva Antreprenorului va fi prelungit cu durata acestui impediment, constatat în scris de către părți și încheierea unui acord adiţional la contract.
15.5. Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul contract, Antreprenorul suportă o penalitate în valoare de 5 % din prețul contractului, în conformitate cu prevederile Codului civil al Republicii Moldova nr. 1107/2002.
15.6.  În cazul în care Beneficiarul, din vina sa exclusivă, nu își onorează obligația de plată a facturii în termenul prevăzut la punctul 3.3, Antreprenorul are dreptul de a solicita plata dobânzii legale penalizatoare, aplicată la valoarea plății neefectuate, în conformitate cu prevederile Legii nr. 66/2025 privind combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată în temeiul contractelor încheiate între profesionaliști sau între profesioniști și autoritățile publice.
15.7. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii plătibile conform prevederilor legale, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepţia unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenţilor sau a angajaţilor acestora.

16. GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE A CONTRACTULUI 
16.1. Antreprenorul va furniza Beneficiarului, în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului, o garanţie de bună execuţie constituită conform actelor normative, pentru realizarea corespunzătoare a contractului, în cuantumul solicitat în anunțul de participare.
16.2. Cuantumul garanţiei de bună execuţie a contractului reprezintă 2 %  din valoarea de deviz a contractului de achiziţii publice şi se va constitui fie:
a) prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare, emis, în condiţiile legii, de o societate bancară, care devine anexă la contract. Garanţia trebuie să fie irevocabilă. Instrumentul de garantare trebuie să prevadă că plata garanţiei se va executa necondiţionat, respectiv la prima cerere a Beneficiarului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate, sau
b) reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale, într- un cont disponibil distinct. Suma iniţială care se va depune de către Antreprenor, nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din valoarea de deviz a contractului.
16.3. În cazul în care pe parcursul executării contractului, se suplimentează valoarea acestuia, Antreprenorul are obligaţia de a completa garanţia de bună execuţie în corelaţie cu noua valoare de deviz a contractului de achiziţie publică. În situaţia executării garanţiei de bună execuţie, parţial sau total, Antreprenorul are obligaţia de a reîntregi garanţia în cauză raportat la restul rămas de executat. 
16.4.  Antreprenorul se va asigura că garanţia de bună execuţie este valabilă și acoperă terminii stabiliți de Codul urbanismului și construcțiilor al Republicii Moldova nr. 434/2023. Dacă termenii garanţiei de bună execuţie specifică data de expirare a acesteia, Antreprenorul va prelungi valabilitatea garanţiei de bună execuţie, cu 20 de zile înainte de data de expirare a acesteia.
16.5. Beneficiarul va executa garanţia de bună execuţie, în eventualitatea în care:
a) oricând pe parcursul îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, în conformitate cu actele normative;
b) Antreprenorul nu reuşeşte să prelungească valabilitatea garanţiei de bună execuţie, aşa cum este prevăzut la pct. 16.4., sau să completeze garanţia de bună execuţie aşa cum este prevăzut la pct. 16.3, situaţii în care Beneficiarul poate revendica întreaga valoare a garanţiei de bună execuţie.
16.6. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, Beneficiarul are obligaţia de a notifica atât Antreprenorul cât şi emitentul instrumentului de garantare pretenţia sa, precizând obligaţiile care nu au fost respectate şi modul de calcul al prejudiciului în cazul nesoluționării pretențiilor.
16.7. Restituirea garanţiei de bună execuţie a contractului se va face în conformitate cu prevederile Codul urbanismului și construcțiilor al Republicii Moldova nr. 434/2023.

17. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR
17.1. Beneficiarul și Antreprenorul vor face eforturi pentru a rezolva pe cale amiabilă orice neînţelegere sau litigiu care se poate ivi intre ei, în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea Contractului.
17.2. În ipoteza în care părţile nu reusesc o soluţionare amiabila în termen de 15 zile, fiecare dintre acestea poate solicita ca litigiul să se soluţioneze de către instantele judecătoreşti competente.
17.3. În cazul litigiilor privind calitatea şi proprietăţile materialelor de construcţie, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcţie folosite, fiecare parte poate, după o înştiinţare prealabilă a celeilalte părţi, să solicite verificarea, măsurarea și testarea, conform normativelor. Costurile cercetărilor efectuate le suportă  partea a cărei culpă a fost dovedită.

18. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI
18.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă: 
a) Beneficiarul nu-şi îndeplineşte o obligaţie care este în sarcina sa şi prin aceasta pune Antreprenorul în situaţia de a nu putea executa lucrarea; 
a) b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni; 
· c) Beneficiarul notifică Antreprenorul că datorită unor conjuncturi economice din motive neimputabile Beneficiarului, este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale. 
3.3 18.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă: 
· a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru;
· b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termenul stabilit de la primirea dispoziţiei scrise de începere/reîncepere a lucrărilor; 
· c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe şantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
· d) Antreprenorul nu furnizează/menține garanția de bună execuție în condițiile solicitate prin prezentul contract;
· e) Antreprenorul notifică Beneficiarul că datorită unor conjuncturi economice din motive neimputabile Antreprenorului, este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale. 
· 18.3. Contractul poate fi reziliat cu efecte depline, după acordarea unui preaviz de 15 zile. Dacă înainte de expirarea termenului de preaviz, situațiile invocate ca motiv al rezilierii sunt remediate, înștiințarea încetează să aibă efect, iar partea solicitantă nu va mai fi îndreptățită să rezilieze contractul.
3.4 18.4. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părţi contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 18.1. şi 18.2. din prezentul contract.  
3.5 18.5. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepţie care va efectua recepţia cantitativă şi calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.
3.6 18.6. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situaţia lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor şi lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum şi daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul. 
3.7 18.7. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuţia lucrărilor cu respectarea prevederilor legale. 
3.8 18.8. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziţii publice:
3.9 Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziţii publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii:
3.10 a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situaţiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
3.11 b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligaţiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

19. DISPOZIȚII FINALE
19.1. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii și valabilității contractului să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adiţional, în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările şi completările la prezentul contract sunt valabile doar în cazul în care au fost perfectate în scris şi au fost semnate de ambele Părţi, conform actelor normative.  
19.2. Nici una dintre Părţi nu are dreptul să transmită obligaţiile şi drepturile sale stipulate în prezentul contract unor terţe persoane, fără acordul în scris al celeilalte părţi.
19.3. Prezentul contract este întocmit în limba de română, în două exemplare de valoare juridică egală, câte un exemplar pentru Beneficiar și Antreprenor.
19.4. Prezentul contract reprezintă acordul de voinţă al ambelor părţi, se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți, este încheiat și înregistrat (după caz) conform prevederilor legale şi intră în vigoare la data notificării Beneficiarului cu privire la începerea activităţii Antreprenorului, fiind valabil până la îndeplinirea integrală și corespunzătoare a obligaţiilor de către ambele părţi. 
19.5. Contractul operează valabil între parți, potrivit legii, ofertei și documentatiei de atribuire, de la data intrării sale în vigoare și până la epuizarea convențională sau legală a oricărui efect pe care îl produce.

II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE
SPECIALE A CONTRACTULUI
             (LA NECESITATE)
3                  
4 
RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR

	BENEFICIAR
	ANTREPRENOR 

	Adresa poştală:
	Adresa poştală:

	Telefon:
	Telefon:

	Cod fiscal:
	Cod fiscal:

	Banca:
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	Cod IBAN:
	Cod IBAN:
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