CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de reparatie a drumului L375 Petresti -R17 km 1+850-km2+500

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari pregatitoare - Подготовка территории строительства			
		1.1. Ajustarea fintinilor - Переустройство люков колодцев			
1	RpAcF01C
	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata	buc	6,000	
		2. Lucrari de terasament - Земляные работы			
2	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (din cariera Y=1,9 tn/m3 - с карьера в насыпь земляного полотна)	100 m3	14,800	
3	TsI51B8
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 18 km 	t	2 812,000	
4	TsC50B k=2
	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	14,800	
5	DI96
	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma  (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	14,800	
6	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (din cariera Y=1,9 tn/m3 - с карьера в насыпь присыпных обочин)	100 m3	1,850	
7	TsI51B8
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 18 km 	t	351,500	
8	TsC50B k=2
	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	1,850	
9	DI96
	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma  (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	1,850	
10	TsE05B
	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка верха земляного полотна автогрейдером в грунте 2 гр.)	100m2	40,500	
11	TsE05B
	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка обочин автогрейдером в грунте II группы)	100m2	9,000	
12	TsC17B
	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (Устройство грунтовых кюветов автогрейдером, грунт II группы)	100 m	9,000	
		3. Sistemul rutier - Дожная одежда			
		3.1. Облегченный тип			
13	DA06B2
	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip h=10 cm	m3	455,000	
14	DA12B
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire - Нижний слой основания из щебня толщ. 15 см	m3	682,500	
15	DE10E
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare BR 100.30.18, pe fundatie de beton B15	m	863,000	
16	DA12B
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire - Верхний слой основания из щебня толщ. 14 см	m3	637,000	
17	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t	2,730	
18	DB19G
	Imbracaminte de beton asfaltic poros cu granulatiet mare SKPg-II (SM STB 1033:2008), executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica 	m2	4 550,000	
19	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2	t	1,365	
20	DB16H
	Imbracaminte de beton asfaltic dens cu granulatie marunte SMBg-III (SM STB 1033:2008), executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (2.4 tn/m3)	m2	4 550,000	
		4. Drumuri laterale - Съезды			
		4.1. Lucrari de terasamente			
21	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Устройство корыта) Y=1,9 tn/m3	100 m3	4,000	
22	TsI50A5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta distanta de 5 km 	t	760,000	
23	TsC50A
	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria I	100 m3	4,000	
24	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	4,000	
25	TsE05B
	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	16,000	
26	DI96
	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma  (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	4,000	
		4.2. Sistem rutier tip I			
27	DA06B2
	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip h=10 cm	m3	96,800	
28	DA12B
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire - Нижний слой основания из щебня толщ. 15 см	m3	145,200	
29	DA12B
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire - Верхний слой основания из щебня толщ. 14 см	m3	135,500	
30	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t	0,580	
31	DB19G
	Imbracaminte de beton asfaltic poros cu granulatiet mare SKPg-II (SM STB 1033:2008), executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica 	m2	968,000	
32	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2	t	0,290	
33	DB16H
	Imbracaminte de beton asfaltic dens cu granulatie marunte SMBg-III (SM STB 1033:2008), executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (2.4 tn/m3)	m2	968,000	
		4.3. Sistem rutier Tip II			
34	DA06B2
	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip h=10 cm	m3	73,000	
35	DA12B
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire - Cлой основания из щебня толщ. 20 см	m3	59,000	
36	DI134
	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm 	100m2	2,950	
37	DI134A1 k=5
	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134	100m2	-2,950	
		4.4. Cъезды ПК 18+81, ПК18+83, ПК22+46, ПК22+81			
38	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	12,500	
39	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta - patul din piatra M400 - Щебеночная подготовка М400 под лежень 2(730х20х40)	m3	8,350	
40	PI06A
	Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf (Монтаж ж/б лежней)	buc	8,000	
41	PI08A
	Elemente prefabricate din beton armat,  confectionate in uzina (Ж/б лежни В20 700х20х20см A-I 55.13 кг/м3)	buc	8,000	
42	PI06A
	Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf (Монтаж ж/б плит)	buc	17,000	
43	PI08A
	Elemente prefabricate din beton armat,  confectionate in uzina (Ж/б Плиты 2P 30-18 - размером 300х175х17)	buc	17,000	
		5. Trotuar - Тротуар			
44	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	55,300	
45	TsD05B
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,553	
46	TsE01B
	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	4,255	
47	DI111
	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare - щебень возврат от разборки покрытий	m2	425,500	
48	DI112 k=-2
	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma Dl111	m2	-425,500	
49	DE11A
	Borduri mici, prefabricate din beton БР100.20.8., asezate pe o fundatie din beton	m	40,000	
50	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t	0,260	
51	DB16B
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-III (SM STB 1033:2008), executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala (2.4 tn/m3)	m2	425,500	
52	DI124
	Montarea placilor din beton armat la rigole - Dale P 8-8 - 2990x1160x100mm	m3	7,000	
		6. Intrari in curti - Въезды во дворы			
53	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	11,600	
54	DA12B
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire - Нижний слой основания из щебня толщ. 15 см	m3	8,550	
55	DE11A
	Borduri mici, prefabricate din beton БР100.20.8., asezate pe o fundatie din beton	m	38,000	
56	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t	0,034	
57	DB16H
	Imbracaminte de beton asfaltic dens cu granulatie marunte SMBg-III (SM STB 1033:2008), executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (2.4 tn/m3)	m2	57,000	
58	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	6,500	
59	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta - patul din piatra M400 - Щебеночная подготовка М400 под лежень 2(730х20х40)	m3	2,120	
60	PI06A
	Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf (Монтаж ж/б лежней)	buc	8,000	
61	PI08A
	Elemente prefabricate din beton armat,  confectionate in uzina (Ж/б лежни В20 300х20х20см A-I 55.13 кг/м3)	buc	8,000	
62	PI06A
	Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf (Монтаж ж/б плит)	buc	4,000	
63	PI08A
	Elemente prefabricate din beton armat,  confectionate in uzina (Ж/б Плиты 2P 30-18 - размером 300х175х17)	buc	4,000	
		7. Constructii pentru evacuaea apelor - Водоотводные сооружения			
		7.1. Constructia podetului tubular D-1.5 m la PC22+95			
64	TsC03B1
	Excavarea si indreptarea canalului de scurgere cu un excavator de 0.5m3 capacitate, sol de categoria II   (Разработка и спрямление русла)	100 m3	3,350	
65	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Рытье котлована)	100 m3	2,190	
66	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную)	m3	22,000	
67	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta - patul din piatra M400	m3	31,200	
68	Dl119
	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Устройство монолитного фундамента)	m3	9,800	
69	Dl119
	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Лоток из монолитного бетона В20)	m3	1,100	
70	Dl119
	Fundatii monolite din beton B20 la descarcatorul-put  (Гаситель-приемник из монолитного бетона В20)	m3	30,500	
71	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in descarcatorul-put	m2	31,800	
72	Dl122
	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m,  - еlementele din beton armat B30 (Укладка железобетонных звеньнв труб д. 1,5 м - ЗК 8-100 - 13 шт)	m3	9,360	
73	Dl125
	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m - рereti portal din beton armat B25 (Портальные стенки железобетонные СТ-12 - 1 шт.)	m3	1,570	
74	Dl125
	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,5 m  - Aripi de zid din beton armat B20 (Откосные крылья СТ 6 л/пр - 2 шт)	m3	3,340	
75	005
	Mortar de ciment B12,5 (M150)	m3	0,200	
76	Dl121
	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri (Обмазочная гидроизоляция в 2 слоя)	m2	114,400	
77	Dl120
	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri (Оклеечная гидроизоляция в 2 слоя)	m2	17,100	
78	IzK01A
	Materiale izolante fibroase, aplicate prin indesare (vata minerala, vata de sticla, azbest fibra, sortiment V-VII)	t	0,014	
79	TsD03A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II (Обратная засыпка бульдозером)	100 m3	0,250	
80	Dl105
	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice (Уплотнение грунта II группы пневмотрамбовками)	100 m3	0,250	
81	Dl130
	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta M400 h=10 cm (Укрепление откосов монолитным бетоном Н=8см на щебне Н=10см)	100m2	0,250	
82	Dl131
	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130  (k=7)	100m2	-0,250	
83	Dl130
	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta M400 h=10 cm (Укрепление выходного русла монолитным бетоном Н=12см на щебне Н=10см)	100m2	0,302	
84	Dl131
	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130  (k=3)	100m2	-0,302	
85	Dl126
	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri (Установка арматурных сеток)	t	0,122	
86	Dl119
	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Устройство монолитного упора из бетона В20)	m3	1,100	
87	Dl129
	Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri - anrocament (Pисберма из бутового камня)	m3	3,200	
		7.2. Rigola dreptunghiulara din beton monolit (0.75x1.75m - 225m.l., 0.75x0.5m - 222 m.l.)			
88	DI95
	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	4,200	
89	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	110,000	
90	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta - patul din piatra M400 h=10 cm	m3	46,300	
91	Dl119
	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (rigola din beton monolit B15) h=20 cm	m3	227,400	
92	Dl126
	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri (Установка арматурных сеток)	t	3,593	
93	01
	Material lemnos	m3	0,777	
94	02
	Mastic bituminos	t	0,533