____CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   
2. Organizatorul procedurii de achiziţie 
3. Obiectul achiziţiilor  Lucrări de Confectionarea și montarea gardului

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Confectionarea si montarea gardului			
		1.1. Imprejmuiri metalice			
1	RpCB18C
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat  in fundatii, pereti, stilpi etc	m3	24,000	
2	TsH02A
	Taierea manuala a arborilor, prin sectionare succesiva a crengilor, ramurilor si tulpinei pina la 10 cm	buc	186,000	
3	TsA02C
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	35,000	
4	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris  	m3	3,800	
5	TsD04B
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	3,800	
6	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	35,000	
7	CA03C3
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	38,000	
8	CL57A
	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	720,000	
9	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton ( Stilpi pentru gard 80x80x4mm, Stilpi pentru porti 120x 120 x 4mm)	kg	4 382,000	
10	CO07A
	Imprejmuiri metalice din otel profilat / Porti mari 4buc, Portite 5buc  si  Gard 2,5m x H=1,95 (conform schitei)	kg	17 570,000	
11	CK33C
	Broasca aplicata sistem Yalle/ Lacat cu miner pentru porti	buc	9,000	
12	IzD10C
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv GF-21 si doua straturi de email PF-115	t	21,950	
13	TsH92B
	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	35,000	
14	TsI50B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km	t	35,000	

În conformitate cu Legea privind calitatea în construcţii nr.721 din 02.02.1996
sînt obligatorii realizarea şi menţinerea pe întreaga durată de existenţă a construcţiilor a următoarelor exigenţe esenţiale:
A - rezistenţă şi stabilitate;
B - siguranţă în exploatare;
C - siguranţă la foc;
D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea şi protecţia mediului înconjurător;
E - izolaţie termică, hidrofugă şi economie de energie;
F - protecţie împotriva zgomotului;
G – utilizare sustenabilă a resurselor naturale.