Reparatia IET nr. 34 din str. Calea Iesilor, 25/2	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de reparatie
			
		Capitolul 1.1. Blocul-1, dormitoare, birouri
			
1	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane - tavane
	m2	59,300
	
 2	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane - pereti
	m2	64,900
	
 3	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (ferestre,)
	m2	12,420
	
 4	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi)
	m2	3,780
	
 5	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - Дверь наружная с двойной сэнндвич-панелью, с глазком. Profil PVC  cu 5 camere.
	m2	1,900
	
 6	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - Usa interioara , profil cu 5 camere,  oarba
	m2	1,900
	
 7	CK57H
	Instalarea  ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out)  cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelelor ale geamurilor fixe - Profil cu 5 camere, sticla LOW-E, cu plasa antimoschit - numai montaj
	m2	12,420
	
 8	CK26A
	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi - B=400 mm
	m	6,300
	
 9	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu - B=250 mm
	m	6,300
	
 10	RpCJ06B
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime - Glafuri
	m	21,400
	
 11	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Glafuri
	m2	6,600
	
 12	CF50B k=1.2
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - Glafuri, gr=6.0 mm
	m2	6,600
	
 13	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Glafuri
	m2	6,600
	
 14	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor - Glafuri
	m2	6,600
	
 15	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Glafuri
	m2	6,600
	
 16	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - Glafuri
	m2	6,600
	
 17	RpCJ03A
	Reparatii de tencuieli interioare, brute, la tavane din lemn, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de ipsos-var marca 10 T, pentru realizarea grundului la pereti de caramida sau pe rabit smiruit
	m2	13,700
	
 18	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	59,300
	
 19	CK50A
	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane - Rezistent la umezeala
	m2	59,300
	
 20	CK35B
	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat
	buc	280,000
	
 21	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2	59,300
	
 22	CF52B k=1.2
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului  - Grosimea=6.0 mm
	m2	59,300
	
 23	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	59,300
	
 24	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a  tavanelor
	m2	59,300
	
 25	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  tavanelor
	m2	59,300
	
 26	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - Tavane
	m2	59,300
	
 27	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare - Glafuri
	m2	64,900
	
 28	CF02A k=1.25
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton - Grosimea=2.5 cm
	m2	64,900
	
 29	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	64,900
	
 30	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	64,900
	
 31	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Pereti
	m2	64,900
	
 32	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  tavanelor
	m2	64,900
	
 33	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Pereti
	m2	64,900
	
 34	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - Pereti
	m2	64,900
	
 		Capitolul 1.2. Birou: incalzire
			
35	RpIB11A
	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare
	m2	2,450
	
 36	RpIC18B
	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la  de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4" - d=25
	m	10,600
	
 37	RpIC18A
	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la  de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"
	m	6,400
	
 38	IC35B
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm
	m	6,400
	
 39	IC35C
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm
	m	10,600
	
 40	IE03A
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"
	m	17,000
	
 41	IC37B
	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm - Teu 25x20
	buc	4,000
	
 42	IC37B
	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm - Coturi, mufe
	buc	6,000
	
 43	IC37C
	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Coturi, mufe
	buc	4,000
	
 44	ID01B
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" - d=25 mm
	buc	1,000
	
 45	ID06A
	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2"
	buc	1,000
	
 46	IC41A
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind pina la 1" inclusiv
	buc	8,000
	
 47	IC53B
	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" - D=20 mm
	buc	2,000
	
 48	IC53B
	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" - D=25 mm
	buc	2,000
	
 49	IB05B
	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 10 elemente - Calorifer din AL tip panou - YM, avind un rind de tevi si racordat prin mufe (fiecare bloc cu 10 sectii) - numai montare 1 convector
	buc	1,000
	
 50	ID06A
	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"
	buc	1,000
	
 51	IB20B
	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton
	buc	4,000
	
 		Capitolul 1.3. Blocul -1, scara din lemn
			
52	RpCL22A
	Desfacerea scarilor din lemn de rasinoase
	m	4,500
	
 53	RpCH24A
	Inlocuirea dulapurilor putreziti, crapati sau deteriorati, ce formeaza podina planseului peste scari
	m	9,000
	
 54	RpCH32B
	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate
	m2	6,250
	
 55	RpCU05I1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat
	buc	8,000
	
 56	CL57A
	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg
	kg	20,400
	
 57	RpCB08A
	Astuparea cu beton clasa C-10/8 Bc 10 (B 150) a gaurilor din ziduri de beton, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii betonului vechi si cel nou, in gauri cu suprafata medie de 0,2 mp in ziduri pina la 25 cm grosime inclusiv
	buc	8,000
	
 58	CE40A
	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic
	m3	0,300
	
 59	CH09A
	Scari interioare drepte din lemn de foioase (stejar, fag, ulm) orice lungime, trepte si contratrepte din lemn
	m	4,500
	
 60	CR38A
	Strat de carton bitumat peste drenuri, in vederea turnarii betoanelor in fundatii
	m2	7,670
	
 61	CG04A1
	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc, un rind de scinduri  batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp
	m2	7,670
	
 62	RpCU05I1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat
	buc	8,000
	
 63	CH06A
	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava inox din otel D= 1"  dreapta - Ingradire din inox cu 2 rinduri de mina curenta
	m	8,630
	
 64	RpCR17A k=2
	Vopsirea dusumelelor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite
	m2	7,670
	
 65	CK28A
	Tavane suspendate executate pe santier din lemn de stejar
	m2	6,300
	
 66	CN16A
	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite
	m2	6,300
	
 67	RpCP44A
	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor - Usa metalica
	kg	35,800
	
 68	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2	2,210
	
 69	CK12A
	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - Usa fara cost, dupa demontare (Scara de rezerva)
	m2	2,100
	
 70	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - Дверь наружная с двойной сэнндвич-панелью, с глазком
	m2	2,210
	
 71	CK33C
	Broasca aplicata sistem Yalle
	buc	1,000
	
 72	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare - Glafuri
	m2	3,600
	
 73	RpCJ06B
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime - Glafuri
	m	21,100
	
 74	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - Glafuri
	m2	3,600
	
 75	CF51B k=2
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) - Glafuri
	m2	3,600
	
 76	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Glafuri
	m2	3,600
	
 77	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	3,600
	
 78	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Glafuri
	m2	3,600
	
 79	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - Glafuri
	m2	3,600
	
 		Capitolul 1.4. Blocul-2, Acoperis
			
80	RpCI42F
	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi
	m2	50,400
	
 81	RpCI42A
	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.
	m	23,200
	
 82	IzF18B
	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm
	m2	18,600
	
 83	IzF01B
	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat
	m2	50,400
	
 84	CE13A2
	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu - Bipoli
	m2	50,400
	
 85	CE19A
	Jgheaburi semirotunde, cu D=12,5 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m
	m	23,000
	
 86	CE21B
	Burlane rotunde, cu D=12,3 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat,  inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m
	m	10,000
	
 87	CE24B
	Gargui (gura de scurgere), cu sectiunea d=12.5 cm din tabla zincata de 0,5 mm grosime, confectionate pe santier, montat prin cimentare
	buc	2,000
	
 88	CE24J
	Manson de reglare (pilnie de scurgere), folosi ca piesa de protectie si stut  din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru racordarea burlanelor de tabla la coloanele de scurgere  D=100 mm
	buc	2,000
	
 89	CE24G
	Coturi din tabla zincata de 0,5 mm grosime, confectionate pe santier, de forma rotunda cu D=20 cm si lungime de 25 cm
	buc	6,000
	
 		Capitolul 1.5. Blocul-2, Punctul medical
			
90	RpCO56C
	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.
	m2	25,650
	
 91	RpCR32A
	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila
	m2	24,940
	
 92	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane - tavane
	m2	20,440
	
 93	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane - pereti
	m2	50,590
	
 94	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (ferestre,)
	m2	1,820
	
 95	RpCP44A
	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor - Gratie la fereastra
	kg	30,200
	
 96	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi,)
	m2	1,900
	
 97	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	50,590
	
 98	CF02A
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton
	m2	50,590
	
 99	CI22B
	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat),  dimensiuni  placute: pina la 200 x 200 mm
	m2	50,600
	
 100	CK57C
	Instalarea  ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out)  cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat - Profil cu 5 camere, sticla LOW-E, cu plasa anti-moschit
	m2	1,820
	
 101	CK26A
	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi
	m	1,370
	
 102	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu
	m	1,370
	
 103	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - Usa exterioara, profil PVC cu 5 camere, sandwici dublu
	m2	1,900
	
 104	CK33C
	Broasca aplicata sistem Yalle
	buc	1,000
	
 105	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	20,440
	
 106	CK50A
	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane - Rezistent la umezeala
	m2	20,440
	
 107	CK35B
	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat
	buc	100,000
	
 108	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor
	m2	20,440
	
 109	CF52B k=1.2
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului - Grosimea=6.0 mm
	m2	20,440
	
 110	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	20,440
	
 111	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor
	m2	20,440
	
 112	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	20,440
	
 113	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	20,440
	
 114	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  - Glafuri
	m2	2,300
	
 115	RpCJ06B
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime
	m	18,400
	
 116	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  - Glafuri
	m2	2,300
	
 117	CF50B k=1.2
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - grosimea=6.0 mm
	m2	2,300
	
 118	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  - Glafuri
	m2	2,300
	
 119	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	2,300
	
 120	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  - Glafuri
	m2	2,300
	
 121	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - Glafuri
	m2	2,300
	
 122	CL17B
	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare - Gratie fara cost, dupa demontare
	kg	30,200
	
 123	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv
	t	0,030
	
 		Capitolul 1.6. Punct medical. Lucrari santehnice si incalzire
			
124	RpSA03A
	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"
	m	6,400
	
 125	RpSC05A
	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile
	buc	1,000
	
 126	RpSD03A
	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"
	buc	1,000
	
 127	RpIB11A
	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare
	m2	2,450
	
 128	RpIC18B
	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la  de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4" - d=25
	m	10,600
	
 129	RpIC18A
	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la  de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"
	m	8,400
	
 130	SA20A
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm
	m	6,400
	
 131	SF02A
	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"
	10 m	0,640
	
 132	SF01A
	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"
	m	6,400
	
 133	SF05A
	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata,  avind diametrul de 3/8"-2"
	m	6,400
	
 134	SC04C
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal
	buc	1,000
	
 135	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"
	buc	1,000
	
 136	IC35B
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm
	m	8,400
	
 137	IC35C
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm
	m	10,600
	
 138	IE03A
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"
	m	19,000
	
 139	IC37B
	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm - Teu 25x20
	buc	4,000
	
 140	IC37B
	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm - Coturi, mufe
	buc	8,000
	
 141	IC37C
	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Coturi, mufe
	buc	6,000
	
 142	ID01B
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" - d=25 mm
	buc	1,000
	
 143	ID06A
	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2"
	buc	1,000
	
 144	IC41A
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind pina la 1" inclusiv
	buc	16,000
	
 145	IC53B
	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" - D=20 mm
	buc	2,000
	
 146	IC53B
	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" - D=25 mm
	buc	2,000
	
 147	IB05B
	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 10 elemente - Calorifer din AL tip panou - YM, avind un rind de tevi si racordat prin mufe (fiecare bloc cu 10 sectii) - numai montare 1 convector
	buc	1,000
	
 148	ID06A
	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"
	buc	1,000
	
 149	IB20B
	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton
	buc	4,000
	
 		Capitolul 1.7. Alte lucrari
			
150	TrB05A2-2
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m
	t	3,500
	
 151	TsH92B
	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre
	t	10,700
	
 152	TsI50C5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km
	t	10,700
	
 153	TrB05A2-6
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m - Mobila, eliberarea birourilor
	t	4,700
	
 154	TrB05A2-6
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m - Transportarea mobilei in biroul dupa reparatii
	t	4,700
	
 		Capitolul 2. Lucrari electrice
			
155	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile - Dormitoare
	buc	6,000
	
 156	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile - Birou, bl. 1
	buc	3,000
	
 157	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile - Punct medical, bl. 2
	buc	3,000
	
 158	RpEF15A
	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 20 W, fara tub - Corp LED cu 2 lampi, dormitoare
	buc	2,000
	
 159	RpEF15B
	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub - Corp LED cu 4 lampi , biroul  bl. 1
	buc	3,000
	
 160	RpEF15B
	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub - Corp LED cu 4 lampi , punct medical bl. 2
	buc	3,000
	
 161	RpED01A
	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp - PVS 3*1.5 mm2
	m	298,600
	
 162	RpEE17D
	Inlocuirea prizelor - priza cu protectie tip 1- simbol 0235 - Cu impamintare
	buc	12,000
	
 163	RpEE14E
	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip cumpana - simbol 0145
	buc	7,000
	
 		Capitolul 3. Costul ferestrelor
			
164	
	Ferestrele din PVC:  cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi,  - Profil cu 5 camere, sticla LOW-E, cu plasa antimoschit
	м2	12,420
	
 165	
	Calorifer din AL tip panou - YM, (2 blocuri cu 10 sectii)
	buc	2,000

						

	
INVESTITOR                                                                                             VRÎNCEANU  ION	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S.