Lista cu cantitatea de lucrări

1.	Obiectul achiziţiilor: Lucrări de reparație capitală la grădinița din cartierul Ungheni-Vale din mun. Ungheni în cadrul proiectului „Conditii mai bune pentru copiii de vîrsta preșcolară din cartierul Ungheni-Vale prin implicare civică în mun. Ungheni”

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. a) Pardoseli			
1	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	1 345,0000	
2	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	1 165,0000	
3	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	410,0000	
4	CG18A1
	Plinte orizontale cu  inaltimea maxima de 15 cm la pereti  din gresie ceramica fixate cu  mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa,  in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu  16 mp	m	429,0000	
5	CG36A
	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 	m2	1 145,0000	
6	CG09A1
	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu  16 mp	m	860,0000	
		2. b) Schimbarea timplariei			
7	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	146,4000	
8	CK03A
	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m	m2	71,0000	
9	CK23C
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5  mp ( profil = 5 camere, clasa A, rezistenta de transfer termic, deschidere in 2 pozitii, plasa pentru tintari)	m2	75,4000	
10	CK26A
	Glafuri montate la ferestre din mase plastice ( interioare - lat. 45cm)	m	49,2000	
11	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu  ( exterioare lat.30 cm)	m	49,2000	
12	RpCJ06A
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (exterioare)	m	384,0000	
13	RpCJ06C
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime ( interioare)	m	384,0000	
		3. c) Placaje			
14	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	318,0000	
15	CF02B4
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea tencuielilor la pereti, in spatii inguste, incomode	m2	318,0000	
16	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	318,0000	
		4. d)Lucrari de finisare			
17	RpCG29A
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	8,8000	
18	CD51C
	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,2400	
19	CF02B4
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea tencuielilor la pereti, in spatii inguste, incomode	m2	308,0000	
20	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	418,0000	
21	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 	m2	4 660,0000	
22	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. 	m2	420,0000	
23	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	1 700,0000	
24	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 	m2	4 660,0000	
25	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	2 120,0000	
26	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4 920,0000	
27	CK50A
	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	272,0000	
		5. e) lucrari de incalzire si apa calda			
28	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv (radiator tip 22 PKKP H=500 I=400	buc	2,0000	
29	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv ( radiator tip 22 PKKP H=500 I=500)	buc	2,0000	
30	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv ( radiator tip 22 PKKP H=500 I=600)	buc	2,0000	
31	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv (radiator tip 22 PKKP H=500 I= 800)	buc	6,0000	
32	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv ( radiator tip PKKP H=500 I=1000)	buc	43,0000	
33	IB06B
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (radiator tip  22 PKKP H=500 I=1200)	buc	7,0000	
34	IB06B
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (radiator tip 22 PKKP H500 I=1400)	buc	1,0000	
35	ID01A
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	63,0000	
36	IC36C
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.	m	165,0000	
37	IC36B
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	569,0000	
38	IC36A
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.	m	165,0000	
39	IC37C
	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	46,0000	
40	IC37B
	Piese de racordare Racord 20/1/2M, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc	236,0000	
41	IC37D
	Piese de racordare  Olandez d=32 x 25mm F din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	96,0000	
42	IC37B
	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc	232,0000	
43	ID01B
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	121,0000	
44	IC12C
	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii,  montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 70 x 3,5 mm ... 76 x 3,5 mm	m	32,0000	
45	IC12A
	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii,  montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 51 x 3,5 mm ... 57 x 3,5 mm	m	30,0000	
46	IC11F
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 11/2"	m	24,0000	
47	IC11D
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4"	m	24,0000	
48	RpCU05H
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime	buc	166,0000	
49	RpCU07C
	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	166,0000	
50	TrB01A1-9
	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 90 m	t	14,0000	
		6. f) lucrari de electricitate			
51	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc	223,0000	
52	RpEC16A
	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	178,0000	
53	RpEF02C
	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi	buc	323,0000	
54	RpEE03B
	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	66,0000	
55	RpEE01B
	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic 	buc	112,0000	
56	RpED11C
	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 4x4 mmp	m	120,0000	
		7. g) Obiecte sanitare si accesorii, apa,canalizare			
57	RpSC06A
	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat 	buc	12,0000	
58	RpSC05A
	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	10,0000	
59	RpSC08A
	Demontarea unui bideu din faianta, complet echipat 	buc	3,0000	
60	RpSC09A
	Demontarea unui pisoar din faianta, complet echipat 	buc	2,0000	
61	RpSC02A
	Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile	buc	7,0000	
62	RpSB01C
	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	26,0000	
63	SC07A
	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	15,0000	
64	RpSC19A
	Montarea cazii pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	5,0000	
65	SC04C
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal	buc	15,0000	
66	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	15,0000	
67	RpSD19A
	Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	5,0000	
68	SD01A
	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1/2"	buc	30,0000	
69	SD01A
	Robinet  PPR , indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1/2"	buc	32,0000	
70	SB08E
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	56,0000	
71	SB09C
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	36,0000	
72	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	54,0000	
73	SA14B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	78,0000	
74	SA14D
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 32 mm	m	56,0000	
75	IC40A
	Bratara pentru fixarea conductelor din  PPR  pentru instalatia de incalzire centrala  , montata prin dibluri  d=20mm	buc	56,0000	
76	SB30A
	Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg	kg	12,0000	
		8. h)Lucrari de reparatie a retelelor injineresti in subsol			
77	RpDB35A
	Desfaceri de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani de riu alicarie din piatra bruta sau bolovani, calupuri, pavele normale sau pavele abnorme orice format, asezate pe nisip (pavaje din piatra, bolovani sau alicarie)	m2	50,0000	
78	RpCA01A
	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	35,0000	
79	RpSA03C
	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 2 1/2"-4"	m	126,0000	
80	RpSB01C
	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	176,0000	
81	SA16A
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m	76,0000	
82	SA16B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m	32,0000	
83	SA16C
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm	m	44,0000	
84	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip	m3	62,0000	
85	SB13B1
	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 110-125 mm	buc	21,0000	
86	SB12C
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 160 mm	m	212,0000	
87	pretul firmei
	Umplutura mecanica transeieii cu mini exvator	m3	33,0000	
88	AcD52A
	Executarea caminelor de vane din elemente din beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m, in teren fara apa subterana  	m3	4,7000	
89	AcD52A1
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana 	put	9,0000	
90	AcE07A
	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I	buc	9,0000	
91	CA03D
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) 	m3	12,8000	
92	CC01B3
	Armaturi din otel beton PC 52  fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	680,0000