Reconstructia blocurilor sanitare amplasate la parter, etajul 1 si etajul 2, a cladirii administrative in orasul Chisinau, sectorul Centru, bd. Stefan cel Mare si Sfint, 166	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 18-10/012-SA

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Demontare
			
1	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
	m2	48,30	
 2	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi si pervaz)
	m2	40,70	
 3	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)
	m2	8,70	
 4	RpSC06A
	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat 
	buc	11,00	
 5	RpSC05A
	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile
	buc	6,00	
 6	RpSC09A
	Demontarea unui pisoar din faianta, complet echipat 
	buc	5,00	
 7	RpSC02A
	Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile
	buc	1,00	
 8	RpSA03B
	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"
	m	155,00	
 9	RpSB03B
	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm
	m	78,00	
 10	RpCG29C1
	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice 
	m3	11,70	
 11	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica
	m2	194,60	
 12	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2	194,60	
 13	TrB05A2-5
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m (timplarie demontata)
	t	1,04	
 14	TrB05B1-5
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m (obiecte sanitare)
	t	0,60	
 15	TrB05A2-5
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m (tevile demontate)
	t	0,66	
 16	TrB02B2-5
	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu tomberonul, pe distanta de 50 m (sapa, pereti, tencuiala si paci ceramice demolate)
	t	34,68	
 17	TrI1AG24G1
	Materialele din grupa G - case din prefabricate, panouri, usi, ferestre - incarcarea - de pe teren, in auto categoria 1
	t	1,04	
 18	TrI1AC02E3
	Incarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (obiecte sanitare)
	t	0,60	
 19	TRI1AC01E2
	Incarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind sub 10 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 (tevile demontate)
	t	0,66	
 20	TrI1AA02C3
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (sapa, pereti, tencuiala si placi ceramice demolate)
	t	34,68	
 21	RCsB30S
	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm (gauri in plansee pentru canale de ventilare D250mm; planseu gr. 250mm; k=2.35)
	buc	6,00	
 		Capitolul 2. Pereti / umpleri de goluri ferestrilor demontate
			
22	RpCG14C1
	Practicarea de strepi in ziduri existente, pentru legatura cu pereti noi de 1 de caramida la fiecare 3 rinduri de caramizi
	m	58,80	
 23	CD67A
	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm armati, cu prepararea manuala a mortarului M-50,  inaltimea  etajului pina la 4 m (completarea golurilor ferestrilor demontate)
	m3	8,30	
 24	CD60С
	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m 
	100m2	0,135	
 25	CD72B
	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC hidrofob intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m
	m2	56,90	
 26	CF54A
	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton hidrofob, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (captusirea tevilor de canalizare si canalelor de ventilare)
	m2	13,20	
 		Capitolul 3. Timplarie
			
27	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (650*2000mm - 15 buc)
	m2	19,50	
 28	CK06A
	Usi din MDF intr-un canat, pentru dulapuri inzidite, montate pe ghermele existente cu iala si lacata (1000*2300mm - 5buc)
	m2	11,50	
 29	CD08A
	Bariera de sticla opaca calita, montate intre pisoare (500*1200mm - 2 buc)
	m2	1,20	
 		Capitolul 4. Pardoseli
			
30	IzF01B
	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu Praimer de bitum intr-un strat
	m2	52,20	
 31	CE13A2
	Hidroizolarea cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu 
	m2	52,20	
 32	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	52,20	
 33	CG01A1
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150,  se adauga sau se scade (gr. 40mm k=2)
	m2	52,20	
 34	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor
	m2	52,20	
 35	CG47D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: peste 300 x 300 mm (“Pamesa”, Spania) sau analog.
	m2	52,20	
 		Capitolul 5. Finisarea interioara
			
		Capitolul 5.1. Peretilor din caramida
			
36	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
	m2	250,30	
 37	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Ghidroizol
	m2	250,30	
 38	CF02B
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton
	m2	250,30	
 39	CF02B5
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (1 cm in plus; k=2)
	m2	250,30	
 40	CI22B
	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat) (“Pamesa”, Spania) sau analog.
	m2	250,30	
 		Capitolul 5.2. Peretilor din gips-carton
			
41	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
	m2	113,80	
 42	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Ghidroizol
	m2	113,80	
 43	CI22B
	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat) (“Pamesa”, Spania) sau analog.
	m2	113,80	
 		Capitolul 5.3. Tavanelor
			
44	СF59D
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofob cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie 
	m2	52,60	
 45	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2	52,60	
 46	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor
	m2	52,60	
 47	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2	52,60	
 48	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	52,60	
 		Capitolul 6. Tehnica sanitara si mobilier
			
49	SE59A
	Uscator de maini electric, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (model АА16500 "Jofel" Spania (sau analog))
	buc	6,00	
 50	SC13A
	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite cu iluminare incorporata, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (1370*1000(h)mm - 2 buc; 1565*1000(h)mm - 2 buc; 1360*1000(h)mm - 2 buc)
	buc	6,00	
 51	SC14A
	Dozator pentru sapun lichid, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (model AC70800 "Jofel" Spania (sau analog))
	buc	7,00	
 52	SC15A
	Dispenser pentru servetele hirtie, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (model AH38000 "Jofel" Spania (sau analog))
	buc	6,00	
 53	SC15A
	Dispenser pentru hirtie igienica, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (model AE58300 "Jofel" Spania (sau analog))
	buc	12,00	
 54	
	Perie WC (Fixsen Kvadro FX-446 Rep. Ceha (sau analog))
	buc	12,00	
 55	SC12B
	Raft inox pentru baie, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (model AWD Round Double 421 (94793) (sau analog))
	buc	2,00	
 56	SC11B
	Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin (model Aquaplus B2010 (sau analog))
	buc	1,00	
 57	CK31A
	Dulap (mobilier) incorporat 750*2400(h)*550mm - 1 buc
	m2	1,80	
 58	CK31A
	Dulapuri (mobilier) 1000*2500(h)*400mm - 2 buc; oglinda 1800*2500(h) - 1 buc
	m2	5,00