Constructia acoperisului in doua pante pentru Gimnaziul  nr.93 din  str.Stefan cel Mare,116  din satul Hulboaca, com. Gratiesti, mun. Chisinau  .	Formular Nr.1
WinCmeta2000	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 
Deviz-oferta № 
Lucrari de constructii - Acoperis
	(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)	

1	2	3	4	5	6	7	
		Capitolul 1. Демонтажные работы					
1	RpCB18A
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc (разборка бетонных плит парапета)	m3	3,75			
 2	RpCG29A
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime (разборка кладки парапета)	m2	45,00			
 3	RpCI42B
	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (частичная разборка рубероида)	m2	56,40			
 4	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (разборка стяжки кровли)	m2	56,40			
 5	RpIzC45B
	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) (разборка керамзита)	m3	11,28			
 6	TsC03G1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (погрузка мусора на а/с экскаватором)	100 m3	0,30			
 7	TRI1AA04C3
	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (погрузка мусора на а/с вручную)	t	21,90			
 8	TsI50A5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km 	t	21,90			
   		Capitolul 2. Монолитный пояс					
9	CA04F
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (бетон В-15)	m3	13,00			
 10	CB02C
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	92,00			
 11	CC02K
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура Д-6 А1)	kg	210,86			
 12	CC02K2
	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура Д-8А3)	kg	52,78			
 13	CC02L2
	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante  (Арматура Д-12 А3)	kg	594,00			
 14	CL57A
	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	75,60			
 15	CD55A
	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet)  la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (котельцовая кладка парапета)	m3	9,00			
   		Capitolul 3. Кровля. Деревянный каркас)					
16	CE41A
	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (стопильная система)	m3	23,30			
 17	CN50A
	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (огнезащита стропильной системы)	m3	23,30			
 18	CE30B
	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (обрешетка 30х120 (3,98м3))	m2	1 056,00			
 19	CN51A
	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. (антисептирование обрешетки)	m3	3,98			
 20	CN50A
	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (огнезащита обрешетки)	m3	3,98			
   		Capitolul 4. Покрытие кровли					
21	CE17A
	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	1 056,00			
 22	CE40A
	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,246			
 23	CN50A
	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,246			
 24	CE07A
	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	1 056,00			
 25	CE06A
	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc (Подшивка карниза профнастилом).	m2	115,00			
 26	CE20A
	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	126,00			
 27	CE22A
	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	115,00			
 28	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Снегоупор)	m	95,00			
 29	CE24B
	Gargui (gura de scurgere), cu sectiunea 10 x 15 cm din tabla zincata de 0,5 mm grosime, confectionate pe santier, montat prin cimentare  (Водосточная воронка ) 	buc	18,00			
 30	CL17B
	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare ( М/к ограждения)	kg	498,28			
 31	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Эмаль ПФ 115, грунт ГФ021)	t	0,50			
   		Capitolul 5. слуховое окно					
32	CE42A
	Executarea lucarnelor 	buc	6,00			
   		Capitolul 6. Пожарная лестница					
33	CL17C
	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv  parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. 	kg	122,44			
 34	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,122			
   
	Total:					
	Прямые затраты	 lei				
	Fond social	24,00 %				
	Cheltueli de transport	7,00 %				
	Cheltuelim de depozit	2,00 %				
	Total	100,00 +				
	Cheltueli de regie	14,50 %				
	Total	100,00 +				
	Beneficiu de deviz	6,00 %				
	Total deviz:					
							
	L.S.                                                         L.S.        

Proiectant 	Ofertant	
(L.Capatina)		
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	
APROBAT:    
L.S.
Investitor	
()