Lista cu cantitatea de lucrări nr. 5

1. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de reparatie capitala a curtilor blocurilor de locuit str.  I.L.Caragiale nr. 3 si nr. 5 mun. Ungheni

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Curtea blocurilor + trotuare
	
1	DG04B
	Desfacerea de borduri de piatra sau de  beton  de orice dimensiune, asezate pe beton
	m	465,0000	
2	TsA02B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu
	m3	62,6000	
3	DA11C
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire ( sub bordure)
	m3	15,0300	
4	DE10C
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (borduri vibropresate de drum 1000*300-150)
	m	354,0000	
5	DE11A
	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm
	m	210,0000	
6	DA11C
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire 
	m3	28,2000	
7	RpAcF03A
	Ridicarea  la nivelul strazii a cutiilor cu capac de vana, asezate pe placi prefabricate din beton armat
	buc	8,0000	
8	Dl106
	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie
	100m2	7,8000	
9	Dl107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic ( 3 L/m2)
	t	2,3400	
10	DB19E
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica (binder)
	m2	780,0000	
11	Dl107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 
	t	0,5460	
12	DB16H
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica
	m2	780,0000	
		2. Parcari
	
13	DA04B
	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon
	100 m3	0,4000	
14	DA12A
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire str.15 cm)
	m3	30,0000	
15	Dl107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic ( 3l/m2)
	t	0,6000	
16	DB19E
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica  (binder)
	m2	200,0000	
17	Dl107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic
	t	0,1400	
18	DB16H
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica
	m2	200,0000	
19	TsI50C
	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km (deseuri)
	t	110,0000	
20	TsI50C
	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km ( beton asfaltic)
	t	184,0000