Lista serviciilor obligatorii de demontare și montare, instalare
aparatului de aer condiționat

1. Demontarea condiționerului 
2. Montarea condiționerului
3. Examinarea externă:
а) la deteriorarea mecanică a corpului și a componentelor climatizorului; 
b) puritatea și integritatea filtrelor de aer;
c) puritatea spațiului intercostal schimbătoarelor de căldură a unităților din interior și exterior.
4. Verificarea climatizorului în toate regimurile de lucru. 
5. Testarea obloanele de ieșire acționate mecanic.
6. Verificarea stării de lucru corect a modulului de afișare a sistemului. 
7. Demontare parțială și asamblarea părților componente ale echipamentelor. 
8. Curățarea schimbătorului de căldură interior cu soluții (detergenți) și apă. 
9. Curățarea schimbătorului de căldură exterior ( cu ajutorul unui dispozitiv cu get de apă sub presiune și detergenți). 
10. Controlul diferențelor de temperatură minime și maxime la căldură și răcire cu întroducerea lor în actul cu parametrii tehnici de lucru. 
11. Verificarea funcționării sistemului de drenaj. 
12. Verificarea funcționării corecte a motoarelor electrice și paletele ventilatorului. 
14. Controlul tensiunii. 
15. Diagnosticul componentelor electronice. 
16. Alimentarea cu freon
17. Controlul diferenței de temperaturilor la admisie/evacuare de schimbător de căldură intern (dacă este necesar - la presiune scăzută și circuitul de refrigerare ridicat lateral).

Cerințe suplimentare

l. După efectuarea deservirii tehnice, Prestatorul va oferi garanție la lucrările efectuate pe o perioada de 12 luni.
2. După efectuarea deservirii tehnice, Prestatorul va oferi un act cu concluzii tehnice pentru tot utilajul deservit.