Reparatia capitala a Salii sportive Institutia Publica Liecul Teoretic "Universul" mun. Chisinau, sos. Hincesti , nr.136	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-2
Incalzire si ventilare. Etapa 1

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de constructie
			
		Capitolul 1.1. Incalzire
			
1	RpIB11A
	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare 
	m2	71,1200	
 2	RpIC18A
	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la  de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" (dopuri D=20mm, 40buc)
	m	80,0000	
 3	RpID11C
	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 1 1/4"-1 1/2" (Кран шаровый Ду=40мм Ру=6бар)
	buc	2,0000	
 4	RpID11C
	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 1 1/4"-1 1/2" (Кран шаровый Ду=32мм Ру=6бар)
	buc	2,0000	
 5	RpID02E
	Montarea robinetului cu ventil cu dublu reglaj, Pu-6, coltar drept, cu diametrul de 1 1/4" (Вентиль балансировочный Ду=32мм Ру=6бар)
	buc	2,0000	
 6	RpID11A
	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/8"-1/2" (Кран шаровый Ду=15мм Ру=6бар)
	buc	6,0000	
 7	RpID06A
	Separator termostatic de condensat, racordat cu mufe sau flanse cu diametrul nominal de 1/2"-3/4" cu mufe sau olandez (Запорная арматура на подаче радиатора с термовентилем и термоголовкой)
	buc	16,0000	
 8	RpID11A
	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/8"-1/2" (Запорная арматура на обратке радиатора)
	buc	16,0000	
 9	IB06B
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Радиаторы отопительные стальные с встроенным воздушным краном. Трехрядные оребрённые высотой 500мм Длиной 1400мм KORADO)
	buc	16,0000	
 10	IC08B
	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii cu filet si mufa montata prin insurubare la legatura corpurilor de incalzire si conducte de aerisire in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2" (Трубы стальные электросварные Ду=15 (18х2) ГОСТ 10704-76)
	m	16,0000	
 11	IC08C
	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii cu filet si mufa montata prin insurubare la legatura corpurilor de incalzire si conducte de aerisire in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" (Трубы стальные электросварные Ду=20 (25х2) ГОСТ 10704-76)
	m	16,0000	
 12	IC08D
	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii cu filet si mufa montata prin insurubare la legatura corpurilor de incalzire si conducte de aerisire in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" (Трубы стальные электросварные Ду=25 (32х2,5) ГОСТ 10704-76)
	m	36,0000	
 13	IC08E
	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii cu filet si mufa montata prin insurubare la legatura corpurilor de incalzire si conducte de aerisire in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" (Трубы стальные электросварные Ду=32 (38х2,5) ГОСТ 10704-76)
	m	66,0000	
 14	IC09E
	Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2" (Трубы стальные электросварные Ду=40 (45х2,5) ГОСТ 10704-76)
	m	128,0000	
 15	IzH01B
	Izolarea cu bete de postav a tevilor cu diam. de la 1 la 2, inclusiv (Термоизоляция из конструкций вспененного полиэтилена для D=45 (толщина теплоизоляции 20мм) С покровным слоем)
	m	50,0000	
 16	IzA08B
	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, (Vopsea  БТ-177 intr-un strat, Grund, ГФ-21 in 2 straturi)
	m2	27,0000	
 17	IC42A
	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata
	kg	50,0000	
 18	IC43A
	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 1" -2"
	buc	8,0000	
 19	IC44A
	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2"
	buc	6,0000	
 20	IE03A
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"
	m	32,0000	
 21	IE03B
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"
	m	230,0000	
 		Capitolul 1.2. Ventilare
			
22	VB09A
	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul  800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Заслонки вентиляционные, утепленные, 500х400мм, с электроприводом  N=50вт, 220v)
	buc	4,0000	
 23	VB09A
	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul  800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Решетка вентиляционная металическая для наружной установки. 600х600мм)
	buc	3,0000	
 24	VB28A aplicativ
	Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN (Сопловые воздухораспределители Д=450мм, с соплом Д=276мм. MOKK-VENT. SAN-2/E/450)
	buc	12,0000	
 25	VB17A
	Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul  800 - 1600 mm (Шумоглушители вентиляционные Д=450мм, L=600mm)
	buc	2,0000	
 26	VB18A
	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul  1000 - 2000 mm (Шумоглушители вентиляционные 500x400мм, L=600mm)
	buc	1,0000	
 27	VA02F
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали 0,6мм. Круглово сечения, класса "Н" Д=450мм). Nota: tabla zincata 0,6mm =5,4kg/m2
	m2	5,6520	
 28	VA02B
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали 0,7мм. Прямоугольного сечения 500х400мм). Nota: tabla zincata 0,7mm =6,3kg/m2
	m2	28,8000	
 29	IzH22A
	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm (Тепловая изоляция воздуховодов из конструций вспеннего полиэтилена. Толщина теплоизоляции 40мм. Climaflex)
	m2	37,5000	
 30	IzI05E
	Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu folie din aluminiu de 0,05 mm grosime pe suport de carton ondulat, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 0,8 mm 
	m2	42,0000	
 31	
	Лючки питометрические
	buc	6,0000	
 32	VA17H
	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 700 - 1600 mm (Переходы сопряжения воздуховодов с оборудованием из листовой стали 0,7мм. F=до 1м2. Д450/500х400) Nota: tabla zincata 0,7mm =8,54kg/m2
	m2	2,0000	
 33	SB08A
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 25 mm
	m	3,0000	
 34	VD01A
	Verificarea si punerea in functiune a instalatiilor de ventilatie, climatizarea si conditionarea a aerului pina la 30 m tubulatura si 20 buc piese speciale
	buc	1,0000	

Capitolul 2. Lucrari de montare			
		Capitolul 2.1. Ventilare			
35	VC21A
	Montarea aparatelor pentru umidificarea si incalzirea aeruluiu, exclusiv a sistemului de prindere si ancorare la constructie  avind debitul de 25000 mc/h si un ventilator si 1-8 tronsoane (Приточно-вытяжная установка с пластинчатым рекуператором тепла вытяжного воздуха Lп=3000m3/час. Н=500Па. С приточным и вытяжным вентилятором N=9,0квт., N=0.96+0.96квт и электродогревом, N=9.0квт. 380х3в. С автоматикой. KOMFOVENT. Verso CF 3500 U/HE/V Исполнение R1)
	buc	1,0000	
 		Capitolul 3. Utilaj
			
		Capitolul 3.1. Ventilare
			
36	
	Приточно-вытяжная установка с пластинчатым рекуператором тепла вытяжного воздуха Lп=3000m3/час. Н=500Па. С приточным и вытяжным вентилятором N=9,0квт., N=0.96+0.96квт и электродогревом, N=9.0квт. 380х3в. С автоматикой. KOMFOVENT. Verso CF 3500 U/HE/V Исполнение R1
	set	1,0000	
 37	
	Наружные аксессуары. В комплекте: 1. Кожух - код 712200299, 2. Присоединительные воздуховоды. Приточные - код 712238434, 3. Вытяжные - код 712238435, 4. Рама стандартная - код 712200550.
	set	1,0000	

	                                                                                                         

    	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S.