CAIET DE SARCINI

1. Denumerea beneficiarului de stat   Procuratura Generala a RM
2. Organizatorul procedurii de achiziţie Procuratura Generala a RM
3. Obiectul achiziţiilor  Procuratura raionului Glodeni
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de reparatie
	
		1.1. Finisari interioare 
	
		1.1.1. Tavane
	
1	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la  tavane
	m2	131,29	
2	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a  tavanelor 
	m2	131,29	
3	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 
	m2	131,29	
4	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	131,29	
5	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a  tavanelor 
	m2	131,29	
6	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	131,29	
7	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
	m2	163,13	
		1.1.2. Pereti
	
8	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2	313,03	
9	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica
	m2	42,40	
10	RpCU06A
	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2
	m	42,00	
11	RpCR32A
	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila
	m2	602,20	
12	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane
	m2	313,03	
13	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
	m2	419,93	
14	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	419,93	
15	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	419,93	
16	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, glafuri la usi si ferestre, preparare manuala a mortarului - inclusiv coltarele din aluminiu
	m2	62,00	
17	CF51B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=5
	m2	62,00	
18	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	62,00	
19	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	602,20	
20	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti
	m2	602,20	
21	CF18A
	Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe zidarie de caramida, sau b.c.a. , in incaperi cu umiditate normala (pe suprafete netede)  
	m2	36,12	
22	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
	m2	36,12	
23	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	36,12	
24	CI06A
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime
	m2	141,32	
25	CK18A
	Lambriu din materiale lemnoase laminate PAL 20*2 cm, pentru protectia peretilor
	m	24,00	
26	CN01A
	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)
	m2	37,80	
27	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate RAG 150*150
	buc	2,00	
28	08-03-605-1
	Ventilator pentru blocuri sanitarea
	buc	2,00	
		1.1.3. Pardoseli
	
29	RpCK41B
	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag
	m2	142,94	
30	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc
	m2	16,10	
31	RpCK42C
	Desfacerea plintelor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc
	m2	6,20	
32	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	175,56	
33	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv
	m2	175,56	
34	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv la scari
	m2	28,20	
35	CC09C
	Montarea plasa sudata 25,4x50,8x1,6 mm pe treptele scarii interioare si palierul scarii cu fixare de constructia existenta cu dibluri   pentru corectia treptelor existente.
	m2	28,20	
36	CI14A
	Plinte liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv 
	m	56,00	
37	CG36A
	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de PVC in incaperii mai mare de 16 mp - parchet laminat, clasa 33, gr.12 mm, stratul sintetic 
	m2	142,94	
		1.1.4. Usi
	
38	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2	33,30	
39	CK03A
	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii 
	m2	18,90	
40	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv lacat "Broasca"- subsol
	m2	14,40	
41	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv lacat "Broasca" - bloc sanitar
	m2	6,40	
42	CK12A
	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv
	m2	3,36	
43	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv- Usa in 2 canturi la intrarea centrala din profiluri de PVC consolidate tip Galaxy, laminate din exterior , dotata cu amortizator de inchidere automat, miner din bare de inox lungime 750 mm, stila geam termopan tonata, inclusiv lacat "Broasca"
	m2	4,05	
44	CK33C
	Broasca aplicata sistem Yalle
	buc	10,00	
		1.1.5. Scari
	
45	RpCP44B
	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor
	kg	120,00	
46	RpCO56B
	Demontari: lambriuri la pereti din lemn, placaj, PFL, PAS etc.
	m2	12,00	
47	CH06A
	Confectionarea si montarea balustradei metalice din tevi de inox ( 4 bare orizontale d-12 mm si bara de fixare de d-32 mm, peste 2 trepte , bara de sprijin d-50.8 mm), inclusiv scara exterior
	m	24,00	
		1.1.6. Copertina
	
48	RpCO56B
	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.
	m2	6,00	
49	CK17F1
	Lambriuri la tavan, executate pe santier in cantitati pina la  10 mp inclusiv din profiluri de mase plastice
	m2	6,00	
50	CK35B
	Dibluri din metal fixate in constructia peretelui - buloane de ancoraj  d-16 mm, lungimea de 450 mm, lungime de ancorare 400 mm , inclusiv piulitele si saibele
	buc	8,00	
51	RpCU07B
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari
	buc	8,00	
52	CL17A
	Confectii metalice diverse, montate aparent: copertina metalica la intrarea centrala din teava profilata
	kg	56,00	
53	CN21D
	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu un strat de grund anticoroziv si un strat de vopsea bicomponenta  pe baza de rasina epoxidica  si intaritor de tip poliamidic
	m2	6,80	
54	CE06A1
	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara 
	m2	2,40	
55	CE06A1
	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara 
	m2	8,00	
		1.1.7. Intrarea din curte
	
56	RpCB04A
	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200)
	m3	0,80	
57	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv - scari, inclusiv dreptarul de aluminiu
	m2	8,60	
		1.2.  Evacuarea deseurilor
	
58	TrB05A2-5
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m
	t	4,20	
59	TRI1AA04B3
	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3
	t	4,20	
60	TsI50F
	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 10 km 
	t	4,20	
		1.3. Echipamament sanitar
	
61	RpSC05A
	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile
	buc	3,00	
62	RpSC06A
	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat 
	buc	3,00	
63	RpSA01A
	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata,  existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1"
	m	8,00	
64	RpSB01C
	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm
	m	12,00	
65	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"
	buc	3,00	
66	RpSA14A
	Montarea teavii din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 16 mm
	m	12,00	
67	RpSA14B
	Montarea teavii din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm
	m	4,00	
68	SB08C
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm
	m	6,00	
69	SB09C
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm
	buc	6,00	
70	SB08E
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm
	m	12,00	
71	SB10E
	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm
	buc	6,00	
72	SC04A
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.- . inclusiv piciorusul (пъедестал)
	buc	3,00	
73	SC07A
	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S
	buc	3,00	
74	SC13A
	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.
	buc	3,00	
75	SE59A
	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.
	buc	3,00	
		1.4. Sistemul de incalzire
	
76	RpIB11A
	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare 
	m2	16,00	
77	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de  1000 mm - fara costul materialelor
	buc	8,00	
78	IB06B
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de  - 1500 mm - fara costul materialelor
	buc	8,00	
79	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (кран угловой подающийi D15)
	buc	16,00	
80	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (кран угловой обратный D15)
	buc	16,00	
81	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"robinet PPR diam.25 
	buc	7,00	
82	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"- "- robinet de scurgere diam.1/2"
	buc	2,00	
83	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"-robinet diam.1/2"
	buc	4,00	
84	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"- "- filtru PPR diam.-25 mm
	buc	2,00	
85	IC35B
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0x3.4 mm (PPR PN20) 
	m	24,00	
86	IC50A
	Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 3/8" ...1/2- "Cot PPR diam.20 mm
	buc	46,00	
87	IC37B
	Piese de racordare imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm - reductie 
	buc	4,00	
88	IC35C
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25х4,2 mm  (PPR PN20)
	m	152,00	
89	IC50A
	Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 3/8" ...1/2- "Cot PPR diam.25 mm
	buc	40,00	
90	IC37B
	Piese de racordare imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 26,0 mm - reductie 
	buc	42,00	
91	IC37B
	Piese de racordare imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - mufe
	buc	28,00	
92	IC37B
	Piese de racordare imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - teu
	buc	22,00	
93	IC35D
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0x5.4 mm(PPR PN20)
	m	4,00	
94	IC50A
	Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 3/8" ...1/2- "Cot PPR diam.32 mm
	buc	8,00	
95	IC37B
	Piese de racordare imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm - reductie 
	buc	4,00	
96	IC37B
	Piese de racordare imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm -teu
	buc	12,00	
97	RpIF09A
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=22 mm
	m	16,00	
98	RpIF09A
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=28 mm
	m	90,50	
99	IC40A
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv,  pe dibluri din PVC pe zid de caramida
	buc	32,00	
100	IE03A
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"
	m	176,00	
101	IE03B
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"
	m	4,00	
		1.5. Rampa de acces pentru persoane cu dizabilitati
	
102	RpCB18D
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm 
	m3	0,60	
103	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc
	m2	25,00	
104	CB01A
	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile
	m2	4,00	
105	CC03A
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp
	kg	80,00	
106	RpCB04A
	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200)
	m3	3,60	
107	CH06A
	Confectionarea si montarea balustradei metalice din tevi de inox ( 4 bare orizontale d-12 mm si  bara de fixare de d-50,8 mm, 2  bare de sprijin d-50.8 mm).
	m	18,00	
108	CG17A
	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc  inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul  si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp
	m2	8,00	
109	CG17A
	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc  inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul  si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp
	m2	25,00	
		2. Electricitatea
	
		2.1. Lucrari de montaj
	
110	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile
	buc	36,00	
111	RpEE03A
	Montarea prizelor  - simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala 
	buc	41,00	
112	RpEE14A
	Montarea intrerupatoare cu doua clape
	buc	33,00	
113	RpEF02A
	Montarea corpuri de iluminat multiple, Corp de iluminat tip "Armstrong" - LED
	buc	32,00	
114	RpEF01B
	Montarea corpurilor de iluminat,  de plafon sau de perete, complet echipate  
	buc	22,00	
115	08-03-572-8
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700х850
	buc	3,00	
116	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A
	buc	16,00	
117	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A
	buc	28,00	
118	RpED01A
	Montarea cablurilor pentru energie electrica  VVG 3*1,5
	m	800,00	
119	RpED01A
	Montarea cablurilor pentru energie electrica  VVG 3*2,5
	m	800,00	
120	RpED01A
	Montarea cablurilor pentru energie electrica  VVG 3*4,0
	m	80,00	
121	08-02-409-1
	Teava gofra pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm
	100 m	12,00	
122	RpED01A
	Montarea cablurilor UTP-5E cat 5 pentru internet 
	m	220,00	
123	RpEE03A
	 Montarea prizelor internet duble 2*cat 5E +TF
	buc	10,00	
		2.2. Utilaj
	
124	pret de piata
	Щит распр. ЩСВ-ЩМП-2-036 разм.100х150
	buc	3,00	
		3. Semnalizarea antiincendiu
	
		3.1. Lucrari de montaj
	
125	10-08-001-01
	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze
	buc	1,00	
126	10-08-003-06
	Dispozitive optic-(foto)electrice: bloc de alimentare si control
	buc	1,00	
127	10-04-001-02
	Emitator telegrafic-telefonic pe unde scurte neautomatizat, capacitate, kW: 1
	set	1,00	
128	10-08-002-02
	Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala, inclusiv detectoarele de fum
	buc	42,00	
129	08-01-121-1
	Acumulator acid stationar, tip: С-1, СК-1
	buc	1,00	
130	10-06-026-01
	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1кабель СОR 6x0.22mm в трубе и канале
	1 km	0,16	
131	RpED01A
	Montarea cablurilor pentru  СОR 6x0.22mm
	m	400,00	
		3.2. Utilaj
	
132	pret de piata
	контрольная панель на 8 зон РС5010
	buc	1,00	
133	pret de piata
	клавиатура для РС5010
	buc	1,00	
134	pret de piata
	резервный источник питания РИП-12б 12В2А
	buc	1,00	
135	pret de piata
	радиопередатчик ATS-100
	buc	1,00	
136	pret de piata
	Acumulator 12B. 7Aч
	buc	1,00