Reprofilarea incaperilor existente in sector de producere pentru asamblarea autobuselor, situat pe str. Sarmizegetusa 51, Chisinau	Formular Nr.1
WinCmeta2000	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări
Deviz-oferta
 Вентиляция .
	(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)	

1	2	3	4	5	6	7	
		Capitolul 1. Сантехработы					
1	VB27B
	Caciula de protectie, pentru canale  circulare cu perimetrul 700 - 1600 mm Зонт д=450	buc	2,00			
 2	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie АРС-160	buc	3,00			
 3	VC35C
	Preaplin si piesa de trecere etansata prin perete de beton, avind flanse din otel si mansoane din teava neagra pentru conducte de 133x4 mm - 273x8 mm Узел прохода УП1-04 д=450	buc	2,00			
 4	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie   Решетка ORG 200x450	buc	12,00			
 5	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie   Решетка ORG 200x600	buc	4,00			
 6	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie   Решетка ORG 250x300	buc	3,00			
 7	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie   Решетка ONG 150x300	buc	2,00			
 8	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie   Решетка ONG 200x250	buc	2,00			
 9	VA02E
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm толщ. 0,5мм	m2	76,00			
 10	VA02F
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm gr.0.6mm	m2	130,00			
 11	VA02F
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm gr.0.7mm	m2	20,00			
 12	VA02D
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm толщ. 0,8мм	m2	18,00			
 13	RpID11C
	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 1 1/4"-1 1/2" Клапан MSV-1 d=40	buc	1,00			
 14	RpID11C
	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 1 1/4"-1 1/2" Клапан MSV-M d=40	buc	1,00			
 15	RpID11C
	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 1 1/4"-1 1/2" Фильтр R74A d=40	buc	1,00			
 16	RpID11C
	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 1 1/4"-1 1/2" Клапан обратный d=40	buc	1,00			
 17	RpID11A
	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/8"-1/2" Воздухоотводчик	buc	1,00			
 18	RpID11A
	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/8"-1/2" Кран спускной R248M	buc	1,00			
 19	RpID11C
	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 1 1/4"-1 1/2" Кран шаровый д=40	buc	2,00			
 20	IC11E
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2" Труба эл/св д=45х2,5	m	18,00			
 21	IE03B
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	18,00			
 22	IzH22A
	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm Изоляция цилиндрами	m2	2,52			
 23	IzI07A1
	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,3 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, confectionare	m2	2,52			
 24	IzI07A2
	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,3 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, montare	m2	2,52			
  		Total	 лей				
		Fondul sociala si medicala	22,50 %				
		Transportare materialelor	7,00 %				
		Cheltuieli de depozitare	2,00 %				
		Total	100,00 +				
		Cheltuieli de regie	14,50 %				
		Total	100,00 +				
		Beneficiu de deviz	6,00 %				
 		Capitolul 2.  Оборудование					
25	Цена фирмы
	Вентилятор  канальный RP80-50/40-50	buc	1,00			
 26	Цена фирмы
	Вентилятор  канальный TD-500/160	buc	2,00			
 27	Цена фирмы
	Вентилятор  канальный ТД-6000/400	buc	2,00			
 28	Цена фирмы
	Вентилятор  канальный VENT-160L	buc	3,00			
 29	Цена фирмы
	Калорифер VO 80-50	buc	1,00			
 30	Цена фирмы
	Заслонка воздушная LKS 80-50	buc	1,00			
 31	Цена фирмы
	Фильтр VFK 80-50	buc	1,00			
 32	Цена фирмы
	Гибкая вставка DV 80-50	buc	2,00			
 33	Цена фирмы
	Шумоглушитель  TKU 80-50	buc	1,00			
 34	Цена фирмы
	Жалюзи PZ 80-50	buc	1,00			
 35	Цена фирмы
	Насос UPS 32-60	buc	1,00			
 36	Цена фирмы
	Кран шаровый д=25 с электроприводом LR230 	buc	1,00			
  		Total	 лей				
		Заготов складские расходы	1,20 %				
 		Capitolul 3.  Монтажные работы					
37	VC01B
	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic Вентилятор 	buc	8,00			
 38	VB15A
	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul  800 - 2500 mm, montata pe zidarie Заслонка	buc	1,00			
 39	VC29A
	Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg Калорифер	buc	1,00			
 40	VC24A
	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc Вставка	buc	2,00			
 41	VC18A
	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit  de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h Шумоглушитель	buc	1,00			
 42	VA02D
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm Воздуховод	m2	2,60			
 43	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Жалюзи	buc	1,00			
 44	IA37A
	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul pina la 1", inclusiv Насос	buc	1,00			
 45	RpID11B
	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/4"-1" Кран д=25	buc	1,00			
  		Total	 лей				
		 Fondul sociala si medicala	22,50 %				
		Transportarea materialelor	7,00 %				
		 Cheltuieli de depozitare	2,00 %				
		Total	100,00 +				
		Cheltuieli de regie	76,00 %				
		Total	100,00 +				
		Beneficiu de deviz	6,00 %				
 
	Total:					
	Total	 лей				
	TVA	20,00 %				
	Total deviz:					
							
	L.S.                                                                                                 L.S.        

Proiectant 	Ofertant	
		
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	
APROBAT:    
L.S.
Investitor