APROBAT_____________________
Director al Serviciului de Informații și 
Securitate al Republicii Moldova
general-maior al SIS Alexandr ESAULENCO

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1
Reparatia capitala a registraturii edificiului Serviciului de Informatii si Securitate al Republicii Moldova situat in mun. Chisinau (SAC)
Notă*
La întocmirea ofertei tehnice, operatorul economic va putea include alte bunuri (a căror specificații tehnice fac referință la o anumită marcă comercială, origine sau producător concret) echivalente celor indicate în caietul de sarcini. 

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de desfaceri, demontari
			
1	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (ferestre, vitralii, etc.)
	m2	2,6000
	
 2	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, etc.)
	m2	4,4000
	
 3	RpCG29C
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (caramida)
	m3	2,2200
	
 4	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane
	m2	139,3600
	
 5	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti
	m2	225,3000
	
 6	RpCK42B
	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate
	m2	139,3600
	
 7	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc
	m2	38,2000
	
 8	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
	m2	38,2000
	
 9	TrI1AA02F2
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2
	t	62,0000
	
 10	TsI51A10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km
	t	62,0000
	
 		Capitolul 2. Finisari interioare - Registratura
			
		Capitolul 2.1. Pereti despartitori
			
11	CD50G
	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m
	m3	1,8500
	
 12	CL57A
	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg
	kg	32,9000
	
 13	IzF20D
	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu placi din polistiren celular obisnuit de 24 mm grosime, fixate cu chit de aracet
	m	13,4000
	
 		Capitolul 2.2. Tavane
			
14	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong" din aluminiu perforat, inclusiv sistemul-grila
	m2	194,8500
	
 		Capitolul 2.3. Pardoseli tip1
			
15	CG50A
	Executarea pardoselilor din granit gr. 20 mm fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm
	m2	150,3900
	
 16	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2	150,3900
	
 17	CG01A1 K=4
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga (K=4)
	m2	150,3900
	
 18	IzF03A1 K=2
	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum (doua straturi, K=2)
	m2	150,3900
	
 		Capitolul 2.4. Pardoseli tip2
			
19	CG36A
	Pardoseli din placi laminat "Floordreams Vario Stejar" gr. 12mm Clasa C33, montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp
	m2	44,4600
	
 20	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2	44,4600
	
 21	CG01A1 K=4
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga (K=4)
	m2	44,4600
	
 22	IzF03A1 K=2
	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum (doua straturi, K=2)
	m2	44,4600
	
 		Capitolul 2.5. Pereti
			
23	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	307,1000
	
 24	CF02B
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton
	m2	307,1000
	
 25	CF17B K=2
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 (K=2)
	m2	307,1000
	
 26	CI17B
	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, alcatuite din "MDF sponat", destinate placarilor interioare la pereti in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior
	m2	307,1000
	
 		Capitolul 3. Articole de timplarie
			
27	CK21A
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi cu vitralii, confectionate din profil de aluminiu 5 camere, sticle termopane LOW-E, in complet cu furnitura necesara, articolele de timplarie se vor fabrica in conformitate cu standartele in vigoare, material agrementat in RM - U1)
	m2	4,9600
	
 28	CK03C
	Usi din lemn interioare in doua  canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Usi din lemn natural sponat in complet cu furnitura necesara, articolele de timplarie se vor fabrica in conformitate cu standartele in vigoare, material agrementat in RM - Ui1)
	m2	2,3100
	
 29	CK57G
	Instalarea  ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out)  cu suprafata golului sub 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelelor ale geamurilor fixe (Ferestre PVC 5 camere de izolare termica, deschidere conform proiect, feronerie cu rezistenta minimala la 10.000 de cicluri inchidere-deschidere, plasa contra insectelor, sticla termopan LOW-E, in complet cu furnitura necesara, articolele de timplarie se vor fabrica  in conformitate cu standartele in vigoare, material agrementat in RM - Fi1)
	m2	1,8000
	
 30	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice, cu latimea de 300 - 500 mm
	m	3,2000

						

	
Proiectant    	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S.