Formular Nr.5
WinCmeta
Obiect Lucrari de reparatie la IET nr.161, din str.A.Russo 61/3, mun.Chisinau, DETS sectorul Ciocana	Investitor 	

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul 

№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
		 Capitolul 1. Teren de sport
					
1	TsC35A12
	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta  21-30 m
	100 m3			150,495
—————
0,000	
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	6,0200	25,00	150,495	
2	TsI50B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km
	t			30,960
—————
0,000	
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	120,00	30,960	
3	TsD06A
	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t
	100 m3			327,204
—————
253,704	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,4000	57,66	253,704	
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	4,9000	15,00	73,500	
4	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta fr.10-20 mm gr.150 mm
	m3			686,584
—————
57,084	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,084	
	14111222017521	Piatra sparta fr.10-20 mm	m3	1,1500	520,00	598,000	
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,000	
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	42,00	8,820	
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	54,00	22,680	
5	IzF04J1
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite /Geotextil TS-10
	m2			24,535
—————
1,153	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	57,66	1,153	
	2682132601626	Geotextil TS-10	m2	1,0800	21,65	23,382	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	0,00	0,000	
6	TsD16B1
	Strat de repartitie din balast cu granulatia de 0-7 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP / Nisip/pietris fr.5-10mm in panta gr.50-70 mm
	m3			673,400
—————
72,650	
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0800	57,66	62,272	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	57,66	10,378	
	1421402200393	Pietris fr.50-70mm	m3	1,2500	480,00	600,000	
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	0,00	0,000	
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0500	15,00	0,750	
7	CG35A
	Pardoseli din pavele de beton simplu, prefabricate, la trotuare, alei cu trafic redus etc., asezate pe un pat de nisip de 5 cm grosime, avind rosturile umplute cu nisip / Se exclude nisipul / Placi din cauciuc gr.20 mm
	m2			269,109
—————
86,490	
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	57,66	66,309	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3500	57,66	20,181	
	26661228003001	Placi din cauciuc gr.20mm	m2	1,0300	177,30	182,619	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0240	0,00	0,000	

APROBAT:  

Intocmit	Investitor	
		
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                                     (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	

L.S.                                                                                                 L.S.