Gradinita 212, str.N.M.Spataru, Lucrari de reparatii la pavilioane	Formular Nr.1	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 
Deviz-oferta № 
Lucrari de reparatii
	(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de reparatie			
		Capitolul 1.1. Reparatie pavilioane (2 unitati)			
		Capitolul 1.1.1. Lucrari de demolare			
1	RpCI42B
	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din  asbociment, 	m2	114,800	
 2	RpCH32B
	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	114,800	
   		Capitolul 1.1.2. Acoperis			
3	CE40A
	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	3,200	
 4	CE30A
	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din sipci de rasinoase (50x50, 50x25; NC=0.0075 la scinduri), la constructii obisnuite.	m2	121,100	
 5	CN50B
	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	3,200	
 6	CN51B
	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	3,200	
 7	CL10A
	Detalii de imbinare elementelor scheletului din grinzi, asamblate cu suruburi	t	0,045	
 8	IzD10C
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv	t	0,045	
 9	CE07A
	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla 0.5 mm) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	121,100	
 10	RpCI22A
	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,4 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv 	m	98,400	
 11	CE22A
	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv   Ф120 мм	m	38,400	
 12	CE20A
	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv  Ф120 мм	m	103,200	
     		Capitolul 1.2. Copertine exterioare (3 unitati)			
		Capitolul 1.2.1. Demolari			
13	RpCB18D
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm 	m3	1,500	
   		Capitolul 1.2.2. Finisari			
14	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti  interioare	m2	2,100	
 15	RpCJ20A
	Reparatii de tencuieli exterioare pe impletitura de sirma, fara armatura sau cadre de otel, de 3 cm grosime, executate driscuit, in 3 straturi, cu mortar de var-ciment marca 25-T, pentru smir pe rabit de 1 cm grosime, grundul de 1,5 cm si 0,5 cm pentru stratul vizibil, aplicate la pereti de pamint sau de chirpici ziditi cu mortar de pamint	m2	2,100	
   		Capitolul 1.2.3. Copertina			
16	CL57A
	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	60,000	
 17	CL03A
	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t	0,450	
 18	CN27E1
	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale confectionate din profile grele, executate manual, aplicarea unui strat suplimentar de miniu de plumb	t	0,450	
 19	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,450	
 20	CE07A
	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla 0.5 mm) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	14,300	
 21	RpCI22A
	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,4 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv 	m	9,000	
 22	CE22A
	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv   Ф120 мм	m	9,600	
 23	CE20A
	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv  Ф120 мм	m	9,900	
     		Capitolul 1.3. Lucrari diverse			
24	TrB01A1-2
	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t	10,000	
 25	TsH92B
	Incarcarea in auto	t	10,000	
 26	TsI50C5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta de 25 km 	t	10,000	
     
	Total:					
	Total	 Lei				
	Asigurarea medicala si sociala	22,50 %				
	Transportul materialelor					
	Achizitionare-depozitare					
	Total					
	Cheltuieli de regie					
	Total					
	Beneficiu de deviz					
	Total					
	TVA	20,00 %				
	Total deviz:					
						
	L.S.                                                                                                 L.S.        

Proiectant 	Ofertant	
		
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	
APROBAT:    
L.S.
Investitor	
(DETS Ciocana)