Reparatia capitala a gardului cu amenajarea teritoriului internatului psihoneurologiс, situat in r.Edinet s.Brinzeni № 003-1/2017-4-ТН/R	WinСмета2000
Formular Nr.1	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaюile de lucrгri № 6-4-1
Deviz-oferta № 6-4-1
Контактный колодец. Lucrari de constructie generale (mаrcа TH/R)
	(denumirea lucrгri)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrгri       	
U.M. 	Cantitate 	Preю pe unitate de mгsurг, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)	

1	2	3	4	5	6	7	
		Capitolul 1. Землянные работы 					
1	TsA02B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную, средний грунт) 	m3	5,420			
 2	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную)	m3	2,890			
   		Capitolul 2. Бетонные работы					
3	TsC53A
	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100m2	0,023			
 4	CA02C
	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice  (Бетон. подготовка из бетона B3,5)	m3	0,230			
 5	IzF18B
	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm (Стяжка из готового цементного раствора М100 толщиной 2 см)	m2	2,270			
 6	IzF30B
	Strat  de hidroizolare  executat pe suprafete de beton cu "Hidrotex",  cu rostuirea jonctiunilor si drescuire fina: material de hidroizilare grupa Hidrotex-B (Гидроизоляция бетонной поверхности  - дно составом "Hidrotex", c заделкой соединений и выравниванием: гидроизоляционый материал группы Hidrotex-В)	m2	0,800			
 7	AcE13A
	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Устройство канализационых колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м,  в сухих грунтах - контактный колодец)	m3	0,630			
 8	AcE13A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana (КЦО-1)	buc	1,000			
 9	AcE13A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana (КЦП-1-10-1)	buc	1,000			
 10	AcE13A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana (КС10-3)	buc	1,000			
 11	AcE13A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana (КС-10-9)	buc	1,000			
 12	AcE13A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana (КЦД-10)	buc	1,000			
 13	AcE13A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana.(Скобы - 3,4 кг)	buc	1,000			
 14	SB02F
	Piese de legatura din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 200 mm (Чугунный тройник, диаметр 200 мм)	buc	2,000			
 15	CO13A
	Gratar pentru acoperirea canalelor din lemn de foioase (Крышка деревянная д=580мм)	m2	0,230			
 16	CO13A
	Gratar pentru acoperirea canalelor din lemn de foioase (Щит из досок разм. 0,69х0,7, толщ.40мм)	m2	0,470			
 17	CL57A
	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление готовых закладных деталей и сальника из сортовой стали в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг - поз.8, 9, 12, 13)	kg	29,700			
 18	CN20B
	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in  2 straturi inclusiv grundul (Окраска закл/дет)	m2	1,200			
   		Capitolul 3. Изоляционные работы					
19	IzF30B
	Strat  de hidroizolare  executat pe suprafete de beton cu "Hidrotex",  cu rostuirea jonctiunilor si drescuire fina: material de hidroizilare grupa Hidrotex-B (Гидроизоляция бетонной поверхности  - стены внутр. составом "Hidrotex", c заделкой соединений и выравниванием: гидроизоляционый материал группы Hidrotex-В)	m2	3,800			
 20	IzF04F
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Вертикальная обмазка наруж пов-стей битумом за 2 раза)	m2	4,900			
   		Capitolul 4. Отмостка шир.1м					
21	DA06A1
	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Укладка щебня толщ.100мм, вручную - отмостка)	m3	0,534			
 22	DB16A
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala (Асф.бет. смесь)	m2	5,340			
   
	Total:					
	Прямые затраты	 lei				
	Fondul social	27,50 %				
	Total	100,00 +				
	Transportarea materialelor	10,00 %				
	Total	100,00 +				
	Cheltuili de semifabricat si depozitie	2,00 %				
	Total	100,00 +				
	Cheltuieli de regie	14,50 %				
	Total	100,00 +				
	Beneficiu	6,00 %				
	Total deviz:					

Intocmit 		
	
Verificat		
                                      (funcюia, semnгtura)