	


Parcul senzorial in scuarul "Maria" pe terenul cu nr. cad. 0300304.638 situat in Republica Moldova, mun. Balti, str. Puskin
	Formular Nr.1 desfasurat
WinСmeta

	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-1 E1
 Amenajare imbaracaminti si mobilier urban. Etapa 1 (20/26-PG)
Intocmit in preţuri  curente 13.08.2026
	№
crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	
Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice
	
U.M.
	Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie

	
	
	
	
	Pe unitate de masura
	Conform cantitatilor din proiect



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 1. Lucrari de constructie 


	1.1. Imbracaminte tip 1


	1
	IzF04J1
	Strat hidroizolant executat din Geotextil cu greutate specifica 200 gr/m2, simplu asezat cu suprapunere (sub bordure)

	m2
	
	189,93


	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,0200
	3,799

	
	2682132601682
	Geotextil cu densitate 200gr/m2
	m2
	1,0800
	205,124

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0005
	0,095

	2
	TsC54A
	Strat de fundatie H=100 mm din nisip fractiune 0-4 mm conform SM EN 13242+A1:2016

	m3
	
	18,99


	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9000
	17,091

	
	1324220160004
	Nisip fractiune 0-4 mm conform SM EN 13242+A1:2016
	m3
	1,1000
	20,889

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,1000
	1,899

	
	2952270004021
	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)
	h-ut
	0,4200
	7,976

	3
	DE09C
	Borduri pentru trotuare, din gabro de tip GP-5 (BIZOT 2 CM 1L) sectiune 8 x 20 cm, pe fundatie de beton C12/15 sectiune 28 x 19(h) cm

	m
	
	678,30


	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1600
	108,528

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,4400
	298,452

	
	2663102100911
	Beton marfa clasa C12/15 conform SM EN 206:2013+A2:2021
	m3
	0,04715
	31,982

	
	26511221004022
	Ciment M-400 
	kg
	2,5000
	1 695,75

	
	1313920150002
	Nisip fractiune 0-2 mm conform SM EN 13139:2015
	m3
	0,0070
	4,748

	
	2670112205820
	Borduri granit din gabro de tip GP-5 sectiune 8 x 20 cm
	m
	1,0050
	681,692

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,0060
	4,07

	4
	IzF04J1
	Strat hidroizolant executat din Geotextil cu greutate specifica 200 gr/m2, simplu asezat cu suprapunere

	m2
	
	999,30


	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,0200
	19,986

	
	2682132601682
	Geotextil cu densitate 200gr/m2
	m2
	1,0800
	1 079,244

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0005
	0,50

	5
	TsC54A
	Strat de fundatie H=100 mm din nisip fractiune 0-4 mm conform SM EN 13242+A1:2016

	m3
	
	99,93


	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9000
	89,937

	
	1324220160004
	Nisip fractiune 0-4 mm conform SM EN 13242+A1:2016
	m3
	1,1000
	109,923

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,1000
	9,993

	
	2952270004021
	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)
	h-ut
	0,4200
	41,971

	6
	TsC54C
	Strat de fundatie, H=150 mm din piatra sparta LA40, conform SM SR EN 13242 + A1:2010/C91:2022, fractie 16-32 mm

	m3
	
	149,90


	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	148,401

	
	1324220161632
	Piatra sparta LA40 fractie 16-32 mm, conform SM SR EN 13242 + A1:2010/C91:2022
	m3
	1,1500
	172,385

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,1000
	14,99

	
	2952270004021
	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)
	h-ut
	0,4200
	62,958

	7
	TsC54A
	Strat de fundatie H=50 mm din nisip fractiune 0-4 mm conform SM EN 13242+A1:2016

	m3
	
	49,97


	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9000
	44,973

	
	1324220160004
	Nisip fractiune 0-4 mm conform SM EN 13242+A1:2016
	m3
	1,1000
	54,967

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,1000
	4,997

	
	2952270004021
	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)
	h-ut
	0,4200
	20,987

	8
	DD08B aplicativ
	Pavaj ornamentat din pavele de granit despicate, executat pe sustrat din amestec uscat de nisip si ciment 1:3 grosime 50 mm, dimensiuni pavele: 10x10x5 cm

	m2
	
	999,30


	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	4,3300
	4 326,969

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1100
	109,923

	
	1324220160004
	Nisip fractiune 0-4 mm conform SM EN 13242+A1:2016
	m3
	0,0400
	39,972

	
	26511221004022
	Ciment M-400 
	kg
	19,5000
	19 486,35

	
	1120206201037
	Savura de granit
	t
	0,0170
	16,988

	
	2666122805316
	Pavele de granit despicat 10x10x5 cm
	m2
	1,0300
	1 029,279

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Imbracaminte tip 1
	

	1.2. Imbracaminte tip 2


	9
	DE10A
	Borduri prefabricate din beton cu sectiunea de 8 x 20 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C12/15 sectiune 26 x 19(h) cm

	m
	
	668,90


	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1500
	100,335

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,4400
	294,316

	
	2663102100911
	Beton marfa clasa C12/15 conform SM EN 206:2013+A2:2021
	m3
	0,04715
	31,539

	
	26511221004022
	Ciment M-400 
	kg
	2,9200
	1 953,188

	
	1313920150002
	Nisip fractiune 0-2 mm conform SM EN 13139:2015
	m3
	0,0080
	5,351

	
	2666122800296
	Bordura beton vibropresata sectiune 20 x 8 cm
	m
	1,0050
	672,245

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,0060
	4,013

	10
	TsC54A
	Strat de fundatie H=100 mm din nisip fractiune 0-4 mm conform SM EN 13242+A1:2016

	m3
	
	67,57


	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9000
	60,813

	
	1324220160004
	Nisip fractiune 0-4 mm conform SM EN 13242+A1:2016
	m3
	1,1000
	74,327

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,1000
	6,757

	
	2952270004021
	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)
	h-ut
	0,4200
	28,379

	11
	TsC54C
	Strat de fundatie, H=120 mm din piatra sparta LA40, conform SM SR EN 13242 + A1:2010/C91:2022, fractie 16-32 mm

	m3
	
	81,05


	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	80,24

	
	1324220161632
	Piatra sparta LA40 fractie 16-32 mm, conform SM SR EN 13242 + A1:2010/C91:2022
	m3
	1,1500
	93,208

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,1000
	8,105

	
	2952270004021
	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)
	h-ut
	0,4200
	34,041

	12
	DE17A
	Pavaje executate din placi din beton prefabricat vibropresate tip caramida cu suprafata din granit grosime 60 mm, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, grosime strat de 5 cm, rostuit cu nisip cuartos

	m2
	
	675,70


	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,5802
	392,041

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0158
	10,676

	
	26511221004022
	Ciment M-400 
	kg
	13,2000
	8 919,24

	
	2661112801766
	Pavaj din beton prefabricat vibropresate cu suprafata din granit grosime 60 mm
	m2
	1,0150
	685,836

	
	1313920150308
	Nisip cuartos spalat fractiune 0.3 - 0.8 mm conform SM EN 13139:2015
	m3
	0,0050
	3,379

	
	1324220160004
	Nisip fractiune 0-4 mm conform SM EN 13242+A1:2016
	m3
	0,0380
	25,677

	
	2881116002701
	Disc pentru taiat placi
	buc
	0,0200
	13,514

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Imbracaminte tip 2
	

	1.3. Imbracaminte tip 3


	13
	DE10A
	Borduri prefabricate din beton cu sectiunea de 8 x 20 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C12/15 sectiune 28 x 19(h) cm

	m
	
	475,30


	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1500
	71,295

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,4400
	209,132

	
	2663102100911
	Beton marfa clasa C12/15 conform SM EN 206:2013+A2:2021
	m3
	0,04715
	22,41

	
	26511221004022
	Ciment M-400 
	kg
	2,9200
	1 387,876

	
	1313920150002
	Nisip fractiune 0-2 mm conform SM EN 13139:2015
	m3
	0,0080
	3,802

	
	2666122800296
	Bordura beton vibropresata sectiune 20 x 8 cm
	m
	1,0050
	477,677

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,0060
	2,852

	14
	TsC54A
	Strat de fundatie H=200 mm din nisip fractiune 0-4 mm conform SM EN 13242+A1:2016

	m3
	
	137,78


	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9000
	124,002

	
	1324220160004
	Nisip fractiune 0-4 mm conform SM EN 13242+A1:2016
	m3
	1,1000
	151,558

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,1000
	13,778

	
	2952270004021
	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)
	h-ut
	0,4200
	57,868

	15
	IzF04J1
	Strat hidroizolant executat din Geotextil cu greutate specifica 200 gr/m2, simplu asezat cu suprapunere

	m2
	
	688,90


	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,0200
	13,778

	
	2682132601682
	Geotextil cu densitate 200gr/m2
	m2
	1,0800
	744,012

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0005
	0,344

	16
	TsC54C
	Strat de fundatie, H=100 mm din piatra sparta LA40, conform SM SR EN 13242 + A1:2010/C91:2022, fractie 16-32 mm

	m3
	
	68,89


	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	68,201

	
	1324220161632
	Piatra sparta LA40 fractie 16-32 mm, conform SM SR EN 13242 + A1:2010/C91:2022
	m3
	1,1500
	79,224

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,1000
	6,889

	
	2952270004021
	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)
	h-ut
	0,4200
	28,934

	17
	DZ01C
	Prepararea in statii fixe a amestecului criblura de granit stabilizata cu ciment proportia ciment / criblura - 1:8

	m3
	
	112,02


	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	0,3800
	42,568

	
	26511221004022
	Ciment M-400 
	kg
	210,0000
	23 524,20

	
	2320322600220
	Criblura de granit 2-4 mm (100% uscata si spalata)
	kg
	1 600,0000
	179 232,00

	
	2952260003553
	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP
	h-ut
	0,0230
	2,576

	
	2952270003005
	Instalatie de preparat mixt. asfaltica la cald excl.topitoare 6-8t/h
	h-ut
	0,0770
	8,626

	
	2922170001122
	Transportor cu banda mobila 15 m lungime
	h-ut
	0,1540
	17,251

	
	2952270007200
	Incarcator frontal pe pneuri 1-1,49 mc
	h-ut
	0,0770
	8,626

	18
	Dl 111
	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din amestecului criblura de granit stabilizata cu ciment proportia ciment / criblura - 1 /8  gata preparat

	m2
	
	688,90


	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,2560
	176,358

	
	14111222916601
	Amestec criblura de granit stabilizata cu ciment proportia ciment / criblura - 1 /8  gata preparat (pentru informatie)
	m3
	0,1740
	119,869

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,0200
	13,778

	
	2952240004105
	Compactor 5-6 t
	h-ut
	0,0146
	10,058

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0055
	3,789

	19
	Dl 112
	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului se scade la norma Dl111 K=2
Coeficient la manoperei=2,0000
Coeficient la pentru materiale=2,0000
Coeficient la utilajului=2,0000

	m2
	
	-688,90


	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,0135
	-18,60

	
	14111222916601
	Amestec criblura de granit stabilizata cu ciment proportia ciment / criblura - 1 /8  gata preparat (pentru informatie)
	m3
	0,0057
	-7,853

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Imbracaminte tip 3
	

	1.4. Imbracaminte tip 4


	20
	DE10A
	Borduri prefabricate din beton cu sectiunea de 8 x 20 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C12/15 sectiune 28 x 19(h) cm

	m
	
	104,40


	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1500
	15,66

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,4400
	45,936

	
	2663102100911
	Beton marfa clasa C12/15 conform SM EN 206:2013+A2:2021
	m3
	0,04715
	4,922

	
	26511221004022
	Ciment M-400 
	kg
	2,9200
	304,848

	
	1313920150002
	Nisip fractiune 0-2 mm conform SM EN 13139:2015
	m3
	0,0080
	0,835

	
	2666122800296
	Bordura beton vibropresata sectiune 20 x 8 cm
	m
	1,0050
	104,922

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,0060
	0,626

	21
	TsC54A
	Strat de fundatie H=50 mm din nisip fractiune 0-4 mm conform SM EN 13242+A1:2016

	m3
	
	4,30


	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9000
	3,87

	
	1324220160004
	Nisip fractiune 0-4 mm conform SM EN 13242+A1:2016
	m3
	1,1000
	4,73

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,1000
	0,43

	
	2952270004021
	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)
	h-ut
	0,4200
	1,806

	22
	TsC54C
	Strat de fundatie, H=120 mm din piatra sparta LA40, conform SM SR EN 13242 + A1:2010/C91:2022, fractie 16-32 mm

	m3
	
	10,35


	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	10,247

	
	1324220161632
	Piatra sparta LA40 fractie 16-32 mm, conform SM SR EN 13242 + A1:2010/C91:2022
	m3
	1,1500
	11,903

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,1000
	1,035

	
	2952270004021
	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)
	h-ut
	0,4200
	4,347

	23
	DE18B
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton vibropresat tip caramida, culoare gri, grosime 40 mm, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, grosime strat de 10 cm, rostuit cu nisip cuartos

	m2
	
	97,60


	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	1,0124
	98,81

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0316
	3,084

	
	2661112800664
	Placi de trotuare din beton vibropresat tip caramida, culoare gri, grosime 40 mm
	m2
	1,0150
	99,064

	
	26511221004022
	Ciment M-400 
	kg
	15,7300
	1 535,248

	
	1313920150308
	Nisip cuartos spalat fractiune 0.3 - 0.8 mm conform SM EN 13139:2015
	m3
	0,0050
	0,488

	
	1324220160004
	Nisip fractiune 0-4 mm conform SM EN 13242+A1:2016
	m3
	0,0857
	8,364

	
	2881116002701
	Disc pentru taiat placi
	buc
	0,0200
	1,952

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Imbracaminte tip 4
	

	1.5. Imbracaminte tip 5


	24
	IzF04J1
	Strat hidroizolant executat din Geotextil cu greutate specifica 200 gr/m2, simplu asezat cu suprapunere

	m2
	
	154,20


	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,0200
	3,084

	
	2682132601682
	Geotextil cu densitate 200gr/m2
	m2
	1,0800
	166,536

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0005
	0,077

	25
	CO11A aplicativ
	Bordure din material plastic durabil, rezistent la conditiile meteorologice si razele UV avind 60 (h) mm, inclusiv cuiele de fixare la sol a bordurii

	m
	
	124,60


	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,1000
	12,46

	
	2524286719860
	Bordure din material plastic durabil, rezistent la conditiile meteorologice si razele UV avind 60 (h) mm, inclusiv cuiele de fixare la sol a bordurii 
	m
	1,0500
	130,83

	26
	AcF03A
	Umpluturi, executate cu Scoarta de pin, decorativa, fractia 4-8 cm

	m3
	
	9,252


	
	9312040019600
	Sapator
	h-om
	0,6100
	5,644

	
	1421102208525
	Scoarta de pin, decorativa fractia 4-8 cm
	m3
	1,0250
	9,483

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Imbracaminte tip 5
	

	1.6. Imbracaminte tip 6


	27
	TsC54A
	Strat de fundatie H=50 mm din nisip fractiune 0-4 mm conform SM EN 13242+A1:2016

	m3
	
	0,49


	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9000
	0,441

	
	1324220160004
	Nisip fractiune 0-4 mm conform SM EN 13242+A1:2016
	m3
	1,1000
	0,539

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,1000
	0,049

	
	2952270004021
	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)
	h-ut
	0,4200
	0,206

	28
	CE40A aplicativ
	Montarea elementelor scheletului din grinzi geluite, dimensiunea 1700 x 300 x 70(h) mm - 19 buc, cu tratament antiseptic in autoclava

	m3
	
	0,679


	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	20,2500
	13,75

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,2500
	1,528

	
	2010102904540
	Dulapi geluiti de stejar tratati antiseptic in autoclava 
	m3
	1,0600
	0,72

	
	2682132601626
	Carton bitumat
	m2
	14,5000
	9,846

	
	2410520006752
	Automacara 6 - 9,9 TF cu brat cu zabrele
	h-ut
	0,1500
	0,102

	
	2955270002610
	Ferestrau circular electric
	h-ut
	0,3300
	0,224

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Imbracaminte tip 6
	

	1.7. Zona de perceptie tactila 


	29
	TsC54A
	Strat de fundatie H=50 mm din nisip fractiune 0-4 mm conform SM EN 13242+A1:2016

	m3
	
	0,42


	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9000
	0,378

	
	1324220160004
	Nisip fractiune 0-4 mm conform SM EN 13242+A1:2016
	m3
	1,1000
	0,462

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,1000
	0,042

	
	2952270004021
	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)
	h-ut
	0,4200
	0,176

	30
	DE10A
	Borduri prefabricate din beton cu sectiunea de 8 x 20 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C12/15 sectiune 26 x 19(h) cm

	m
	
	47,40


	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1500
	7,11

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,4400
	20,856

	
	2663102100911
	Beton marfa clasa C12/15 conform SM EN 206:2013+A2:2021
	m3
	0,0422
	2,00

	
	26511221004022
	Ciment M-400 
	kg
	2,9200
	138,408

	
	1313920150002
	Nisip fractiune 0-2 mm conform SM EN 13139:2015
	m3
	0,0080
	0,379

	
	2666122800296
	Bordura beton vibropresata sectiune 20 x 8 cm
	m
	1,0050
	47,637

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,0060
	0,284

	31
	IzF04J1
	Strat hidroizolant executat din Geotextil cu greutate specifica 200 gr/m2, simplu asezat cu suprapunere

	m2
	
	60,40


	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,0200
	1,208

	
	2682132601682
	Geotextil cu densitate 200gr/m2
	m2
	1,0800
	65,232

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0005
	0,03

	32
	TsC54A
	Strat de fundatie H=50 mm din nisip fractiune 0-4 mm conform SM EN 13242+A1:2016

	m3
	
	1,51


	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9000
	1,359

	
	1324220160004
	Nisip fractiune 0-4 mm conform SM EN 13242+A1:2016
	m3
	1,1000
	1,661

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,1000
	0,151

	
	2952270004021
	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)
	h-ut
	0,4200
	0,634

	33
	TsC54A
	Strat de fundatie H=30 mm din nisip fractiune 0-4 mm conform SM EN 13242+A1:2016

	m3
	
	0,45


	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9000
	0,405

	
	1324220160004
	Nisip fractiune 0-4 mm conform SM EN 13242+A1:2016
	m3
	1,1000
	0,495

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,1000
	0,045

	
	2952270004021
	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)
	h-ut
	0,4200
	0,189

	34
	AcF03A
	Umpluturi, executate cu Scoarta de pin, decorativa, fractia 4-8 cm

	m3
	
	0,90


	
	9312040019600
	Sapator
	h-om
	0,6100
	0,549

	
	1421102208525
	Scoarta de pin, decorativa fractia 4-8 cm
	m3
	1,0250
	0,923

	35
	AcF03A
	Umpluturi, executate cu Conuri de conifere

	m3
	
	0,75


	
	9312040019600
	Sapator
	h-om
	0,6100
	0,458

	
	1421102208535
	Conuri de conifere 
	m3
	1,0250
	0,769

	36
	AcF03A
	Umpluturi executate cu nisip cu granulatie fina (spalat)

	m3
	
	0,75


	
	9312040019600
	Sapator
	h-om
	0,6100
	0,458

	
	1421102210525
	Nisip cu granulatie fina (spalat)
	m3
	1,0250
	0,769

	37
	AcF03B
	Umpluturi executate cu piatra de riu fr. 5-20 mm

	m3
	
	2,26


	
	9312040019600
	Sapator
	h-om
	0,8500
	1,921

	
	1421102201229
	Pietris de riu fr. 5-20 mm
	m3
	1,0250
	2,317

	42
	TsH40A
	Stancarie ornamentala din blocuri grupate, executata cu lespezi din ardezie naturala poligonala, sparta, cu margini neregulate (forma libera neprelucrata). Grosime: 60 mm. Dimensiuni de gabarit ale placilor: minim 400 x 400 mm

	m3
	
	2,82


	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	4,9400
	13,931

	
	7129020012880
	Peisagist-floricultor
	h-om
	2,0500
	5,781

	
	1411122201336
	Lespezi din ardezie naturala poligonala, sparta, cu margini neregulate (forma libera neprelucrata). Grosime: 60 mm. Dimensiuni de gabarit ale placilor: minim 400 x 400 mm
	kg
	2 178,0000
	6 141,96

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Zona de perceptie tactila 
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	
	

	
	
	Cheltueli de transport
	
	
	

	
	
	Cheltueli de aprovizionare-depozitare
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Cheltueli de regie
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	
	

	
	
	Total Lucrari de constructie 
	

	2. Lucrari de montare 


	38
	TsH91B
	Instalarea urne gunoi 500x400x650(h) mm

	buc
	
	10,00


	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,6000
	6,00

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,4500
	4,50

	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	4,8500
	48,50

	
	2663102100911
	Beton marfa clasa C12/15 conform SM EN 206:2013+A2:2021
	m3
	0,0840
	0,84

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,1500
	1,50

	39
	TsH80B
	Aranjarea bancilor, masa 100-200 kg

	buc
	
	20,00


	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,6300
	12,60

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	
	

	
	
	Cheltueli de transport
	
	
	

	
	
	Cheltueli de aprovizionare-depozitare
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Cheltueli de regie
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	
	

	
	
	Total Lucrari de montare 
	

	3. Utilaj


	40
	TsH91B
	Urna gunoi, stradala, dimnesiuni 500 x 400 x 650(h) mm, ornamentate cu lemn, Vutil = 60 L, inclusiv elementele de fixare

	buc
	
	10,00


	
	2030112931102
	Urna gunoi, stradala, dimnesiuni 500 x 400 x 650(h) mm, ornamentate cu lemn, Vutil = 60 L
	buc
	1,0000
	10,00

	41
	TsH91B
	Banca stradala, carcasa din elemente din otel tratate anticoroziv cu vopsea pulbere, cu sezut si speteaza din lemn, tratat, rezistent la actiunea razelor UV, dimnesiuni banca 2000 x 425 x 400 (H sezut) mm, inclusiv elementele de fixare

	buc
	
	20,00


	
	2030112931117
	Banca stradala, carcasa din elemente din otel tratate anticoroziv cu vopsea pulbere, cu sezut si speteaza din lemn, tratat, rezistent la actiunea razelor UV, dimnesiuni banca 2000 x 425 x 400 (H sezut) mm, inclusiv elementele de fixare 
	buc
	1,0000
	20,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Cheltueli de aprovizionare-depozitare
	
	
	

	
	
	Total Utilaj
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Total deviz:
	
	

	






	


Parcul senzorial in scuarul "Maria" pe terenul cu nr. cad. 0300304.638 situat in Republica Moldova, mun. Balti, str. Puskin
	Formular Nr.1 desfasurat
WinСmeta

	(denumirea obiectivului)
	




Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-2 E1
 Amenajare zona de experienta auditiva. Etapa 1 (20/26-PG)

Intocmit in preţuri  curente 13.08.2026
	№
crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	
Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice
	
U.M.
	Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie

	
	
	
	
	Pe unitate de masura
	Conform cantitatilor din proiect



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 1. Lucrari de constructie 


	1.1. Imbracaminte tip 8


	1
	TsA02C
	Fundatii pentru zona auditiva. Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, adincime < 0,75 m, teren tare

	m3
	
	7,05


	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	2,1100
	14,876

	2
	CB03A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile

	m2
	
	37,60


	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	3,76

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	0,9500
	35,72

	
	2734113803233
	Sirma neagra moale d = 2,5 mm
	kg
	0,0500
	1,88

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0800
	3,008

	
	2030122928385
	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  
	m2
	0,0900
	3,384

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0035
	0,132

	
	2010102900900
	Lemn rotund de rasinoase
	m3
	0,0005
	0,019

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	0,1200
	4,512

	3
	CC01C
	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate

	kg
	
	52,64


	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0750
	3,948

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0040
	0,211

	
	2710602100015
	Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	1,0250
	53,956

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,1500
	7,896

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	0,526

	4
	CC01D1
	Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii izolate

	kg
	
	115,62


	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0590
	6,822

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0040
	0,462

	
	2710602200010
	Otel beton A500C  diametrul mai mare de 8 mm
	kg
	1,0250
	118,511

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,1500
	17,343

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	1,156

	5
	CA03G
	Fundatii pentru zona auditiva. Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C12/15
Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150

	m3
	
	9,40


	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	4,0000
	37,60

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4000
	3,76

	
	2663102100911
	Beton marfa clasa C12/15 conform SM EN 206:2013+A2:2021
	m3
	1,0250
	9,78

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1000
	0,954

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,6000
	5,64

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,2500
	2,35

	6
	TsC54A
	Strat de fundatie H=50 mm din nisip fractiune 0-4 mm conform SM EN 13242+A1:2016

	m3
	
	4,25


	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9000
	3,825

	
	1324220160004
	Nisip fractiune 0-4 mm conform SM EN 13242+A1:2016
	m3
	1,1000
	4,675

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,1000
	0,425

	
	2952270004021
	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)
	h-ut
	0,4200
	1,785

	7
	DE10A
	Borduri prefabricate din beton cu sectiunea de 8 x 20 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C12/15 sectiune 26 x 19(h) cm

	m
	
	177,10


	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1500
	26,565

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,4400
	77,924

	
	2663102100911
	Beton marfa clasa C12/15 conform SM EN 206:2013+A2:2021
	m3
	0,0422
	7,474

	
	26511221004022
	Ciment M-400 
	kg
	2,9200
	517,132

	
	1313920150002
	Nisip fractiune 0-2 mm conform SM EN 13139:2015
	m3
	0,0080
	1,417

	
	2666122800296
	Bordura beton vibropresata sectiune 20 x 8 cm
	m
	1,0050
	177,986

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,0060
	1,063

	8
	TsC54C
	Strat de fundatie, H=150 mm din piatra sparta LA40, conform SM SR EN 13242 + A1:2010/C91:2022, fractie 16-32 mm

	m3
	
	21,26


	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	21,047

	
	1324220161632
	Piatra sparta LA40 fractie 16-32 mm, conform SM SR EN 13242 + A1:2010/C91:2022
	m3
	1,1500
	24,449

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,1000
	2,126

	
	2952270004021
	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)
	h-ut
	0,4200
	8,929

	9
	TsC54C
	Strat de fundatie, H=50 mm din piatra sparta din granit LA25, conform SM SR EN 13242 + A1:2010/C91:2022, fractie 2-4 mm

	m3
	
	7,09


	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	7,019

	
	1324220250204
	Piatra sparta sparta din granit LA25, conform SM SR EN 13242 + A1:2010/C91:2022, fractie 2-4 mm
	m3
	1,1500
	8,154

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,1000
	0,709

	
	2952270004021
	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)
	h-ut
	0,4200
	2,978

	10
	CG51A
	Pardoseli EPDM turnate pe loc, executate in 2 straturi (granule SBR culoare neagra + EPDM nereciclat culoare rosie), grosimea straturi de 50 +10 mm pe suport existent (numai manopera cu K=0.35, materialele si mecanismele necesare vezi pozitiile de mai jos)
Coeficient la manoperei=0,4500

	m2
	
	141,70


	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	2,2800
	145,384

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,9700
	61,852

	11
	pret ofertant
	Primer grund pentru granule SBR - consum 0.20 kg/m2

	m2
	
	141,70


	
	2121100000000
	Primer grund pentru granule SBR
	kg
	0,2000
	28,34

	12
	pret ofertant
	Granule SBR culoare neagra, granulatia 2-6 mm - consum 23.3 kg/m2

	m2
	
	141,70


	
	2121100000001
	Granule SBR culoare neagra, granulatia 2-6 mm
	kg
	23,3000
	3 301,61

	13
	pret ofertant
	Adeziv poliuritanic pentru granule SBR - 4.70 kg/m2

	m2
	
	141,70


	
	2121100000002
	Adeziv poliuritanic pentru granule SBR
	kg
	4,7000
	665,99

	14
	pret ofertant
	Granule EPDM nereciclat culoare rosie granulatia 1-3.5 mm - 10.0 kg/m2

	m2
	
	141,70


	
	2121100000003
	Granule EPDM nereciclat culoare rosie granulatia 1-3.5 mm
	kg
	10,0000
	1 417,00

	15
	pret ofertant
	Adeziv poliuritanic pentru granule EPDM - 2.00 kg/m2

	m2
	
	141,70


	
	2121100000004
	Adeziv poliuritanic pentru granule EPDM
	kg
	2,0000
	283,40

	16
	pret ofertant
	Utilaje: Utilaj specializat de tip Planomatic P218; Utilaj specializat pentru mixarea granulelor de cauciuc cu adeziv de tip MixMatic M250;  Rola cu preincalzire pentru nivelarea stratului de cauciuc de tip HotRoller si HandRoller - consum 0.05 h/ut de orice tip

	m2
	
	141,70


	
	2S200
	Utilaje pentru executarea acoperirii EPDM
	h-ut
	0,0500
	7,085

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Imbracaminte tip 8
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	
	

	
	
	Cheltueli de transport
	
	
	

	
	
	Cheltueli de aprovizionare-depozitare
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Cheltueli de regie
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	
	

	
	
	Total Lucrari de constructie 
	

	2. Lucrari de montare 


	17
	CO23A
	Aranjarea zona experienta auditiva

	set
	
	18,00


	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	11,7000
	210,60

	
	2940520007689
	Aparate pentru taiere cu gaz si de sudura
	h-ut
	0,5000
	9,00

	
	2940520007609
	Masina de perforat cu burghiu vidia
	h-ut
	3,1000
	55,80

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Cheltueli de regie
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	
	

	
	
	Total Lucrari de montare 
	

	3. Utilaj


	18
	pret ofertant
	E1. Instrument musical stradal de tip Bongos, dimensiuni 250 х 910 х 870(h) mm, inclusiv elementele de fixare

	buc
	
	2,00


	
	212302509100870
	Instrument musical stradal de tip Bongos, dimensiuni 250 х 910 х 870(h) mm, inclusiv elementele de fixare 
	buc
	1,0000
	2,00

	19
	pret ofertant
	E2. Instrument musical stradal de tip Clopotei curcubeu simfonici, dimensiuni 144 х 710 х 1205(h) mm, inclusiv elementele de fixare

	buc
	
	2,00


	
	212302509101205
	Instrument musical stradal de tip Clopotei curcubeu simfonici, dimensiuni 144 х 710 х 1205(h) mm, inclusiv elementele de fixare 
	buc
	1,0000
	2,00

	20
	pret ofertant
	E3. Set de joaca "Floarea de clopotel Simfonie", dimensiuni D490 х 1019(h) mm, inclusiv elementele de fixare

	buc
	
	2,00


	
	212302509101019
	Set de joaca "Floarea de clopotel Simfonie", dimensiuni D490 х 1019(h) mm, inclusiv elementele de fixare 
	buc
	1,0000
	2,00

	21
	pret ofertant
	E4. Set de joac "Floare de toba simfonica", dimensiuni 430 х 490 х 1030(h) mm, inclusiv elementele de fixare

	buc
	
	2,00


	
	212302509101030
	Set de joac "Floare de toba simfonica", dimensiuni 430 х 490 х 1030(h) mm, inclusiv elementele de fixare 
	buc
	1,0000
	2,00

	22
	pret ofertant
	E5. Set de joaca "Copac cu clopotei Simfonie", dimensiuni 560 х 225 х 1000(h) mm, inclusiv elementele de fixare

	buc
	
	2,00


	
	212302509101000
	Set de joaca "Copac cu clopotei Simfonie", dimensiuni 560 х 225 х 1000(h) mm, inclusiv elementele de fixare 
	buc
	1,0000
	2,00

	23
	pret ofertant
	E6. Melodie simfonica Roata - Floare, dimensiuni 428 х 490 х 1015(h) mm, inclusiv elementele de fixare

	buc
	
	2,00


	
	212302509101015
	Melodie simfonica Roata - Floare, dimensiuni 428 х 490 х 1015(h) mm, inclusiv elementele de fixare 
	buc
	1,0000
	2,00

	24
	pret ofertant
	E7. Set de joaca "Panda", dimensiuni 1164 х 1170 х 1205(h) mm, inclusiv elementele de fixare

	buc
	
	2,00


	
	212302511701205
	Set de joaca "Panda", dimensiuni 1164 х 1170 х 1205(h) mm, inclusiv elementele de fixare 
	buc
	1,0000
	2,00

	26
	pret ofertant
	E9. Set de joaca "Panou de joc tactil", dimensiuni 1200 х 50 х 1300(h) mm, inclusiv elementele de fixare

	buc
	
	2,00


	
	212302511701300
	Set de joaca "Panou de joc tactil", dimensiuni 1200 х 50 х 1300(h) mm, inclusiv elementele de fixare 
	buc
	1,0000
	2,00

	27
	pret ofertant
	E10. Instrument musical stradal de tip Shaker Musical Panel, dimensiuni 800 х 100 х 1420(h) mm, inclusiv elementele de fixare

	buc
	
	1,00


	
	212302509101420
	Instrument musical stradal de tip Shaker Musical Panel, dimensiuni 800 х 100 х 1420(h) mm, inclusiv elementele de fixare 
	buc
	1,0000
	1,00

	28
	pret ofertant
	E11. Instrument musical stradal de tip 7 Tube Cam Chimes Musical Panel, dimensiuni 800 х 100 х 1420(h) mm, inclusiv elementele de fixare

	buc
	
	1,00


	
	212302509111420
	Instrument musical stradal de tip 7 Tube Cam Chimes Musical Panel, dimensiuni 800 х 100 х 1420(h) mm, inclusiv elementele de fixare 
	buc
	1,0000
	1,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Cheltueli de aprovizionare-depozitare
	
	
	

	
	
	Total Utilaj
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Total deviz:
	
	




	






	


Parcul senzorial in scuarul "Maria" pe terenul cu nr. cad. 0300304.638 situat in Republica Moldova, mun. Balti, str. Puskin
	Formular Nr.1 desfasurat
WinСmeta

	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-3 E1
 Amenajare zona de sport. Etapa 1 (20/26-PG)
Intocmit in preţuri  curente 13.08.2026
	№
crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	
Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice
	
U.M.
	Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie

	
	
	
	
	Pe unitate de masura
	Conform cantitatilor din proiect



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 1. Lucrari de constructie 


	1.1. Imbracaminte tip 7


	1
	TsA02C
	Fundatii pentru zona sportiva. Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, adincime < 0,75 m, teren tare

	m3
	
	5,85


	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	2,1100
	12,344

	2
	CB03A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile

	m2
	
	31,20


	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	3,12

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	0,9500
	29,64

	
	2734113803233
	Sirma neagra moale d = 2,5 mm
	kg
	0,0500
	1,56

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0800
	2,496

	
	2030122928385
	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  
	m2
	0,0900
	2,808

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0035
	0,109

	
	2010102900900
	Lemn rotund de rasinoase
	m3
	0,0005
	0,016

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	0,1200
	3,744

	3
	CC01C
	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate

	kg
	
	43,68


	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0750
	3,276

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0040
	0,175

	
	2710602100015
	Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	1,0250
	44,772

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,1500
	6,552

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	0,437

	4
	CC01D1
	Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii izolate

	kg
	
	95,94


	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0590
	5,66

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0040
	0,384

	
	2710602200010
	Otel beton A500C  diametrul mai mare de 8 mm
	kg
	1,0250
	98,339

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,1500
	14,391

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	0,959

	5
	CA03G
	Fundatii pentru zona sportiva. Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C12/15
Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150

	m3
	
	7,80


	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	4,0000
	31,20

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4000
	3,12

	
	2663102100911
	Beton marfa clasa C12/15 conform SM EN 206:2013+A2:2021
	m3
	1,0250
	8,115

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1000
	0,792

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,6000
	4,68

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,2500
	1,95

	6
	TsC54A
	Strat de fundatie H=50 mm din nisip fractiune 0-4 mm conform SM EN 13242+A1:2016

	m3
	
	2,94


	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9000
	2,646

	
	1324220160004
	Nisip fractiune 0-4 mm conform SM EN 13242+A1:2016
	m3
	1,1000
	3,234

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,1000
	0,294

	
	2952270004021
	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)
	h-ut
	0,4200
	1,235

	7
	DE10A
	Borduri prefabricate din beton cu sectiunea de 8 x 20 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C12/15 sectiune 26 x 19(h) cm

	m
	
	122,60


	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1500
	18,39

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,4400
	53,944

	
	2663102100911
	Beton marfa clasa C12/15 conform SM EN 206:2013+A2:2021
	m3
	0,0422
	5,174

	
	26511221004022
	Ciment M-400 
	kg
	2,9200
	357,992

	
	1313920150002
	Nisip fractiune 0-2 mm conform SM EN 13139:2015
	m3
	0,0080
	0,981

	
	2666122800296
	Bordura beton vibropresata sectiune 20 x 8 cm
	m
	1,0050
	123,213

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,0060
	0,736

	8
	TsC54C
	Strat de fundatie, H=150 mm din piatra sparta LA40, conform SM SR EN 13242 + A1:2010/C91:2022, fractie 16-32 mm

	m3
	
	21,04


	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	20,83

	
	1324220161632
	Piatra sparta LA40 fractie 16-32 mm, conform SM SR EN 13242 + A1:2010/C91:2022
	m3
	1,1500
	24,196

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,1000
	2,104

	
	2952270004021
	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)
	h-ut
	0,4200
	8,837

	9
	TsC54C
	Strat de fundatie, H=50 mm din piatra sparta din granit LA25, conform SM SR EN 13242 + A1:2010/C91:2022, fractie 2-4 mm

	m3
	
	7,01


	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	6,94

	
	1324220250204
	Piatra sparta sparta din granit LA25, conform SM SR EN 13242 + A1:2010/C91:2022, fractie 2-4 mm
	m3
	1,1500
	8,062

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,1000
	0,701

	
	2952270004021
	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)
	h-ut
	0,4200
	2,944

	10
	CG51A
	Pardoseli EPDM turnate pe loc, executate in 2 straturi (granule SBR culoare neagra + EPDM nereciclat culoare rosie), grosimea straturi de 50 +10 mm pe suport existent (numai manopera cu K=0.35, materialele si mecanismele necesare vezi pozitiile de mai jos)
Coeficient la manoperei=0,4500

	m2
	
	140,30


	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	2,2800
	143,948

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,9700
	61,241

	11
	pret ofertant
	Primer grund pentru granule SBR - consum 0.20 kg/m2

	m2
	
	140,30


	
	2121100000000
	Primer grund pentru granule SBR
	kg
	0,2000
	28,06

	12
	pret ofertant
	Granule SBR culoare neagra, granulatia 2-6 mm - consum 23.3 kg/m2

	m2
	
	140,30


	
	2121100000001
	Granule SBR culoare neagra, granulatia 2-6 mm
	kg
	23,3000
	3 268,99

	13
	pret ofertant
	Adeziv poliuritanic pentru granule SBR - 4.70 kg/m2

	m2
	
	140,30


	
	2121100000002
	Adeziv poliuritanic pentru granule SBR
	kg
	4,7000
	659,41

	14
	pret ofertant
	Granule EPDM nereciclat culoare rosie granulatia 1-3.5 mm - 10.0 kg/m2

	m2
	
	140,30


	
	2121100000003
	Granule EPDM nereciclat culoare rosie granulatia 1-3.5 mm
	kg
	10,0000
	1 403,00

	15
	pret ofertant
	Adeziv poliuritanic pentru granule EPDM - 2.00 kg/m2

	m2
	
	140,30


	
	2121100000004
	Adeziv poliuritanic pentru granule EPDM
	kg
	2,0000
	280,60

	16
	pret ofertant
	Utilaje: Utilaj specializat de tip Planomatic P218; Utilaj specializat pentru mixarea granulelor de cauciuc cu adeziv de tip MixMatic M250;  Rola cu preincalzire pentru nivelarea stratului de cauciuc de tip HotRoller si HandRoller - consum 0.05 h/ut de orice tip

	m2
	
	140,30


	
	2S200
	Utilaje pentru executarea acoperirii EPDM
	h-ut
	0,0500
	7,015

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Imbracaminte tip 7
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	
	

	
	
	Cheltueli de transport
	
	
	

	
	
	Cheltueli de aprovizionare-depozitare
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Cheltueli de regie
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	
	

	
	
	Total Lucrari de constructie 
	

	2. Lucrari de montare 


	17
	M1A02A aplicativ
	Echpament fitnes aer liber montate prin fixare la fundatii, avind greutatea de pina la 0,2 tone

	t
	
	0,19


	
	8283010021000
	Electronist
	h-om
	3,0000
	0,57

	
	7214240021800
	Lacatus mecanic
	h-om
	54,9300
	10,437

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	10,0000
	1,90

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	5,2000
	0,988

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,2000
	0,038

	18
	M1A02B
	Echpament fitnes aer liber montate prin fixare la fundatii, avind greutatea de 0,2-0,5 tone

	t
	
	2,853


	
	8283010021000
	Electronist
	h-om
	3,0000
	8,559

	
	7214240021800
	Lacatus mecanic
	h-om
	54,8800
	156,573

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	8,6700
	24,736

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	5,1700
	14,75

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,2000
	0,571

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	
	

	
	
	Cheltueli de transport
	
	
	

	
	
	Cheltueli de aprovizionare-depozitare
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Cheltueli de regie
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	
	

	
	
	Total Lucrari de montare 
	

	3. Utilaj


	19
	pret ofertant
	Echpament fitnes aer liber de tip MB 7.07E - Pendul sau similar. Dimensiuni (L x l x H): 1030x750x1420 mm. Greutate ansamblu - 60 kg.
Echipamentul este conceput pentru dezvoltarea muschilor picioarelor si abdominali. Doua persoane pot face exercitii simultan.
Descrierea detaliata vezi proiect de executie.

	set
	
	1,00


	
	2217070
	Echpament fitnes aer liber de tip MB 7.07E - Pendul sau similar. Dimensiuni (L x l x H): 1030x750x1420 mm. Greutate ansamblu - 60 kg
	set
	1,0000
	1,00

	20
	pret ofertant
	Echpament fitnes aer liber de tip MB 7.31E - Butterfly in pozitie verticala cu sarcina ajustabila sau similar. Dimensiuni (L x l x H):1330x1810x2110 mm. Greutate ansamblu - 285 kg.
Echipamentul este conceput pentru antrenarea muschilor pectorali. Designul echipamentului permite persoanelor in scaune cu rotile sa-l foloseasca.
Descrierea detaliata vezi proiect de executie.

	set
	
	1,00


	
	2217310
	Echpament fitnes aer liber de tip MB 7.31E - Butterfly in pozitie verticala cu sarcina ajustabila sau similar. Dimensiuni (L x l x H):1330x1810x2110 mm. Greutate ansamblu - 285 kg
	set
	1,0000
	1,00

	21
	pret ofertant
	Echpament fitnes aer liber de tip MB 7.42E - Triceps deasupra capului cu incarcatura ajustabila sau similar. Dimensiuni (L x l x H):1320x2070x1850 mm. Greutate ansamblu - 335 kg.
Echipamentul  de exercitii este conceput pentru antrenarea muschiului triceps al umarului.
Descrierea detaliata vezi proiect de executie.

	set
	
	1,00


	
	2217420
	Echpament fitnes aer liber de tip MB 7.42E - Triceps deasupra capului cu incarcatura ajustabila sau similar. Dimensiuni (L x l x H):1320x2070x1850 mm. Greutate ansamblu - 335 kg
	set
	1,0000
	1,00

	22
	pret ofertant
	Echpament fitnes aer liber de tip MВ 7.53E - Torsion lateral cu convergenta in pozitia de stat cu incarcatura ajustabila  sau similar. Dimensiuni (L x l x H): 1420x2080x2050 mm. Greutate ansamblu - 335 kg.
Aparatul de exercitii este conceput pentru antrenarea muschilor spatelui.
Descrierea detaliata vezi proiect de executie.

	set
	
	1,00


	
	2217530
	Echpament fitnes aer liber de tip MВ 7.53E - Torsion lateral cu convergenta in pozitia de stat cu incarcatura ajustabila  sau similar. Dimensiuni (L x l x H): 1420x2080x2050 mm. Greutate ansamblu - 335 kg
	set
	1,0000
	1,00

	23
	pret ofertant
	Echpament fitnes aer liber de tip MВ 7.54E - Presa convergenta in picioare cu sarcina variabila sau similar. Dimensiuni (L x l x H): 1350x1980x2060 mm. Greutate ansamblu - 280 kg.
Aparatul de exercitii este conceput pentru antrenarea muschilor deltoizi si a muschilor pectorali superiori.
Descrierea detaliata vezi proiect de executie.

	set
	
	1,00


	
	2217540
	Echpament fitnes aer liber de tip MВ 7.54E - Presa convergenta in picioare cu sarcina variabila sau similar. Dimensiuni (L x l x H): 1350x1980x2060 mm. Greutate ansamblu - 280 kg
	set
	1,0000
	1,00

	24
	pret ofertant
	Echpament fitnes aer liber de tip MB 7.62E - Banca pentru abdomene + Hiperextensie sau similar. Dimensiuni (L x l x H): 1390x1380x1020 mm. Greutate ansamblu - 130 kg.
Aparatul de exercitii este conceput pentru dezvoltarea si antrenarea muschilor fesieri si spatelui, precum si a muschilor abdominali. Doua persoane pot face exercitii simultan.
Descrierea detaliata vezi proiect de executie.

	set
	
	1,00


	
	2217620
	Echpament fitnes aer liber de tip MB 7.62E - Banca pentru abdomene + Hiperextensie sau similar. Dimensiuni (L x l x H): 1390x1380x1020 mm. Greutate ansamblu - 130 kg
	set
	1,0000
	1,00

	25
	pret ofertant
	Echpament fitnes aer liber de tipMB 7.63E - Presa pentru umeri sau similar. Dimensiuni (L x l x H): 1780x1670x1580 mm. Greutate ansamblu - 355 kg.
Aparatul de exercitii este conceput pentru antrenarea muschilor deltoizi.
Descrierea detaliata vezi proiect de executie.

	set
	
	1,00


	
	2217630
	Echpament fitnes aer liber de tipMB 7.63E - Presa pentru umeri sau similar. Dimensiuni (L x l x H): 1780x1670x1580 mm. Greutate ansamblu - 355 kg
	set
	1,0000
	1,00

	26
	pret ofertant
	Echpament fitnes aer liber de tip MB 7.64E - Presa orizontala sau similar. Dimensiuni (L x l x H): 2420x1590x1260 mm. Greutate ansamblu - 420 kg.
Aparatul de exercitii este conceput pentru pentru dezvoltarea muschilor pieptului.
Descrierea detaliata vezi proiect de executie.

	set
	
	1,00


	
	2217640
	Echpament fitnes aer liber de tip MB 7.64E - Presa orizontala sau similar. Dimensiuni (L x l x H): 2420x1590x1260 mm. Greutate ansamblu - 420 kg
	set
	1,0000
	1,00

	27
	pret ofertant
	Echpament fitnes aer liber de tip MB 7.67E - Triceps / Seated Tricep Dips sau similar. Dimensiuni (L x l x H): 2640x1660x980 mm. Greutate ansamblu - 305 kg.
Aparatul de exercitii este conceput pentru pentru dezvoltarea muschiului triceps al bratului.
Descrierea detaliata vezi proiect de executie.

	set
	
	1,00


	
	2217670
	Echpament fitnes aer liber de tip MB 7.67E - Triceps / Seated Tricep Dips sau similar. Dimensiuni (L x l x H): 2640x1660x980 mm. Greutate ansamblu - 305 kg
	set
	1,0000
	1,00

	28
	pret ofertant
	Echpament fitnes aer liber de tip MB 7.68E - Multi-Bar sau similar. Dimensiuni (L x l x H): 2110x1390x1510 mm. Greutate ansamblu - 295 kg.
Aparatul de exercitii este conceput pentru efectuarea diverselor exercitii care vizeaza diferite grupe musculare.
Descrierea detaliata vezi proiect de executie.

	set
	
	1,00


	
	2217680
	Echpament fitnes aer liber de tip MB 7.68E - Multi-Bar sau similar. Dimensiuni (L x l x H): 2110x1390x1510 mm. Greutate ansamblu - 295 kg
	set
	1,0000
	1,00

	29
	pret ofertant
	Echpament fitnes aer liber de tip MB 7.70E - Tractiuni cu pirghie / Back Row sau similar. Dimensiuni (L x l x H): 1570x1730x1240 mm. Greutate ansamblu - 243 kg.
Aparatul de exercitii este conceput pentru antrenarea muschilor latissimus dorsi ai spatelui, cu angajare secundara a muschilor bratului.
Descrierea detaliata vezi proiect de executie.

	set
	
	1,00


	
	2217770
	Echpament fitnes aer liber de tip MB 7.70E - Tractiuni cu pirghie / Back Row sau similar. Dimensiuni (L x l x H): 1570x1730x1240 mm. Greutate ansamblu - 243 kg
	set
	1,0000
	1,00
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Parcul senzorial in scuarul "Maria" pe terenul cu nr. cad. 0300304.638 situat in Republica Moldova, mun. Balti, str. Puskin
	Formular Nr.1 desfasurat
WinСmeta

	(denumirea obiectivului)
	




Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-4 E1
 Spatii verzi si deandrologie. Etapa 1 (20/26-PG)

Intocmit in preţuri  curente 13.08.2026
	№
crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	
Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice
	
U.M.
	Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie

	
	
	
	
	Pe unitate de masura
	Conform cantitatilor din proiect



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 2. Zona experienta olfactiva (1 zona)


	22
	TsH135A
	Plantarea rasadului floral din ghivece in sol - Photinia cu virsata 2 ani

	100 buc
	
	0,52


	
	931006001992
	Piesagist-floricultor
	h-om
	0,3000
	0,156

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,1500
	0,598

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,0500
	0,026

	
	2830127304021
	Rasad floral Photinia cu virsata 2 ani
	buc
	104,0000
	54,08

	23
	TsH135A
	Plantarea rasadului floral din ghivece in sol - Heuchera cu virsata 1 an

	100 buc
	
	0,15


	
	931006001992
	Piesagist-floricultor
	h-om
	0,3000
	0,045

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,1500
	0,173

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,0500
	0,008

	
	2830127304022
	Rasad floral Heuchera cu virsata 1 an
	buc
	104,0000
	15,60

	24
	TsH135A
	Plantarea rasadului floral din ghivece in sol - Dicentra cu virsata 1 an

	100 buc
	
	0,19


	
	931006001992
	Piesagist-floricultor
	h-om
	0,3000
	0,057

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,1500
	0,219

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,0500
	0,01

	
	2830127304023
	Rasad floral Dicentra cu virsata 1 an
	buc
	104,0000
	19,76

	25
	TsH135A
	Plantarea rasadului floral din ghivece in sol - Coreopsis cu virsata 1 an

	100 buc
	
	0,34


	
	931006001992
	Piesagist-floricultor
	h-om
	0,3000
	0,102

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,1500
	0,391

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,0500
	0,017

	
	2830127304024
	Rasad floral Coreopsis cu virsata 1 an
	buc
	104,0000
	35,36

	26
	TsH135A
	Plantarea rasadului floral din ghivece in sol - Aubrieta cu virsata 1 an

	100 buc
	
	0,51


	
	931006001992
	Piesagist-floricultor
	h-om
	0,3000
	0,153

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,1500
	0,587

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,0500
	0,026

	
	2830127304025
	Rasad floral Aubrieta cu virsata 1 an
	buc
	104,0000
	53,04

	27
	TsH135A
	Plantarea rasadului floral din ghivece in sol - Yucca cu virsata 1 an

	100 buc
	
	0,15


	
	931006001992
	Piesagist-floricultor
	h-om
	0,3000
	0,045

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,1500
	0,173

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,0500
	0,008

	
	2830127304026
	Rasad floral Yucca cu virsata 1 an
	buc
	104,0000
	15,60

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Zona experienta olfactiva (1 zona)
	

	3. Zona experienta gustativa 


	28
	TsH135A
	Plantarea rasadului floral din ghivece in sol - Mentha suaveolens cu virsata 1 an

	100 buc
	
	0,35


	
	931006001992
	Piesagist-floricultor
	h-om
	0,3000
	0,105

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,1500
	0,403

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,0500
	0,018

	
	2830127304031
	Rasad floral Mentha suaveolens cu virsata 1 an
	buc
	104,0000
	36,40

	29
	TsH135A
	Plantarea rasadului floral din ghivece in sol - Melissa officinalis cu virsata 1 an

	100 buc
	
	0,35


	
	931006001992
	Piesagist-floricultor
	h-om
	0,3000
	0,105

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,1500
	0,403

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,0500
	0,018

	
	2830127304032
	Rasad floral Melissa officinalis cu virsata 1 an
	buc
	104,0000
	36,40

	30
	TsH135A
	Plantarea rasadului floral din ghivece in sol - Origanum vulgare cu virsata 1 an

	100 buc
	
	0,35


	
	931006001992
	Piesagist-floricultor
	h-om
	0,3000
	0,105

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,1500
	0,403

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,0500
	0,018

	
	2830127304033
	Rasad floral Origanum vulgare cu virsata 1 an
	buc
	104,0000
	36,40

	31
	TsH135A
	Plantarea rasadului floral din ghivece in sol - Thymus serpyllum cu virsata 1 an

	100 buc
	
	0,35


	
	931006001992
	Piesagist-floricultor
	h-om
	0,3000
	0,105

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,1500
	0,403

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,0500
	0,018

	
	2830127304034
	Rasad floral Thymus serpyllum cu virsata 1 an
	buc
	104,0000
	36,40

	32
	TsH135A
	Plantarea rasadului floral din ghivece in sol - Fragaria vesca cu virsata 1 an

	100 buc
	
	0,35


	
	931006001992
	Piesagist-floricultor
	h-om
	0,3000
	0,105

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,1500
	0,403

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,0500
	0,018

	
	2830127304035
	Rasad floral Fragaria vesca cu virsata 1 an
	buc
	104,0000
	36,40

	33
	TsH238B
	Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbustilor in sol neinghetat, adincime pina la 0,4 m:- sol mediu

	buc
	
	50,00


	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,6200
	31,00

	34
	TsH110A
	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi - Ribes nigrum cu virsata 1 an

	buc
	
	15,00


	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,2900
	4,35

	
	2830127304040
	Puiet Ribes nigrum cu virsata 1 an
	buc
	1,0500
	15,75

	35
	TsH110A
	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi - Ribes rubrum cu virsata 1 an

	buc
	
	15,00


	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,2900
	4,35

	
	2830127304041
	Puiet Ribes rubrum cu virsata 1 an
	buc
	1,0500
	15,75

	36
	TsH110A
	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi - Ribes uva-crispa cu virsata 1 an

	buc
	
	10,00


	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,2900
	2,90

	
	2830127304042
	Puiet Ribes uva-crispa cu virsata 1 an
	buc
	1,0500
	10,50

	37
	TsH110A
	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi - Rubus idaeus cu virsata 1 an

	buc
	
	10,00


	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,2900
	2,90

	
	2830127304043
	Puiet Rubus idaeus cu virsata 1 an
	buc
	1,0500
	10,50

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Zona experienta gustativa 
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	

	
	
	Cheltueli de transport
	
	

	
	
	Cheltueli de aprovizionare-depozitare
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltueli de regie
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	

	
	
	Total deviz:
	
	




	




