	[bookmark: _Toc356920194][bookmark: _Toc392180206][bookmark: _Toc449539095]



                                                                                                                                                                                                                                      Anexa nr. 22
                                                                                                                                                                                       la Documentația standard nr._____
                                                                                                                                                                             din “____” ________ 20___
[bookmark: _Hlk77771394]Specificaţii tehnice 

		[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]




	Numărul procedurii de achiziție______________din_________

	Obiectul achiziției:____________________

	
	

		Denumirea bunurilor/serviciilor
	Denumirea modelului bunului/serviciului
	Ţara de origine
	Produ-cătorul
	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă
	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
	Standarde de referinţă
	Periodicitatea lucrărilor

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	11.Statia de oxigen, Inmatec IMT-POC 8600 med, compresor GA 75 VSD, uscator Atlas Copco, condiționer, alte componente ale stației, anul 2021 - 1 instalație
	
	
	
	Deservirea generatorului de oxigen:
Servicii necesare:
1. Mentenanta, testare, reparație în cazul defecțiunilor neprevăzute 
2. Verificarea sistemului de erori pentru generator, uscător, compresor- lunar
3. Verificarea de scurgeri de gaze și ulei- lunar
4. Lubrifierea valvelor generatorului de oxigen- trimestrial
5. Spălarea mecanică a compresorului, uscătorului- trimestrial.
6. Schimbarea consumabilelor conform manualului de service pentru compresor după contorul intern
7. Schimbarea consumabilelor conform  manualului de service pentru uscător după contorul intern 
8. Schimbarea filtrelor de magistrală după contorul intern 
9. Resetarea tuturor contoarelor după schimbarea consumabilelor
10. Curățarea sistemului de climatizare
11. Emiterea unui raport în urma fiecărei lucrări îndeplinite asupra stației cu toate componentele utilizate.
	
	
	semestrial

	13.Unitate de litotritie cu laser HL-30C, Cook Medical, anul 2019 – 1 unitate
	
	
	
	Mentenanța completă a dispozitivului conform recomandărilor producătorului, calibrare, testare și reparație în cazul defecțiunilor neprevăzute.
	
	
	semestrial

	15.Pompe cu seringă Alaris GH Plus, anul 2020 – 20 unități
	
	
	
	Calibrarea sistemului cu seringi etalon
	
	
	semestrial

	22.Videocolonoscop Fujinon Fujifilm, Fujinon Fujifilm, Model EC-600WL
	
	
	
	Reparație in cazul defecțiunilor neprevăzute, schimbarea cauciucului distal și ale altor componente.
	
	
	3 solicitări

	25.Videocolonoscop Fujinon Fujifilm, Model EC-590ZW3L
	
	
	
	Scurgeri la butoane. Necesar ermetizarea dispozitivului.
	
	
	1 reparație

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	





Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________


Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________
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