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                                                                                                                                                                                                                                      Anexa nr. 22
                                                                                                                                                                                   la Documentația standard nr.115
                                                                                                                                                                                                  din “_15_” _09_ 2021
[bookmark: _Hlk77771394]Specificaţii tehnice 

	
		[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]




	
	Numărul procedurii de achiziție______________din_________

	
	Obiectul achiziției:____________________

	
	
	

	Denumirea bunurilor/serviciilor 
	Denumirea modelului bunului/serviciului
	Ţara de origine
	Produ-cătorul
	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă

	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant

	Nr. de înregistrare la AMDM
	Standarde de referinţă

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Bunuri/servicii
	
	
	
	
	Notă: Ofertele care conțin specificații tehnice copiate integral (copy-paste) din cerințele tehnice/documentația de atribuire, fără prezentarea unor specificații proprii și detaliate ale produsului ofertat, vor fi declarate neconforme și, în consecință, vor fi descalificate.
	
	

	1.Aparat de aer condiționat 24 000 BTU – minim 80 m.p.
	
	
	
	Aparate de aer condiționat 
Tip: vară/iarnă. 24 000 BTU – minim 80m.p
Tip Unitate: Split de perete, On/Off
Culoare: Alba
Puterea nominal de răcire: minim 8000W 
Puterea nominal de încălzire: minim 9000W
Eficienta energetica: minim A++
Nivel zgomot interior: maxim 47dBA
Alimentare: 220-2240V
Garanițe minimă 24 luni.
(Fără instalare)
	
	
	

	2.Aparat de aer condiționat 9 000 BTU – minim 25 m.p.
	
	
	
	Aparate de aer condiționat 
Tip: vară /iarnă. 9000 BTU-minim 25 m.p.
Tip unitate Split de perete, On/Off
Culoare: alba 
Puterea nominal de răcire: min 2,5
Puterea nominal de încălzire: min 2,6
Capacitate răcire aer +16+42(+/-2)
Capacitate încălzire aer +15+25 (+/-2)
Eficiența energetrică: minim A
Nivel zgomot interior: maxim 49 dBA.
Alimentare : 220-2240 V
Tipul de agent frigorific: Freon ecologic permis pentru utilizare pe teritoruiul Republicii Moldova.
Accesorii: Telecomanda
Garanție minim 24 luni
Costul include livrarea și descărcarea la depozitul beneficiarului 
(Fără instalare)
	
	
	

	3.Frigider 
	
	
	
	Frigider casnic cu doua camere
Amplasarea congelatorului sus 
Controlul temperaturii mecanica
Volumul frigiderului min.170 L
Volumul total min.200 L
Dezghețarea frigiderului si congelatorului manuala
Rafturi sticla
Numărul de rafturi minim 4
Clasa energetică minim F/A +
Culoare alba
Schimbarea direcției deschiderii ușii
Dimensiuni minime 144x54x57 +/-3
Agent frigorific  R600A
Anul producerii 2026  
Garanție minim 24 luni.
	
	
	

	4.Mașină de spălat
	
	
	
	Mașina de spălat 
Încărcare frontală
Tip control electronic
Numărul de programe min.10
Viteză de centrifugare min.1000 rotații/min
Programe: spălare rapidă, spălare delicata, clătire + centrifugare, bumbac etc.
Clasa de eficiență energetică A (EU standart)
Capacitate de încărcare minim 6 kg, maxim 10 kg.
Garantie totală minim 60 luni

	
	
	

	5. Cuptor cu microunde
	
	
	
	Cuptor cu microunde
Capactiatea minim 20 litri, Acoperire internă – bioceramică; Tipul de gestionare – electronic; Puterea microunde minim 800 W; Regulatorul timpului – sensor; Timp maximal de preparare 99 min; Timer oprire; Timer digital; Regim decongelare; Iluminarea camerei interioare; Echipată cu platou de sticlă și inel cu roți.
Număr de programe minim 5
Garantie minim  24 luni. 
	
	
	

	6.Boiler electric cu  volum 10 litri
	
	
	
	Boiler electric de acumulare cu volumul cuvei 10 litri
Tip: Cu acumulare
Volum: 10 L
Putere: 1.5 kW
Materialul rezervorului: Otel inoxidabil
Acoperire interna a rezervorului: Sticla ceramica
Tip instalare: Perete
Orientare: Verticala
Temperatura maxima: 70 °С
Adîncima față de perete: max 27 mm
Culoare: Alba
Garanție minim 24 luni.
În set cu boilerul se include supapa de siguranță și 2 furtunuri gofrate din inox.
	
	
	

	7. Boiler electric cu  volum 80 litri
	
	
	
	Boiler electric de acumulare cu volumul cuvei 80 litri
Tip: Cu acumulare
Volum: 80 litri
Materialul intern al rezervorului: Otel inoxidabil
Tip instalare: Perete
Orientare: Verticala
Temperatura maxima: 80 °С
Culoare: alb
Garanție minim 24 luni.
În set cu boilerul se include supapa de siguranță și 2 furtunuri gofrate din inox.
	
	
	

	8.Boiler/fierbător electric cu volum de 23 litri (pentru ceai)
	
	
	
	Boiler/fierbător electric cu volum 23 litri.
Dispozitivul destinat încălzirii rapide a unor cantități mari de apă destinate preparării de cafea, ceai sau alte băuturi. 
Element de încălzire de 2000 W minim, amplasat sub partea inferioară a cazanului 
Protecție  aplicată împotriva supraîncălzirii și a funcționării uscate.
Fierbător cu o temperatură reglabilă de lucru în intervalul de 30 ~ 110 ° C, cu  lampa de control încorporată care să indice încălzirea apei. Pe partea exterioară recipient cu  indicator al nivelului apei.
 Mânere confortabile, neîncălzite de ambele părți.
Un robinet special utilizat pentru a preveni scurgerea.
Garantie minim 24 luni. 
	
	
	

	9.Fierbător electric de apă cu volum 1,7-2,5 litri
	
	
	
	Fierbător electric de apă 1,7-2,5 litri
Tip:  Fierbător
Capacitate: minim 1,7 l/ maxim 2,5 litri
Putere:    minim 1500 w
Carcasă: Indicator al nivelului de apă-exterior
Bază rotativă:  DA
Indicator funcționare:   DA
Protecție funcționare fără apă:   DA
Protecție supraîncălzire:   DA
Lungimea cablului de alimentare cu energie electrică minim 0,75 m.
Garantie minim 24 luni.
	
	
	

	10. Cântar tip platformă până la 100 kg
	
	
	
	Cântar tip platformă până la 100 kg dotat cu afișaj LCD cu iluminare, timpul de lucru a acumulatorului: min 70 ore (cu iluminare deconectată), timpul de încărcare completă a acumulatorului până la 12 ore. Certificat metrologic. Anul producerii minim 2024. Termen de garanție minim 24 luni
	
	
	

	11. Cântar electronic comercial 15 kg
	
	
	
	Cântar electronic comercial 15 kg  afisaj LCD, din otel inoxidabil, cu verificare metrologică. Anul producerii minim 2024. Termen de garanție 24 luni. 
	
	
	

	12.Plită electrică de masă cu 1 arzător
	
	
	
	Plită electrică de masă cu 1 arzător
Număr de arzătoare: 1; 
Element de încălzire: spirală electrică
Regulator de temperatură: da;
Tip control: mecanic;
Puterea termică: 1500W;
Indicator de fucţionare: da;
Picioruşe din cauciuc: da
Garanţie: 12 luni;
	
	
	

	13.Plită electrică de masă cu 2 arzătoare
	
	
	
	Plită electrică de masă cu 2 arzătoare
Număr de arzătoare: 2;
Element de încălzire: spirală electrică;
Regulator de temperatură: da;
Tip control: mecanic;
Puterea termică: 2500W;
Indicator de fucţionare: da;
Picioruşe din cauciuc: da;
Garanţie: 12 luni;
	
	
	

	14.Set Pistol de suflat aer + furtun spiralat cu cuplare rapidă
	
	
	
	Pistol de suflat aer + furtun spiralat cu cuplare rapidă 
Material pistol: corp din aluminiu sau material compozit, rezistent la coroziune. Presiune 6-8 bari, cu duze interschimbabile de diferite dimensiuni. Compatibil cu compresoare de aer uzuale. Greutatea 200-400 gr., ușor de curățat și dezinfectat.
Furtun pneumatic spiralat din poliuretan. Dimensiuni 5.5x8 mm +/- 1mm. Lungime furtun în stare extinsă minim 10 m. Cuple rapide incluse. 
Garanție minim 12 luni.
	
	
	

	15.Set Pistol de apă cu presiune + furtun spiralat cu cuplare rapidă
	
	
	
	Set Pistol de apă cu presiune + furtun spiralat cu cuplare rapidă
Pistol de stropit pentru furtun de grădină, cu cap de stropire metalic, două tipuri de jet (jet puternic și pulverizare fină), debit de apă reglabil continuu, declanșator cu funcție de blocare pentru utilizare continuă, mâner ergonomic cu elemente antiderapante. Racord compatibil cu sisteme standard de conectare pentru furtun de grădină. 
Furtun spiralat. Lungime furtun minim 10-15 m. Diametru interior 8 mm +/- 1mm. Racord compatibil cu sisteme standard de conectare pentru furtun de grădină.  Conectori incluși. 
Garanție minim 12 luni.
	
	
	

	16. Înălțător pentru vas WC
	
	
	
	Înălțător pentru vas WC, destinat persoanelor cu mobilitate redusă, realizat din material plastic rezistent, ușor de curățat și dezinfectat. Înălțare față de vasul WC de minimum 10-15 cm, capacitate portantă de minimum 100 kg. Prevăzut cu sistem de fixare sigur și stabil pe vasul WC, suprafață netedă și neporoasă, rezistentă la utilizare repetată și la substanțe de curățare/ dezinfectare uzuale. Culoare albă. Garanție minim 12 luni.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	TOTAL
	
	
	
	
	
	
	

	
	

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________





