1. **Consumabile pentru stații radio portabile** **Motorola**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Denumire piesă | Cod de referință | Cantitatea (buc.) |
| 1 | Carcasa fața cu geam | 0104023J22 | 230 |
| 2 | Carcasă spate | 0188809V42 | 230 |
| 3 | Antenă 380-430MHz & GPS 55mm | 8586381J10 | 320 |
| 4 | Tastatură cauciuc cu caractere latine | 0102709K86 | 110 |
| 5 | Conector de ansamblu | 0188809V36 | 245 |
| 6 | Baterii Liion min 1500 mAh | NNTN6923A | 450 |
| 7 | Baterii Liion min 1850 mAh | PMNN4351B | 30 |
| 8 | Clamă pentru fixare la centură | HLN9714A | 100 |

 **Valoarea aproximativă a lotului – 671 000 lei**

1. **Baterii pentru UPS**

**Baterii 12V/9 Ah sau 34W – 1630 bucăți, valoarea aproximativă – 696 000 lei**

|  |  |
| --- | --- |
| **Descrierea cerința:**  | **Parametrii minimi solicitați**  |
| Tensiunea nominala  | 12V  |
| Capacitatea nominala  | Min. 34W/ celula @ 15 min., descărcare pana la tensiunea de 1.65V pe celula/9,9 V baterie Min. 9,0Ah @10 Ore, descărcare pana la tensiunea de 1.8V pe celula /10,8 V baterie  |
| Greutatea  | Min. 2.65 Kg  |
| Curent de descărcare 5 sec.  | Max. 135A  |
| Curent de încărcare  | Max. 2,7A  |
| Tipul conectorului  | F2/T2 |
| Dimensiuni acumulator  | Lungimea 151 mm. Lățimea 65 mm. Înălțimea 100 mm.  |
| Durata de exploatare  | Min. 12 ani.  |
| Tehnologie  | AGM, fără întreținere pe întreaga perioada de exploatare.  |
| Condiții de livrare | **Anul fabricației – 2022****Termen de garantie – minim 24 luni****Termen de livrare – maxim 60 zile** |

 **Baterii 12V/5,6 Ah sau 27 W – 920 bucăți, valoarea aproximativă – 393 000 lei**

|  |  |
| --- | --- |
| **Descrierea cerința:**  | **Parametrii minimi solicitați**  |
| Tensiunea nominala  | 12V  |
| Capacitatea nominala  | Min. 27W/ celula @ 15 min., descărcare pana la tensiunea de 1.67V pe celula/10,0 V baterie Min. 5,6Ah @10 Ore, descărcare pana la tensiunea de 1.8V pe celula /10,8 V baterie  |
| Greutatea  | Min. 1.95 Kg  |
| Curent de descărcare 5 sec.  | Max. 100 A  |
| Curent de încărcare  | Max. 2,7A  |
| Tipul conectorului  | F2/T2 |
| Dimensiuni acumulator  | Lungimea 90 mm. Lățimea 70 mm. Înălțimea 101 mm.  |
| Durata de exploatare  | Min. 3-5 ani.  |
| Tehnologie  | AGM, fără întreținere pe întreaga perioada de exploatare.  |
| Condiții de livrare | **Anul fabricației – 2022****Termen de garantie – minim 24 luni****Termen de livrare – maxim 60 zile** |