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ANEXA 22
SPECIFICAŢII TEHNICE


	[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

	Procedura de achiziție Licitație deschisă nr. 

	Denumirea procedurii de achiziție: Reparația cabinelor ascensoarelor din blocurile de locuit

	
	
	
	

	Cod CPV
	Denumirea 
	Modelul articolului
	Ţara de origine
	Produ-cătorul
	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă
	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
	Standarde de referinţă

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	

	Lotul 1.  Reparația cabinelor ascensoarelor din blocurile de locuit

	50750000-7
	Reparația cabinelor ascensoarelor de tip AP 320/9 din blocurile de locuit 
	
	
	
	Ascensor de tip AP 320/9. 
Dimensiuni =1,1 m x 1,0 m x 2,0 m.
Înlocuirea:
· cupeului cabinei ascensorului – 1 unit;
· aparatului de comandă – 1 unit;
· aparatului de apel – 1 unit;
· canaturilor la ușa puțului de ascensor – 2 unit.
Verificarea tehnică parțială la 2 stații după înlocuirea cabinei – 1 unit. 
Pentru fiecare stație suplimentară mai mult de 2 se adaugă la P. E03J – 7 unit.

Materiale per unitate:
podul cabinei (panel aluminiu)AP 320- 1 buc.
usa putului- 2 buc.
usa cabinei -2 buc.
grila p/u ventilare- 4 buc.
buton vp 710- 9 buc.
cornier aluminiu- 4,2 m.
Bulon- 10 buc.
covor din lenoleum- 1 buc.
Surub 4,2*32- 30 buc.
inramare din zinc UC-  3 buc.
buton Stop- 1 buc.
coltarul cabinei- 4 buc 
buton sonerie- 1 buc
Panel  Led 6w – 2 buc.
panoul cabinei- 1 buc
reguli de folosire- 1 buc.
peretii cabinei AP 320- 1 compl.
panoul buton de apel- 1 buc.


	
	

	50750000-7
	Reparația cabinelor ascensoarelor de tip APM 500/16 din blocurile de locuit
	
	
	
	Reparație ascensor de tip AP 500/16. 
Dimensiuni = 2,2 m x 1,2 m x 2,0 m.
Înlocuirea:
· cupeului cabinei ascensorului – 1 unit;
· aparatului de comandă – 1 unit;
· aparatului de apel – 1 unit. 
· canaturilor la ușa puțului de ascensor – 2 unit. 
Verificarea tehnică parțială la 2 stații după înlocuirea cabinei. Pentru fiecare stație suplimentară mai mult de 2 se adaugă la P.E03J – 14 unit.

Materiale per unitate:
inramarea din zinc UC-3 buc.
coltarul cabinei- 5 buc.
grila p/u ventilare- 5 buc.
usa  putului mare-1 buc.
usa   putului mica- 1 buc.
usa cabinei,  mare- 1 buc.
usa cabinei,   mica- 1 buc
buton Stop-   1 buc
buton comanda negru- 16 buc.
panoul buton de apel- 1 buc.
buton sonerie – 1 buc
surub 4,2-25  - 40 buc.
Bulon – 10 buc.
Panel LED 12w-  2 buc. 
covor lenoleum- 1 buc.
cornier aluminiu-  6,5 m.
podul cabinei APM-500 alum.- 1 buc.
panou de comanda   - 1buc.
peretii cabinei  APM 500- 1 compl.
reguli de folosire- 1 buc.
	
	



Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: _________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________




















ANEXA 23


SPECIFICAȚII DE PREȚ

 [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]
	Procedura de achiziție Licitație deschisă nr. 

	Denumirea procedurii de achiziție:  Reparația cabinelor ascensoarelor din blocurile de locuit

	

	Cod CPV
	Denumirea 
	Unitatea de măsură
	Canti-tatea
	Preţ unitar (fără TVA)
	Preţ unitar (cu TVA)
	Suma
fără
TVA
	Suma
cu TVA
	Termenul de 
executare
	Clasificație bugetară (IBAN)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lotul 1.   Reparația cabinelor ascensoarelor din blocurile de locuit

	50750000-7
	Reparația cabinelor ascensoarelor de tip AP 320/9 din blocurile de locuit 
	ascensoare
	133
	
	
	
	
	
100 zile

	

	50750000-7
	Reparația cabinelor ascensoarelor de tip APM 500/16 din blocurile de locuit
	ascensoare
	7
	
	
	
	
	
	

	
	TOTAL Lot 1
	
	
	
	
	
	
	
	

	



Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: _________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________



