Intstitutia de educatie timpurie nr.59	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de reparatie a sistemei de canalizare
			
1	RpIE06A
	Spalarea conductelor si instalatiilor interioare de incalzire centrala, cu apa potabila
	m2	150,00	
 2	RpSA01A
	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata,  existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1"
	m	250,00	
 3	RpSA03A
	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"
	m	250,00	
 4	RpSB01A
	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm
	m	300,00	
 5	RpSB01C
	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm
	m	380,00	
 6	RpSB10C
	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm
	m	300,00	
 7	RpSB11B
	Montarea piesei de legatura (COT) din teava  PVC tip usor (U), montata prin lipire,  avind diametrul de 50 mm
Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,04
	buc	75,00	
 8	RpSB11B
	Montarea piesei de legatura (MUFA) din teava  PVC tip usor (U), montata prin lipire,  avind diametrul de 50 mm
Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,04
	buc	65,00	
 9	RpSB11B
	Montarea piesei de legatura (TEU) din teava  PVC tip usor (U), montata prin lipire,  avind diametrul de 50 mm
Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,04
	buc	65,00	
 10	RpSA44F
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2"
	buc	60,00	
 11	RCsB21C
	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm
Materiale marunte=1,05
	buc	55,00	
 12	RpSB11D
	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava  PVC tip usor (U), montata prin lipire,  avind diametrul de 100 mm - Trecere d=100/50 mm
	buc	25,00	
 13	SB08E
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm
	m	410,00	
 14	RpSB11D
	Montarea piesei de legatura (cot) din teava  PVC tip usor (U), montata prin lipire,  avind diametrul de 110 mm
Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,025
	buc	95,00	
 15	RpSB11D
	Montarea piesei de legatura (piesa de curatire) din teava  PVC tip usor (U), montata prin lipire,  avind diametrul de 110 mm
Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,025
	buc	20,00	
 16	RpSB11D
	Montarea piesei de legatura (mufa dubla) din teava  PVC tip usor (U), montata prin lipire,  avind diametrul de 110 mm
Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,025
	buc	75,00	
 17	RpSB11D1
	Montarea ramificatiei simple din teava  PVC tip usor (U), montata prin lipire,  avind diametrul de 110 mm
Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,025
	buc	45,00	
 18	RpSB11D
	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava  PVC tip usor (U), montata prin lipire,  avind diametrul de 110 mm - Revizia
	buc	18,00	
 19	RpSB11D
	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava  PVC tip usor (U), montata prin lipire,  avind diametrul de 100 mm - Trecere fonta / PVC d=100 mm
	buc	15,00	
 20	RpID19A
	Demontarea robinetilor sau fitingurilor din fonta sau otel  cu diametrul pina la 2"
	buc	45,00	
 21	CK35B
	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat
	buc	155,00	
 22	RpSA43I
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 76mm
	buc	30,00	
 23	RpSA21D
	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 76mm
	m	95,00	
 24	SA07H
	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de legatura la aparate, avind diametrul de 3"
Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,01
	m	65,00	
 25	RpSA40C
	Montarea (intercalarea) unui fiting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 1"(racord olandez)
	buc	12,00	
 26	RCsB10B
	Astuparea cu beton clasa  B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,2 mp in plansee peste 10 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou
Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,03
	buc	20,00	
 27	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2	8,00	
 28	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  (cu nu mai putin de 4 camere) avind profilul cercevelei pentru usa,  inclusive armaturile avind grosimea de cel putin 1,5 mm si  accesoriile necesare usilor de intrare,  montate in zidarie  la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv
	m2	8,00	

	                                                                                                         

Proiectant    	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S.