Renovarea acoperisului gimnaziului din s.Isaicani r-n Nisporeni	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări  

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
1	RpCI42B
	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din foi asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile
	m2	637,700	
 2	RpCH32C
	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor
	m2	637,700	
 3	RpCH06C
	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin dublarea capriorilor intre 2 reazeme
	buc	25,000	
 4	RpCH06D
	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu scoabe
	kg	45,000	
 5	CE30A
	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. 
	m2	637,700	
 6	CE40A
	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic /capriori prelunjitori 0.12x0.06x1,5 m /
	m3	1,550	
 7	CN50A
	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.
	m3	1,550	
 8	CE17A
	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate
	m2	637,700	
 9	CE06A
	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./profnastil /
	m2	637,700	
 10	CR03A
	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru  stresina si antisipci
	m3	1,330	
 11	CE31C
	Streasina infundata, fara console aparente, din lambriuri  de rasinoase  faltuite si geluite  cu latimea medie de 0,4 m
	m2	117,800	
 12	CN16D
	Vopsitorii cu l  vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la stresina
	m2	117,800	
 13	CE22A
	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv
	m	33,000	
 14	CE20A
	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv
	m	124,000	
 15	CE23C adaptat
	Opritori de zapada
	m	131,000	

	                                                                                                         

Proiectant     	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S.