Reconstructia sistemului de incalzire  si apa calda menagera cu trecerea la distrubitie orizontala a blocului locativ din str. Calea Iesilor, 59/1.	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 133/21-RAC

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Sisteme interior de apa calda. Tip et.2-8 Scara 4 Apartament tip 1.
			
1	SA15B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm
	m	7,000	
 2	SA15B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 25 mm
	m	18,000	
 3	SF01C
	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm
	m	25,000	
 4	RpIF09B
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm. Tub izolatie Armacell 28x9
	m	4,000	

	                                                                                                         

Proiectant    Ing. devizier SPOM               Tubolet S., Frunze L.	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S.