____CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   DETS sec. Botaniaca
2. Organizatorul procedurii de achiziţie DETS sec. Botaniaca
3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de reparatie capitala IET nr. 17
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Copertina
	
1	RpCI42B
	Demontarea elementelor de acoperis - asbociment, inclusiv tunsul tablei recuperabile
	m2	34,20
	
2	RpCH32C
	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor- Демонтаж обрешетки
	m2	34,20
	
3	RpCH32B
	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate
	m2	34,20
	
4	RpCP44B
	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor
	kg	186,60
	
5	RpCA01A
	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite
	m3	0,20
	
6	CA02A2
	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)
	m3	0,20
	
7	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton
	kg	57,00
	
8	CL17B
	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare
	kg	1 321,00
	
9	CN20B
	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in  2 straturi inclusiv grundul
	m2	28,43
	
10	CK28C
	Tavane suspendate executate pe santier din placi OSB cu rosturi acoperite cu profiluri din lemn
	m2	40,00
	
11	CE06A1
	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.
	m2	40,20
	
12	CE20A
	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv
	m	13,40
	
13	CE22A
	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv
	m	12,00
	
14	TsH92B
	Incarcarea in auto material demontat
	t	3,00
	
15	TsI51B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km
	t	3,00
	
		2. Timplariei
	
16	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2	28,50
	
17	CK57D
	Montarea ferestrelor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out)  cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat (class A, cu doua deschideri si plasa moschit)
	m2	28,50
	
18	CK26A
	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi 200mm
	m	8,00
	
19	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice
	m	8,00
	
20	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2	6,00
	
21	RpCJ06B
	Reparatii de tencuieli exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime
	m	26,55
	
22	RpCJ06C
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime
	m	34,52
	
23	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi
	m2	12,08
	
24	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	12,08
	
25	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	12,08
	
26	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor
	m2	12,08
	
27	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	12,08
	
28	RpCR07A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	12,08