Amenajarea teritoriului Centrului de Medicina Legala din str. Vl. Korolenko 8, or. Chisinau	Formular Nr.1
	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantităţile de lucrări № 1
Amenajarea locului de depozitare a deseurilor
(denumirea lucrării)

№
 crt.	Simbol norme și cod  resurse  	Denumirea lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Pavaje
			
1	DG04B
	Desfacerea de borduri de piatra sau de  beton  de orice dimensiune, asezate pe beton
	m	11,00	
 2	TsA01C1
	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m  teren tare
	m3	11,00	
 3	TrB01E1-4
	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, isilozare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m
	t	18,15	
 4	TsG07H
	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tari si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin tractоare, diametrul cioatelor sau radacinilor peste 70 cm
	buc	2,00	
 5	TsC53A
	Compactarea pamintului
	100m2	0,23	
 6	DA12B
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (35 cm grosime)
	m3	8,05	
 7	DE10A
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (din bordurile demontate)
	m	11,00	
 8	DE17B
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton vibropresate gr=6 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm
	m2	23,00	
 		Capitolul 2. Constructia din metal 
			
9	TsA01C1
	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m  teren tare
	m3	0,80	
 10	TrB01E1-4
	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, isilozare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m
	t	1,32	
 11	CA03D2
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)
	m3	0,80	
 12	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Stilpi pentru gard 60x60x4.0 L=3,0 m - 4 buc, cu ancore sudate de stilp din d14AIII L=250 mm (2 buc/stilp)
	kg	110,25	
 13	CL26A
	Rame metalice gata confectionate (teava 60x60x4.0 - 32 m, 40x40x3,0 - 54 m )
	kg	416,20	
 14	CL26A
	Rame metalice gata confectionate (teava 40x20x2.0 - 19 m)
	kg	21,49	
 15	CN20B
	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in  2 straturi inclusiv grundul
	m2	22,20	
 16	CD07B
	Pereti si acoperis din panouri din tabla protejata anticoroziv C8, gr. 0.45mm, cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv
	m2	29,25	
 17	CK14A
	Porti metalice cu rame din profiluri din teava metalica 40x20x2,0 gata confectionate, si placate cu tabla protejata anticoroziv C8 gr. 0,45 mm, inclusiv accesoriile necesare (minere, balamali, zavor), montate pe stilpi din otel
	m2	17,10	

	                                                                                                         
Lista cu cantităţile de lucrări № 2
Amenajarea uscatoriei
(denumirea lucrării)

№
 crt.	Simbol norme și cod  resurse  	Denumirea lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Constructia metalica 
			
1	TsA02B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu
	m3	1,50	
 2	CA03D2
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)
	m3	1,50	
 3	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Stilpi pentru gard 100x100x4.0 L=2.8 m - 5 buc, cu ancore sudate de stilp din d14AIII L=250 mm (2 buc/stilp)
	kg	172,40	
 4	CL26A
	Rame metalice gata confectionate (teava 60x60x4.0 - 45,4 m, 80x60x4,0 - 10,6m , 100x100x4,0 - 10,6m, 40x40x3,0 - 74,2 m 40x20x2,0 - 7,0 m )
	kg	787,21	
 5	CK35A
	Dibluri din metal d14x200 mm, fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat
	buc	20,00	
 6	CN20B
	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in  2 straturi inclusiv grundul
	m2	36,42	
 7	CK14A
	Porti metalice cu rame din profiluri din teava metalica 40x20x2,0 gata confectionate, si placate cu tabla protejata anticoroziv C8 gr. 0,45 mm, inclusiv accesoriile necesare (minere, balamali, zavor), montate pe stilpi din otel
	m2	1,80	
 8	CD07B
	Pereti din panouri din tabla protejata anticoroziv C8, gr. 0.45mm, cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv
	m2	4,66	
 9	CE06A1
	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,cutata H=20 mm, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.
	m2	39,22	
 10	CK14A
	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat
	m2	1,68	
 11	CL19A
	Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din sirma de otel zincata D=3,3 mm, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) pentru ingradire
	m2	4,78	
 		Capitolul 2. Pavaj 
			
12	TsA02B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (pentru bordure)
	m3	1,22	
 13	DE10A
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 30x15 cm, pe fundatie de beton 30x20 cm
	m	27,00	
 14	TsC53A
	Compactarea pamintului
	100m2	0,45	
 15	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris fractiunea 5-20 mm (20 cm grosime medie )
	m3	9,00	
 16	DE18A
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton vibro-presata prefabricat 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm
	m2	45,00	

Lista cu cantităţile de lucrări № 3
Amenajarea locurilor pentru fumat
(denumirea lucrării)

№
 crt.	Simbol norme și cod  resurse  	Denumirea lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
1	CK35A
	Dibluri din metal d14x200 mm, fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat
	buc	20,00	
 2	CL26A
	Rame metalice gata confectionate, uzinate, inclusiv protectia anticoroziva cu 1 strat de grund GF-021 si 2 straturi de vopsea PF-115
	kg	116,75	
 3	CE06C1
	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, HC-35-845-0.55, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu  suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor
	m2	7,60