ANUNȚ DE PARTICIPARE 
		privind achiziționarea serviciilor de proiectare a sistemului de ventilare și condiționare 
a aerului din incinta clădirii administrative a Serviciului Vamal, 
prin procedura de achiziție Licitație deschisă

1.	Denumirea autorității contractante: Serviciul Vamal al Republicii Moldova
2.	IDNO: 1006601000185
3.	Adresa: mun. Chișinău, str. Nicolae Starostenco, 30
4.	Numărul de telefon/fax: 022 574-201
5.	Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: vama@customs.gov.md, www.customs.gov.md.
6.	Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP. 
7.	Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Instituție publică.
8.	Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

Nr. Lot	Cod CPV	Denumirea lucrărilor solicitate	U/m	Cant.	Specificarea tehnică deplină solicitată	Valoarea estimată, fără TVA	
Lot 1	71220000-6	Servicii de proiectare a sistemului de ventilare și condiționare a aerului din incinta clădirii administrative a Serviciului Vamal	lot	1	Conform informației expuse în Anexă	416.666,0 MDL	
9.	În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. Nu se aplică.
10.	În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): pentru unul sau mai multe loturi.
11.	Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite.
12.	Termenii și condițiile de executare solicitați: 120 zile calendaristice din data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat.
13.	Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2026
14.	Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu
15.	Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu
16.	Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/
Obligativitatea	
1	DUAE	Conform modelului aprobat prin Ordinul MF 72/2020 – semnat electronic	Obligatoriu	
2	Propunerea tehnică	Documentația de deviz (formularele 3,5 și 7) – semnat electronic	Obligatoriu	
3	Propunerea financiară	Informaţie cu privire la preţuri, tarife, precum şi la alte condiţii financiare şi comerciale legate de obiectul contractului – semnat electronic	Obligatoriu	
4	Garanție pentru ofertă	Conform Anexei nr.9 din Documentația standard sau transfer bancar la contul:
Serviciul Vamal al Republicii Moldova
Ministerul Finanţelor – Trezoreria de Stat    
IBAN MD45TRPCAA518410A00441AA 
Cod fiscal: 1006601000185 – semnat electronic	Obligatoriu	
5	Cerere de participare	Conform Anexei nr.7 din Documentația standard – semnat electronic	Obligatoriu	
6	Declarație privind valabilitatea ofertei	Conform Anexei nr.8 din Documentația standard – semnat electronic	Obligatoriu	
7	Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi	Conform modelului aprobat prin Ordinul MF 145/2020 – semnat electronic	Obligatoriu	
8	Dovada înregistrării persoanei juridice	Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice – semnat electronic	Obligatoriu	
9	Declaraţie privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului	Conform Anexei nr.15 din Documentația standard – semnat electronic	Obligatoriu	
10	Criterii obligatorii de calificare	-	Minim 3 ani de experiență în domeniu;
-	Execuția unui obiect de complexitate similară, care să conțină aceleași domenii de lucrări specializate;	Obligatoriu	
17.	Garanția pentru ofertă: 2% din suma ofertei fără TVA.
18.	Termenul de garanţie a lucrărilor: nu se aplică. 
19.	Garanția de bună execuție a contractului: 5% din suma contractului fără TVA, transfer pe cont.
20.	Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: nu se aplică.
21.	Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică.
22.	Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):
23.	Ofertele se prezintă în valută: Lei MD.
24.	Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: prețul cel mai scăzut pe fiecare lot în parte.
25.	Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:
Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%	
	nu se aplică		
26.	Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
-	până la: [ora exactă] Informația o găsiți în SIA ”RSAP”
-	pe: [data] Informația o găsiți în SIA ”RSAP”
27.	Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:  Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA ”RSAP”
28.	Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile.
29.	Locul deschiderii ofertelor: SIA ”RSAP”, ofertele întârziate vor fi respinse.
30.	Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.
31.	Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română.
32.	Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică
33.	Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: 
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
34.	Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): nu se aplică
35.	În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică
36.	Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: conform www.tender.gov.md
37.	Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA ”RSAP”
38.	În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:
Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu	
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se acceptă	
sistemul de comenzi electronice	Nu se acceptă	
facturarea electronică	Se acceptă	
plățile electronice	Se acceptă	
39.	Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu se aplică
40.	Alte informații relevante: nu sunt

Conducătorul grupului de lucru:                      

Viorel DOAGĂ_____________________

Anexa nr. 1 
la Anunțul de participare

CAIET DE SARCINI
Servicii de proiectare a sistemului de ventilare și condiționare din incinta Aparatului Central (subsol, et.1, et.2 și et.3)
1.	DATE GENERALE
Obiectiv: Proiectare a sistemului de ventilare și condiționare din incinta Aparatului Central (subsol, et.1, et.2 și et.3).
Locație: mun.Chișinău, str.N. Starostenco,30.
Beneficiar: Serviciul Vamal.
Tip încăperi: Birouri, săli de ședință, spații administrative etc.
Regim de înălțime:	3 etaje + subsol.
Suprafață totală:	1689,4 m².
Volum clădire:	15.155 m³.
Distribuție:
Subsol	- 234,9 m² - 38 birouri;
Etaj I	- 650,0 m² - 46 birouri;
Etaj II	- 643,8 m² - 41 birouri;
Etaj III	- 160,7 m² - 11 birouri.

2.	OBIECTUL CONTRACTULUI DE PROIECTARE 
Proiectantul va elabora documentația completă (Concept + Proiect Tehnic + Detalii de Execuție) pentru:
1.	Demontarea completă a tavanului suspendat tip Armstrong existent și proiectarea unei soluții noi: 
•	Birouri - tavan suspendat tip Armstrong sau echivalent;
•	Săli de ședință și spații administrative – tavane suspendate lamelare. 
2.	Demontarea completă a sistemului de climatizare existent și proiectarea unui sistem de climatizare eficient, conform normelor sanitare și de microclimat interior;
3.	Demontarea și montarea sistemului de alarmă antiincendiu, realizarea intervențiilor de remediere necesare, precum și, după caz, înlocuirea sistemului existent cu unul nou, actualizat la cerințele în vigoare;
4.	Înlocuirea corpurilor de iluminat LB cu corpuri LED eficiente energetic;
5.	Proiectarea sistemelor de cabluri (forță, iluminat, video, antiincendiu, date) trasate în spațiul tehnic între tavanul Armstrong și placa de beton, inclusiv în podul tehnic folosit doar pentru instalații/ventilație.

Imobil cu număr de etaje: 3+ subsol;
Suprafața administrativă: 1689,4 m2; 
(Subsol – 234,9,0 m2 – 38 birouri;  Et. I – 650,0 m2 – 46 birouri; Et. II – 643,8 m2 – 41 birouri; Et. III – 160,7 m2 – 11 birouri);
Volum imobil: 15155 m3.

3.	CERINȚE SPECIFICE PENTRU SISTEMUL DE CLIMATIZARE
Sistemul trebuie să asigure:
•	Debit aer proaspăt conform normelor în vigoare (cf. SM EN 16798-1).
•	Conducte/tubulatură de distribuție cu izolație fonică și termică.
•	Zonare pe fiecare încăpere/birou cu control individual automatizat de la distanță, prin instalarea în tubulatura de alimentare în fiecare birou clapete de reglaj a debitului, pentru a regla cantitatea de aer care ajunge în fiecare birou, sau alte soluții. 
•	Nivel de zgomot sub 35 dB(A).
•	Integrare în spațiul tehnic fără afectarea înălțimii minime utile.
Proiectantul va prezenta:
•	Calcul sarcină termică;
•	Calcul debite aer;
•	Dimensionare echipamente;
•	Schema automatizare;
•	Plan mentenanță;
•	Posibilitatea de întreținere și mentenanță cu acces facil.

4.	CERINȚE PENTRU TAVANUL SUSPENDAT
Demontarea completă a tavanului actual.
Proiectarea unui nou sistem de tavan suspendat:
Tavan birouri:
•	Tip ”Amstrong”(sau echivalent) cu clasă de reacție la foc minim A2-s1, d0. 
•	Rezistență la umiditate minim 95%.
•	Integrare facilă a corpurilor LED și a grilelor de ventilare.
•	Accesibilitate la spațiul tehnic de deasupra (prin panouri demontabile).
Tavan săli ședință, spații administrative:
•	Sistem lamelar;
•	Integrare corpuri iluminat și grile ventilație.
Se vor elabora:
•	Secțiuni prin tavan;
•	Detalii de prindere;
•	Detalii integrare instalații;
•	Detalii trape acces.

5.	CERINȚE PENTRU ILUMINAT LED
Înlocuirea corpurilor de iluminat tip LB cu corpuri LED încastrate/plafonare cu următoarele caracteristici:
•	Putere: 36W – 64W (cantitate/putere în funcție de suprafață).
•	Flux luminos: minimum 120 lm/W. Culoare (alb neutru): 4000K – 5000K. UGR < 19 (pentru confort vizual în birouri).
•	Durată de viață: min. 50.000 ore, garanție min. 5 ani.
•	Pe unele spatii administrative, sistemul de iluminat dotat cu senzori la miscare cu posibilitatea reglării timpului de functionare, si conectare/deconectare manual.

6.	CERINȚE PENTRU PROIECTAREA SISTEMELOR DE CABLURI
•	Asigurarea unei organizări clare, ordonate și sigure a tuturor cablurilor trasate între tavanul Armstrong și plita de beton, pentru sistemul antiincendiu; rețeaua electrică; internet și alte comunicații.
•	Toate cablurile să fie organizate și grupate pe categorii funcționale (cabluri electrice, cabluri date/internet, cabluri televiziune, cabluri sistem antiincendiu).
•	Se vor evita suprapunerile necontrolate și amestecurile de cabluri ce pot genera interferențe sau riscuri de siguranță.
•	Se va asigura separarea fizică între cablurile de putere și cele de date/comunicații, conform normelor în vigoare.
•	Cablurile vor fi fixate corespunzător pe trasee dedicate, utilizând elemente de prindere autorizate (cleme, canale, tray-uri, etc.).
•	Toate traseele de cabluri vor fi prevăzute cu acces facil pentru eventuale intervenții și mentenanță.
•	Utilizarea de materiale ignifuge și certificate pentru toate elementele de susținere și protecție a cablurilor.
•	Respectarea normativelor naționale și europene privind instalarea cablurilor electrice și de comunicații.

7.	NORME ȘI REGLEMENTĂRI 
•	Normele naționale în vigoare pentru ventilare.
•	Norme de eficiență energetică.
•	Norme privind iluminatul interior.
•	Norme de protecție împotriva incendiilor.

8.	STRUCTURA DOCUMENTAȚIEI – LIVRABILE OBLIGATORII
Documentația va conține:
A. Parte scrisă
•	Memoriu tehnic general;
•	Memorii pe specialități;
•	Breviare de calcul;
•	Specificații tehnice;
•	Caiete de sarcini pe specialități;
•	Liste de cantități detaliate (Formular F1, F1B, F3, F5, F7);
•	Deviz General însoțit de Raport de verificare;
•	Grafic etapizare lucrări.
B. Parte desenată
•	Pentru fiecare nivel:
•	Plan HVAC;
•	Plan iluminat;
•	Plan forță;
•	Plan incendiu;
•	Plan cablare date;
•	Plan coordonare instalații;
•	Secțiuni prin tavan;
•	Detalii noduri execuție;
•	Scheme electrice monofilare;
•	Tablouri electrice detaliate.
Proiectantul răspunde pentru:
•	Corectitudinea calculelor;
•	Corelarea între specialități;
•	Lipsa conflictelor de instalații;
•	Funcționalitatea sistemelor proiectate.
Orice neconcordanță apărută în execuție din cauza documentației incomplete va fi remediată de proiectant fără costuri suplimentare.
Proiectantul va asigura:
•	Asistență tehnică pe toată durata execuției;
•	Răspuns la solicitări în max. 3 zile lucrătoare;
•	Participare la ședințe de șantier la solicitarea beneficiarului.
9.	CONDIȚII DE PREDARE
Documentația se va livra în 5 exemplare fizice:
•	1 exemplar original, semnat și ștampilat de proiectant cu toate avizarile;
•	4 copii conforme.
Documentația se va sistematiză pe compartimente tematice, fiecare într-un container/cutie de arhivare, A3/A4, în funcție de dimensiunea planșelor cu inscripționare /etichete clare (denumirea compartimentului, număr exemplare, data livrării, denumirea proiectului, denumirea beneficiarului;
Planșele mari (A0/A1) vor fi rulate și depozitate în tuburi etichetate conform compartimentelor (după caz); Fiecare compartiment vor fi aranjate tematic și cronologic, respectând structura de proiectare: proiect preliminar, proiect detaliat, documentație de execuție.
Format electronic:
•	PDF semnat;
•	DWG editabil;
•	Fișiere calcul;

10.	TERMEN DE ELABORARE
Durata maximă pentru livrarea proiectului: 120 zile lucrătoare de la înregistrarea  contractului la Trezorerie.

11.	ALTE PREVEDERI
•	Proiectantul va colabora cu autoritatea contractantă la identificarea soluțiilor tehnice optime;
•	Proiectul tehnic va sta la baza inițierii ulterioare a achiziției lucrărilor de execuție;
•	În perioada de clarificări, până la ofertare, participanții au acces să efectueze vizite la fața locului pentru a se documenta cu privire la starea actuală a echipamentului, volumele reale de lucrări și particularitățile obiectivului. 
•	Persoana de contact: Leonid Cernev. Tel. +373 69129482 ;  +373 (022)574 272
leonid.cernev@customs.gov.md