WinСмета2000     
Alimentarea cu apa a or.Falesti din riul Prut (lucrari de reabilitare II)	Formular Nr.7	
(denumirea obiectivului)		

DEVIZ  LOCAL № 2-4-1
 Lucrari de constructii Statia de tratare

Valoarea de deviz  440 922,77 lei	
Intocmit in preţuri  curente 

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Lucrări şi cheltuieli      	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură
	Total

1	2	3	4	5	6	7	
		1. Rezistenta					
		1.1. Lucrari de demolare					
1	RpCP45B
	Demontarea scarii existente
	kg	465,000	3,855
	1 792,343
	
2	RpCB18G
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice .beton armat
	m3	0,110	383,973
	42,237

					
 			Total Lucrari de demolare
	            			1 834,580	
			Incluziv salariu				1 643,598	
 		1.2. Lucrari de terasament					
3	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II
	100 m3	0,240	656,000
	157,440
	
4	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu
	m3	0,420	118,752
	49,876
	
5	TsC14B2
	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 60 - 80 CP, cu echipament greifer de 0,5 - 0,6 mc, in teren necoeziv, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, dislocare in spatii   8 - 12  m-подсыпка под полы
	100 m3	0,110	1 314,909
	144,640
	
6	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm
	100 m3	0,070	314,857
	22,040
	
7	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv
	100 m3	0,180	1 755,356
	315,964
	
8	TsC03F1
	Incarcarea pamintului in autovehicule teren catg. II
	100 m3	0,060	720,000
	43,200
	
9	TsI50A2
	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta de 2 km 
	t	10,500	11,520
	120,960
	
10	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II
	100 m3	0,060	137,150
	8,229

					
 			Total Lucrari de terasament
	            			862,349	
			Incluziv salariu				142,709	
 		1.3. Fundatii					
11	CA02C
	Beton simplu M50 turnat  in egalizari, turnare cu mijloace clasice
	m3	0,140	1 317,850
	184,499
	
12	CA03G
	Beton armat M200 turnat cu mijloace clasice,  in fundatii izolate, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa (Фм-1)
	m3	0,440	1 394,880
	613,747
	
13	CC01C
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate
	kg	3,240	18,242
	59,104
	
14	CC01D
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii izolate
	kg	20,160	17,091
	344,560
	
15	CL57A
	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (А-1)
	kg	6,400	31,328
	200,499
	
16	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile
	m2	3,680	90,010
	331,238
	
17	CA02C
	Beton simplu M50 turnat  in egalizari, turnare cu mijloace clasice
	m3	0,700	1 317,876
	922,513
	
18	CA03G
	Beton armat M200 turnat cu mijloace clasice,  in fundatii сontinue. beton marfa 
	m3	4,500	1 394,364
	6 274,640
	
19	CC01E
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue 
	kg	11,880	17,551
	208,508
	
20	CC01F
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere
	kg	59,000	16,743
	987,866
	
21	CL57A
	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (А-1)
	kg	32,000	31,325
	1 002,408
	
22	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile
	m2	31,500	89,839
	2 829,944

					
 			Total Fundatii
	            			13 959,526	
			Incluziv salariu				4 679,974	
 		1.4. Сonstructii metalice					
23	CL08A
	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (Колонны К-1,,,К-4,Б1...Б5,Бр-1,Бр-2, Тр-1,Пр-1)
	t	2,866	17 240,572
	49 411,480
	
24	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton
	kg	150,020	25,357
	3 804,051
	
25	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv  ГФ-021pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv
	t	3,020	725,740
	2 191,735
	
26	CL10D
	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea intre  0,151-1.500 t, asamblate prin sudura (Лм-1,Лм-2,Лп-1,Лп-2)
	t	1,100	18 771,875
	20 649,063
	
27	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv  ГФ-021pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv
	t	1,100	725,737
	798,311

					
 			Total Сonstructii metalice
	            			76 854,640	
			Incluziv salariu				12 724,236	

					
 			Total Rezistenta
	            			93 511,095	
			Incluziv salariu				19 190,517	
 		2. Arhitectura					
		2.1. Peretii					
28	CD73A
	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich"60mm montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor.   
	m2	48,030	621,129
	29 832,828

					
 			Total Peretii
	            			29 832,828	
			Incluziv salariu				3 794,143	
 		2.2. Acoperisul					
29	CE44A
	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich"-120mm  montate pe rigle metalice.
	m2	23,950	691,189
	16 553,965
	
30	CE19A
	Jgheaburi semirotund, cu D=12,5 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m
	m	9,200	85,912
	790,390
	
31	CE21B
	 Burlane rotunde, cu D=12,3 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat,  inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m
	m	10,600	140,444
	1 488,707

					
 			Total Acoperisul
	            			18 833,062	
			Incluziv salariu				3 164,092	
 		2.3. Ferestre					
32	CK11C
	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Ok-1.O.Ok-2)
	m2	16,320	1 324,432
	21 614,736

					
 			Total Ferestre
	            			21 614,736	
			Incluziv salariu				658,708	
 		2.4. Usi					
33	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv
	m2	2,100	1 365,686
	2 867,940

					
 			Total Usi
	            			2 867,940	
			Incluziv salariu				98,080	
 		2.5. Pardoseala					
34	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta
	m3	1,520	382,188
	580,926
	
35	CG22A
	Pardoseli din beton simplu clasa M100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (80mm)
	m2	15,200	153,491
	2 333,064
	
36	CG22A5 k=2
	Pardoseli din beton simplu clasa M100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat. se scade
	m2	-15,200	20,653
	-313,929
	
37	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200- de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 20mm
	m2	15,200	66,870
	1 016,422
	
38	CG01A1 k=2
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200,  se scade
	m2	-15,200	21,595
	-328,238
	
39	IzF01B к=2
	Amorsarea pardoselilor cu праймер битумно-эмульсионный "Технониколь"
	m2	15,200	16,662
	253,262
	
40	IzF04A к=2
	Strat hidroizolant executat la cald la pardoseli cu mastica bituminoasa "Технониколь" aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)
	m2	15,200	119,518
	1 816,674
	
41	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200- de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 20mm
	m2	15,200	66,870
	1 016,422
	
42	CG01A1 k=2
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200,  se scade
	m2	-15,200	21,595
	-328,238
	
43	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie portelonata inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2
	m2	15,200	301,699
	4 585,830
	
44	CI14A
	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv
	m	13,700	91,610
	1 255,061

					
 			Total Pardoseala
	            			11 887,256	
			Incluziv salariu				4 390,637	
 		2.6. Lucrari de finisare interioare					
		2.6.1. Peretii					
45	CF02B
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton
	m2	32,100	83,035
	2 665,428
	
46	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti
	m2	32,100	42,592
	1 367,199

					
 			Total Peretii
	            			4 032,627	
			Incluziv salariu				3 239,050	

					
 			Total Lucrari de finisare interioare
	            			4 032,627	
			Incluziv salariu				3 239,050	
 		2.7. Lucrari de finisare exterioara					
47	CN11B
	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa,  aplicate  la fatade executate pe tencuiala driscuita
	m2	607,540	58,744
	35 689,630
	
48	CB14A
	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)
	m2	630,000	56,824
	35 798,900

					
 			Total Lucrari de finisare exterioara
	            			71 488,530	
			Incluziv salariu				46 511,266	
 		2.8. Scara					
49	CL17B
	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada(OГ-1,ОГ-2)
	kg	104,480	26,513
	2 770,110
	
50	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv  ГФ-021pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv
	t	0,100	725,760
	72,576

					
 			Total Scara
	            			2 842,686	
			Incluziv salariu				1 241,997	
 		2.9. Lucrari diverse					
		2.9.1. Pereul (S=107.04 m2)					
51	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta
	m3	10,740	382,234
	4 105,190
	
52	DB16C
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,5 cm cu asternere manuala
	m2	107,040	132,553
	14 188,490

					
 			Total Pereul (S=107.04 m2)
	            			18 293,680	
			Incluziv salariu				1 230,292	
 		2.9.2. sectiuna "a-a"					
53	TsC53B
	Compactarea pamintului cu piatra sparta
	100m2	0,030	1 718,633
	51,559
	
54	CA03F
	Beton  M200  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, 
	m3	0,300	1 362,140
	408,642
	
55	CG22A
	Pardoseli din beton simplu clasa M100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp
	m2	2,160	153,281
	331,086
	
56	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie portelonata inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2
	m2	2,160	301,709
	651,691

					
 			Total sectiuna "a-a"
	            			1 442,978	
			Incluziv salariu				501,815	

					
 			Total Lucrari diverse
	            			19 736,658	
			Incluziv salariu				1 732,107	

					
 			Total Arhitectura
	            			183 136,323	
			Incluziv salariu				64 830,080	
 
	Cheltuieli directe	 lei			276 647,418	
	Asigurarea sociala si medicala	22,50 %			18 904,634	
	Transportarea materialelor	4,00 %			7 188,034	
	Cheltuieli de regie	14,50 %			43 897,313	
	Beneficiu de deviz	6,00 %			20 798,244	
	Total	100,00 +			367 435,643	
	TVA	20,00 %			73 487,130	
	Total deviz:				440 922,77	
	Incluziv salariu				84 020,597	

Intocmit 	()	
                                       (funcţia, semnătura)	
Verificat	()	
                                      (funcţia, semnătura)