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Anexa nr. 22
la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___   
[bookmark: _Hlk77771394]Specificaţii tehnice


	
		[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]




	Procedura de achiziție:  ________din_________

	Obiectul achiziției: Achiziționarea aparatului ultrasonic de măsurare a grosimii metalului.


	
	
	

	Nr.
	    Denumirea bunurilor/serviciilor
	Denumirea modelului bunului/serviciului
	Ţara de origine
	Produ-cătorul
	Specificarea tehnică deplină solicitată de 
către autoritatea contractantă

	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant

	Standarde de referinţă

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	          Bunuri/servicii
	
	
	
	
	
	

	
	LOTUL 1 
	
	
	

	1.1
	Aparat ultrasonic  de măsurare a grosimii metalului.
	
	
	
		Frecvența de operare
	10 MHz, 5 MHz, 2,5 MHz, 1,25 MHz

	Interval de grosimi măsurate  
(în funție de traductor),mm
	 0,4 – 1500 mm

	Interval de setare a vitezei ultrasunetelor, m/s
	700 - 17000m/s

	Moduri de funționare
	Dijital, toleranță de control , A-scan, 
B-scan, mod manual, control prag

	Metode de măsurare
	Ecou, ecou-ecou, PIC-PEAC

	Tip de afișaj
	3,5 inci, luminozitate ridicată 
480x320

	Viteza ultrasunetelor în unitatea standard a dispozitivului, m/s
	6070*70

	Rezoluție de citire a indicatorului digital,mm
	0,01

	Ecran
	Color cu o rezoluție de 480x320

	Posibilitatea de funcționare în lumina puternică a soarelui
	 Da

	 Indicarea limitelor programabile 
(inferioare și superioare)
	sunet și vizual

	 Unități de măsură
	mm; inch

	Documentația rezultatelor
	Memorie intetrnă, conexiune PC

	 Limbajul interfeței
	Romînă, engleză, 

	 Tip baterie
	Baterie litiu-ion  încorporată

	 Timp de funcționare continuă, nu mai puțin de h
	10 

	 Dimensiunile totale ale unității de procesare a informațiilor, nu mai mult de, mm
	165x90x50mm

	 Greutate, nu mai mare de, kg
	0,45

	 Carcasă
	Robustă, fabricat din aliaj 
de aluminiu rezistent la șocuri

	 Grad de protecție conform DSTU EN 60529:2014
	IP66

	 Intervalul temperaturii de funcționare, °C
	de la -20 la +40




	

	

	
	


Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________

